Příloha č. 2 Smlouvy

Popis činností

OBSAH:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ........................................................................................... 3 A.1 Úvod .............................................................................................................. 3 A.2 Identifikační údaje ......................................................................................... 3 A.3 Použité podklady ........................................................................................... 4 A.4 Metodika hodnocení ...................................................................................... 4 A.5 Hodnocení aktuálního stavu lokality .............................................................. 6 A.6 Návrh ............................................................................................................. 7 A.7 Následná péče .............................................................................................. 7 A.8 Závěr ............................................................................................................. 8

B. VÝKRESOVÁ ČÁST ............................................................................................. 9 C. PŘÍLOHY ............................................................................................................ 10

**A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**   
**A.1 Úvod**

Řešené území pro pasportizaci zeleně v k. ú. Holešov se nachází podél cyklostezek vedoucích do průmyslové zóny a jedná se o 3 úseky - úsek od konce obce Martinice po kruhový objezd, úsek v ul. Zlínská od benzínové stanice na konci města Holešova po kruhový objezd a úsek na ul. Martinická vymezený dvěma kruhovými objezdy (viz výkresová část).

**A.2 Identifikační údaje**

Název akce: **SPZ HOLEŠOV pasport zeleně**

Katastrální území: Holešov [640972]

Objednatel: **Industry Servis ZK, a.s.,**   
 Holešovská 1691   
 769 01 Holešov   
 IČO: 63080303   
 DIČ: CZ63080303   
 zastoupený: Ing. Mgr. Lucie Pluhařová   
 vyřizuje: Mikeštík František   
 ([mikestik@industryzk.cz](mailto:mikestik@industryzk.cz), tel. 731 555 204)

Kraj: Zlínský

Zpracovatel : **ARVITA P spol. s r.o.** Příčná 1541   
 765 02 Otrokovice

**A.3 Použité podklady**

Pro tvorbu pasportu pro daný účel byla vytvořena metodika popsaná v kapitole A.4 a pro hodnocení jednotlivých stromů byla využita částečně také metodika AOPK ČR:

• Kolařík, J. a kol. (2022): Metodika Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny AOPK ČR. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 122 stran.

**A.4 Metodika hodnocení**

Řešené území bylo vymezeno dle výše uvedených podkladů navržených staveb SO 704 a SO 911. Toto území bylo nejprve rozděleno do základních ploch. U těchto ploch se hodnotily následující parametry:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **označení základní plochy** |  | písmeno + písemný popis udávají přesnější |
|  | lokalizaci v rámci řešené oblasti |
|  |
| **intenzitní třída údržby** |  | |
| I představuje intenzivní údržbu reprezentačních ploch |  | zeleně vyžadujících nejvyšší nároky na údržbu |
| II | náročných na údržbu  III přestavuje extenzivní údržbu okrajových a méně | představuje intenzivní údržbu ploch zeleně středně |
|  | významných ploch |  |
| **režim návštěvnosti** |  | |
|  |
| veřejně přístupný - volný |  | vstup na tuto plochu je bez omezení |
| veřejně přístupný - časově omezený | vstup na plochu je možný pouze ve vyhrazený čas |  |
| vyhrazená plocha |  |  |
| **souvislost s SO** |  | Tento parametr byl uváděn pro přehlednost, ke |
|  | kterému stavebnímu objektu se daná lokalita |
| vztahuje. |
|  |

Následně byly hodnoceny jednotlivé dřevinné vegetační prvky, pro něž byla použita následující metodika:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **typ vegetačního prvku (VP)** |  | Tento parametr určuje o jaký VP se jedná - výčet |
|  | uvádí pouze ty prvky, které se v daném území |
| nacházejí. |
| solitérní strom listnatý |  |  |
| skupina keřů listnatá |  |  |
| **umístění - katastr** |  | Určuje katastrální území, na jehož území se daný |
|  | VP nachází. |
| **parcelní číslo** |  | Tento údaj upřesňuje lokalizaci VP ve vztahu ke |
|  | katastru nemovitostí a konkrétní parcele. |

U stromů se dále hodnotily následující parametry:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **číslo** |  | Tento identifikační atribut slouží především k |
|  | propojení textové, tabulkové a grafické části. |
| **taxon** |  | Určuje rodové a druhové jméno stromu. |
| **obvod (cm)** |  | Dendrometrický údaj udávající obvod kmene |
|  | měřený ve výšce 1,3 m nad patou kmene. |
| **průměr (cm)** |  | Dendrometrický údaj udávající průměr kmene |
|  | měřený ve výšce 1,3 m nad patou kmene. |
| **výška (m)** |  | Dendrometrický údaj udávající vzdálenost dvou |
|  | rovnoběžných rovin kolmých k ose kmene z nichž |
| dolní prochází patou kmene a horní vrcholem VP. |
| **šířka (m)** |  | Dendrometrický údaj udávající vzdálenost mezi |
|  | dvěma tečnami vedenými rovnoběžně v protilehlých |
| bodech okapové linie koruny. |
| **výška nasazení koruny (m)** |  | Dendrometrický údaj udávající udávající vzdálenost |
|  | dvou rovnoběžných rovin kolmých k ose kmene z |
| nichž dolní prochází patou kmene a horní zemi |
| nejníže postavené živé větve na kmeni. |
| **zdravotní stav** |  | Parametr zdravotního stavu odráží stupeň |
|  | mechanického oslabení a poškození jedince. Strom |
| je tedy hodnocen dle úrovně mechanického |
| narušení, stupně kolonizace dřevokaznými |
| houbami, existence dutin, růstových deformací |
| apod. |
| 1 |  | výborný až dobrý |
| 2 |  | zhoršený |
| 3 |  | výrazně zhoršený |
| 4 |  | silně narušený |
| 5 |  | havarijní/rozpadlý strom |
| **fyziologická vitalita** |  | Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické |
|  | aktivity. Hodnotí se parametry ukazující na jeho |
| životaschopnost. Hlavním hodnoceným parametrem |
| jsou defoliace koruny, změny formy větvení na |
| periferii koruny a vývoj sekundárních výhonů. |
| 1 |  | výborná až mírně snížená |
| 2 |  | zřetelně snížená |
| 3 |  | výrazně snížená |
| 4 |  | zbytková |
| 5 |  | suchý strom |
| **technologie** |  |  |
| RV řez výchovný |  |  |
| OV odstranění výmladků |  |  |
| UOO úprava okolí (odstranění  chrániček) + instalace ochranných prvků (chráničky báze proti posečení) |  |  |
| KJ + nová  výsadba  kácení jednorázové  (směrové) + nová  výsadba |  |  |
| monitoring |  |  |
| **poznámka** |  | Tato kolonka doplňuje informace, které nemohly být |
|  | podrobně popsány v rámci předchozích parametrů. |

U keřů pak byly hodnoceny následující parametry:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **číslo** |  | Tento identifikační atribut slouží především k |
|  | propojení textové, tabulkové a grafické části. |
| **druhové složení** |  | Určuje rodové a druhové jméno keře ve skupině. |
| **rozloha (m2)** |  | Dendrometrický údaj udávající rozlohu keřové |
|  | skupiny. Tento údaj byl odečten z ortofotomapy. |
| **zásah** |  |  |
| dosadba |  | předpokládá se v rámci mezernatých skupin doplnit  dřeviny, aby vytvořily kompaktní skupinu |
| odstranění nevhodných dřevin  tento údaj udává, do kterých skupi vrůstají náletové  dřeviny a je tak nutné jejich odstranění; v případě  invazivních druhů je doporučeno zásah opakovat či  monitorovat dále jejich výskyt;  **poznámka** Tato kolonka doplňuje informace, které nemohly být  podrobně popsány v rámci předchozích parametrů. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |

**A.5 Hodnocení aktuálního stavu lokality**   
• **Rozsah řešeného území a jeho lokalizace**

Veškerá řešená území se nacházejí v rámci katastrálního území města Holešov. V rámci terénního průzkumu byly vymapovány dřevinné vegetační prvky (solitérní stromy či skupiny keřů), které byly vysazeny v souvislosti s výše uvedenými stavbami SO 704 a SO 911. Tyto výsadby zeleně lze rozdělit do 3 částí:

- A - cyklostezka u Martinic: úsek od konce obce Martinice po kruhový objezd

(stromy č. 1-15, bez keřového patra)

- B - cyklostezka u Holešova (za benzín. stanicí): úsek v ul. Zlínská od benzínové

stanice na konci města Holešova po kruhový objezd (stromy č. 16-49, bez keřového patra)

- C - cyklostezka na ul. Martinická: úsek na ul. Martinická vymezený dvěma

kruhovými objezdy (stromy č. 50-168, vymezeny také skupiny keřů)   
• **Hodnocení aktuálního stavu lokality**

Při hodnocení se jednalo vždy o dřeviny doprovázející cyklostezku - stromořadí se nacházela v travnatém pásu mezi cyklostezkou a zemědělsky obhospodařovanými pozemky, keřové skupiny se nacházejí z větší části také v tomto páse podél cyklostezky (výjimku tvoří pouze skupina keřů mezi cyklostezkou a silnicí SK 1 a skupina v kruhovém objezdu SK 18).

Přesné umístění základních ploch, stromů či keřů nebylo zaměřeno, jejich poloha byla odečtena z ortofotomapy. Uspořádání výsadeb zobrazuje výkresová část této dokumentace.

Hodnocení dřevinných vegetačních prvků je shrnuto v tabulce C.1. Při terénním šetření a při hodnocení stromů byly zjištěny následující typy poškození:

- **poškození báze kmene** - významný problém, část dřevin měla tato poškození natolik významná, že snižují jejich perspektivu; takto oslabený jedinec je také

náchylnější k dalším vlivům (např. povětrnostních vlivů - v této lokalitě na stromy působí poryvy větru, příp. napadení škůdci či další);

- **poškození kmene** - taktéž významný problém; viz poškození báze   
- **výmladky** - nacházející se na bázi či kmeni;

- **choroby či škůdci** - patrné bylo napadení mšicemi;

Při hodnocení keřových skupin byly zjištěny následující typy nedostatků:

- **nálet dřevin** - jedná se o další druhy (shrnuty vždy ve sloupci "druhové

složení" v tab. C.1), které je nutno odstraňovat; pokud se jedná o druhy invazivní jako je pajasan žlaznatý, pak je tento zásah navrženo v dalších letech opakovat a zabránit tak jeho šíření;

- **mezernatost**

**A.6 Návrh**

Jednotlivé typy poškození je navrženo řešit následovně:

- poškození báze kmene - tento problém je navrženo řešit instalací chrániček;

- poškození kmene - tento problém není navrhováno řešit určitým opatřením, je však nutná zvýšená opatrnost při pohybu v prostoru a zamezení poškozování kmene;

- výmladky - lze řešit každoroční kontrolou a jejich odstraňováním;

- choroby či škůdci - u tohoto problému je předně nutný monitoring a případné

řešení (při zásahu postřikem je nutno respektovat, že se jedná o lokality v ochranném pásmu vodního zdroje)

- nálet dřevin v keřových skupinách - druhy, které ve skupině nebyly primárně vysazovány je nutno odstraňovat; pokud se jedná o druhy invazivní jako je pajasan žlaznatý, pak je tento zásah navrženo v dalších letech opakovat a zabránit tak jeho šíření;

- mezernatost - navržena je dosadba;

**A.7 Následná péče**

Následná péče zahrnuje u řešených dřevinných vegetačních prvků především řezy, část výrazně poškozených stromů je navrženo odstranit a část monitorovat. V rámci keřových skupin je navrženo provedení dosadeb, aby byly skupiny ucelené a snadněji se tak prováděla údržba.

V prvním roce je navrženo odstranit a nahradnit stromy, které jsou výrazně narušeny (většinou se jedná o kmen rozprasklý od báze až po korunu). Pro kácení

dřevin rostoucích mimo les a tvořících stromořadí je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění nutné žádat o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o následujících 7 ks stromů určených ke kácení a následné výměně:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **číslo** |  |  | **taxon** |  |  | **obvod** |  |  | **parc.č .** |  |
| 23 | | | *Acer pseudoplatanus* | | | 51 | | | 2383/2 | | |
| 93 | | | *Acer pseudoplatanus* | | | 68 | | | 2553/1 | | |
| 96 | | | *Acer pseudoplatanus* | | | 72 | | | 2553/1 | | |
| 103 | | | *Acer pseudoplatanus* | | | 58 | | | 2341/4 | | |
| 121 | | | *Acer pseudoplatanus* | | | 67 | | | 2760/31 | | |
| 132 | | | *Acer pseudoplatanus* | | | 51 | | | 2760/90 | | |
| 140 | | | *Acer pseudoplatanus* | | | 54 | | | 2760/90 | | |

Kácení bude prováděno přednostně v době vegetačního klidu (1.11. - 31.3.). Odstranění dřevin je navrženo z toho důvodu, že jejich poškození významně narušuje jejich perspektivu a jejich výměna je vhodnější dříve, než okolní dřeviny ve stromořadí dorostou parametrů, které by neumožňovaly již mladý strom správně zapěstovat. Navrženo je také frézování pařezů. V důsledku vzniklé ekologické újmy pak orgán ochrany přírody může žadateli o povolení kácení uložit náhradní výsadbu - ta bude umístěna na totožné místo, zachován bude také druh a počet stromů. Předpokládá se výsadba stromů ve velikosti 10-12 cm obvodu kmene a u nově vysazených stromů je nutno zajistit alespoň ve 3 letech po výsadbě výchovný řez a následnou péči. Výsadba bude důkladně zalita, kotvení bude zajištěno 3 kůly ovinutými pletivem a zálivková mísa bude mulčována.

U stromů stávajících se musí dbát na to, aby nedocházelo k jejich poškozování. Především se jedná o poškozování bází (patrně z větší části způsobené při sečení travních porostů) a kmenů. Při opakování takovýchto poškození není možné vypěstovat stabilní zeleň. Je navrženo provést ochranu báze a řez, který zajistí stabilní korunu (v prvním a třetím roce). Tento řez bude proveden odbornou arboristickou firmou či osobou. Odbornost lze ověřit některým z certifikátů - Český certifikovaný arboristva či Evropský arborista - ETW. Každoročně dojde u části stromů také k odstranění výmladků.

V rámci keřových skupin je navrženo doplnit v prvním roce výpadky a vytvořit tak kompaktní skupinu, která bude snadněji udržovatelná. Je navrženo také odstranit náletové dřeviny, které často výrazně přerůstají vysazované keře, příp. se jedná o druhy invazivní. Tyto druhy je v dalších letech nutno odstraňovat opakovaně.

Bližší specifikace činností prováděných v jednotlivých letech je shrnuta v rámci výkazu výměr, který tvoří přílohu Zadávací dokumentace..

**A.8 Závěr**

Na základě terénních průzkumů byl proveden pasport zeleně ve vymezených lokalitách a zhodnocen stav dřevinných vegetačních prvků. Zjištěna byla mnohdy i významná poškození dřevin (poškození báze či poškození kmene), která snižují perspektivu stromů a v budoucnu musí dojít k zamezení takového poškozování. Část stromů je navržena v souvislosti s poškozením k výměně, u většiny stromů je nutné zajistit řez pro stabilizaci koruny.

**B. VÝKRESOVÁ ČÁST**

Výkres č. 01 - A - Cyklostezka u Martinic

Výkres č. 02 - B - Cyklostezka u Holešova (za benzín. stanicí) I., II. a III. část Výkres č. 03 - C - Cyklostezka na ul. Martinická I. a II. část

Výkres č. 04 - C - Cyklostezka na ul. Martinická III., IV. a V. část

**C. PŘÍLOHY**

C.1 Inventarizace dřevin - tabulková část C.2 Fotodokumentace

C.1 Inventarizace dřevin - tabulková část

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II veřejně přístupný - volný SO 911 solitérní strom 1 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2166/13 80 25 7 5 2.5 2 1 RV, UOO přehuštěn, chybné větvení, poškozená báze  II veřejně přístupný - volný SO 911 solitérní strom 2 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2166/13 57 18 7 4 2.5 2 1 RV, UOO přehuštěn, slabší olistění  II veřejně přístupný - volný SO 911 solitérní strom 3 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2166/13 53 17 6 4 2.5 1 1 RV, OV, UOO přehuštěn, výmladky, zarostlá chránička  II veřejně přístupný - volný SO 911 solitérní strom 4 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2166/13 60 19 6 4 2.5 3 1 RV, UOO  II veřejně přístupný - volný SO 911 solitérní strom 5 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2166/13 63 20 6 4 2.5 2 1 RV, OV, UOO přehuštěn, poškozená báze a kmen, výmladky  II veřejně přístupný - volný SO 911 solitérní strom 6 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2166/13 60 19 6 3 2.5 2 1 RV, OV, UOO  II veřejně přístupný - volný SO 911 solitérní strom 7 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2166/13 44 14 6 3 2.5 2 2 RV, OV, UOO přehuštěn, výmladky, poškození báze, prasklina kmene, zaschlý terminál,  II veřejně přístupný - volný SO 911 solitérní strom 8 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2166/13 57 18 6 4 2.5 2 1 RV, UOO přehuštěn, poškození báze,  II veřejně přístupný - volný SO 911 solitérní strom 9 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2166/13 76 24 7 4 2.5 3 1 RV, UOO přehuštěn, mrazové trhliny, ořez silné větve - nezavaluje  II veřejně přístupný - volný SO 911 solitérní strom 10 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2166/13 59 19 7 4 2.5 1 1 RV, UOO přehuštěn, mrazové trhliny  II veřejně přístupný - volný SO 911 solitérní strom 11 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2166/13 71 23 6 4 2.5 2 1 RV, UOO přehuštěn, mrazové trhliny, poškození báze,  II veřejně přístupný - volný SO 911 solitérní strom 12 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2166/13 46 15 5 3 2.5 2 1 RV, OV, UOO přehuštěn, výmladky, poškození kmene - zavaluje, poškození báze,  II veřejně přístupný - volný SO 911 solitérní strom 13 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2166/13 44 14 5 2 2.5 3 1 RV, OV, UOO přehuštěn, poškození kmene - zavaluje, výmladky  II veřejně přístupný - volný SO 911 solitérní strom 14 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2166/13 63 20 7 3 2.5 1 1 RV, UOO přehuštěn, mrazové trhliny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přehuštěn, poškození kmene - zavaluje, mrazové trhliny, ořez větve -  nezavaluje, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přehuštěn, mírně vychýlen (zaschlý terminál), výmladky, zarostlá chránička,  mšice |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 15 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2166/13 | 50 | 16 | 6 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, výmladky na kmeni, poškození báze - zavaluje, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 16 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2166/13 | 53 | 17 | 7 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | RV, UOO | přehuštění, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 17 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2385/2 | 54 | 17 | 6 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, větve v budoucnu dosáhnou do cyklostezky, poškození kmene,  prasklá kosterní větev |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 18 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2385/2 | 59 | 19 | 6 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, poškozená kosterní větev, poškození báze, zarůstá chránička |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 19 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 62 | 20 | 6 | 4 | 2.5 | 1 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, malé mrazové trhliny |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 20 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 62 | 20 | 6 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, chybné větvení, proškozená kosterní větev |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 21 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 56 | 18 | 6 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, poškození kmene - zavaluje |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 22 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 57 | 18 | 6 | 3 | 2.5 | 3 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, poškození kmene - zavaluje |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 23 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 51 | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | KJ + nová výsadba | přehuštěn, výrazné poškození kmene - zavaluje |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 24 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 53 | 17 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, výmladky na kmeni, poškození báze |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 25 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 65 | 21 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 26 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 53 | 17 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, výmladky na kmeni, výrazně poškozená báze - zavaluje, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 27 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 61 | 19 | 6 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, mrazové trhliny |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 28 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 48 | 15 | 6 | 4 | 2.5 | 3 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, prasklina kmene, poškození báze - zavaluje, slabší olistění |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 29 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 48 | 15 | 6 | 4 | 2.5 | 2 | 2 | RV, OV, UOO, monitoring | přehuštěn, výmladky na kmeni, mrazové trhliny, slabší olistění |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 30 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 64 | 20 | 6 | 4 | 2.5 | 1 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 31 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 59 | 19 | 6 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, mrazové trhliny, chybné větvení, poškozená báze - zavaluje |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 32 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 63 | 20 | 6 | 4 | 2.5 | 1 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, mrazové trhliny, chybné větvení |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 33 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 72 | 23 | 6 | 4 | 2.5 | 1 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, výmladky na kmeni |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 34 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 61 | 19 | 6 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, výmladky na kmeni, mrazové trhliny |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 35 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 53 | 17 | 6 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, poškození báze i kmene, mrazové trhliny, slabší olistění, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 36 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 71 | 23 | 6 | 4 | 2.5 | 1 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, výmladky u báze, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 37 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 61 | 19 | 6 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, zarůstá chránička, výmladky, poškození kmene, mrazové trhliny |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 38 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 63 | 20 | 6 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, chybné větvení (chybí terminál), mrazové trhliny, zarůstající  chránička |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 39 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 46 | 15 | 6 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, mrazové trhliny, poškození kmene - zavaleno, slabší olistění |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 40 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 59 | 19 | 7 | 3 | 2.5 | 3 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, poškození báze - zavaluje, poškození kmene, chybné větvení  (mírně jednostranný), slabší olistění |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 41 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 39 | 12 | 5 | 2 | 2.5 | 1 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, zduřelá báze, slabší olistění |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 42 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 57 | 18 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, mrazové trhliny, zduřelá báze |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 43 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 70 | 22 | 6 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, zarůstá chránička, mrazové trhliny, výmladky kmene |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 44 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 67 | 21 | 6 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, mrazové trhliny, větve v budoucnu dosáhnou do cyklostezky, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 45 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 68 | 22 | 7 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, chybné větvení (chybí terminál), mrazové trhliny, výmladky |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 46 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 61 | 19 | 7 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | RV, OV, UOO | přehuštěn, výmladky na kmeni, mrazové trhliny v koruně, poškození kmene -  zavaleno, slabší olistění  přehuštěn, mrazové trhliny, výmladky na kmeni, větve v budoucnu dosáhnou  do cyklostezky, slabší olistění, poškození kmene |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 911 | solitérní strom | 47 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2383/2 | 64 | 20 | 6 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | RV, OV, UOO | přehuštěn ,mrazové trhliny, výmladky na kmeni, větve v budoucnu dosáhnou  do cyklostezky  přehuštěn, mrazové trhliny, výmladky na kmeni, větve v budoucnu dosáhnou  do cyklostezky |
|  | II veřejně přístupný - volný SO 911 solitérní strom 48 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2378/2 79 25 7 3 2.5 2 1 RV, OV, UOO  II veřejně přístupný - volný SO 911 solitérní strom 49 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2378/2 84 27 7 3 2.5 2 1 RV, OV, UOO  II veřejně přístupný - volný SO 704 solitérní strom 50 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2378/2 60 19 6 2 2 1 1 RV, UOO přehuštěn, mrazové trhliny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Stránka 1

B - cyklostezka u Holešova (za benzín. stanicí)

C - cyklostezka na ul. Martinická

A - cyklostezka u Martinic

**číslo**

**umístění - katastr**

**obvod (cm)**

**výška (m)**

**označení zákl.**   
**plochy**

**režim**   
**návštěvnosti**   
**plochy**

**výška nasazení**   
**koruny (m)**

**fyziologická**   
**vitalita**

**typ vegetačního**   
**prvku**

**intenzitní třída**   
**údržby**

**zdravotní stav**

**poznámka**

**technologie**

**šířka (m)**

**průměr (cm)**

**parcelní číslo**

**taxon**

**souvislost se SO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II veřejně přístupný - volný SO 704 solitérní strom 51 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2372/3 50 16 6 3 2 2 1 RV, UOO přehuštěn, poškození kmene - zavaluje, slabší olistění  II veřejně přístupný - volný SO 704 solitérní strom 52 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2372/3 33 11 6 2 2 3 1 RV, UOO  II veřejně přístupný - volný SO 704 solitérní strom 53 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2372/3 33 11 6 2 2 2 1 RV, UOO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přehuštěn, poškození báze - zavaleno, mrazové trhliny, kodominantní větvení,  slabší olistění  přehuštěn, poškození báze - zavaluje, poškození kmene - zavaluje, slabší  olistění, mírně vychýlený kmen |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 54 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2372/3 | 48 | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, mrazové trhliny, poškození kmene - zavaleno, slabší olistění |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 55 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2372/3 | 67 | 21 | 8 | 5 | 2.5 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, malé mrazové trhliny, chybně větvený |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 56 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2372/3 | 63 | 20 | 8 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, výmladky, poškození báze - zavaluje, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 57 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2372/3 | 77 | 25 | 8 | 4 | 2.5 | 2 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, mrazové trhliny, slabě raší ve spodní části koruny, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 58 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2372/3 | 72 | 23 | 8 | 4 | 2.5 | 3 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, mrazové trhliny, poškození kmene - zavaluje, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 59 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2372/3 | 68 | 22 | 8 | 4 | 2.5 | 3 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, výrazné poškození kmene - zavaleno, výmladky, mrazové trhliny, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 60 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2372/3 | 58 | 18 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, menší poškození báze, mrazové trhliny, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 61 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2372/3 | 57 | 18 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, výmladky, boule na kmeni, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 62 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2372/3 | 54 | 17 | 6 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, slabší olistění, poškození kmene |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 63 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2372/3 | 66 | 21 | 8 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, výmladky, chybné větvení (kodominantní), poškození báze |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 64 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2372/3 | 63 | 20 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, kodominantní větvení, výrazně poškozená báze - zavaluje, slabší  olistění |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 65 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2372/3 | 75 | 24 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 66 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2372/3 | 63 | 20 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, mrazové trhliny, poškození báze - téměř zavaleno, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 67 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2372/3 | 69 | 22 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, chybné větvení (funkci terminálu přebírá postranní větev -  vychýlení), mrazové trhliny |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 68 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2372/3 | 64 | 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 69 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2372/3 | 55 | 18 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | RV, UOO, monitoring | přehuštěn, slabší olistění, výrazně poškozená báze (ze 2 stran), zarůstá  chránička |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 70 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2372/3 | 71 | 23 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, výmladky na kmeni |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 71 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2372/3 | 66 | 21 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, chybné větvení (křížící se kosterní větve, funkci terminálu přebírá  postranní větev - vychýlení), poškození kosterních větví, výmladky u báze,  malé mrazové trhliny |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 72 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 3680/3 | 67 | 21 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | RV, OV, UOO | přehuštěn, slabší olistění, poškození kmene - zavaleno, výmladky na kmeni |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 73 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 64 | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 74 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 60 | 19 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, slabší olistění, výrazné poškození báze i kmene |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 75 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 75 | 24 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, poškození kmene - vyhnívá, poškození báze, výmladky na kmeni |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 76 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 59 | 19 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, poškození báze - zavalující, poškození kmene - zavalené, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 77 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 80 | 25 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 78 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 70 | 22 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, malé poškození kmene |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 79 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 81 | 26 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, poškození báze, chybné větvení, zarůstá chránička, slabší olistění |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 80 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 76 | 24 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, menší poškození báze, mírně slabší olistění, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 81 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 74 | 24 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, výrazné poškození báze - zavaluje, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 82 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 65 | 21 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, chybné větvení (funkci terminálu přebírá vedlejší větev -  vychýlení), slabší olistění, menší poškození báze, nory |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 83 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 62 | 20 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, menší praskliny kmene, zarůstá chránička, slabší olistění, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 84 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 76 | 24 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, spodní větve zasahují do cyklostezky, poškození báze, zarůstající  chránička  přehuštěn, trhlina kmene (cca 40 cm), poškození báze, řezné rány - zavalují  jen částečně,  přehuštěn, poškození kmene - zavaluje, mrazové trhliny, slabší olistění,  chybné větvení, poškození báze  přehuštěn, výmladky báze i kmene, větve v budoucnu dosáhnou do  cyklostezky, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 85 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 46 | 15 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | RV, UOO, monitoring |  |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 86 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 73 | 23 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | RV, UOO |  |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 87 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 82 | 26 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | RV, OV, UOO |  |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 88 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 69 | 22 | 5 | 4 | 2.5 | 2 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, slabší olistění ve spodní části koruny, rozpraskaná kůra |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 89 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 63 | 20 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, větve v budoucnu dosáhnou do cyklostezky, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 90 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 74 | 24 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, výmladky na kmeni, poškození kmene u báze - zavaluje,  zkroucené spodní větve, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 91 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 58 | 18 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, poškození kmene i báze |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 92 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 58 | 18 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, výmladky báze, chybné větvení - mírně vychýlený, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 93 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 68 | 22 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | KJ + nová výsadba | přehuštěn, výmladky na bázi i kmeni, zavalená trhlina kmene, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 94 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 61 | 19 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | RV, UOO, monitoring | přehuštěn, poškození kmene i báze - zavaluje, odchlíplá kůra, mrazové trhliny |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 95 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 56 | 18 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, poškození kmene, výmladky u báze |

Stránka 2

C - cyklostezka na ul. Martinická,

C - cyklostezka na ul. Martinická

**taxon**

**obvod (cm)**

**výška (m)**

**zdravotní stav**

**intenzitní třída**   
**údržby**

**typ vegetačního**   
**prvku**

**výška nasazení**   
**koruny (m)**

**fyziologická**   
**vitalita**

**umístění -**   
**katastr**

**režim**   
**návštěvnosti**   
**plochy**

**poznámka**

**technologie**

**šířka (m)**

**průměr (cm)**

**parcelní číslo**

**číslo**

**souvislost se SO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 96 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 72 | 23 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | KJ + nová výsadba | přehuštěn, výmladky báze i kmene, poškození báze, prasklina kmene (v celé  délce až po korunu), |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 97 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 61 | 19 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, poškození kmene, mrazové trhliny, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 98 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 64 | 20 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, větve v budoucnu dosáhnou do cyklostezky, poškození kmene,  chybné větvení, rozpraskaná kůra |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 99 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2553/1 | 61 | 19 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, kodominantní větvení, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 100 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2341/4 | 20 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | RV | nová výsadba, chybné větvení (chybně provedený ořez kosterních větví), |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 101 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2341/4 | 76 | 24 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, mrazové trhliny, výmladky na kmeni i bázi, poškození kmene, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 102 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2341/4 | 67 | 21 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, mrazové trhliny, poškození kmene |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 103 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2341/4 | 58 | 18 | 7 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | KJ + nová výsadba | přehuštěn, poškozená báze, slabší olistění, prasklina kmene sahající až do  koruny, zarůstá chránička  přehuštěn, výmladky u báze, mrazové trhliny, chybné větvení, větve v  budoucnu dosáhnou do cyklostezky, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 104 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2341/4 | 77 | 25 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | RV, OV, UOO |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II veřejně přístupný - volný SO 704 solitérní strom 105 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2341/4 72 23 7 5 2 1 1 RV, OV, UOO přehuštěn, mrazové trhliny, výmladky u báze, zduřelá báze  II veřejně přístupný - volný SO 704 solitérní strom 106 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2341/4 76 24 7 6 2 2 1 RV, UOO  II veřejně přístupný - volný SO 704 solitérní strom 107 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2341/4 70 22 7 5 2 2 1 RV, OV, UOO  II veřejně přístupný - volný SO 704 solitérní strom 108 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2760/31 68 22 8 4 2 1 1 RV, UOO přehuštěn, mrazové trhliny  II veřejně přístupný - volný SO 704 solitérní strom 109 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2760/31 64 20 7 4 2 1 1 RV, UOO přehuštěn, mrazové trhliny  II veřejně přístupný - volný SO 704 solitérní strom 110 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2760/31 70 22 7 5 2 2 1 RV, UOO přehuštěn,poškození kmene, větve v budoucnu dosáhnou do cyklostezky,  II veřejně přístupný - volný SO 704 solitérní strom 111 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2760/31 69 22 7 5 2 3 1 RV, UOO přehuštěn, poškození kmene, mrazové trhliny  II veřejně přístupný - volný SO 704 solitérní strom 112 *Acer pseudoplatanus* Holešov 2760/31 62 20 7 4 2 2 2 RV, UOO přehuštěn, mrazové trhliny, slabší olistění, zduřelá báze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přehuštěn, poškození kmene, malé dutinky v kmeni a kosterních větvích,  zarůstá chránička, větve v budoucnu dosáhnou do cyklostezky,  přehuštěn, mrazové trhliny, dutinky, výmladky u báze, větve v budoucnu  dosáhnou do cyklostezky, poškozená báze |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 113 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/31 | 69 | 22 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, chybné větvení (kodominantní), poškození báze i kmene,  rozpraskaná kůra, výmladky u báze, mrazové trhliny, větve v budoucnu  dosáhnou do cyklostezky,  přehuštěn, zduřelá báze, poškození báze, mrazové trhliny, větve v budoucnu  dosáhnou do cyklostezky, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 114 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/31 | 70 | 22 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | RV, UOO |  |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 115 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/31 | 68 | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, mrazové trhliny, poškození kmene, suť |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 116 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/31 | 71 | 23 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, zduřelá báze, poškození báze - zavaleno, větve v budoucnu  dosáhnou do cyklostezky, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 117 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/31 | 61 | 19 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, zduřelá báze, poškození báze |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 118 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/31 | 68 | 22 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, poškození báze i kmene - zavaluje, zarůstá chránička, slabší  olistění  přehuštěn, větve v budoucnu dosáhnou do cyklostezky, poškozená báze,  mrazové trhliny, výmladky u báze  přehuštěn, poškození báze, výmladky u báze, nory, zlomená větev, zarůstá  chránička |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 119 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/31 | 70 | 22 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | RV, OV, UOO |  |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 120 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/31 | 70 | 22 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | RV, OV, UOO |  |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 121 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/31 | 67 | 21 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | KJ + nová výsadba | přehuštěn, prasklina kmene přes 1 m, slabší olistění |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 122 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/31 | 56 | 18 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, poškození báze, nory, vysypaná zemina |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 123 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/31 | 77 | 25 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, větve v budoucnu dosáhnou do cyklostezky, poškození kmene,  mrazové trhliny, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 124 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/31 | 58 | 18 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, chybné větvení - kodominantní, poškození báze |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 125 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/31 | 63 | 20 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, rozpraskaná zemina v kořenové sféře, chybné větvení |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 126 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/31 | 55 | 18 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, poškození báze, výmladky na bázi i kmeni, zduřelá báze |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 127 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/31 | 68 | 22 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, poškození báze - zavaluje, mrazové trhliny |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 128 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/31 | 68 | 22 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, menší mrazové trhliny v koruně |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 129 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/31 | 73 | 23 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, mrazové trhliny, nory, poškození báze |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 130 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 55 | 18 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, výrazné poškození báze, slabší olistění |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 131 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 63 | 20 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, větve v budoucnu dosáhnou do cyklostezky, poškozená báze, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 132 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 51 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | KJ + nová výsadba | přehuštěn, mrazové trhliny, výmladky na bázi, poškození báze ze 2 stran, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 133 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 46 | 15 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, menší poškození báze, zduřelá báze, menší výmladky na kmeni,  menší mrazové trhliny |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 134 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 59 | 19 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, chybné větvení - kodominantní, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 135 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 65 | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, výmladky na kmeni, menší mrazové trhliny |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 136 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 67 | 21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, mrazové trhliny |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 137 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 64 | 20 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, poškozená báze, trhliny kmene, mírně zduřelá báze, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 138 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 59 | 19 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, poškození báze, menší mrazové trhliny, větve v budoucnu  dosáhnou do cyklostezky, slabší olistění  přehuštěn, malé mrazové trhliny, poškození kmene, odchlíplá borka, slabší  olistění |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 139 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 63 | 20 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | RV, UOO |  |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 140 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 54 | 17 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | KJ + nová výsadba | přehuštěn, poškození kmene - zavaluje, výrazně poškozená báze |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 141 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 57 | 18 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, zarůstá chránička, menší poškození kmene, chybné větvení |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 142 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 60 | 19 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, poškození báze - zavaluje, chybné větvení, mšice |

Stránka 3

C - cyklostezka na ul. Martinická

**číslo**

**parcelní číslo**

**průměr (cm)**

**šířka (m)**

**technologie**

**režim**   
**návštěvnosti**   
**plochy**

**umístění -**   
**katastr**

**fyziologická**   
**vitalita**

**výška nasazení**   
**koruny (m)**

**typ vegetačního**   
**prvku**

**intenzitní třída**   
**údržby**

**poznámka**

**zdravotní stav**

**výška (m)**

**obvod (cm)**

**taxon**

**souvislost se SO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 143 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 55 | 18 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, mrazové trhliny, poškození báze - zavaluje, zduřelá báze |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 144 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 58 | 18 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, poškození báze ze 2 stran - zavaluje, mrazové trhliny, výmladky |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 145 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 58 | 18 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, mrazové trhliny, výrazně poškozená báze, slabší olistění |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 146 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 67 | 21 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, mrazové trhliny, chybné větvení - tlakové, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 147 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 61 | 19 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, zarostlá chránička, poškození báze - zavaleno, výmladky u báze |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 148 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 62 | 20 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, poškození kmene - zavaluje, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 149 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 59 | 19 | 8 | 5 | 2.5 | 1 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, malé mrazové trhliny |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 150 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 62 | 20 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, slabší olistění, poškození báze - zavaluje |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 151 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 66 | 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, větve v budoucnu dosáhnou do cyklostezky, mrazové trhliny,  výmladky u báze, mšice |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 152 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 65 | 21 | 7 | 5 | 2.5 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, mrazové trhliny, poškození kmene - zavaluje, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 153 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 57 | 18 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, poškození báze - zavaluje |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 154 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 58 | 18 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | RV, OV, UOO | přehuštěn, výmladky, poškození báze, kmene i kosterní větve - zavaluje, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 155 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 55 | 18 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, poškození báze i kmene - zavaluje, mrazové trhliny |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 156 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 69 | 22 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, poškození báze - zavaluje, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 157 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 59 | 19 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, zarůstá chránička, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 158 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 61 | 19 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, poškození kmene - zavaluje |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 159 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 59 | 19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, poškozená báze - zavaluje |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 160 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 59 | 19 | 8 | 4 | 2.5 | 1 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, mrazové trhliny, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 161 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 51 | 16 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, poškození báze, slabší olistění, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 162 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 55 | 18 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, slabší olistění, poškozená báze, dutina ve kmeni, vychýlení |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 163 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 56 | 18 | 8 | 5 | 2.5 | 2 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, poškození báze - zavaleno, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 164 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 66 | 21 | 8 | 4 | 2.5 | 3 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, poškození báze, trhlina kmene, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 165 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 50 | 16 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | RV, UOO | přehuštěn, poškozená báze - zavaluje, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 166 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 57 | 18 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, mrazové trhliny, na 2 místech poškození báze - zavaluje, větve v  budoucnu dosáhnou do cyklostezky, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 167 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 59 | 19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, mrazové trhliny, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | solitérní strom | 168 | *Acer pseudoplatanus* | Holešov | 2760/90 | 71 | 23 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | RV, UOO | přehuštěn, mrazové trhliny, |

LEGENDA: RV - řez výchovný

OV - odstranění výmladků

UOO - úprava okolí (odstranění chrániček) + instalace ochranných prvků (chráničky báze proti posečení)   
KJ - kácení jednorázová

Vysvětlivky k jednotlivým parametrům jsou součástí textové zprávy - kapitola A.4 metodika hodnocení.

Stránka 4

C - cyklostezka na ul.   
Martinická

**číslo**

**parcelní číslo**

**průměr (cm)**

**šířka (m)**

**technologie**

**intenzitní třída**   
**údržby**

**typ vegetačního**   
**prvku**

**výška nasazení**   
**koruny (m)**

**fyziologická**   
**vitalita**

**umístění -**   
**katastr**

**režim**   
**návštěvnosti**   
**plochy**

**poznámka**

**zdravotní stav**

**výška (m)**

**obvod (cm)**

**taxon**

**souvislost se SO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | skupina keřů listnatých | SK1 | Euonymus europaeus | Holešov | 2760/52 | 12 | dosadba | mezernatá, mšice |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | skupina keřů listnatých | SK2 | Aronia melanocarpa | Holešov | 2760/54 | 15 |  |  |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | skupina keřů listnatých | SK3 | Spiraea bumalda, Alnus glutinosa, Betula pendula, Salix  sp. | Holešov | 2372/3, 2760/54 | 30 | dosadba, odstranění nevhodných dřevin | mezernatá, nálet dalších dřevin |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | skupina keřů listnatých | SK4 | Potentila fruticosa, Ailanthus altissima | Holešov | 2372/3, 2760/54 | 16 | odstranění nevhodných dřevin (zásah opakovat) | mezernatá, nálet dalších dřevin (vč. invazních) |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | skupina keřů listnatých | SK5 | Euonymus europaeus | Holešov | 2553/1, 2760/54 | 6 | dosadba | mezernatá, mšice, okus zvěří |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | skupina keřů listnatých | SK6 | Aronia melanocarpa | Holešov | 2553/1, 2760/54 | 10 |  |  |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | skupina keřů listnatých | SK7 | Spiraea bumalda | Holešov | 2553/1, 2760/54 | 48 | dosadba | mezernatá, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | skupina keřů listnatých | SK8 | Euonymus europaeus | Holešov | 2341/4, 2760/54 | 8 | dosadba, příp. ošetření proti okusu | z původní výsadby (patrné kolíky) zůstalo cca 10%,  poškození zvěří, |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | skupina keřů listnatých | SK9 | Spiraea bumalda, Ailanthus altissima, | Holešov | 2760/31, 2760/54 | 41 |  | mezernatá, nálet dalších dřevin (vč. invazních)  dosadba, odstranění nevhodných dřevin (zásah  opakovat) |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | skupina keřů listnatých | SK10 | Aronia melanocarpa | Holešov | 2760/31, 2760/54 | 23 |  |  |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | skupina keřů listnatých | SK11 | Euonymus europaeus | Holešov | 2760/31, 2760/54 | 29 |  |  |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | skupina keřů listnatých | SK12 |  | Holešov  Potentila fruticosa, Syringa vulgaris, Tilia cordata,  Ailanthus altissima | 2760/90, 2760/54 | 45 | odstranění nevhodných dřevin (zásah opakovat) | nálet dalších dřevin (vč. invazních) |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | skupina keřů listnatých | SK13 | Spiraea bumalda | Holešov | 2760/90, 2760/54 | 19 |  |  |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | skupina keřů listnatých | SK14 | Spiraea bumalda, Rosa canina | Holešov | 2760/90, 2760/54 | 19 | odstranění nevhodných dřevin, dosadba | mezernatá, nálet dalších dřevin |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | skupina keřů listnatých | SK15 | Aronia melanocarpa | Holešov | 2760/90, 2760/54 | 12 |  |  |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | skupina keřů listnatých | SK16 | Ribes alpinum, Cotoneaster sp., Ailanthus altissima | Holešov | 2760/90, 2760/54 | 51 | odstranění nevhodných dřevin (zásah opakovat) | nálet dalších dřevin (vč. invazních) |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | skupina keřů listnatých | SK17 |  | Holešov  Potentila fruticosa, Juglans regia, Syringa vulgaris,  Clematis | 2760/90, 2760/54 | 25 | odstranění nevhodných dřevin | nálet dalších dřevin |
| II | veřejně přístupný - volný | SO 704 | skupina keřů listnatých | SK18 | Cotoneaster dammeri | Holešov | 2760/56 | 28 | dosadba | mezernatá, |

ránka 5

C - cyklostezka na ul. Martinická

**číslo**

**umístění - katastr**

**rozloha (m2)**

**označení základní**   
**plochy**

**režim**   
**návštěvnosti**

**typ vegetačního**   
**prvku**

**intenzitní třída**   
**údržby**

**poznámka**

**zásah**

**parcelní číslo**

**druhové složení**

**souvislost s SO**