|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Krycí list rozpočtu | | | | | | | | | |
| Název stavby: | | **22108 Bruntál, úprava plochy nádvoří Měú Bruntál - VCP** | | Objednatel: |  | | IČO/DIČ: |  |
|
| Druh stavby: | |  | | Projektant: |  | | IČO/DIČ: |  |
|
| Lokalita: | |  | | Zhotovitel: |  | | IČO/DIČ: |  |
|
| Začátek výstavby: | | 24.09.2022 | | Konec výstavby: |  | | Položek: | 24 |
|
| JKSO: | |  | | Zpracoval: |  | | Datum: | 24.09.2022 |
|
| **Rozpočtové náklady v Kč** | | | | | | | | |
| **A** | **Základní rozpočtové náklady** | | **B** | **Doplňkové náklady** | | **C** | **Náklady na umístění stavby (NUS)** | |
| **HSV** | Dodávky | 170 365,90 | Práce přesčas | | 0,00 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
|  | Montáž | 158 260,69 | Bez pevné podl. | | 0,00 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| **PSV** | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | | 0,00 | Územní vlivy | | 0,00 |
|  | Montáž | 0,00 |  | |  | Provozní vlivy | | 0,00 |
| **"M"** | Dodávky | 0,00 |  | |  | Ostatní | | 0,00 |
|  | Montáž | 3 576,00 |  | |  | NUS z rozpočtu | | 0,00 |
| **Ostatní materiál** | | 0,00 |  | |  |  | |  |
| **Přesun hmot a sutí** | | 2 351,05 |  | |  |  | |  |
| **ZRN celkem** | | 334 554,00 | **DN celkem** | | 0,00 | **NUS celkem** | | 0,00 |
|  |  |  | **DN celkem z obj.** | | 0,00 | **NUS celkem z obj.** | | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **ORN celkem** | | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | **ORN celkem z obj.** | | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Základ 0%** | | **0,00** |  |  |  |  |  |  |
| **Základ 15%** | | **0,00** | **DPH 15%** | | **0,00** | **Celkem bez DPH** | | **334 554,00** |
| **Základ 21%** | | **334 554,00** | **DPH 21%** | | **70 256,34** | **Celkem včetně DPH** | | **404 810,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant | | | Objednatel | | | Zhotovitel | | |
|  | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |
| Datum, razítko a podpis | | | Datum, razítko a podpis | | | Datum, razítko a podpis | | |
| *Poznámka:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vznik víceprací byl zapříčiněn zjištěním rozdrolených částí asfaltu a betonu ve vjezdové části do dvora, dále rozšířením komunikace, která spojuje dvorní část s ulici Smetanova z důvodu splnění požadavku HZS Bruntál na průjezd jejich vozidel, kdy je požadována šíře komunikace 3,5m. Také se zde projevila již zvětralá betonová zámková dlažba, kterou bylo nutno vyměnit. Na základě těchto skutečností bylo provedeno dokončení rekonstrukce vozovky od vrchního parkoviště po vjezd na ulici Smetanova.Robněž se zde projevila vyšší spotřeba podkladní afaltové vrstvy na vyrovnání stávající betonové vrstvy, protože skutečný stav po očištění dvorní plochy se projevil na vyspravení mnohem nákladnější. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Stavební rozpočet - rekapitulace | | | | | | | |
| Název stavby: | | **22108 Bruntál, úprava plochy nádvoří Měú Bruntál - VCP** | Doba výstavby: |  | Objednatel: |  |
|
| Druh stavby: | |  | Začátek výstavby: | 24.09.2022 | Projektant: |  |
|
| Lokalita: | |  | Konec výstavby: |  | Zhotovitel: |  |
|
| Zpracoval: | |  | Zpracováno dne: | 24.09.2022 | Zpracováno dne: | 24.09.2022 |
|
| **Objekt** | **Kód** | **Zkrácený popis** | **Náklady (Kč) - dodávka** | **Náklady (Kč) - Montáž** | **Náklady (Kč) - celkem** | **Celková hmotnost (t)** |
|  | 11 | Přípravné a přidružené práce | 0,00 | 21 057,90 | 21 057,90 | 10,00 |
|  | 17 | Konstrukce ze zemin | 12 681,82 | 2 293,38 | 14 975,20 | 31,24 |
|  | 18 | Povrchové úpravy terénu | 0,00 | 2 703,00 | 2 703,00 | 0,00 |
|  | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | 16 331,76 | 4 097,79 | 20 429,55 | 53,28 |
|  | 57 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné | 100 167,15 | 35 879,37 | 136 046,52 | 35,91 |
|  | 83 | Potrubí z trub kameninových | 5 282,82 | 7 609,68 | 12 892,50 | 3,88 |
|  | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | 17 387,09 | 6 548,21 | 23 935,30 | 11,46 |
|  | 93 | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb | 18 515,26 | 78 071,36 | 96 586,62 | 0,44 |
|  | M22 | Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky | 0,00 | 3 576,00 | 3 576,00 | 0,00 |
|  | S | Přesuny sutí | 0,00 | 2 351,05 | 2 351,05 | 0,00 |
|  |  |  |  | **Celkem:** | **334 554,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Stavební rozpočet | | | | | | | | | | |
| Název stavby: | | **22108 Bruntál, úprava plochy nádvoří Měú Bruntál - VCP** | Doba výstavby: | |  | Objednatel: |  | | |
|
| Druh stavby: | |  | Začátek výstavby: | | 24.09.2022 | Projektant: |  | | |
|
| Lokalita: | |  | Konec výstavby: | |  | Zhotovitel: |  | | |
|
| JKSO: | |  | Zpracováno dne: | | 24.09.2022 | Zpracoval: |  | | |
|
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | | | **MJ** | **Rozměry** | **Množství** | **Jednotková cena (Kč)** | **Náklady celkem (Kč)** |
|  | **11** | **Přípravné a přidružené práce** | | |  |  |  |  | **21 057,90** |
| 1 | 113109320R00 | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm | | | m2 |  | 10,00 | 744,58 | 7 445,80 |
| 2 | 113153155R00 | Fréz.beton.krytu pl.do 500 m2 | | | hod |  | 5,00 | 2 400,00 | 12 000,00 |
| 3 | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | | | m |  | 35,00 | 46,06 | 1 612,10 |
|  | **17** | **Konstrukce ze zemin** | | |  |  |  |  | **14 975,20** |
| 4 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | | | m3 |  | 16,44 | 139,50 | 2 293,38 |
|  | | | | | | 8,0\*2,5\*0,75 | 15,00 |  |  |
|  | | | | | | 3,0\*0,8\*0,6 | 1,44 |  |  |
| 5 | 58344171 | Štěrkodrtě frakce 0-32 C | | | t |  | 31,24 | 406,00 | 12 681,82 |
|  | | | | | | 16,44\*1,9 | 31,24 |  |  |
|  | **18** | **Povrchové úpravy terénu** | | |  |  |  |  | **2 703,00** |
| 6 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | | | m2 |  | 204,00 | 13,25 | 2 703,00 |
|  |  | Prodloužení na ulici Smetanova |  |  |  | 2,0\*36,0 | 72,00 |  |  |
|  |  | Rozšíření vozovky |  |  |  | 176,0\*0,75 | 132,00 |  |  |
|  | **56** | **Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch** | | |  |  |  |  | **20 429,55** |
| 7 | 564831111RT2 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | | | m2 |  | 185,00 | 110,43 | 20 429,55 |
|  |  | štěrkodrť frakce 0-32 mm | | |  |  |  |  |  |
|  | **57** | **Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné** | | |  |  |  |  | **136 046,52** |
| 8 | 573111113R00 | Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,0 kg/m2 | | | m2 |  | 152,40 | 5,05 | 769,62 |
| 9 | 577132211R00 | Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm | | | m2 |  | 152,40 | 352,73 | 53 756,05 |
| 10 | 572751112R00 | Vyspravení výtluků krytů asf.betonem,1 km nad 10 t | | | t |  | 13,22 | 4 825,00 | 63 786,50 |
|  | | | | | | ACP 16 | 0,00 |  |  |
|  | | | | | | 13,22 | 13,22 |  |  |
| 11 | 59245110 | Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní | | | m2 |  | 46,92 | 377,97 | 17 734,35 |
| 12 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | | | t |  | 136,52 | 46,06 | 6 288,20 |
|  | **83** | **Potrubí z trub kameninových** | | |  |  |  |  | **12 892,50** |
| 13 | 831350012RA0 | Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm | | | m |  | 3,00 | 1 795,83 | 5 387,49 |
| 14 | 894310010RA0 | Šachtice z C 20/25, do 0,75 m3 OP | | | kus |  | 1,00 | 7 505,01 | 7 505,01 |
|  | | | | | | UV | 0,00 |  |  |
|  | | | | | | 1 | 1,00 |  |  |
|  | **91** | **Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách** | | |  |  |  |  | **23 935,30** |
| 15 | 917862111RT7 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 | | | m |  | 31,00 | 491,55 | 15 238,05 |
|  |  | včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 | | |  |  |  |  |  |
| 16 | 917932111RT2 | Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C12/15 | | | m |  | 25,00 | 307,93 | 7 698,25 |
|  |  | včetně dodávky silniční přídlažby | | |  |  |  |  |  |
| 17 | 914001111R00 | Osazení sloupku, bet.základ | | | kus |  | 1,00 | 776,00 | 776,00 |
| 18 | 56288940 | Silniční směrový sloupek "K" 1200 mm | | | kus |  | 1,00 | 223,00 | 223,00 |
|  | **93** | **Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb** | | |  |  |  |  | **96 586,62** |
| 19 | 935111111R00 | Štěbinové žlaby z dílců | | | m |  | 6,00 | 16 097,77 | 96 586,62 |
|  | **M22** | **Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky** | | |  |  |  |  | **3 576,00** |
| 20 | 222260546R00 | Trubka KOPOFLEX 50 na povrchu | | | m |  | 24,00 | 149,00 | 3 576,00 |
|  | **S** | **Přesuny sutí** | | |  |  |  |  | **2 351,05** |
| 21 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | | | t |  | 17,41 | 22,72 | 395,56 |
| 22 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | | | t |  | 226,33 | 6,31 | 1 428,14 |
|  | | | | | | 17,41\*13 | 226,33 |  |  |
| 23 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | | | t |  | 17,41 | 9,47 | 164,87 |
| 24 | 979990112R00 | Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 | | | t |  | 17,41 | 20,82 | 362,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Celkem:** | **334 553,64** |