Dodatek č. 1 Smlouvy ZAK 16-0365 - Příloha č. 1

----------

**ROZPOČET**

Stavba:

# Objekt:

Místo:

Praha CAMP • Interiérové a dokončovací práce

# 20170033 - Vícenáklady a méněnáklady CAMP - intérierové a dokončovací práce

Vyšehradská 57/20n, Praha 2 • Nové Město Datum: 12.4.2017

Objednatel: Zhotovitel :

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prah Projektant: 1.REALIZAČNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Ing. arch. Benedikt Markel Marcel Recman

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ná** | **klady** z rozpočtu | | |  |  |  | **146 650,36** |
|  | HSY - Práce a dodávky HSY | | |  |  |  | 56 418,00 |
|  | 6 • Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  |  | 40 800,00 |
| 1 | K | 632451111 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušt'ky do 30 mm rampa za projekční plochou | m2 | 51,000 | . 800,00 | 40 800,00 |

**9** · Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 **618,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **K** | 952902041 | Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky | hod | 60,000 | 200,00 | 12 000,00 |
| *3* | ***M*** | *245111510* | *aktivátor, čistič, odmašťovač porézních materlólů* ***S/l<a*** *Al<tl vator-205 bal.1* I | *litr* | ***6,000*** | ***603,00*** | *3* ***618 ,00*** |

# PSY - Práce a dodávky PSY

## 743 • Elektromontáže - hrubá montáž

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | **K** | 743341200R | Demontáž původních podl. krabic, úprava otvoru, montáž nových podlahových krabic vč.zapravení | kus | 1,000 | 7 **500,00** | 7 500,00 |

90 232,36

7 **500,00**

## 748 · Elektromontáže· osvětlovací zařízení a svítidla 28 710,00


12 K 748151120 Montáž osvětlovacích těles INGE do amfiteátru ks 58,000 495,00 28 710,00

762 - Konstrukce tesařské 9 936,00

4 K 762223110 Kotvení dřevěných sloupků · konstrukce lávky ks 48,000 207,00 9 936,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | **K** | 764301105 | Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm tvaru L 100 x 40 mm, povrch prášková barva RAL 7016  I | m |  | | | | |
| 17,000 | 510,00 | | | 8 6,7000 |
| 14 | K | 764301106 | '  Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm tvaru l  50 x 40 mm, povrch prášková barva RAL 7016 | m | 1,200 | 510,00 | | | 612,00 |
| 15 | **K** | 764301107 | Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm tvaru L 200 x 80 mm, povrch prášková barva RAL 7016 | m | 40,000 | 710,00 | | | 28 400,00 |
| 16 | **K** | 764301108 | Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm tvaru l  100 x 80 mm, povrch prášková barva RAL 7016 | m | 2,100 |  | | 510,00  510, 00  510,00 | 1 071,00 |
| 17 | **K** | 764301109 | Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm tvaru L 320 x 18 mm, povrch prášková barva RAL 7016 (oblouk) | m | 1,530 |  |  | 780,30 |
| 18 | **K** | 764301110 | Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm tvaru L 330 x 18 mm, povrch prášková barva RAL 7016 (oblouk) | m | 2, 200 |  | I  1 122,001 |

## , 764 • Konstrukce klempířské 52 107, 35



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 19 | **K** | 764301111 | Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm tvaru L 310 x 80 mm, povrch prášková barva RAL 7016 (schody) | m |  | 2,250  3,000 | 510,00 | 1 147,50 |
| 20 | K | 764301112 | Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm r.š. 310 mm, povrch prášková barva RAL 7016 | m |  | 510,00 | 1 530,00 |
| 21 | K | 764301113 | Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm r.š. 115 mm, povrch prášková barva RAL 7016 | m | 7,500 | | 510,00 | 3 825,00 |
| 22 | K | 764301114 | Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm r.š. 110 mm, povrch prášková barva RAL 7016 | m | 7,600 | | 510,00 | 3 876,00 |
| 23 | **K** | 764301115 | Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm r.š. 360 mm, povrch prášková barva RAL 7016 | m | 1,325 | | 510,00 | 675,75 |
| 24 | **K** | 764301116 | Montáž lemování stěn z plechu tl.2 mm r.š. 160 mm, povrch prášková barva RAL 7016 | m | 0,780 | | 510, 00 | 397,80 |

766 • Konstrukce truhlářské 35 **625,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | **K** | 766121220 | Dodávka a montáž akustického systému z minerálních desek lepených na stěnu | m2 | ·15,000 | 121,00 | ·1 815,00 |
| ***6*** | ***M*** | *607151620* | *Navýšení ceny dle požadavků akustik.a* - *navýšení parametru akustického absorbéru, dřevovláknité zvukové Izolace 1200x600 cm* | m2 | *124,800* | ***300,00*** | *37 440,00* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 767 · Konstrukce zámečnické |  |  |  | -40 500,00 |
| 7 K 767122111 Obkladová konstrukce stěny z pororoštu | m2 | · 27,000 | 1 500,00 | ·40 500, 00 |
| 772 • Podlahy z kamene |  |  |  | -22080,00 |
| 9 *M 597613700 travertin formátovaný, dlažba tl.30mm* | *m2* | *· 11,500* | *1 920,00* | -22 *080,00* |

776 • Podlahy povlakové 18 934,01

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | n6142121 | Příprava podkladu schodišťovýchstupnic š 300 stěrkou ručně pro pokládku NEOPLANU | ks | 18,000 | 450,00 | 8 100,00 |
| 11 | K | n6262121 | Lepení podlahovin z pryže Noraplan 2· složkovým lepidlem | m2 | 9,890 | 509,00 | 5 034,01 |
| *25* | *M* | *283561160* | *šňůra (drát ) svařova cl* z *plastu D 4 mm pro svařováni Noraplanu, bal.* 2 *kg* | *kg* | **2,000** | 2 *900,00* | *5* ***800,00*** |