Krycí list rozpočtu



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: | Kysucka 8 | Objednatel: | IČO/DIČ: |  |
| Druh stavby: | Oprava osvětleni | Projektant: | IČO/DIČ: |  |
| Lokalita: | Český Těšín | Zhotovitel: | IČO/DIČ: |  |
| Začátek výstavby: | 04.10.2022 | Konec  výstavby: | Položek: | 14 |
| JKSO: |  | Zpracoval: | Datum: | 04.10.2022 |

**Rozpočtové náklady v Kč**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Základní rozpočtové náklady | | 0 Doplňkové náklady | | 0 Náklady na umístění stavby (NUS) | |
| HSV | Dodávky | 0,00 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| Montáž | 0,00 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 189,67 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 |
| Montáž | 674,83 |  |  | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 19 201.431 |  |  | Ostatní | 0,00 |
| Montáž | 61 862,93 |  |  | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 43 834,04 |  |  |  |  |
| Přesun hmot a sutí | | 0,00 |  |  |  |  |
| ZRN celkem | | 125 762,90 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |
|  | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
|  | | |  | | ORN celkem | 0,00 |
|  | | | | | ORN celkem z obj. | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základ 0% | 0,00 |  | | | |
| Základ 15% | 125 762,90 | DPH 15% | 18 864,44 | Celkem bez DPH | 125 762,90 |
| Základ 21% | 0,00 | DPH 21% 0,00 | | Celkem včetně DPH | 144 627,34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:



Stavební rozpočet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náz  Drut  Lok  JKS | ev stavby stavby: alita:  0: |  | Kysucka 8 Oprava osvětleni Český Těšín | Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne: | | 04.10.2022  04.10.2022 | Objednatel:  Projektant:  Zhotovitel:  Zpracoval: |  |  |  |  |  |
| Ó | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | MJ | Množství | Cena/MJ  (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | | Cenová  soustava |
| Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | |
|  |  | 784 | Malby |  |  |  | 189,67 | 674,83 | 864,60 |  | 0,01 |  |
| 1 |  | 784442001R00 | Malba disperzní intenér.HET Klasik,výška do 3,8 m | m2 | 13,00 | 66,50 | 189,67 | 674,83 | 864,50 | 0,00 | 0,01 | RTS I / 2022 |
|  |  | MB5 | Elektroinstalace |  |  |  | 19 201,43 | 61 882,93 | 81 064,36 |  | 0,11 |  |
| 2 |  | 650125761RT2 | Uložení kabelu Cu 5 x 1,5 mm2 volně | m | 485,00 | 62,30 | 15 922,55 | 14 292,95 | 30 215,50 | 0,00 | 0,11 | RTS I / 2022 |
| 3 |  | 650101121R00 | Montáž žárovkového svítidla stropního přisazeného | kus | 35,00 | 278,50 | 0,00 | 9 747,50 | 9 747,50 | 0,00 | 0,00 | RTS I /2022 |
| 4 |  | 650801113R00 | Demontáž svítidla stropního přisazeného | kus | 35,00 | 137,50 | 0,00 | 4 812,50 | 4 812,50 | 0,00 | 0,00 | RTS I /2022 |
| 5 |  | 650801115R00 | Úprava osvětlení pro objímku | kus | 76,00 | 168,60 | 0,00 | 12 813,60 | 12 813,60 | 0,00 | 0,00 | RTS I /2022 |
| 6 |  | 650072621R00 | Montáž čidla pohybu stropního přisazeného | kus | 26,00 | 458,01 | 0,00 | 11 908,26 | 11 908,26 | 0,00 | 0,00 | RTS I /2022 |
| 7 |  | 650012271RT2 | Montáž krabice lištové se zapojením | kus | 27,00 | 213,00 | 3 278,88 | 2 472,12 | 5 751,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I /2022 |
| 8 |  | 650031119R00 | úprava v rozvaděči | kus | 8,00 | 727,00 | 0,00 | 5 816,00 | 5 816,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I /2022 |
|  |  |  | Ostatní materiál |  |  |  | 43 834,04 | 0,00 | 43 834,04 |  | 0,00 |  |
| 9 |  | 100KANLUXDL-{ KANLUX MARC DL-60 přisazené svítidlo | | kus | 35,00 | 316,00 | 11 060,00 | 0,00 | 11 060,00 | 0,00 | 0,00 | 2022/10 |
| 10 |  | 10013W/8400SF LEDV VALUECLA100 13W/840 230VFR E27 FS1 OS RAM | | kus | 35,00 | 72,66 | 2 543,10 | 0,00 | 2 543,10 | 0,00 | 0,00 | 2022/10 |
| 11 |  | 110LED8,5W/84i LEDV VALUECLA60 8.5W/840 230VFR E27 FS1 OSRAM | | kus | 76,00 | 44,42 | 3 375,92 | 0,00 | 3 375,92 | 0,00 | 0,00 | 2022/10 |
| 12 |  | 110EL 1000166 | EL 1000166 Objímka keramická E27, typ: P-4 (CP 800) - vestavná s držákem | kus | 76,00 | 22,73 | 1 727,48 | 0,00 | 1 727,48 | 0,00 | 0,00 | 2022/10 |
| 13 |  | 111NG EB10430 NG EB10430404 Čidlo pohybu 360° MD 360/8 Basic 8m 2300W 10A IP40 bílá, stropní, na omítku | | kus | 26,00 | 920,29 | 23 927,54 | 0,00 | 23 927,54 | 0,00 | 0,00 | 2022/10 |
| 14 |  | 989Maly spotmat Mály spotřební material | | kus | 1,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Celkem: 125 762,90

Poznámka: