Technické parametry odběrného místa Článek 1. Smluvní strany

1.1. TEPLO Kopřivnice s.r.o.

se sídlem: Štefánikova 1163, Kopřivnice PSČ 742 21 zastoupená: Ing. Igor Kocurek, jednatelem společnosti

registrovaná v obchodním rejstříku soudu v Ostravě, oddíl C, číslo vložky 27 216, (dále jen „dodavatel“)

1.2. Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín, příspěvková organizace

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Pionýrská 791, Kopřivnice, PSC 74221 |
| zastoupená: | Mgr. Jan Mužík, ředitel |
| (dále jen „odběratel“) |
| Článek 2. | Odběrné místo: (název, adresa) |
| Název: | 791 |
| Umístění: | Pionýrská , č.p. 791, Kopřivnice |
| Článek 3. | Technické parametry: |

|  |  |
| --- | --- |
| Poř. č. | Technické parametry a údaje |
| 1 | Zdroj tepelné energie pro ÚT a TV | Soustava CZT Kopřivnice |
| 2 | Místo předání tepla do odběrného místa | Na vstupu Odběrného místa, bezprostředně za měřícím zařízením dodavatele |
| 3 | Místo měření dodaného tepla | Na vstupu odběrného místa |
| 4 | Teplonosná látka | Teplá voda |
| 5 | Jmenovitý přetlak | 1,0 MPa |
| 6 | Teplota media | Viz čl. 4 |
| 7 | Dodávka doplňkové vody pro topný systém | Ne |
| 8 | Datum zahájení odběru | 8.10.2014 |

Článek 4. Teplotní diagram

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Venkovní teplota [°C] | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -9 | -11 | -13 | -15 |
| Přívodníteplotamédiarc] | den | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 79 | 84 | 89 | 93 | 98 | 103 |
| noc | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 79 | 84 | 89 | 93 | 98 | 103 |

Dodavatel:

Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice DIČ: CZ26739264

Kopřivnice dne 27.11.2014

Ing. Igor Kocurek jednatel společnosti

**Odběratel:**

Kopřivnice dne 8. 12. 2014

Mgr. Jan Mužík ředitel