### Cenová nabídka na zámečnické práce pro nový depozitář Zemědělského muzea v Čáslavi

1. **Výroba a montáž závěsných sítí – viz přiložená dokumentace v pdf**

Rozměr sítě: 2000x2500mm

Materiál sítě: jekl 60x40x2, kari síť 5mm, oko 100mm

 Cena jedné závěsné sítě: 14 942 Kč

 Cena za 8ks sítí 119 536 Kč

1. **Výroba a dodání zásuvných polic - viz přiložená dokumentace v pdf**
* Rozměr police: 970x750mm

Materiál police: jekl 30x15x1,5mm , kari síť 5mm, oko 100mm

 Cena jedné police: 4 154 Kč

Cena za 8ks polic 33 232 Kč

* Rozměr police: 1170x750mm

Materiál police: jekl 30x15x1,5mm , kari síť 5mm, oko 100mm

 Cena jedné police: 4 660 Kč

 Cena za 8ks polic 37 280 Kč

Specifikace povrchové úpravy všech výše uvedených dílů:

RAL 7035

Všechny části regálového systému jsou odmaštěny solí fosforečnanu železa použitím tlakových trysek při teplotě 65 °C, následně opláchnuté ve dvou samostatných nádržích demiralizovanou vodou a vysušeny při 130 °C

- po vychladnutí jsou tyto části nalakovány v automatické nástřikové kabině elektrostatickým epoxidovým nátěrem

- v závěru procesu jsou tyto části vloženy do pece, kde zůstávají 25 minut při teplotě 180 °C.

1. **Výroba a montáž držáků na sedla - 25ks, držáků na plátna - 50ks a držáků na ostatní sbírkové předměty - 50ks**

**Specifikace dle poptávky.**

Cena celkem 41 356 Kč

**Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.**

Cenovou nabídku vypracoval dne 13.9.2022:

Radek Procházka, Křesetice 92, 285 47

Ič: 63840499, dič: xxx

Tel: xxx

Platnost cenové nabídky je jeden měsíc

Na uvedené dílo bude poskytnuta záruka v délce 60 měsíců.