|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TECHNICKÁ A CENOVÁ NABÍDKA DODAVATELE:** |  | Příloha č.1 |
| **Specifikace technických a uživatelských parametrů** |  |  |
| Název zakázky: | **Nákup IT techniky CDZ 2022** |  |  |
| Id veřejné zakázky: | **T004/22V/00012232** |  |  |
| Dodavatel: | **M Computers s.r.o.** |
| Sídlo - místo podnikání: | **Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno - Líšeň**  |
| IČO: | **26042029** |  |  |
| Tel.:  | **xxxxx** | e-mail: | **obchod@mcomputers.cz** |
| Zadavatel u níže uvedených parametrů stanovil ve sloupci "C" jejich hodnoty. U číselných technických parametrů, jejichž závaznost:- není označena jako „min.“ nebo „max.“ je povolen toleranční rozsah ± 10%. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné.- je označena jako „min.“, požaduje zadavatel, aby dodavatel nabídnul hodnotu parametru stejnou nebo vyšší- je označena jako „max.“, požaduje zadavatel, aby dodavatel nabídnul hodnotu parametru stejnou nebo nižší Pokud ve sloupci "D" zadavatel uvedl "ANO", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení splňovat.Nedodržení výše uvedených podmínek bude zadavatel považovat za nesplnění zadávacích podmínek a to bude důvodem pro vyloučení dodavatele z výběrového řízení.Dodavatel současně doloží splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci). |
| **Parametr** | **Jedn.** | **Požadavek zadavatele** | **Pozn.** | **Nabídka dodavatele** |
|  |  |  |  | (dodavatel uvede ANO/NE nebo svůj popis) |
| **Osobní počítač** |  |  |  | xxxxx |
| **Operační systém** |   | Windows 10 Pro |   | xxxxx |
| **Procesor** |   | Passmark score: 18500 | min. | xxxxx |
|  | W | TDP: 35 W | max. | xxxxx |
| **Paměť**  |   | 8GB, DDR4-3200 | min. | xxxxx |
| **Příslušenství** |   | VESA mounting kit | ANO | xxxxx |
| **Grafická karta** |   | Integrovaná grafická karta | ANO | xxxxx |
| **Pevný disk** | GB | 250 GB (NVMe) | min. | xxxxx |
| **Klávesnice** |   | USB optická myš (ne bezdrátová) s kolečkem (3 tlačítka) |   | xxxxx |
| **Myš** |   | klávesnice USB Česká (QWERTZ) |   | xxxxx |
| **Optická zařízení** |   | bez optické mechaniky |   | xxxxx |
| **porty** |   | 6 x USB, DisplayPort, audio out | min. | xxxxx |
| **Rozšířená záruka** | měsíce | 36 (on-site NBD) | min. | xxxxx |
| **Konektivita** |   | Integrovaný adaptér pro Ethernet 10/100/1000 Mb/s RJ-45 |   | xxxxx |
| **Napájení** | W | 65 |   | xxxxx |
| **Provedení skříně** |   | Tiny, Mini PC | ANO | xxxxx |
| **Záruční doba:** | měsíce | 24 | min. | xxxxx |
| **Cenová nabídka** |  |  |  |  |
| **Cena za 1 ks bez DPH** |  |   |   | **xxxxx** |
| **Požadovaný počet** | **ks** | **2** |   |  |
| **Cena celkem bez DPH** |  |   |   | **xxxxxx** |
| **DPH** |  |   |   | **xxxxx** |
| **Celkem s DPH** |  |   |   | **xxxxx** |
| Ceny jsou uvedeny včetně dopravy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  | Podpis: |   |
| Jméno osoby oprávněné jednat přímo nebo za dodavatele |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |
| **(dodavatel vyplní šedě orámované části)** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TECHNICKÁ A CENOVÁ NABÍDKA DODAVATELE:** |  | Příloha č.2 |
| **Specifikace technických a uživatelských parametrů** |  |  |
| Název zakázky: | **Nákup IT techniky CDZ 2022** |  |  |  |
| Id veřejné zakázky: | **T004/22V/00012232** |  |  |  |
| Dodavatel: | **M Computers s.r.o.** |
| Sídlo - místo podnikání: | **Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno - Líšeň**  |
| IČO: | **26042029** |  |  |
| Tel.:  | **xxxxx** | e-mail: | **obchod@mcomputers.cz** |
| Zadavatel u níže uvedených parametrů stanovil ve sloupci "C" jejich hodnoty. U číselných technických parametrů, jejichž závaznost:- není označena jako „min.“ nebo „max.“ je povolen toleranční rozsah ± 10%. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné.- je označena jako „min.“, požaduje zadavatel, aby dodavatel nabídnul hodnotu parametru stejnou nebo vyšší- je označena jako „max.“, požaduje zadavatel, aby dodavatel nabídnul hodnotu parametru stejnou nebo nižší Pokud ve sloupci "D" zadavatel uvedl "ANO", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení splňovat.Nedodržení výše uvedených podmínek bude zadavatel považovat za nesplnění zadávacích podmínek a to bude důvodem pro vyloučení dodavatele z výběrového řízení.Dodavatel současně doloží splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci). |
| **Parametr** | **Jedn.** | **Požadavek zadavatele** | **Pozn.** | **Nabídka dodavatele** |
|  |  |  |  | (dodavatel uvede ANO/NE nebo svůj popis) |
| **Monitor** |  | xxxxx |
| **Druh monitoru** |   | LCD |   | xxxxx |
| **Technologie** |   | LED podsvícení, matice IPS, VA |   | xxxxx |
| **Uhlopříčka** | palce | 23,8 | min. | xxxxx |
| **Rozlišení** | px | 1920x1080 | min. | xxxxx |
| **Povrch displaye** |   | matný |   | xxxxx |
| **Příslušenství** |   | kabel DisplayPort - DisplayPort |   | xxxxx |
| **Ostatní** |   | tenký rámeček, kompatibilita s držákem Lenovo TC Tiny VESA Mount II, vestavěné reproduktory |   | xxxxx |
| **Konektory** |   | D-sub, DisplayPort |   | xxxxx |
| **Záruční doba** | měsíce | 36 | min. | xxxxx |
| **Cenová nabídka** |  |  |  |  |
| **Cena za 1 ks bez DPH** |   |   | **xxxxx** |
| **Požadovaný počet** | **ks** | **2,00** |   |  |
| **Cena celkem bez DPH** |   |   | **xxxxx** |
| **DPH** |   |   | **xxxxx** |
| **Celkem s DPH** |   |   | **xxxxx** |
| Ceny jsou uvedeny včetně dopravy |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Datum: |  | Podpis: |   |
| Jméno osoby oprávněné jednat přímo nebo za dodavatele |  |  |   |
|  |  |  |  |  |
| **(dodavatel vyplní šedě orámované části)** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TECHNICKÁ A CENOVÁ NABÍDKA DODAVATELE:** |  | Příloha č.3 |
| **Specifikace technických a uživatelských parametrů** |  |  |
| Název zakázky: | **Nákup IT techniky CDZ 2022** |
| Id veřejné zakázky: | **T004/22V/00012232** |  |
| Dodavatel: | **M Computers s.r.o.** |
| Sídlo - místo podnikání: | **Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno - Líšeň**  |
| IČO: | **26042029** |  |  |
| Tel.:  | **xxxxx** | e-mail: | **obchod@mcomputers.cz** |
| Zadavatel u níže uvedených parametrů stanovil ve sloupci "C" jejich hodnoty. U číselných technických parametrů, jejichž závaznost:- není označena jako „min.“ nebo „max.“ je povolen toleranční rozsah ± 10%. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné.- je označena jako „min.“, požaduje zadavatel, aby dodavatel nabídnul hodnotu parametru stejnou nebo vyšší- je označena jako „max.“, požaduje zadavatel, aby dodavatel nabídnul hodnotu parametru stejnou nebo nižší Pokud ve sloupci "D" zadavatel uvedl "ANO", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení splňovat.Nedodržení výše uvedených podmínek bude zadavatel považovat za nesplnění zadávacích podmínek a to bude důvodem pro vyloučení dodavatele z výběrového řízení.Dodavatel současně doloží splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci). |
| **Parametr** | **Jedn.** | **Požadavek zadavatele** | **Pozn.** | **Nabídka dodavatele** |
|  |  |  |  | (dodavatel uvede ANO/NE nebo svůj popis) |
| **Telefon mobilní** |   | smartphone |   | xxxxx |
| **Velikost displeje** | palec | 6,58" | min. | xxxxx |
| **Rozlišení displeje** | pixel | 2400x1080 | min. | xxxxx |
| **Typ displeje** |   | IPS |   | xxxxx |
| **Operační systém a verze** |   | android, 11 | min. | xxxxx |
| **Operační paměť**  | GB | 8 | min. | xxxxx |
| **Kapacita uložiště** | GB | 128 | min. | xxxxx |
| **Paměťová karta** |   | ano | min. | xxxxx |
| **Počet jader procesoru** |   | 8 | min. | xxxxx |
| **Fotoaparát-přední kamera** | Mpx | 16 | min. | xxxxx |
| **Fotoaparát-zadní kamera** | Mpx | 50 | min. | xxxxx |
| **Výkon nabíjení** | W | 18 | min. | xxxxx |
| **Kapacita baterie** | mAh | 5000 | min. | xxxxx |
| **Dual SIM** |   | ano |   | xxxxx |
| **Konektory** |   | usb-c, jack 3,5mm |   | xxxxx |
| **České menu** |   | ano |   | xxxxx |
| **Bluetooth** |   | ano |   | xxxxx |
| **WIFI** |   | ano |   | xxxxx |
| **GPS** |   | ano |   | xxxxx |
| **Kalendář** |   | ano |   | xxxxx |
| **Kalkulačka** |   | ano |   | xxxxx |
| **Kancelářské aplikace - podpora** |   |   |   | xxxxx |
| **Příslušenství** |   | nabíječka s adaptérem |   | xxxxx |
| **Plně kompatibilní se sítí operátora** |   | ano |   | xxxxx |
| **Hmotnost** | g | 185 | max. | xxxxx |
| **Záruční doba:** | měsíce | 24 | min. | xxxxx |
| **Cenová nabídka** |  |  |  |  |
| **Cena za 1 ks bez DPH** | **xxxxx** |
| **Požadovaný počet** | **ks** | **2** |  |
| **Cena celkem bez DPH** | **xxxxx** |
|  **DPH**  | **xxxxx** |
| **Celkem s DPH** | **xxxxx** |
| **Ceny jsou uvedeny včetně dopravy.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Datum: |   | Podpis: |   |
| Jméno osoby oprávněné jednat přímo nebo za dodavatele |   |
| **(dodavatel vyplní šedě orámované části)** |  |  |  |
| **TECHNICKÁ A CENOVÁ NABÍDKA DODAVATELE:** |  | Příloha č.4 |
| **Specifikace technických a uživatelských parametrů** |   |   |
| Název zakázky: | **Nákup IT techniky CDZ 2022** |
| Id veřejné zakázky: | **T004/22V/00012232** |  |
| Dodavatel: | **M Computers s.r.o.** |
| Sídlo - místo podnikání: | **Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno - Líšeň**  |
| IČO: | **26042029** |  |  |
| Tel.:  | **xxxxx** | e-mail: | **obchod@mcomputers.cz** |
| Zadavatel u níže uvedených parametrů stanovil ve sloupci "C" jejich hodnoty. U číselných technických parametrů, jejichž závaznost:- není označena jako „min.“ nebo „max.“ je povolen toleranční rozsah ± 10%. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné.- je označena jako „min.“, požaduje zadavatel, aby dodavatel nabídnul hodnotu parametru stejnou nebo vyšší- je označena jako „max.“, požaduje zadavatel, aby dodavatel nabídnul hodnotu parametru stejnou nebo nižší Pokud ve sloupci "D" zadavatel uvedl "ANO", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení splňovat.Nedodržení výše uvedených podmínek bude zadavatel považovat za nesplnění zadávacích podmínek a to bude důvodem pro vyloučení dodavatele z výběrového řízení.Dodavatel současně doloží splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci). |
| **Parametr** | **Jedn.** | **Požadavek zadavatele** | **Pozn.** | **Nabídka dodavatele** |
|  |  |  |  | (dodavatel uvede ANO/NE nebo svůj popis) |
| **Tablety** |  | xxxxx |
| **Operační systém** |   | Android |   | xxxxx |
| **Typ displeje** |   | IPS |   | xxxxx |
| **Rozlišení** |   | 2000x1200 | min. | xxxxx |
| **Jemnost displeje** | PPI | 212 | min. | xxxxx |
| **Interní paměť** | GB | 128 | min. | xxxxx |
| **Operační paměť** | GB | 6 | min. | xxxxx |
| **Výbava** |   | wifi, BT, GPS, GLONASS |   | xxxxx |
| **Senzory** |   | pohybový, gyroskop, světelný, přiblížení |   | xxxxx |
| **Výkon nabíjení** |   | 20W | min. | xxxxx |
| **Rozměry** | mm | VxŠxH - 251x175x8 | max. | xxxxx |
| **Hmotnost** | g | 485 | max. | xxxxx |
| **Fotoaparát zadní** | mpx | 13 | min. | xxxxx |
| **Fotoaparát přední** | mpx | 8 | min. | xxxxx |
| **Podporovaná videa** |   | FullHD | min. | xxxxx |
| **Příslušenství** |   | napájecí adaptér s kabelem |   | xxxxx |
| **Konektory** |   | USB-C |   | xxxxx |
| **Úhlopříčka** |   | 11" | min. | xxxxx |
| **Baterie** | mAh | 7700 | min. | xxxxx |
| **Záruční doba** | měsíce | 24 | min. | xxxxx |
| **Cenová nabídka** |  |  |  |  |
| **Cena za 1 ks bez DPH** |   |   | **xxxxx** |
| **Požadovaný počet** | **ks** | **5,00** |   |  |
| **Cena celkem bez DPH** |   |   | **xxxxx** |
| **DPH** |   |   | **xxxxx** |
| **Celkem s DPH** |   |   | **xxxxx** |
|  |  |  |  |  |
| Ceny jsou uvedeny včetně dopravy |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  | Podpis: |   |
| Jméno osoby oprávněné jednat přímo nebo za dodavatele |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |
| **(dodavatel vyplní šedě orámované části)** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TECHNICKÁ A CENOVÁ NABÍDKA DODAVATELE:** |  | Příloha č.5 |
| **Specifikace technických a uživatelských parametrů** |  |  |
| Název zakázky: | **Nákup IT techniky CDZ 2022** |  |  |
| Id veřejné zakázky: | **T004/22V/00012232** |  |  |
| Dodavatel: | **M Computers s.r.o.** |
| Sídlo - místo podnikání: | **Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno - Líšeň**  |
| IČO: | **26042029** |  |  |
| Tel.:  | **xxxxx** | e-mail: | **obchod@mcomputers.cz** |
| Zadavatel u níže uvedených parametrů stanovil ve sloupci "C" jejich hodnoty. U číselných technických parametrů, jejichž závaznost:- není označena jako „min.“ nebo „max.“ je povolen toleranční rozsah ± 10%. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné.- je označena jako „min.“, požaduje zadavatel, aby dodavatel nabídnul hodnotu parametru stejnou nebo vyšší- je označena jako „max.“, požaduje zadavatel, aby dodavatel nabídnul hodnotu parametru stejnou nebo nižší Pokud ve sloupci "D" zadavatel uvedl "ANO", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení splňovat.Nedodržení výše uvedených podmínek bude zadavatel považovat za nesplnění zadávacích podmínek a to bude důvodem pro vyloučení dodavatele z výběrového řízení.Dodavatel současně doloží splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci). |
| **Parametr** | **Jedn.** | **Požadavek zadavatele** | **Pozn.** | **Nabídka dodavatele** |
|  |  |  |  | (dodavatel uvede ANO/NE nebo svůj popis) |
| **Notebook** |  |  |  | xxxxx |
| **Operační systém** |   | Windows 10 Pro | min. | xxxxx |
| **Procesor** |   | Passmark score: 20950 | min. | xxxxx |
| **počet jader** |   | 8 | min. | xxxxx |
| **TDP** | W | 28 W | max. | xxxxx |
| **Paměť**  |   | 16GB LPDDR5 6400MHz | min. | xxxxx |
| **Příslušenství** |   | čtečka otisků prstů, webkamera 1080px | ANO | xxxxx |
| **Grafická karta** |   | Integrovaná grafická karta | ANO | xxxxx |
| **Pevný disk** | GB | 1000 GB (NVMe) | min. | xxxxx |
| **Klávesnice** |   | podsvícená, CZ |   | xxxxx |
| **Displej** |   | 14" IPS, FullHD, antireflex, matný |   | xxxxx |
| **Optická zařízení** |   | bez optické mechaniky |   | xxxxx |
| **Porty** |   | 2x USB-C, 2x USB-3.2, datové USB-C , kombo audio jack, HDMI | min. | xxxxx |
| **Výdrž** | hod. | 14 | min. | xxxxx |
| **Rozšířená záruka** | měsíce | 36 (on-site NBD) | min. | xxxxx |
| **Konektivita** |   | Ethernet 1Gbit RJ-45, wifi 6E, BT 5.2 |   | xxxxx |
| **Dockovací stanice** |   | Lenovo USB-C + napájecí adaptér | ANO | xxxxx |
| **Hmotnost** | kg | 1,33 | max. | xxxxx |
| **Napájení** |   | USB-C, 45W  |   | xxxxx |
| **Provedení** |   | pevný, klasický notebook | ANO | xxxxx |
| **Set klávesnice+myš** |   | myš-kancelářská, drátová, USB, CZ layout, dvouřádkový Enter, numetika, žádná další multimediální a přídavná tlačítka na vypínání, sleep mode myš-drátová s kolečkem, USB, 3 tlačítka, optická |   | xxxxx |
| **Záruční doba:** | měsíce | 24 | min. | xxxxx |
| **Cenová nabídka** |  |  |  |  |
| **Cena za 1 ks bez DPH** |  |   |   | **xxxxx** |
| **Požadovaný počet** | **ks** | **2** |   |  |
| **Cena celkem bez DPH** |  |   |   | **xxxxx** |
| **DPH** |  |   |   | **xxxxx** |
| **Celkem s DPH** |  |   |   | **xxxxx** |
| Ceny jsou uvedeny včetně dopravy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  | Podpis: |   |
| Jméno osoby oprávněné jednat přímo nebo za dodavatele |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |
| **(dodavatel vyplní šedě orámované části)** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TECHNICKÁ A CENOVÁ NABÍDKA DODAVATELE:** |  | Příloha č.6 |
| **Specifikace technických a uživatelských parametrů** |  |  |
| Název zakázky: | **Nákup IT techniky CDZ 2022** |  |  |
| Id veřejné zakázky: | **T004/22V/00012232** |  |  |
| Dodavatel: | **M Computers s.r.o.** |
| Sídlo - místo podnikání: | **Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno - Líšeň**  |
| IČO: | **26042029** |  |  |
| Tel.:  | **xxxxx** | e-mail: | **obchod@mcomputers.cz** |
| Zadavatel u níže uvedených parametrů stanovil ve sloupci "C" jejich hodnoty. U číselných technických parametrů, jejichž závaznost:- není označena jako „min.“ nebo „max.“ je povolen toleranční rozsah ± 10%. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné.- je označena jako „min.“, požaduje zadavatel, aby dodavatel nabídnul hodnotu parametru stejnou nebo vyšší- je označena jako „max.“, požaduje zadavatel, aby dodavatel nabídnul hodnotu parametru stejnou nebo nižší Pokud ve sloupci "D" zadavatel uvedl "ANO", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení splňovat.Nedodržení výše uvedených podmínek bude zadavatel považovat za nesplnění zadávacích podmínek a to bude důvodem pro vyloučení dodavatele z výběrového řízení.Dodavatel současně doloží splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci). |
| **Parametr** | **Jedn.** | **Požadavek zadavatele** | **Pozn.** | **Nabídka dodavatele** |
|  |  |  |  | (dodavatel uvede ANO/NE nebo svůj popis) |
| **Fotoaparát** |  |  |  | xxxxx |
| **Typ** |   | ultrazoom |   | xxxxx |
| **Funkce** |   | bleck, detekce tváří |   | xxxxx |
| **Stabilizace** |   | optická |   | xxxxx |
| **Typ snímače** |   | Live MOS |   | xxxxx |
| **Velikost snímače** |   | 1/2,3" |   | xxxxx |
| **Rozlišení snímače** |   | 18Mpx | min | xxxxx |
| **ISO** |   | 6400 | min | xxxxx |
| **Video** |   | 4K |   | xxxxx |
| **Typ objektivu** |   | zoom, 20-1200mm |   | xxxxx |
| **Světelnost** |   | f/2,8-5,9 | min | xxxxx |
| **Makro** |   | 1cm |   | xxxxx |
| **Optický zoom** |   | 60x | min | xxxxx |
| **Displej** |   | 3" |   | xxxxx |
| **Hmotnost** |   | 616g |   | xxxxx |
| **Max velikost SD karty** |   | 256GB |   | xxxxx |
| **Výdrž baterie** |   | 330 snímků |   | xxxxx |
| **Rozhraní** |   | USB, wifi, microHDMI |   | xxxxx |
| **Obsah balení** |   | baterie, napájecí adaptér |   | xxxxx |
|  |   |   |   | xxxxx |
| **Záruční doba:** | měsíce | 24 | min. | xxxxx |
| **Cenová nabídka** |  |  |  |  |
| **Cena za 1 ks bez DPH** |  |   |   | **xxxxx** |
| **Požadovaný počet** | **ks** | **1** |   |  |
| **Cena celkem bez DPH** |  |   |   | **xxxxx** |
| **DPH** |  |   |   | **xxxxx** |
| **Celkem s DPH** |  |   |   | **xxxxx** |
| Ceny jsou uvedeny včetně dopravy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  | Podpis: |   |
| Jméno osoby oprávněné jednat přímo nebo za dodavatele |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |
| **(dodavatel vyplní šedě orámované části)** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TECHNICKÁ A CENOVÁ NABÍDKA DODAVATELE:** |  | Příloha č.7 |
| **Specifikace technických a uživatelských parametrů** |   |   |
| Název zakázky: | **Nákup IT techniky CDZ 2022** |  |  |
| Id veřejné zakázky: | **T004/22V/00012232** |  |  |
| Dodavatel: | **M Computers s.r.o.** |
| Sídlo - místo podnikání: | **Úlehlova 3100/10, 628 00 Brno - Líšeň**  |
| IČO: | **26042029** |  |  |
| Tel.:  | **xxxxx** | e-mail: | **obchod@mcomputers.cz** |
| Zadavatel u níže uvedených parametrů stanovil ve sloupci "C" jejich hodnoty. U číselných technických parametrů, jejichž závaznost:- není označena jako „min.“ nebo „max.“ je povolen toleranční rozsah ± 10%. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné.- je označena jako „min.“, požaduje zadavatel, aby dodavatel nabídnul hodnotu parametru stejnou nebo vyšší- je označena jako „max.“, požaduje zadavatel, aby dodavatel nabídnul hodnotu parametru stejnou nebo nižší Pokud ve sloupci "D" zadavatel uvedl "ANO", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení splňovat.Nedodržení výše uvedených podmínek bude zadavatel považovat za nesplnění zadávacích podmínek a to bude důvodem pro vyloučení dodavatele z výběrového řízení.Dodavatel současně doloží splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci). |
| **Parametr** | **Jedn.** | **Požadavek zadavatele** | **Pozn.** | **Nabídka uchazeče** |
|  |  |  |  | (uchazeč uvede ANO/NE nebo svůj popis) |
| **Wifi AP** |  | xxxxx |
| **Frekvence** |   | 2,4 a 5GHz |   | xxxxx |
| **Rychlost Ethernet** | Mbit/s | 100, 1000 | min. | xxxxx |
| **Přenosová rychlost** | Mbit/s | 2500 | max. | xxxxx |
| **Síťové standardy** |   | IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, Wi-Fi CERTIFIED 6 |   | xxxxx |
| **Počet kanálů** |   | 13 | min. | xxxxx |
| **Wifi multimedia** |   | (WMM)/(WME) |   | xxxxx |
| **Vysílací výkon** | dBmW | 23 |   | xxxxx |
| **Šifrování** |   | 802.1x RADIUS,AES,WPA,WPA2  |   | xxxxx |
| **konektory** |   | 1 x 1/2.5GBase-T - RJ-45, 1 x management - RJ-45, 1 x USB 2.0, 4 x antenna |   | xxxxx |
| **Spotřeba el.energie** | W | 30 | max. | xxxxx |
| **Certifikace** |   | ARPANSA, AS/NZS 2772, AS/NZS 4268, AS/NZS 60950-1, AS/NZS CISPR 32 Class B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, CISPR 24, CISPR 32, CNS 13438, EMI Class B, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 301 893, EN 50385, EN 55032, EN 55035, EN 60601-1-1, EN 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62209-1, EN 62209-2, EN55024, FCC CFR47 Part 15 B, FCC CFR47 Part 15 C, ICES-003, IEC 60950-1, KN 489-1, KN 489-17, KN 61000-3-2, KN 61000-3-3, KN32, LP0002, QCVN, RSP-100, RSS-102, RSS-247, RSS-GEN, SRRC, TCVN 7189, UL 2043, UL 60950-1, USGv6, VCCI V-3 |   | xxxxx |
| **LED indikátor** |   | ano |   | xxxxx |
| **Bezpečnostní spínač** |   | ano |   | xxxxx |
| **Flash paměť** | GB | 1 | min. | xxxxx |
| **Vniřní paměť** | GB | 2 | min. | xxxxx |
| **antény, typ** | ks | 4, externí, odnímatelné | min. | xxxxx |
| **Příslušenství** |   | držák na zeď, napájecí adaptér pro PoE použití, PoE injektor |   | xxxxx |
| **Použití** |   | interiér |   | xxxxx |
| **Barva** |   | bílá |   | xxxxx |
| **Operační systém** |   | IOS - Standalone |   | xxxxx |
| **Podpora PoE** |   | ano |   | xxxxx |
| **Záruční doba** |   | po dobu životnosti produktu |   | xxxxx |
| **Cenová nabídka** |  |  |  |  |
| **Cena za 1 ks bez DPH** |   |   | **xxxxx** |
| **Požadovaný počet** | **ks** | **1,00** |   |  |
| **Cena celkem bez DPH** |   |   | **xxxxx** |
| **DPH** |   |   | **xxxxx** |
| **Celkem s DPH** |   |   | **xxxxx** |
| Ceny jsou uvedeny včetně dopravy |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  | Podpis: |   |
| Jméno osoby oprávněné jednat přímo nebo za dodavatele |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |
| **(dodavatel vyplní šedě orámované části)** |  |  |