OBJEDNÁVKA

Doklad OB-229

ODBĚRATEL - fakturační adresa

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch

V Sídlišti 347

330 22 Zbůch

[……………………….](mailto:fakturace@centrumzbuch.cz)

IC 00411949 DIČ CZ00411949 Typ Příspěvková organizace

Číslo objednávky 229/2022

DODAVATEL

DELTAFLOR plus, spol. s r.o.

Losiná 212

301 00 Plzeň 1

Česká republika

IC

04182898

DIČ CZ04182898

Datum vystavení 09.11.2022 Číslo jednací

Smlouva

Požadujeme: Termín dodání

Způsob dopravy Způsob platby

Objednáváme u Vás Epoxidovou licí stěrku - prostor "rehabilitace" - CPTS Zbůch v celkové ceně 89.865,- bez DPH, dle cenové nabídky č. 246/2022  
s realizací od 1.2.2023 do 31.3.2023. Konkrétní termín upřesníme během ledna 2023

Vystavil(a)

Blanka Kamenová

Telefon: …………………

E-mail: […………………….](mailto:fakturace@centrumzbuch.czn)

Razítko a podpis

(\*) Zřízen Rozhodnutím MPSV, č.j. 531-1301-10. 12. 1990, ze dne 11. 12. 1990

Číslo objednávky 229/2022

© MÚZO Praha s.r.o. - [www.muzo.cz](http://www.muzo.cz)

Strana 1





PLU5, 5PDL. 5 R.O.

Losiná 212, 332 04 Nezvěstice Korespondenční adresa: Průmyslová 4, 301 00 Plzeň areál Škoda Plzeň

tel/fax +420 ………….

e-mail: [………………](mailto:deltaflor@deltaflor.cz)

CPTS Zbůch

Ing. Josef Fiala V Sídlišti 347,

330 22 Zbůch

mob.: +420 …………….

e-mail: ………………

**CENOVÁ NABÍDKA;**

Epoxidová licí stěrka - prostor „rehabilitace“ - CPTS Zbůch

**Nabídka č. : 246 / 2022** datum: 14. 10. 2022

Nabídku vypracoval: Vladimír Brejcha ml., mob. : ……………….

Vážený pane Fialo,

děkujeme za Vaši poptávku a na základě společné prohlídky konkrétních ploch v areálu ve Zbůchu, Vám předkládáme naši cenovou nabídku na renovaci povrchu stávající podlahy epoxidovou licí stěrkou v prostoru „rehabilitace".

Konkrétně se jedná se o rekonstrukci povrchu stávající podlahy o výměře cca 60 m2. Stávající podlaha je již opatřena dožilou epoxidovou stěrkou, lokálně degradovanou a popraskanou.

Vaší požadavkem je zhotovení nové povrchové úpravy z epoxidové hladké licí stěrky, včetně vyspravení lokálních defektních míst (trhliny, lokální vrypy, atd..). Epoxidová stěrka bude finálně v lesklém provedení a v základním odstínu RAL 7032 (šedá).

Aby bylo dosaženo kvalifikované a kvalitní opravy povrchu podlahy s dlouhou a bezproblémovou dobou funkčnosti, navrhujeme provést 2 vrstvý systém epoxidové licí stěrky, tudíž tento postup:

Předúpravu povrchu podlahy broušením

* Vyspravení či doplnění povrchu podlahy dle skutečně viditelných defektů, které budou znatelné po předúpravě povrchu stávající podlahy

Nanesení první vrstvy epoxidové licí stěrky v šedém odstínu RAL 7032 nebo 7001

* Nanesení druhé vrstvy epoxidové licí stěrky v šedém odstínu RAL 7032 nebo 7001 Případný prořez a tmelení dilatačních spár podlahy

**Potřebná stavební připravenost, kterou zajišťuje objednatel:**

1. bezproblémový vstup na pracoviště
2. naprosté vyloučení pohybu třetích osob během vlastní pokládky, též po dokončení prací, min. 4 dny provádění + 2 dny zrání podlahové stěrky
3. bezplatné napojení v místě provádění na el. energii. 220V, 380V - jištění 32 A / C
4. suchý podklad při aplikaci stěrky a teplota podkladu minimálně + 16°C
5. osvětlení prostor realizace podlah
6. prostor pro uskladnění a míchání materiálu
7. před realizací nutné minimálně 2 x strojně umýt (zbavení mastnoty a nečistot)

DELTAFLOR plus, spol. s r.o.

Kontakt: ………….

[……………….](mailto:deltaflor@deltaflor.cz)

IČO : 04182898

DIČ: CZ04182898

Bankovní spojení:

……………………

CENA:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Jed. | Mn | Jc | Celkem |
| Ruční broušení krajů (obvodů) plochy diamantovou technikou, včetně odsávání prachu - odhad | mb | 46,8 | 100 | 4 680,00 Kč |
| Provedení kotvícího zámku diamantovou technikou, pro ukončení podlahy tl. 5 mm, včetně odsávání prachu (provedeno u zámečnických konstrukcí a ve vratech či dveří - v místech ukončení epoxidové stěrkv) - odhad | mb | 3 | 295 | 885,00 Kč |
| Strojní broušení povrchu betonu diamantovou technikou (případně brakování), včetně odsávání prachu, (srovnání drobných nerovností povrchu podlahy) | m2 | 60 | 320 | 19 200,00 Kč |
| Licí epoxidová stěrka v odstínu šedé - RAL 7032 nebo 7001. Tloušťka systému přibližně 2-3 mm. (ostatní odstíny RAL za příplatek přibližně 14% z jednotkové ceny, dle vybraného odstínu) | m2 | 60 | 1085 | 65 100,00 Kč |
| Celková cena v Kč bez DPH | | | | 89 865,00 Kč |

**V případě realizace leden až březen 2023 bude poskytnuta sleva 10 000,- Kč bez DPH!!!**

**Další případné práce dle skutečných výměr:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokální vyspravení povrchu či doplnění podlahy epoxidovým plastbetonem tl. 10 mm, včetně předúpravy defektního místa podlahy a epoxidové penetrace | m2 | 1 | 890 Kč |
| Lokální vyztužení defektních míst sklenou tkaninou prosycenou epoxidovou pryskyřicí (praskliny, trhliny v podlaze) | m2 | 1 | 345 Kč |
| Rozšíření trhlin před gravitační injektáží trhlin - prořez diamantovou technikou šířky cca 10 mm, včetně odsávání | mb | 1 | 185 Kč |
| Lokální vyspravení dutých míst či trhlin v podlaze - gravitační injektáž epoxidovou pryskyřicí, včetně začištění otvoru | kg | 1 | 295 Kč |
| Případný prořez dilatačních spár diamantovou technikou + tmelení dilatačních spár polyuretanovým tmelem | mb | 1 | 500 Kč |
| Odvoz a likvidace vzniklé suti (pokud není možné likvidovat u objednatele) | kpl | 1 | 4 500 Kč |
| Každý další případný nájezd pracovníků | kpl | 1 | 15 500 Kč |

Veškeré výše uvedené ceny jsou bez DPH a výsledná cena by byla kalkulována, dle  
skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených výměr.

**Poznámka k ceně:**

V cenách je kalkulováno s bezplatnou dodávkou potřebné el. energie z areálu investora - V uvedených cenách je kalkulováno s dopravou pracovníků.

Likvidace vzniklé suti v areálu objednatele

Záruka: 36 měsíců, nevztahuje se na pokladní vrstvy a mechanické poškození.

Termín: na základě zaslané objednávky či SOD (dle dohody a připravenosti

stavby).

**Platnost nabídky**: do 31. 12. 2022

DELTAFLOR plus, spol. s r.o.

Kontakt: …………..

[…………………………](mailto:deltaflor@deltaflor.cz)

IČO : 04182898

DIČ: CZ04182898

Bankovní spojení:

………………….

Platební podmínky: splatnost faktur max. 30dní, cena bez zádržného či jiných pozastávek.

|  |  |
| --- | --- |
| Poznámka: | Fakturace na základě soupisu skutečně provedených prací a předávacího protokolu vystavených dle této cenové nabídky. Objednatel potvrdí dokumenty k předání díla do 5 pracovních dnů od data jejich vystavení. Jestliže bezdůvodně objednatel tak neučiní, zhotovitel má právo vystavit daňový doklad a objednatel je povinen tento daňový doklad přijmout a uhradit jej ve výše uvedené splatnosti.  před realizací nutná prohlídka konkrétních míst. |

DELTAFLOR plus, spol. s r.o. předá veškeré doklady, včetně certifikátů, atestů a prohlášení o shodě při podpisu smlouvy, nebo předávacího protokolu. Představení naší společnosti DELTAFLOR plus, spol. s r.o. je uveřejněno na [www.deltaflor.cz](http://www.deltaflor.cz)

Budeme rádi, pokud Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na případnou spolupráci.

S pozdravem

Brejcha Vladimír jednatel

DELTAFLOR plus, spol. s r.o.

Kontakt………………..

[…………………….](mailto:deltaflor@deltaflor.cz)

IČO : 04182898

DIČ: CZ04182898

Bankovní spojení:

…………………..

……