**Přehled plastových dveří SOŠ a SOU stavební Kolín** strana č. 1 / 3

Pozice Množství Popis Cena / ks Cena celkem 1 1 ks IntNr: DZ10

1

2 3

0 0

3

0 0

1

2

5

0 0

4

2

5

Profil: ELEGANT

Rám: 5107 rám VD s prahem

Křídlo: FIB, 2 x 5115 kř. VD dovnitř k prahu

Barva Ex/In: **Bílá**

Kování: Pole: Otvírka:

1 pevně v rámu

2 VD L Automat

3 VD P Automat štulp

5

2

4

VD pant: bílý

2

Výplň: 3 x 4IT CL/14/4F CL/14/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.40mm), 2 x 40mm bílá

Příčky: Příčka 5126 85mm

Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:

dole 25 mm Rozšiřovací profil 25mm

Rozměry: 1395mm x 2400mm

975 42022

1395

Hmotnost: 143 Kg

**Poznámka:**

vchodové dveře otevíravé dovnitř

- Zámková vložka 60+40

- KLIKA/KLIKA F99 PZ-92 s překrytím

 cyl.vložky barva F99 bílá

- Samozavírač GEZE TS4000 rameno s aretací, barva bílá

2 1 ks IntNr: DZ10 Profil: ELEGANT

1

2 3

0 5

5

0 0

1

2

5

0 5

6

2

5

Rám: 5107 rám VD s prahem

Křídlo: FIB, 2 x 5115 kř. VD dovnitř k prahu

Barva Ex/In: **Bílá**

Kování: Pole: Otvírka:

1 pevně v rámu

2 VD L Automat

3 VD P Automat štulp

5

7

6

VD pant: bílý

2

Výplň: 3 x 4IT CL/14/4F CL/14/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.40mm), 2 x 40mm bílá

Příčky: Příčka 5126 85mm

Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:

dole 25 mm Rozšiřovací profil 25mm

Rozměry: 1280mm x 2650mm

860 42022

1280

Hmotnost: 145 Kg

**Poznámka:**

vchodové dveře otevíravé dovnitř

- Zámková vložka 60+40

- KLIKA/KLIKA F99 PZ-92 s překrytím

 cyl.vložky barva F99 bílá

- Samozavírač GEZE TS4000 rameno s aretací, barva bílá

strana č. 2 / 3

Pozice Množství Popis Cena / ks Cena celkem

3 1 ks IntNr: DZ10

Profil: ELEGANT

1

2

985

0 5

5

0

0

1

2

5 2

0

5

6

2

5 2

Rám: 5107 rám VD s prahem

Křídlo: FIB, 5115 kř. VD dovnitř k prahu

Barva Ex/In: **Bílá**

Kování: pevně v rámu, VD L Automat

VD pant: bílý

Výplň: 2 x 4IT CL/14/4F CL/14/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040),

5

7

Ug 0.60, (3-sklo, tl.40mm), 40mm bílá

6

2

Příčky: Příčka 5126 85mm

Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:

dole 25 mm Rozšiřovací profil 25mm

Rozměry: 985mm x 2650mm

Hmotnost: 105 Kg

**Poznámka:**

vchodové dveře otevíravé dovnitř

- Zámková vložka 60+40

- KLIKA/KLIKA F99 PZ-92 s překrytím

 cyl.vložky barva F99 bílá

- Samozavírač GEZE TS4000 rameno s aretací, barva bílá

4 1 ks IntNr: DZ10

1

2

1000

5 1

3

0

0

1

2

5 2

5

1

4

2

5 2

Profil: ELEGANT

Rám: 5107 rám VD s prahem

Křídlo: FIB, 5115 kř. VD dovnitř k prahu

Barva Ex/In: **Bílá**

Kování: pevně v rámu, VD P Automat

VD pant: bílý

Výplň: 2 x 4Kůra CL/14/4IT CL ESG/14/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá

0

4

(RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.40mm), 40mm bílá

4

2

Příčky: Příčka 5126 85mm

Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:

dole 25 mm Rozšiřovací profil 25mm

Rozměry: 1000mm x 2415mm

Hmotnost: 98 Kg

**Poznámka:**

vchodové dveře otevíravé dovnitř

- Zámková vložka 60+40

- KLIKA/KLIKA F99 PZ-92 s překrytím

 cyl.vložky barva F99 bílá

- Samozavírač GEZE TS4000 rameno s aretací, barva bílá

strana č. 3 / 3

Pozice Množství Popis Cena / ks Cena celkem

5 1 ks IntNr: DZ10

Profil: ELEGANT

1

2 3

0

2

5

0 0

1

2

5

0 2

6

2

5

Rám: 2 x 5107 rám VD s prahem

Křídlo: FIB, 2 x 5116 kř. VD ven k prahu

Barva Ex/In: **Bílá**

Kování: Pole: Otvírka:

1 pevně v rámu

2 VD L Automat štulp

3 VD P Automat

5

4

6

VD pant: bílý

2

Výplň: 3 x 4Kůra CL/14/4IT CL ESG/14/4IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.40mm), 2 x 40mm bílá

Spoj: H profil 14565

Příčky: Příčka 5126 85mm

Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:

vlevo 25 mm Rozšiřovací profil 25mm

25470 1030 2522

25 1500 25 1550

vpravo 25 mm Rozšiřovací profil 25mm dole 25 mm Rozšiřovací profil 25mm Rozměry: 1500mm x 2620mm

Hmotnost: 177 Kg

**Poznámka:**

vchodové dveře otevíravé ven

- Zámková vložka 60+40

- KLIKA/KLIKA F99 PZ-92 s překrytím

 cyl.vložky barva F99 bílá

- Samozavírač GEZE TS4000 rameno s aretací, barva bílá