Příloha č. 1 - Soupis dodávky vč. cenové nabidky.xls

|  |  |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H I I |
| 1 |  Příloha č. 1- Soupis dodávky vč. cenové nabídky |
| 23 | Identifikační údaje uchazeče: | Jan Mika, Sidl. Vyšný 114, Český Krumlov, 381 01, IČ: 72177268, DIČ:7306081244, tel.602 195 702, Mail: mika@klimamedia.com |
| 4 | Název | Minimální parametry | množství(ks) | Nabízená značka SPLŇUJE PARAMETRY ANO/NE | Záruka vměsících | Jednotková cena v Kč bez DPH | Jednotková cena v Kč vč. DPH | Celková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč vč. DPH |
| 5 | Interaktivní panel vč. software | Úhlopříčka obrazu min, 86" 218 cm, rozlišení mín.<3S40 x 2160), digitální pero, SW Ovládáni: Minimálně 20 dotykových bodu. podpora muititouch, možnost ovládání dotykem roky i stylusem Požadujeme panel s technologií inGíass IR (nebo obdobnou či lepši bezrámečkovou technologií), která umožňuje alespoň automatické rozpoznání styiusu (režim psaní), prstu (režim manipulace s objekty) i díané (mazání)Přesnost rovna nebo lepši než 1 mmObrazovka: Vysoce odolné temperované sklo s antireflexní úpravou Rozměry: Minimální úhlopříčka 218 cm (86")Ozvučeni s ovládáním hlasitostí přímo integrované do těla paneluVýkon min, 2 x 10 W Panel musí disponovat minimálně 2 páry vstupů HDMl + USB,Vstupy, ovládání: Panel rze provozovat i bez připojení počítače, interní systém umožňuje minimálně: fiinkce psaní na bílou tabuli, anotace pracovní plochy, přístup k internetu Dále panel umožňuje zrcadlení obsahu obrazovek z mobilních zařízení využívajících libovolný běžné dostupný operační systémK interaktjvnmu panelu bude dodán autorský výukový SW. - Součástí výukového softwaru musí být databáze kvalitních výukových prostředků (obrázky, hudba, kolekce, mřížky, pozadí atd.) min. 12 000 výukových prostředků* Musí být poskytnuta také multilicence pro zaměstnance Školy pro tvorbu interaktivních příprav
* Možnost instalace minimálně pro operační systém, který v současné době využívá škola na svých zařízeních - z důvodu kompatibility se stávajícím SW. (Na stávajících zařízeních školy je nainstalován operační systém Wíndow 7 a Windows 10)
* Prostředí ovládacího software musí být lokalizováno do českého jazyka.
* Maximální možná shoda (kompatibilita) se současným vybavením organizace(Activlnspire)

» Ve formátu nabízeného SW musí být k dispozici minimálně 25000 hotových a zdarma dostupných materiálů. Uchazeč uvede zdroj na nabízený obsah.\* Součástí dodávky je SW pro aktivní zapojení žáků (jejich mobilních zařízení) do výuky.* Nabízený SW musí být dostupný pro všechny pedagogy I žáky školy, a to jak v učebnách vybavených interaktivními: tabulemi, tak v ostatních třídách i doma. « SW musí umožňovat vzdálený přístup do třídy studentům, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohou výuky fyzicky účastnit. Stejné tak musí SW umožňovat vzdálenou onlinespolupráci studentů na projektech,
* Mezí základními požadovanými funkcemi jsou sdílená pracovní plocha (tabule), modul pro zasíláni otázek (ano/ne, výběr z možností, škála, text, čislo), modul pro tvorbu testů s možností průběžné kontroly výsledků a modul pro tvorbu aktivit. Učitel musí být schopen poslat Bbovoiný aktuálně zobrazený obsah studentům na jejích mobBní zařízení. Odkazy na internetové zdroje, videa či vytvořené aktivity jsou odesílány jako aktivní (nejen obrázek obrazovky učitele), tak aby mohli jednotliví studenti-se zaslanými materiály aktivně pracovat či je anoíovaí.

« SW musibýt k dispozici jak v online verzt přístupné pomoci běžného internetového prohlížeče (Online režim), tak.ve verzi instalované do počítače učitele (možnost práce i bez připojení k internetu). Obě verze SW musí mít jasnou návaznost. Minimální požadované záruka 36 měsíců | 1 | Interaktivní panel Activpanei Cobalt 86 vč. software Activlnspire Professional Edition Úhlopříčka obrazu 218 cm, roziištění 4K (3840x2160), 2x stylus, přesnost 1 mm, 20 dotykových bodů, 3 GB RAM, 32 GB úložiště, automatické rozpoznáí styiusu (režim psaní), prstu (režim manipulace s objekty) i dlaně (mazání).Ozvučení s ovládáním hlasitosti přímo integrované do těla panelu. 2 páry vstupů HDMl + USB. SW Activlnspire i Classflow. Prostředí ovládacího software je lokalizováno do českého jazyka databáze kvalitních výukových prostředků (obrázky, hudba, kolekce, mřížky, pozadí atd.) 15 000 výukových prostředků, multilicence pro zaměstnance školy pro tvorbu inteaktivních příprav modelů, 26800 hotových interaktivních příprav v Activlspire na [www.activucitel.cz](http://www.activucitel.cz), SW umožňuje vzdálený přístup do třídy studentům, kter se ze zdravotních či jiných důvodů nemohou fyzicky účastnit. Stejně tak SW umožňuje vzdálenou oniine spolupráci studentů na projektech. Sdílená pracovní piocha (tabule), modul pro zasílání otázek (ano/ne, výběr z možností, škála, text, číslo), modul pro tvorbu testů s možností průběžné kontroly výsledků a modul pro tvorbu aktivit. Učitel musí být schopen poslat libovolný aktuálně zobrazený obsah studentům na jejich mobilní zaňzení. SW Class flow je k dispozici jak v online verzi přístupné pomocí běžného internetového prohlížeče (online režim), tak ve verzi instalované do počítače učitele (možnost práce i bez připojení k internetu)... (SPLŇUJE PARAMETRY ANO) | 36 |  99 500 Kč | 120 395 Kč | 99 500 Kč | 120 395 Kč |
| 6 | Pojezdový systém na panel | Pojízdný systém na zeď univerzální na dodaný interaktivní panel s možností uchycení jiného typu panelu uchycení interaktivního panelu, zdvih min. 40cm | 1 | Balance box 400 BalanceBoxMOO má kompatní provedení a je vhodný pro obrazovky do velikosti 86". BalanceBox® je založen na důmyslném mechanickém řešení a nevyžaduje pro svoji práci elektrickou energii. Zdvih 400 mm. Pro obrazovky o hmotností 23 - 95 kg. (SPLŇUJE PARAMETRY ANO) | 24 | 17 700 Kč | 21 417 Kč | 17 700 Kč | 21 417 Kč |
| 7 | Popisovači tabule na pylonu | Pylonový pojízdný systém s nagnetickou tabulí o rozměru min. 250x120 cm, zdvih min. 60 cm, montáž na zeď. Povrch tabule pro | 1 | Tabule jednopiošná na pyionovém stojanu - model 564-2512 rozměry 250x120 cm, zdvih, 80 60 cm, montáž na zeď Povrch tabule pro popis fixem, magnetický. (SPLŇUJE PARAMETRY ANO) | 24 |   27 000 Kč | 32 912 Kč | 27 200 Kč | 32 912 Kč |
| 8 | Montáž, seřízeni, doprava | Montáž, seřízení, doprava. kabeláž pro propojení panelu s PC a panelem v délce 10 rrr | 1 | Montáž, seřízení,, doprava (SPLŇUJE PARAMETRY ANO) | 24 | 9 900 Kč | 11 979 Kč | 9 900 Kč | 11 979 Kč |
| 9 |  |  |
| 10 | Celková cena bez DPH 154 300 Kč Celková cena s DPH 186 703 Kč |  |
| 1113~ | 1 |  |