|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslopopis | Popis prací a materiálu Martiňákkuchyň PVC celý prostor | množství | Jedn. |  | Kč | Jedn. | celkem Kč |
|  | Podlahářské práce |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | demontáž staré krytiny | 85 | m2 |  | 65 | m2 | 5525 |
|  | pokládka desek | 13 | m2 |  | 55 | m2 | 715 |
|  | Vy správka a štěrkování podkladu | 85 | m2 |  | 69 | m2 | 5865 |
|  | broušení a sání | 85 | m2 |  | 39 | m2 | 3315 |
|  | Pokládka a lepení PVC | 85 | m2 |  | 139 | m2 | 11815 |
|  | montáž přechodových lišt | 4 | ks |  | 99 | ks | 396 |
|  | soklování s PVC soklem | 82 | bm |  | 55 | bm | 4510 |
|  | Manipulace, skládka a doprava | 1 | krát |  | 2500 | kč | 2500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiál |  |  |  |  |  | 0 |
|  | opravná stěrka na nerovnosti | 50 | kg |  | 42 | kg | 2100 |
|  | samonivelační stěrka | 700 | kg |  | 22 | sr | 15400 |
|  | podkladní desky | 16 | m2 |  | 269 | m2 | 4304 |
|  | PVC heterogenní prořezem , průmyslová zátěž | 93 | m2 |  | 359 | m2 | 33387 |
|  | přechodová lišta | 4 | ks |  | 249 | ks | 996 |
|  | montáží materiál, vruty | 1 | ks |  | 450 | ks | 450 |
|  | akrylový tmel | 1 | ks |  | 39 | ks | 39 |
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 91317 |
| Práce provedeny od do s DPH 21% 91.317,-kč |
| Emil Šůla PodlahářstvíRadvanec 119, Radvanec, 473 01 Ič:67252117 Dič:CZ7703042622 |
| Převzal dne razítko a podpis předal dne podpis zástupce |