KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 21.10.2022

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

AMITERA s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 999 401,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 999 401,86 21,00% 419 874,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 419 276,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 03 18 012 - VD Očihov - funkční objekty-Amitera

Těžení - Těžení nánosů

Strana 1 z 4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 21.10.2022

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant:

Zhotovitel: AMITERA s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 999 401,86

HSV - Práce a dodávky HSV 1 970 381,86

001a - Těžení nánosů na 1m3 1 373 122,80

1 - Zemní práce 28 224,00

5 - Komunikace pozemní 569 035,06

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 29 020,00

VRN6 - Územní vlivy 7 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 21 520,00

3 03 18 012 - VD Očihov - funkční objekty-Amitera

Těžení - Těžení nánosů

Strana 2 z 4

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 21.10.2022

Zadavatel: Povodí Ohře s.p. Projektant:

Zhotovitel: AMITERA s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 999 401,86

D HSV Práce a dodávky HSV 1 970 381,86

D 001a Těžení nánosů na 1m3 1 373 122,80

1 K 122703601

Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40

kPa

m3 1 260,0000 329,00 414 540,00

2 K 162253102

Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 40 m při

únosnost dna do 40 kPa

m3 1 260,0000 346,00 435 960,00

3 K 162351123

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z

horniny třídy těži

M3 1 260,0000 87,98 110 854,80

4 K 166151101

Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně - zvodnělý nános

před odvozem

m3 630,0000 148,00 93 240,00

5 K 167151111

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny

1 až 3 přes 100 m3 - z hromad po odvodnění nánosů

m3 1 260,0000 54,30 68 418,00

6 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 1 260,0000 90,20 113 652,00

7 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 1 890,0000 72,20 136 458,00

D 1 Zemní práce 28 224,00

8 K 132351102

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

m3 25,2000 1 120,00 28 224,00

VV vytvoření odvodňovacího pera

VV 70\*0,8\*0,45 25,2000

D 5 Komunikace pozemní 569 035,06

9 K 171152121

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do

násypů zhutněných silnic a dálnic - zpevněná cesta -

výjezd z rybníka

m3 30,0000 102,00 3 060,00

VV 15\*4\*0,5 30,0000

10 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 54,0000 488,00 26 352,00

VV 30\*1,8 54,0000

11 K 122251102

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

M3 30,0000 207,00 6 210,00

12 K 181951111

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až

3 bez zhutnění strojně

m2 300,0000 16,10 4 830,00

VV "panely" 240 240,0000

VV "výjezd" 15\*4 60,0000

VV Součet 300,0000

13 K 584121111

Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva

těženého tl 40 mm plochy do 200 m2

m2 240,0000 169,00 40 560,00

14 M

PFZ.0007319.UR

S

panel silniční IZD 300/100/22 20t 300 x 99 x 21,5 cm -

pronájem panelů ve vlastnictví zhotovitele

kus 80,0000 3 779,34 302 347,20

15 K 113106290

Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami

vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 240,0000 69,80 16 752,00

16 K 998226011

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s

krytem montovaným z ŽB dílců

t 195,3200 301,00 58 791,32

17 K 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením

t 48,9600 324,00 15 863,04

VV 97,92/2 48,9600

VV 50% odvoz použitých panelů ze stavby

18 K 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km přes 1 km

t 1 468,8000 14,20 20 856,96

VV 50,83\*30 1 524,9000

19 K R997002

Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku

(poplatku) dle platné legislativy

T 102,9600 713,02 73 412,54

VV 48,96 48,9600

VV panely zničené po použití 50%

3 03 18 012 - VD Očihov - funkční objekty-Amitera

Těžení \_\_\_\_\_\_\_- Těžení nánosů

Strana 3 z 4

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "odstraněný štěrk" 54 54,0000

VV Součet 102,9600

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29 020,00

D VRN6 Územní vlivy 7 500,00

20 K 11511R Čerpání vody po dobu stavby kpl 1,0000 7 500,00 7 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 21 520,00

21 K 032803000

Ostatní vybavení staveniště -prodloužení doby

výstavby, náklady na provoz ZS a jeho vybavení

KPL 1,0000 15 300,00 15 300,00

22 K 034103000

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro

zařízení staveniště

KPL 1,0000 6 220,00 6 220,00

P

Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

Strana 4 z 4