Příloha č.1- Soupis prací - DOMOV PRO SENIORY VESNA ORLOVÁ 			
Typ tlačítka 	Počet ks 	Umístění 	Popis 		
			Původně lepení rnontážní 	
			hmotou na lůžko, nově 	
			vrtání/hmoždinky/ vruty - 	
Pevné tísňové tlačítko s držákem k 			stěna vedle lůžka-nutná 	
lůžku 	178 	Všechny pokoje uživatelů 	manipulace 		
		1., 2., 3., 4.p. pouze krátká strana (2 	Původně lepení montážní 	
		koupelny), 6., 7.,8.,9.,10.,11.,12 patro- 	hmotou, nově 	
Pevné tísňové tlačítko 	120 	koupelna i záchod 	vrtání/hmoždinky/ vruty 	
			IPuvodne lepeni montažní 	
		Chodba krátká i dlouhá dle specifikace 	hmotou, nově vrtání/ 	
Pevné tísňové tlačítko 	24 		hmoždinky/ vruty/ stěna 	
		Společné prostory- 5 tlačítek (kantýna, 	Původně lepení montážní 	
		společenská místnost u rotopedů, vrátnice, 	hmotou, nově vrtání/ 	
Pevné tísňové tlačítko 	5 	průchozí chodba k ubytovací části, zahrada) 	hmoždinky/ vruty/ stěna 	
			Původně lepení montážní 	
			hmotou, nově vrtání/ 	
Pevné tísňové tlačítko 	2 	Společné WC přízemí 	hmoždinky/ vruty/ stěna 	
					
Práce zahrnují dále dopravu, materiál, drobné opravy, úklid po vrtání, likvidaci obalů. 			
Cena celkem bez DPH 				117 750,00 Kč 	
DPH 21% 				24 727,50 Kč 	
Cena celkem včetně DPH 			142 477,50 Kč 	

	Ze strany domova je nutná součinnost zejména ve zpřístupnění jednotlivých klientských pokojů a 	
	jiných prostor, tak aby byla zajištěna plynulost montáže a možný souběh prací na domluvených 	
	místech i pro více pracovníků. Očekávaná doba instalace bude probíhat mezi 8:00- 16:00 hodinou 	
Podmínky montáže 	dle předchozí dohody v jednotlivých dnech.