KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY

příspěvková organizace SMLOUVA REGISTROVÁNA

pod číslem:

**Objednatel:** se sídlem: **Zastoupený:**

**CEREA a.s.**

Dělnická 384, 531 25 Pardubice

**Ing. František Turek, předseda představenstva**

**Ing. Petr Hájek, člen představenstva**

Osoba odpovědná jednat jménem objednatele ve věcech technických Osoba odpovědná jednat jménem objednatele při předání a převzetí prací:

technický ředitel vedoucí střediska

Chotěboř

**Krajská správa**

**a *údržba Silme Vysočiny***

**DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„CEREA a.s. - Chotěboř, oprava účelových komunikací“**

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Článek 1
Smluvní strany**

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

46504940

CZ46504940

fficerea.cz

IČO:

DIČ:

Telefon

E-mail:

(dále jen objednatel)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovan Necid, ředitelem organizace** |

Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: vedoucí

cestmistrovství Chotěboř

Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací: vedoucí

cestmistrovství Chotěboř

|  |  |
| --- | --- |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |

Č. účtu :

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |

Telefon:

|  |  |
| --- | --- |
| E-mail: |  |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § **2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“)** se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tento Dodatek (dále jen **„Dodatek“).**

**Článek 2
Předmět rozsah a cena díla**

1. Na základě SOD čl. 14.1. se mění čl. 4.1. následovně:
2. Cena díla:

Původní cena dle SOD

473.630,-

34.944,-

508.574,-

Vícepráce (práce provedené nad rámec rozpočtu)

Nová cena dle Dodatku č.1

Cenyjsou uvedeny bez DPH.

Nedílnou součástí dodatku č.1 je vyčíslení skutečně provedených prací.

***Krajská správa a údržba silme Vysočiny***

1. Ostatní ustanovení dle původní SOD zůstávají v platnosti beze změny.

V Pardubicích dne: o \o-

V Jihlavě dne: $ • \O •

Ing. František Tufek, předseda představenstva Cerea, a.s.

Ing. Radovan Necid, řectitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Petr Hájek! 4len představenstva Cerea, a.s.

Položkový rozpočet - skutečně provedené práce

**Stavba : *CEREA a.S. - Chotěboř, oprava UK*  508 574,00 106 800,54 615 374,54**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |
| jednotková | celkem | DPH 21% | Celkem s 21%DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| číslo a název rozpočtu: | **SO01 - Oprava UK, ACHP** |  |  |  | 508 574,00 | 106 800,54 | 615 374,54 |
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |
|  | 035103005 | Finišerova sestavaPráce finišerové sestavy - finišer, válce, přeprava, pomocné práce, apod. Pronájem finišerové sestavy | DEN | 1,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 11 550,00 | 66 550,00 |
| **■H** | **MBMMB** | **■■—■■■n** |  |  | **BBM** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **—** | 1113154223 | Zemni práceFrézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v traseFrézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mmFrézování stávající živice tl. 5cm s naložením na dopravní prostedky a odvozu na skládku objednatele do vzd. 3km | M2 | 631,00 | 85,00 | 53 635,00 | 11 263,35 | 64 898,35**hbbbbJ** |
|  |  |  |  |  |  | **RBBB** | **■■■BM** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Komunikace |  |  |  |  |  |  |
|  | 573231108 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 Spojovací postřik z asf. emulze C65B3 | M2 | 631,00 | 25,00 | 15 775,00 | 3 312,75 | 19 087,75 |
|  | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltuAsfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm Dodávka asf. betonu ACO11+ vč. dopravy | T | 90,23 | 3 400,00 | 306 782,00 | 64 424,22 | 371 206,22 |
|  |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltuAsfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm Dodávka asf. betonu AC011+ vč. dopravy | T | 11,88 | 3 400,00 | 40 392,00 | 8 482,32 | 48 874,32 |
| **MB** | **■■■■i** |  |  |  |  | **bhibmb** | **HHHBM** | **^hbbhe** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Potrubí |  |  |  |  |  |  |
|  | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopuVýšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopuVýšková úprava kanalizačního poklopu do nové nivelety komunikace | KUS | 1,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 882,00 | 5 082,00 |
|  |  |  |  |  | . <200,00 | 882,00I 5 082,00 |
|  |  |  | I |  |  |  |
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  | **1**  |  | I |

|  |  |
| --- | --- |
| CN obsahuje: | V rámci realizace opravy účelových komunikací bude provedeno:SOQ1:Vyfrézování stávající živice tl. 5cmPokládka nové obrusné vrstvy ACO11+ vč. zalití pracovních spař asf. zálivkou Výšková úprava kanalizačního poklopu |

|  |  |
| --- | --- |
| CN neobsahuje: | Přechodné dopravní značeníLaboratorní zkouškyOdvodnění komunikace, odtokové poměry jsou stávající |

|  |  |
| --- | --- |
| Pozn.: | Fakturováno bude skutečně provedené množství prací dle jednotlových cen. V případě nadspotřeby asfaltového betonu bude účtována Jednotná sazba za zpracovanou tunu asfaltového betonu (3.400,-/t) |
| Záruka: | Záruka na provedené dílo se poskytuje v délce 12-ti měsíců. Záruka se nevztahuje na podkladní vrstvy komunikace resp. na jejich únosnost a na následné vady pokládaných asfaltových vrstev těmito (podkladními) vrstvami způsobené. |
| Termín: | 9/2022 |
| Platnost: | 31.08.2022 |



938909311

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

Strojní metení se samosběrem - zametení podkladu po frézování a před aplikací spojovacího mezi střiku

91

919122111

919122111

919122111

Doplňující konstrukce a práce

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 10 mm

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm vč. frézování spař

Vodotěsně utěsnění spař modifikovanou asf. zálivkou za horka

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 10 mm

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm vč. frézování spař

Vodotěsné utěsnění spař modifikovanou asf. zálivkou za horka

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 10 mm

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu, pro | komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm vč. frézování spař

| Vodotěsné utěsnění spař modifikovanou asf. zálivkou za horka

7

17 046,48

14 088,00

120,00

-17 046,48

-2 958,48

- 14 088,00

M

-117,40

120,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 99 | Přesun hmot HSV |  |  |  |  |  |  |
|  | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičnýmPřesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným | T | 82,00 | 75,00 | 6 150,00 | 1 291,50 | 7 441,50 |