Příloha č.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naviják jednobubnový lanový**  **pro VD Těrlicko** | **Požadavek kupujícího** | **Nabídka** |
| Jednobubnový lanový naviják v provedení pro 3-bodový závěs nosiče nářadí Reform Metrac H4X (který má kupující v majetku) | ANO | ANO |
| Tažná síla bubnu min. 45kN | ANO | ANO |
| Lano válcované průměr | 9 mm | ANO |
| Lano válcované délka | min. 70 m | ANO |
| Kardan pro 35 – 50 kN | ANO | ANO |
| Doprava na VD Těrlicko, Hrázní 397, 735 43 Albrechtice | ANO | ANO |
| Agregace na stávající nosič nářadí a zaškolení | ANO | ANO |