Oceněný soupis prací změn závazku

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25241753

SVS 2000 spol. s r.o. DIČ: CZ25241753

Projektant: IČ: 08728097

DPT projekty Ostrov s.r.o. DIČ: CZ08728097

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 234 801,69

21,00% 194 050,98 40 750,71

15,00% 0,00 0,00

20220107-ZL02

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.2

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

podminky.urs.cz.

194 050,98

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 2

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220107-ZL02

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

06 ZTI 14 119,25 17 084,29 Soupis

194 050,98 234 801,69

01 Stavební část 194 864,91 235 786,54

03 Vytápění 8 791,99 10 638,31

06 ZTI -2 613,58 -3 162,43

B Vícepráce 217 776,15 263 509,14

03 Vytápění -7 062,13 -8 545,18

05 Silnoproudá elektrotechnika a slaboproudá zařízení -14 049,46 -16 999,85

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

A Méněpráce -23 725,17 -28 707,46

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.2

22. 11. 2022

DPT projekty Ostrov s.r.o.

Strana 2 z 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25241753

SVS 2000 spol. s r.o. DIČ: CZ25241753

Projektant: IČ: 08728097

DPT projekty Ostrov s.r.o. DIČ: CZ08728097

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -7 062,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -7 062,13 21,00% -1 483,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -8 545,18

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.2

A - Méněpráce

03 - Vytápění

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

DPT projekty Ostrov

s.r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -7 062,13

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa -7 062,13

A - Méněpráce

03 - Vytápění

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.2

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

DPT projekty Ostrov

s.r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -7 062,13

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -7 062,13

1 K 735412243

Konvektory lavicové s výdechovou mřížkou výška

tělesa 150 mm šířky tělesa 180 mm stavební délky

(mm) a výkonu (W) 1200 mm / 1153 W

SOUB

OR

-1,000 7 046,20 -7 046,20 CS ÚRS 2021 02

PP

Konvektory lavicové s výdechovou mřížkou výška tělesa 150 mm šířky

tělesa 180 mm stavební délky (mm) a výkonu (W) 1200 mm / 1153 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/735412243

2 K 998735101

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T -0,013 1 225,00 -15,93 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do

6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/998735101

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.2

A - Méněpráce

03 - Vytápění

Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25241753

SVS 2000 spol. s r.o. DIČ: CZ25241753

Projektant: IČ: 08728097

DPT projekty Ostrov s.r.o. DIČ: CZ08728097

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -14 049,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -14 049,46 21,00% -2 950,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -16 999,85

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.2

A - Méněpráce

05 - Silnoproudá elektrotechnika a slaboproudá zařízení

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

DPT projekty Ostrov

s.r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -14 049,46

741 - Elektroinstalace - silnoproud -9 894,71

742 - Elektroinstalace - slaboproud -4 154,75

A - Méněpráce

05 - Silnoproudá elektrotechnika a slaboproudá zařízení

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.2

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

DPT projekty Ostrov

s.r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -14 049,46

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -9 894,71

4 K 741122015

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod

omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu

žil 3x1,5 mm2

M -12,000 36,50 -438,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných

kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/741122015

5 M 1257383004 KABEL CYKY-J 3x1,5, KRUH 100M M -12,000 20,00 -240,00 R-položka

PP KABEL CYKY-J 3x1,5, KRUH 100M

6 K 741370002

Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů

bytových nebo společenských místností stropních

přisazených 1 zdroj se sklem

KUS -7,000 169,00 -1 183,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo

společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/741370002

7 M S004

D-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr

375mm, 1 x LED, 27W, 2700lm, Ra80, 4000K, IP44

KUS -7,000 1 147,00 -8 029,00 R-položka

PP

D-Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm, 1 x LED,

27W, 2700lm, Ra80, 4000K, IP44

8 K 998741102

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

T -0,001 4 710,00 -4,71 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/998741102

D 742 Elektroinstalace - slaboproud -4 154,75

1 K 742420021

Montáž společné televizní antény antenního stožáru

včetně upevňovacího materiálu

KUS -1,000 1 880,00 -1 880,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně

upevňovacího materiálu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/742420021

2 M 1420187 STOZAR ANTENNI PR. 42 MM ATYP AMAKO KUS -1,000 2 250,00 -2 250,00 R-položka

PP STOZAR ANTENNI PR. 42 MM ATYP AMAKO

3 K 998742102

Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

T -0,005 4 950,00 -24,75 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/998742102

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.2

A - Méněpráce

05 - Silnoproudá elektrotechnika a slaboproudá zařízení

Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25241753

SVS 2000 spol. s r.o. DIČ: CZ25241753

Projektant: IČ: 08728097

DPT projekty Ostrov s.r.o. DIČ: CZ08728097

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 613,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -2 613,58 21,00% -548,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -3 162,43

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.2

A - Méněpráce

06 - ZTI

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

DPT projekty Ostrov

s.r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -2 613,58

PSV - Práce a dodávky PSV -2 613,58

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty -2 613,58

A - Méněpráce

06 - ZTI

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.2

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

DPT projekty Ostrov

s.r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -2 613,58

D PSV Práce a dodávky PSV -2 613,58

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -2 613,58

1 M 55220504 vana plechová smaltovaná bílá 1700x700mm kus -1,000 2 590,00 -2 590,00 CS ÚRS 2022 01

PP vana plechová smaltovaná bílá 1700x700mm

VV m.č.2.04

VV náhrada sprchového koutu

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

2 K 998725102

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6

do 12 m

T -0,030 786,00 -23,58 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_01/998725102

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.2

A - Méněpráce

06 - ZTI

Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25241753

SVS 2000 spol. s r.o. DIČ: CZ25241753

Projektant: IČ: 08728097

DPT projekty Ostrov s.r.o. DIČ: CZ08728097

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 194 864,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 194 864,91 21,00% 40 921,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 235 786,54

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.2

B - Vícepráce

01 - Stavební část

Strana 1 z 9

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

DPT projekty Ostrov

s.r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 194 864,91

HSV - Práce a dodávky HSV 130 911,22

1 - Zemní práce 35 004,27

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 397,18

4 - Vodorovné konstrukce 1 515,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 580,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 194,55

998 - Přesun hmot 3 409,81

997 - Přesun sutě 8 809,43

PSV - Práce a dodávky PSV 63 953,69

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 995,02

712 - Povlakové krytiny 374,43

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 208,50

762 - Konstrukce tesařské 4 636,20

764 - Konstrukce klempířské 10 546,08

767 - Konstrukce zámečnické 35 909,09

783 - Dokončovací práce - nátěry 284,37

B - Vícepráce

01 - Stavební část

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.2

Strana 2 z 9

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

DPT projekty Ostrov

s.r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 194 864,91

D HSV Práce a dodávky HSV 130 911,22

D 1 Zemní práce 35 004,27

1 K 132412131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v

soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5

ručně

m3 6,510 2 820,00 18 358,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5

soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/132412131

VV 0,6\*15,5\*0,7 6,510

2 K 162211321

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10

m

m3 3,720 151,00 561,72 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s

vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/162211321

VV 0,6\*15,5\*0,4 3,720

3 K 162211329

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny

třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem

za každých dalších 10 m

m3 18,600 139,00 2 585,40 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s

vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na

vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/162211329

VV 3,72\*5 18,600

4 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny

4 a 5

m3 3,720 399,00 1 484,28 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/162751137

5 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m

přes 10000 m

m3 74,400 31,70 2 358,48 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/162751139

VV 3,72\*20 74,400

6 K 167111102

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny

4 a 5 ručně

m3 3,720 454,00 1 688,88 CS ÚRS 2022 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny

ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/167111102

7 K 171201231

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 6,324 406,00 2 567,54 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/171201231

VV recyklační centrum Sadov

VV 3,72\*1,7 6,324

VV Součet 6,324

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3,720 22,80 84,82 CS ÚRS 2022 02

PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/171251201

9 K 174111101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

se zhutněním ručně

m3 2,790 239,00 666,81 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/174111101

VV 0,6\*15,5\*0,3 2,790

10 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození,

uloženou do 3 m

m3 2,790 554,00 1 545,66 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru

zhutnění bez prohození sypaniny

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.2

B - Vícepráce

01 - Stavební část

Strana 3 z 9

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/175111101

VV 0,6\*15,5\*0,3 2,790

VV Součet 2,790

11 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 5,580 556,00 3 102,48 CS ÚRS 2022 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/4

VV 2,79 2,790

VV 2,79\*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,580

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 397,18

12 K 311231127

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10

MPa

m3 0,278 8 510,00 2 365,78 CS ÚRS 2022 02

PP

Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na

maltu ze suché směsi 10 MPa

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/311231127

VV 0,58\*0,2\*2,4 0,278

13 K 342244101

Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických

spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost

cihel do P15, tl. příčky 80 mm

M2 1,680 559,80 940,46 CS ÚRS 2021 02

PP

Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a

drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/342244101

VV 1,68 1,680

14 K 342244111

Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických

spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost

cihel do P15, tl. příčky 115 mm

M2 1,150 630,90 725,54 CS ÚRS 2021 02

PP

Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a

drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/342244111

VV 1,15 1,150

15 K 342291121

Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce

cihelné

M 3,500 104,40 365,40 CS ÚRS 2021 02

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/342291121

VV 3,5 3,500

D 4 Vodorovné konstrukce 1 515,90

16 K 451572111

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného

těženého

m3 0,930 1 630,00 1 515,90 CS ÚRS 2022 02

PP

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/451572111

VV 0,6\*15,5\*0,1 0,930

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 580,08

17 K 612131121

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený

ručně

m2 5,660 70,70 400,16 CS ÚRS 2022 02

PP

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace

disperzní nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/612131121

VV 2\*1,15 2,300

VV 2\*1,68 3,360

VV Součet 5,660

18 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená

ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí

stěn

M2 5,660 272,70 1 543,48 CS ÚRS 2021 02

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá,

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková

svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/612321141

VV 2\*1,15 2,300

VV 2\*1,68 3,360

VV Součet 5,660

19 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 26,500 58,50 1 550,25 CS ÚRS 2022 02

PP

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace

nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/622131121

VV 25+1,5 26,500

VV Součet 26,500

20 K 622151011

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých

omítek silikátový paropropustný stěn

M2 1,500 54,81 82,22 CS ÚRS 2021 02

PP

Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový

paropropustný stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/622151011

VV 1,5 1,500

21 K 622211001

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

mechanickým kotvením polystyrénových desek do

betonu a zdiva tl do 40 mm

m2 1,500 734,00 1 101,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením

z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z

lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových,

tloušťky desek do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/622211001

22 M 28375929 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 10mm m2 1,575 34,90 54,97 CS ÚRS 2022 02

PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 10mm

VV 1,5 1,500

VV 1,5\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,575

23 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a

mechanickým kotvením polystyrénových desek do

betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 25,000 813,00 20 325,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením

z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z

lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových,

tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/622211021

24 M 28376018

deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl

120mm

m2 26,250 629,00 16 511,25 CS ÚRS 2022 02

Strana 4 z 9

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm

VV 25 25,000

VV 25\*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,250

25 K 622531012

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch

probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost

1,5 mm stěn

M2 1,500 328,50 492,75 CS ÚRS 2021 02

PP

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace

zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/622531012

VV 1,5 1,500

26 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 25,000 76,30 1 907,50 CS ÚRS 2022 02

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/629995101

27 K 631311115

Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,168 4 900,00 823,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes

50 do 80 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/631311115

VV 2,8\*0,06 0,168

28 K 631312141

Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem

prostým

m3 1,395 5 660,00 7 895,70 CS ÚRS 2022 02

PP

Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez

potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/631312141

VV 0,6\*15,5\*0,05 0,465

VV 0,6\*15,5\*0,1 0,930

VV Součet 1,395

29 K 631319011

Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za

přehlazení povrchu

m3 0,168 1 170,00 196,56 CS ÚRS 2022 02

PP

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením,

mazanina tl. přes 50 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/631319011

30 K 631319171

Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 0,168 356,00 59,81 CS ÚRS 2022 02

PP

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny

latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny

přes 50 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/631319171

31 K 631319195

Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu

do 5 m2

m3 0,168 246,00 41,33 CS ÚRS 2022 02

PP

Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě

mazanina tl. přes 50 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/631319195

32 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,009 66 100,00 594,90 CS ÚRS 2022 02

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/631362021

VV KARI síť 150/150/6

VV 3,03\*2,8\*1,1\*0,001 0,009

VV Součet 0,009

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 194,55

33 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové

podlahy do 1,9 m

M2 16,000 49,05 784,80 CS ÚRS 2021 02

PP

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do

150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/949101111

VV vnitřní lešení

VV 10+6 16,000

VV Součet 16,000

34 K 953961113

Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu,

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 8,000 68,00 544,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo

tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/953961113

35 K 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 8,000 91,70 733,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy,

velikost M 12, délka 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/953965122

36 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes

4 m2

m3 1,395 3 590,00 5 008,05 CS ÚRS 2022 02

PP

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy

přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/965042141

VV 0,6\*15,5\*0,1 0,930

VV 0,6\*15,5\*0,05 0,465

VV Součet 1,395

37 K 965049111

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání

mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 0,930 1 900,00 1 767,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se

svařovanou sítí, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/965049111

VV 0,6\*15,5\*0,1 0,930

VV Součet 0,930

38 K 966080103

Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek

tl přes 60 do 120 mm

m2 25,000 75,90 1 897,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo

nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/966080103

39 K 977311111

Řezání stávajících betonových mazanin

nevyztužených hl do 50 mm

m 32,200 126,00 4 057,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50

mm

Strana 5 z 9

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/977311111

VV 2\*0,6 1,200

VV 2\*15,5 31,000

VV Součet 32,200

40 K 977312112

Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl

do 100 mm

m 32,200 292,00 9 402,40 CS ÚRS 2022 02

PP

Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50

do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/977312112

VV 2\*0,6 1,200

VV 2\*15,5 31,000

VV Součet 32,200

D 998 Přesun hmot 3 409,81

41 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní

vzdálenost

T 12,065 282,62 3 409,81 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/998011002

D 997 Přesun sutě 8 809,43

42 K 9970000R1

Odvoz vybourané suti (směsné stavební a demoliční

odpady) na skládku vč.poplatku dle platné legislativy

T 4,291 1 125,00 4 827,38 R-položka

PP

Odvoz vybourané suti (směsné stavební a demoliční odpady) na skládku

vč.poplatku dle platné legislativy

43 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 6 m ručně

t 4,291 928,00 3 982,05 CS ÚRS 2022 02

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m

svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/997013211

D PSV Práce a dodávky PSV 63 953,69

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 995,02

44 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a

tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem

penetračním

M2 28,060 10,08 282,84 CS ÚRS 2021 02

PP

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na

ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/711111001

VV SZ terasa

VV 8 8,000

VV JV terasa

VV 7,5 7,500

VV Mezisoučet 15,500

VV 0,8\*15,7 12,560

VV Mezisoučet 12,560

VV Součet 28,060

45 M 11163150 lak penetrační asfaltový T 0,009 43 650,00 392,85 CS ÚRS 2021 02

PP lak penetrační asfaltový

VV 28,06 28,060

VV 28,06\*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,009

46 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 9,300 24,00 223,20 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/711131811

VV 0,6\*15,5 9,300

47 K 711141559

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

NAIP na ploše vodorovné V

M2 40,620 101,70 4 131,05 CS ÚRS 2021 02

PP

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše

vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/711141559

VV SZ terasa

VV 8 8,000

VV JV terasa

VV 7,5 7,500

VV Mezisoučet 15,500

VV 2\*12,56 25,120

VV Mezisoučet 25,120

VV Součet 40,620

48 M 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60

S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným

minerálním posypem

M2 32,704 66,51 2 175,14 CS ÚRS 2021 02

PP

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze

skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 12,56+15,5 28,060

VV Součet 28,060

VV 28,06\*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 32,704

49 M 62836109

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou

z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou

PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 14,639 104,40 1 528,31 CS ÚRS 2021 02

PP

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie /

hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným

minerálním posypem

VV 12,56 12,560

VV 12,56\*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 14,639

50 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky přes

T 0,255 1 026,00 261,63 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Strana 6 z 9

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/998711102

D 712 Povlakové krytiny 374,43

51 K 765191001

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie

kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné

podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci

M2 2,800 60,57 169,60 CS ÚRS 2021 02

PP

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do

20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/765191001

P

Poznámka k položce:

vodotěsné podstřeší

VV srovnatelně pro montáž difúzní fólie

VV 2,8 2,800

VV Součet 2,800

52 M 28329030

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou

hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-

160g/m2, integrovaná samolepící páska

M2 3,220 63,27 203,73 CS ÚRS 2021 02

PP

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu,

monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2, integrovaná samolepící

páska

VV 2,8\*1,15 3,220

VV Součet 3,220

53 K 998712102

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6

do 12 m

T 0,001 1 098,00 1,10 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/998712102

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 208,50

54 K 721110809 Demontáž potrubí kameninové DN přes 200 do 300 m 15,500 207,00 3 208,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo

kyselinovzdorných přes 200 do DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/721110809

D 762 Konstrukce tesařské 4 636,20

55 K 762083122

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu,

houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

m3 0,106 1 050,00 111,30 CS ÚRS 2022 02

PP

Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a

plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/762083122

VV 0,08+0,026 0,106

VV Součet 0,106

56 K 762083122

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu,

houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

m3 0,131 1 050,00 137,55 CS ÚRS 2022 02

PP

Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a

plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/762083122

VV 0,086+0,035+0,010 0,131

VV Součet 0,131

57 K 762341210

Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a

šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken

hrubých na sraz tl. do 32 mm

M2 2,800 109,80 307,44 CS ÚRS 2021 02

PP

Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do

60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/762341210

VV 2,8 2,800

58 K 762341420

Bednění a laťování montáž bednění střešních žlabů s

vytvořením spádu dna z fošen hrubých tl. do 50 mm

M2 3,000 193,50 580,50 CS ÚRS 2021 02

PP

Bednění a laťování montáž bednění střešních žlabů s vytvořením spádu

dna z fošen hrubých tl. do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/762341420

VV 15\*0,2 3,000

59 M 60511081.1 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m M3 0,167 5 139,00 858,21 CS ÚRS 2021 02

PP řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m

VV 2,8\*0,024 0,067

VV 3\*0,024 0,072

VV Součet 0,139

VV 0,139\*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,167

60 K 762395000

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování,

nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová

ocel, vruty

M3 0,166 1 233,00 204,68 CS ÚRS 2021 02

PP

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí

svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/762395000

VV 0,08+0,086 0,166

VV Součet 0,166

61 K 762429001

Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu

podkladového

M 5,400 73,08 394,63 CS ÚRS 2021 02

PP Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/762429001

VV 3\*1,8 5,400

62 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m M3 0,026 7 128,00 185,33 CS ÚRS 2021 02

PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV 3\*1,8\*0,06\*0,08 0,026

63 K 762495000

Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů,

střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty

M2 2,800 43,74 122,47 CS ÚRS 2021 02

PP

Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních

podhledů a stěn hřebíky, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/762495000

Strana 7 z 9

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 K 762713220

Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z

hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2

m 2,500 253,00 632,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo

polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci)

průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/762713220

65 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,035 10 900,00 381,50 CS ÚRS 2022 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

VV 2,5\*0,08\*0,16 0,032

VV 0,032\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,035

66 K 762795000

Spojovací prostředky pro montáž prostorových

vázaných kcí

m3 0,035 1 320,00 46,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory,

fixační prkna

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/762795000

67 K 762842231

Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š

přes 0,8 m z palubek

m2 0,580 411,00 238,38 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky přes 0,8 m z

hoblovaných prken z palubek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/762842231

VV obložení pomocné dřevěné konstrukce

VV 0,116\*5 0,580

VV Součet 0,580

68 M 61191125

palubky obkladové smrk profil klasický 15x116 mm

jakost A/B

m2 0,638 370,00 236,06 CS ÚRS 2022 02

PP palubky obkladové smrk profil klasický 15x116 mm jakost A/B

VV 0,58 0,580

VV 0,58\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,638

69 K 762895000

Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a

podbíjení

m3 0,010 239,00 2,39 CS ÚRS 2022 02

PP Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/762895000

VV 0,638\*0,015 0,010

70 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6

do 12 m

T 0,136 1 449,00 197,06 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/998762102

D 764 Konstrukce klempířské 10 546,08

71 K 764021404 Podkladní plech z hliníkového plechu rš 330 mm M 1,800 249,30 448,74 CS ÚRS 2021 02

PP Podkladní plech z hliníkového plechu rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/764021404

VV 1,8 1,800

72 K 764121401

Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů,

prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze

svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°

M2 2,800 1 260,00 3 528,00 CS ÚRS 2021 02

PP

Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků

střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/764121401

P

Poznámka k položce:

barevný Al plech tl.0,7mm vč.příponek

montáž a dodávka

VV 2,8 2,800

73 K 764222403

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu

závětrnou lištou rš 250 mm

M 1,550 288,00 446,40 CS ÚRS 2021 02

PP

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou

rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/764222403

VV 1,55 1,550

74 K 764222431

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu

okapu okapovým plechem střechy rovné rš 150 mm

M 1,800 203,40 366,12 CS ÚRS 2021 02

PP

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým

plechem střechy rovné rš 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/764222431

VV 1,8 1,800

75 K 76424835R Oplechování pomocné dřevěné konstrukce m 1,600 1 230,00 1 968,00 R-položka

PP Oplechování pomocné dřevěné konstrukce

76 K 764521404

Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel

půlkruhový rš 330 mm

M 1,800 510,30 918,54 CS ÚRS 2021 02

PP

Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš

330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/764521404

P

Poznámka k položce:

včetně doplňků - háky, čela

VV 1,8 1,800

77 K 764521444

Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel

kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu

330/100 mm

KUS 1,000 573,30 573,30 CS ÚRS 2021 02

PP

Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný

(trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/764521444

78 K 764528422

Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a

odskoků kruhový, průměru 100 mm

M 3,000 752,40 2 257,20 CS ÚRS 2021 02

PP

Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový,

průměru 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/764528422

VV 3 3,000

Strana 8 z 9

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

79 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6

do 12 m

T 0,020 1 989,00 39,78 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/998764102

D 767 Konstrukce zámečnické 35 909,09

80 K 767995114

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes

20 do 50 kg

kg 49,000 47,90 2 347,10 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20

do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/767995114

81 M 13511120R

výroba a dodávka držáku anténního sloupu včetně

povrchové úpravy a dopravy

soubor 1,000 21 390,00 21 390,00 R-položka

PP

výroba a dodávka držáku anténního sloupu včetně povrchové úpravy a

dopravy

VV specifikace dle dodatku PD

VV nátěr - třída prostředí C1, životnost 15 let

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

82 K 767995116

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes

100 do 250 kg

kg 117,790 35,70 4 205,10 CS ÚRS 2022 02

PP

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes

100 do 250 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/767995116

83 M 14011078R

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353

108x8,0mm včetně povrchové úpravy a dopravy

m 5,970 1 287,00 7 683,39 R-položka

PP

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm včetně

povrchové úpravy a dopravy

VV nátěr - třída prostředí C1, životnost 15 let

VV 5,97 5,970

84 K 998767102

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v

objektech v přes 6 do 12 m

t 0,175 1 620,00 283,50 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/998767102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 284,37

85 K 783213021

Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti

dřevokazným houbám, hmyzu a plísním

nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný

syntetický

M2 0,580 114,30 66,29 CS ÚRS 2021 02

PP

Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným

houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný

syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/783213021

VV 0,58 0,580

86 K 783214101

Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských

konstrukcí

m2 0,580 129,00 74,82 CS ÚRS 2022 02

PP Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/783214101

87 K 783218111

Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských

konstrukcí

m2 0,580 247,00 143,26 CS ÚRS 2022 02

PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/783218111

Strana 9 z 9

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25241753

SVS 2000 spol. s r.o. DIČ: CZ25241753

Projektant: IČ: 08728097

DPT projekty Ostrov s.r.o. DIČ: CZ08728097

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 791,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 791,99 21,00% 1 846,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 638,31

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.2

B - Vícepráce

03 - Vytápění

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

DPT projekty Ostrov

s.r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 791,99

PSV - Práce a dodávky PSV 8 791,99

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 8 791,99

B - Vícepráce

03 - Vytápění

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.2

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

DPT projekty Ostrov

s.r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 791,99

D PSV Práce a dodávky PSV 8 791,99

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 8 791,99

1 K 735152458.KRD

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná

přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21

výška/délka 500/1100 mm výkon 1229 W

kus 1,000 8 758,91 8 758,91 CS ÚRS 2022 02

PP

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha

KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 500/1100 mm výkon 1229 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/735152458.KRD

2 K 998735101

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

T 0,027 1 225,00 33,08 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do

6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/998735101

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.2

B - Vícepráce

03 - Vytápění

Strana 3 z 3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25241753

SVS 2000 spol. s r.o. DIČ: CZ25241753

Projektant: IČ: 08728097

DPT projekty Ostrov s.r.o. DIČ: CZ08728097

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 119,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 119,25 21,00% 2 965,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 084,29

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.2

B - Vícepráce

06 - ZTI

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

DPT projekty Ostrov

s.r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 14 119,25

HSV - Práce a dodávky HSV 141,66

997 - Přesun sutě 141,66

PSV - Práce a dodávky PSV 13 977,59

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 715,23

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 262,36

B - Vícepráce

06 - ZTI

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.2

Strana 2 z 3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:

DPT projekty Ostrov

s.r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 119,25

D HSV Práce a dodávky HSV 141,66

D 997 Přesun sutě 141,66

1 K 9970000R1

Odvoz vybourané suti (směsné stavební a demoliční

odpady) na skládku vč. poplatku dle platné legislativy

t 0,069 1 125,00 77,63 R-položka

PP

Odvoz vybourané suti (směsné stavební a demoliční odpady) na skládku

vč. poplatku dle platné legislativy

2 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 6 m ručně

t 0,069 928,00 64,03 CS ÚRS 2022 02

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m

svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/997013211

D PSV Práce a dodávky PSV 13 977,59

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 715,23

3 K 721100906 Přetěsnění potrubí hrdlového DN přes 100 do 200 kus 1,000 725,00 725,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí přes 100

do DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/721100906

4 K 721110964 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200 kus 1,000 2 770,00 2 770,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí

DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/721110964

5 K 721111112

Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC -

kamenina DN 150

kus 1,000 303,00 303,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenina DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/721111112

6 M 28611620R

D+M čistící kus kanalizace plastové KG DN 160 se 4

šrouby

kus 1,000 1 136,40 1 136,40 R-položka

PP D+M čistící kus kanalizace plastové KG DN 160 se 4 šrouby

7 K 72114080R

Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200 čistící

kus

kus 1,000 750,00 750,00 R-položka

PP

Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100

do DN 200 čistícího kusu

8 K 998721102

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech

v přes 6 do 12 m

t 0,041 752,00 30,83 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/998721102

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 262,36

9 M 55220504R

obdélníková vana Teiko Trend 180x80 cm akrylát

včetně dopravy

kus 1,000 8 249,00 8 249,00 CS ÚRS 2021 02

PP obdélníková vana Teiko Trend 180x80 cm akrylát včetně dopravy

VV m.č.2.04

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 998725102

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6

do 12 m

T 0,017 786,00 13,36 CS ÚRS 2021 02

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2021\_02/998725102

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.2

B - Vícepráce

06 - ZTI

Strana 3 z 3\_\_