REKAPITULACE víceprací a méněprací - změnový list č.3

Stavba: VT Blatenský příkop – oprava opevnění a objektů

vícepráce méněpráce

SO01 - koryto 1 017 715,50 -23 880,00

SO02 - odlehčovací objekty 0,00 -63 099,75

SO04 - Mostky a propustky 0,00 -22 904,74

Celkem ZL č.3 1 017 715,50 -109 884,49

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

IMPORT

Konečná verze vícepráce - II

907 831,01

0,00

907 831,01

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 909 701,83 191 037,38

15,00% 0,00

CZK 1 098 868,39

0,00

Strana 2 z 13

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Konečná verze vícepráce - II

20. 10. 2022

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

907 831,01 1 098 868,39

SO01 Koryto 993 835,50 1 202 540,96

SO02 Odlehčovací objekty -63 099,75 -76 270,05

SO04 Mostky a propustky -22 904,74 -27 402,51

0,00 0,00

907 831,01 1 098 868,39

Strana 3 z 13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 993 835,50

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 993 835,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 993 835,50 21,00% 208 705,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 202 540,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Konečná verze vícepráce - II

SO01 - Koryto

Strana 4 z 13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 993 835,50

HSV - Práce a dodávky HSV 889 530,00

2 - Zakládání 889 530,00

997 - Přesun sutě 6 750,00

PSV - Práce a dodávky PSV 97 555,50

762 - Konstrukce tesařské 97 555,50

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 993 835,50

SO01 - Koryto

Konečná verze vícepráce - II

Strana 5 z 13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 993 835,50

D HSV Práce a dodávky HSV 889 530,00

D 2 Zakládání 889 530,00

6 K 224211114

Vrty maloprofilové D přes 56 do 93 mm úklon do 45° hl

0 až 25 m hornina III a IV

m 597,000 1 530,00 913 410,00

PP

Vrty maloprofilové D přes 56 do 93 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m

hornina III a IV.

10bm = 15 vrtů, hloubka 0,5

426+171m = 597 m

11 K 76211311R.

Montáž konstrukce z kulatiny a půlené kulatiny,

průřezové plochy do 120 cm2

M -597,000 40,00 -23 880,00

PP

Montáž konstrukce z kulatiny a půlené kulatiny, průřezové plochy do 120

cm2 - odpočet části původní položky

D 997 Přesun sutě 6 750,00

5 K 99722115R\_1

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů

stavebním kolečkem

KPL 0,100 67 500,00 6 750,00

PP

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem

(poměrná část z délky opravy, 10%)

D PSV Práce a dodávky PSV 97 555,50

D 762 Konstrukce tesařské 97 555,50

1 K 76208312R

Vakuo-tlaková impregnace řeziva proti dřevokaznému

hmyzu, houbám, plísním a povětrnostním podmínkám

(styk voda/vzduch), třída ohrožení 4.

M3 2,800 2 500,00 7 000,00

PP

Vakuo-tlaková impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám,

plísním a povětrnostním podmínkám (styk voda/vzduch), třída ohrožení

4.

0,692"m3"

Součet

0,692\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

2 K 76211311R

Montáž konstrukce z kulatiny a půlené kulatiny,

průřezové plochy do 120 cm2

M 268,000 40,00 10 720,00

PP

Montáž konstrukce z kulatiny a půlené kulatiny, průřezové plochy do 120

cm2 úsek km 3,556 - 4,13394 - 4,260, 5,02 - 5,122 m 557 m + 127m +

120m = 804m/1,5 = 536/2 = 268

3 M 0521300R

dub frézovaný bez kůry, vakuotlakově impregnovaný,

O 80÷100 mm

M3 2,800 28 000,00 78 400,00

PP dub frézovaný bez kůry, vakuotlakově impregnovaný, O 80÷100 mm

4 M 3141280R hřebík stavební 120x4, ocel S235JR, pozinkovaný KG 45,000 31,90 1 435,50

PP

hřebík stavební 120x4, ocel S235JR, pozinkovaný

"Poznámka k položce:

ztratné 10%"

Konečná verze vícepráce - II

SO01 - Koryto

Strana 6 z 13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -63 099,75

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -63 099,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -62 715,73 21,00% -13 170,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -76 270,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Konečná verze vícepráce - II

SO02 - Odlehčovací objekty

Strana 7 z 13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -63 099,75

HSV - Práce a dodávky HSV -63 099,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce -27 278,23

997 - Přesun sutě -35 437,50

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -63 099,75

SO02 - Odlehčovací objekty

Konečná verze vícepráce - II

Strana 8 z 13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -63 099,75

D HSV Práce a dodávky HSV -63 099,75

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -27 278,23

21 K 321212345

Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového

kamene obkladního včetně jeho dodání

m3 -4,157 6 562,00 -27 278,23

PP

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí,

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3

m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene

lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva

obkladního

D 997 Přesun sutě -35 437,50

22 K 99722114R\_2

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů

stavebním kolečkem

KPL -0,250 26 500,00 -6 625,00

PP

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem

(poměrná část z délky opravy, 15%)

23 K 99722115R\_2

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů

stavebním kolečkem

KPL -0,250 107 250,00 -26 812,50

PP

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem

(poměrná část z délky opravy, 15%)

24 K 99731251R\_2

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na

mezideponii

kpl -0,250 8 000,00 -2 000,00

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot na mezideponii

Konečná verze vícepráce - II

SO02 - Odlehčovací objekty

Strana 9 z 13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -22 904,74

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -22 904,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -21 417,94 21,00% -4 497,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -27 402,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Konečná verze vícepráce - II

SO04 - Mostky a propustky

Strana 10 z 13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -22 904,74

PSV - Práce a dodávky PSV -22 904,74

762 - Konstrukce tesařské -22 904,74

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -22 904,74

SO04 - Mostky a propustky

Konečná verze vícepráce - II

Strana 11 z 13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -22 904,74

D PSV Práce a dodávky PSV -22 904,74

D 762 Konstrukce tesařské -22 904,74

12 K 76208312R

Vakuo-tlaková impregnace řeziva proti dřevokaznému

hmyzu, houbám, plísním a povětrnostním podmínkám

(styk voda/vzduch), třída ohrožení 4.

M3 -0,596 2 500,00 -1 490,00

PP

Vakuo-tlaková impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám,

plísním a povětrnostním podmínkám (styk voda/vzduch), třída ohrožení

4.

Tab. 4.3

OBSLUŽNÉ LÁVKY - dřevěné prvky

15 M 6055610R02 fošna, čtyřstr. hoblovaná, vak.impreg. (dub) m3 -0,029 27 400,00 -794,60

PP

fošna, čtyřstr. hoblovaná, vak.impreg. (dub)

"Poznámka k položce:

prořez 10%"

Tab. 4.3

OBSLUŽNÉ LÁVKY - dřevěné prvky

fošna, čtyřstr. hoblovaná, vak.impreg. (dub) 160x50, 200x50

0,016"m3"+0,029"m3"

Součet

0,045\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

16 M 6055610R03

hranol, čtyřstr. hoblovaný, fasetovaný, vak.impreg.

(dub)

m3 -0,624 22 900,00 -14 289,60

PP

hranol, čtyřstr. hoblovaný, fasetovaný, vak.impreg. (dub)

"Poznámka k položce:

prořez 10%"

Tab. 4.3

OBSLUŽNÉ LÁVKY - dřevěné prvky

hranol, čtyřstr. hoblovaný, fasetovaný, vak.impreg. (dub) 150x150

0,567"m3"

Součet

0,567\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

17 M 3119700R

závitová tyč Zn M12x2000, ocel S235JR, pozinkovaná,

průměr závitu M 12, pevnost materiálu 4,8

m -3,432 42,30 -145,17

PP

závitová tyč Zn M12x2000, ocel S235JR, pozinkovaná, průměr závitu M

12, pevnost materiálu 4,8

"Poznámka k položce:

ztratné 10%"

Tab. 4.4

OBSLUŽNÉ LÁVKY - ocelové prvky

1,04"m"\*3"ks"

Součet

3,12\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

18 M 5539100R matice přesná M12, ocel S235JR, pozinkovaná tis kus -0,007 1 200,00 -8,40

PP

matice přesná M12, ocel S235JR, pozinkovaná

"Poznámka k položce:

ztratné 10%"

Tab. 4.4

OBSLUŽNÉ LÁVKY - ocelové prvky

6"ks"/1000

Součet

0,006\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

19 M 31112000R podložka - ocel. plochá, ocel S235JR, pozinkovaná tis kus -0,040 169,00 -6,76

PP

podložka - ocel. plochá, ocel S235JR, pozinkovaná

"Poznámka k položce:

ztratné 10%"

Tab. 4.4

OBSLUŽNÉ LÁVKY - ocelové prvky

36"ks"/1000

Součet

0,036\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

20 M 3141280R hřebík stavební 120x4, ocel S235JR, pozinkovaný KG -0,248 31,90 -7,91

Konečná verze vícepráce - II

SO04 - Mostky a propustky

Strana 12 z 13

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

hřebík stavební 120x4, ocel S235JR, pozinkovaný

"Poznámka k položce:

ztratné 10%"

Tab. 4.4

OBSLUŽNÉ LÁVKY - ocelové prvky

0,0125"kg/ks"\*18"ks"

Součet

0,225\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

13 K 76211221R

Montáž tesařských kcí z hraněného řeziva průřezové

plochy do 120 cm2

m -2,880 32,50 -93,60

PP

Montáž tesařských kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2

"Poznámka k položce:

spojovací materiál ve specifikace"

Tab. 4.3

OBSLUŽNÉ LÁVKY - dřevěné prvky

1,6"m"\*5"ks"

1,0"m"\*2"ks"

0,96"m"\*3"ks"

Součet

44 K 76211223R

Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva

průřezové plochy do 288 cm2

m -25,200 128,00 -3 225,60

PP

Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy

do 288 cm2

Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a

polohraněného řeziva, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

"Poznámka k položce:

spojovací materiál ve specifikace"

Tab. 4.3

OBSLUŽNÉ LÁVKY - dřevěné prvky

4,2"m"\*6"ks"

Součet

27 M 6055610R02 fošna, čtyřstr. hoblovaná, vak.impreg. (dub) m3 -0,050 27 400,00 -1 356,30

PP

fošna, čtyřstr. hoblovaná, vak.impreg. (dub)

"Poznámka k položce:

prořez 10%"

Tab. 4.3

OBSLUŽNÉ LÁVKY - dřevěné prvky

fošna, čtyřstr. hoblovaná, vak.impreg. (dub) 160x50, 200x50

0,016"m3"+0,029"m3"

Součet

0,045\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Strana 13 z 13