Příloha č. 4

**Kupní smlouva č. 003/2017**

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.

# Smluvní strany

1. **Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace**

se sídlem Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, PSČ 393 38

IČO: 00511951

DIČ: CZ00511951

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 466

Statutární zástupce: Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s., č.ú.: 174-401202834/0600

(dále jen „Kupující“)

**2. Jiří Souček s.r.o.**

Jiráskovo předměstí 899/III, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 26078848

DIČ: CZ26078848

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,

Vložka 12607

Statutární zástupce : Jiří Souček, jednatel

Bankovní spojení: ČSOB a.s. č.ú. 192370750/0300

 **(dále jen „Prodávající“)**

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se dohodly na této kupní smlouvě.

Článek II.

# Předmět smlouvy

Předmětem této kupní smlouvy je dodávka jednoho kusu sanitního vozidla typ Renault Master 2.3 dCi 96 kw L2H2P2 Businessve výbavěa zástavbě viz příloha č. 1 této smlouvy.

Dodavatel zároveň prohlašuje, že předmět kupní smlouvy splňuje veškeré požadavky objednatele stanovené v zadávací dokumentaci výzvy k podání nabídky

Článek III.

**Termín dodání a místo předání**

1. **: maximálně do 18. 12. 2017**
2. Místem předání je sídlo kupujícího.

Článek IV.

**Dodací podmínky**

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu sanitní vozidlo v souladu s čl. II této smlouvy.
2. Prodávající předá kupujícímu příslušnou dokumentaci včetně návodu k obsluze v českém jazyce jak v tištěné, tak v elektronické podobě, certifikáty, prohlášení o shodě a velký technický průkaz.
3. Prodávající rovněž provede zaškolení pověřených zaměstnanců kupujícího.
4. Dodávka se považuje dle této smlouvy za splněnou, pokud vozidlo bude řádně předáno kupujícímu v místě plnění včetně příslušných dokladů a to v termínu dle čl. III smlouvy, které se k dodávanému vozidlu vztahují. Přijetí bude potvrzeno podpisem dodacího listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek V.

**Kupní cena a platební podmínky**

1. Kupní cena předmětu smlouvy činí **936.236**,- **Kč bez DPH.** K takto sjednané ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené právním předpisem k datu poskytnutí zdanitelného plnění. Cena včetně zákonného DPH za předmět smlouvy činí k datu podpisu této smlouvy **1.132.846,- Kč.**
2. Kupní cena předmětu smlouvy je cena konečná, zahrnuje veškeré náklady dodavatele (např. dopravné do místa plnění, pojištění a ostatní poplatky apod.).
3. Zaplacení kupní ceny bude provedeno na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený v něm uveden. Lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů bude uváděna na daňovém dokladu. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
4. Smluvní strany sjednávají povinnost úpravy ceny v souvislosti se změnami právních předpisů, které mají vliv na výši ceny, zejména změnu DPH.
5. Konečnou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Prodávající je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v bodě 3 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.
7. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235 /2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení §  106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.

Článek VI.

**Záruční doby**

1. Záruka na sanitní automobil je 24měsíců
2. Záruka na vestavbu a transportní techniku 24měsíců.
3. Záruka na prorezavění karoserie 72 měsíců
4. Záruka na vady laku 36 měsíců

Článek VII.

**Smluvní sankce**

1. V případě, že prodávající nedodrží termín dodávky dle čl. III. této smlouvy, má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že kupující nedodrží dobu splatnosti faktur dle č. V této smlouvy, má prodávající právo požadovat úrok z prodlení ve výši dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvním stranám vzniká právo na náhradu škody způsobenou porušením smluvních povinností druhou stranou. Toto právo není dotčeno úhradou smluvních pokut a úroků z prodlení.

Článek VIII.

**Ukončení smluvního vztahu**

Kromě důvodů stanovených občanským zákoníkem lze od této smlouvy jednostranně ukončit smluvní vztah v následujících případech:

1. Objednatel v případě, že na straně zhotovitele dojde k neplnění předmětu této smlouvy a podmínek stanovených v objednávce, v termínu a kvalitě dle příslušných ustanovení této smlouvy a pokud zhotovitel nezjedná nápravu, přestože bude objednatelem na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn alespoň 7 kalendářních dnů předem.
2. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno prodávajícímu.
3. Zhotovitel v případě, že na straně objednatele dojde k nesplnění platebních podmínek a pokud objednatel nezjedná nápravu, přestože bude zhotovitelem na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn alespoň 7 kalendářních dnů předem.

Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek IX.

**Prohlášení dodavatele**

Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jenž by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Článek X.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy nebo přílohy ke smlouvě musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní kupující a splnění této povinnosti doloží prodávajícímu. Současně bere prodávající na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
5. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy nebo přílohy ke smlouvě musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísni ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů právního řádu České republiky.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Pelhřimově dne ……………………….. V............…………...Dne…………

…………………………………………… …………………………………….

 za kupujícího za prodávajícího

 Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel Příloha č. 1

# Technický popis

na veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Dodávka sanitního vozidla “

**Typ a model vozidla:**

**Renault Master furgon L2H2P2 (střední rozvor,zvýšená střecha)**

***Motor 2.3 dCi 96 kw / 130 k***

***Motor : naftový turbodiesel 2.298 cm3, 4 válce, 16 ventilů, vysokotlaké vstřikování nafty Common-rail, přeplňování vodou chlazeným turbodmychadlem***

***Maximální Výkon : 96 kw/130 k***

***Max. točivý moment : 320 Nm při 1.250 ot./min***

***Max. rychlost : 148 km/h***

***Spotřeba : město 9,1 l, mimoměsto 7,1 l, kombinovaná 7,6 l/100 km***

***Emisní norma : EURO 6 198 g / km CO2***

Rozměry vozidla : Délka 5548 mm, šířka 2070 mm (se zrcátky +400 mm), výška 2499 mm

 Rozvor náprav 3682 mm

Objem palivové nádrže : 80 l

 Celková hmotnost vozidla : 3.300 kg

**Pohon kol :** pohon přední nápravy

**Převodovka : manuální 6 - ti stupňová**

**Servisní interval** : - každých 40.000 km / 2 roky

* bezplatné odstranění závad vozidla pod celou dobu záruční lhůty
* garance příjmu vozidla do servisu do 24 hodin od objednání

- bezpečnostně technické kontroly minimálně 1x ročně transportní techniky po dobu záruky zdarma

Vozidlo splňuje po dostavbě vozidla podmínky vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb.

Uchazeč je certifikovaným smluvním servisem vozů RENAULT, poskytujeme veškeré služby týkající se předepsané údržby vozidla včetně záručních a pozáručních oprav, poskytování předepsaných servisních prohlídek, karosářské a lakýrnické práce, pneuservis, diagnostické a elektrikářské práce, poskytujeme náhradní vozidlo po dobu opravy, poskytujeme odtahovou službu vlastním odtahovým vozidlem

**1. PODVOZEK**

**Požadovaná výbava vozidla v nabízeném vozidle Renault Master :**

1/ vozidlo v prodloužené verzi s větší výškou střechy (L2H2 střední rozvor, zvýšená střecha)

2/ motor vznětový, výkon 96 kw, splňující emisní normu EURO VI, palivo motorová nafta,

imobilizér v klíči

3/nezávislý naftový ohřev chladící kapaliny motoru pro rychlejší nástup provozní teploty motoru

4/celková hmotnost vozu 3.300 kg

5/vnitřní délka ambulantního prostoru 3.083 mm

6/výška ambulantního prostoru 1.894 mm

7/šířka ambulantního prostoru 1.765 mm

8/pohon přední nápravy

9/barva bílá

10/ABS, ESC, ASR, asistent rozjezdu do kopcem, systém kontroly trakce Extended Grip

11/centrální zamykání s dálkovým ovládáním v klíči

12/elektrické ovládání předních oken

13/manuální klimatizace s výdechy v kabině

14/čelní airbag řidiče a spolujezdce

15/posilovač řízení

16/manuální převodovka s řazením na panelu

17/imobilizér

18/kotoučové brzdy na všech kolech

19/dvousedadlo spolujezdce

20/vyhřívaná a elektricky ovládaná zpětná zrcátka

21/zadní křídové prosklené dveře

22/přepážka mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem s posuvným oknem

23/pravé boční posuvné dveře prosklené s otevíratelným oknem

24/prosklená karoserie vozidla s otevíratelným oknem v levé přední části vozu, naproti posuvným dveřím

25/denní svícení

26/přední mlhovky

27/povinná výbava vozu( lékárnička, výstražný trojúhelník, sada náhradních žárovek a pojistek, reflexní žlutá vesta, ruční hasící přístroj, rezervní kolo, hever, nářadí na výměnu kola)

28/autorádio s USB portem a Bluetooth handsfree sadou včetně antény

29/lapače nečistot na přední a zadní nápravě

30/gumové rohože v kabině řidiče

31/odnímatelné, pratelné potahy na sedadel v kabině řidiče

32/sada zimních pneumatik včetně ocelových disků

**Konfigurace míst v sanitním vozidle**

1/ Celkový počet míst: 8

2/Počet sedadel v kabině řidiče : 2+1 samostatné sedadlo řidiče a dvousedadlo

3/Počet sedadel v ambulantním prostoru:4 1 pojízdné křeslo vpravo vzadu

 2 pevná sedadla před lůžkem

 1 pevné sedadlo u bočních

 posuvných dveří

4/Počet lůžek: 1 1 lůžko vlevo rovnoběžně

 s osou vozu

**1) Specifikace sanitní dostavby**

• výstražné světelné zařízení – tři rotační modré majáky s konfigurací dvou majáku v přední části střechy a jednoho majáku v zadní části střechy,

 • dva modré zábleskové majáky umístěné v přední masce vozidla,

• výstražné zvukové zařízení – siréna s jedním reproduktorem za maskou vozidla,

• stropní osvětlení ambulantního prostoru dvěma diodovými světly s ovládáním u řidiče,

• pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích – světlo umístěno tak, aby osvětlovalo vstup do vozidla bočními posuvnými dveřmi,

 • přenosné světlo v kabině řidiče,

• zásuvka 12V na přístrojové desce,

• 2 kusy zásuvek 12V na levé stěně ambulantního prostoru u hlavy ležícího pacienta,

• osvětlení prostoru za vozidlem pomocí otočného hledáčku na levé straně horního rámu křídlových dveří,

• střešní obousměrný ventilátor umístěný v ambulantním prostoru,

• ukazatel teploty ambulantního prostoru umístěný v místě řidiče,

• zvuková signalizace mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče (1x spínač v dosahu ležícího pacienta a 1x ve stropě),

• světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče,

• výklopný nerezový schod u bočních dveří – na 2x sklopený,

* neprůsvitná stahovací roletka na okně v přepážce, montovaná za strany kabiny řidiče,

• výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby,

• vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým desinfikovatelným odolným materiálem ALTRO v modré barvě,

• obložení stěn a stropu plastovým desinfikovatelným materiálem v bílé barvě,

• zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru,

• tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru,

• 2x pevné samostatné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, tříbodovým pásem, loketními opěrkami u jednoho sedadla jen vlevo a u druhého sedadla jen vpravo, orientace ve směru jízdy, sedačky umístěny vlevo za mezistěnou, sedačky schváleny dle ČSN EN 1789+A2, barva modrá,

• 1x pevné sedadlo s polohovatelnou zádovou opěrou a loketní opěrkou jen vlevo, sedačka umístěna před pojízdným křeslem, sedačka vybavena tříbodovým pásem, orientace ve směru jízdy, sedačka schválena dle ČSN EN 1789+A2, barva modrá,

• pevný stůl nosítek s nakládací plošinou s nerez lištami, úložným prostorem a přípravou na montáž úchytného systému nosítek,

• úložný prostor – skříňka v levém zadním rohu u okna,

• příprava pro montáž úchytného systému pojízdného křesla na podlaze u pravého boku ambulantního prostoru vzadu a u zadních dveří,

• madla pro nástup po obou stranách bočních dveří vlevo i vpravo, stropní madlo, barva bílá

• úchyt pro 10 litrovou láhev O2 a 2 litrovou láhev O2 + centrální rozvod kyslíku, zakončení rozvodu rychlospojkou na levé stěně ambulantního prostoru ve středu lehátka,

• držák na infuzní láhve a vaky, odnímatelný – umístěný na stropním madle nad nosítky,

• odpadní nádoba v ambulantním prostoru,

• montáž držáku na hasicí přístroj,

• nájezdová rampa pro infarktové křeslo na pravé straně ambulantního prostoru,

• zmatnění oken ambulantního prostoru tmavou fólií s atestem,

* pevná těsná přepážka mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem s posuvným

 oknem,

* výkonné teplovodní troj-rychlostní závislé topení ambulantního prostoru spínané
 přes termostat v nákladovém prostoru, výdechy umístěné pod nosítky ve stolu,
* modré hvězdy života 3x velká, 2x malá, výstražný červený pruh po obvodě vozidla,
* transportní plachta VP-10 – EGO Zlín
* automatický externí defibrilátor bez záznamu srdeční akce LIFEPACK 1000.

**2) Specifikace transportní techniky**

• úchytný systém nosítek ROLFIX schválený dle ČSN EN 1789+A2, s montáží na stůl

nosítek,

• úchytný systém pojízdného křesla CLUBFIX schválený dle ČSN EN 1789+A2, s montáží na podlahu vozidla,

• komplet nosítek s podvozkem MEDIROL typ VIVERA SANIC EXTERO – odnímatelný podvozek s polohovací výškou (7 výškových poloh), sklopnýma nohama, velkými pojezdovými pogumovanými koly + nosítka s polohovatelným podhlavníkem, výklopnými madly na nošení, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodový ramenní pásový systém, schválené dle ČSN EN 1789+A2,

• pojízdné infarktové křeslo MEDIROL typ CLUBMAN K116, nepolohovatelné, s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeti vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická černá matrace, nosnost křesla min. 250kg, schválené dle ČSN EN 1789+A2.

V Jindřichově Hradci dne 10.5.2017

 ……………………………………..

 jméno a podpis

 oprávněného zástupce účastníka