**Radek Hladík obchodní zastoupení Písek**

**xxxxx, 397 01 Písek**

**GSM xxx xxx xxx**

**Mail: xxxxx@xxxxx**

Cenová nabídka č.: **2023003**

Zákazka : IČO: 00512362

Dne : 2.1.2023

Domovní a bytová správaměsta Písek

Fügnerovo náměstí 42

397 01 Písek

**Akce : Nábřeží 1. máje 1363, Písek ( byt č. 8, 2. patro )**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Index změny ceny vstupních materiálů**

Nárůsty cen, které jsme zaznamenávali v průběhu loňského roku a na který jsme museli reagovat zavedením indexu změn cen vstupních materiálů bohužel přetrvává i v tomto roce. Výrazným způsobem se pod růst cen již projevuje markantní zvýšení cen energií a PHM v celosvětovém měřítku.

Prosíme Vás o pochopení celé situace. Navýšení cen, ať už přes samotný index, to jsou jen naše reakce na vývoj nákupních cen, které se zvyšují každou novou dodávkou materiálu. Prozatím nám ani jeden dodavatel není schopen garantovat pevnou cenu z výhledem na delší časové období. Nás to neskutečně mrzí, ale bohužel takový vývoj není v našich silách ovlivnit.

Slevy na okna a dveře jsou zobrazeny u jednotlivých položek.

Děkujeme za pochopení.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Plastové okná Slovaktual OPTIM**

Dosahují při stavební hloubce 76mm vynikající technické hodnoty.

Množství variací, pestrý sortiment barev a dekoračních folií umožňuje přizpůsobení oken vašim individuálním představám. Izolační skla jsou standardně s teplým distančním rámečkem Flexispacer



1 Moderní uspořádání komor

Duté profily vyrobeny podle nejnovějších výpočetních metod zajišťují maximální tepelnou izolaci, optimální stabilitu profilu a vysokou nosnost těžkého izolačního skla.

2 Vysoká vzducho- a vodotěsnost

Tři obvodová těsnění jsou v rozích svařena a zajišťují vysokou těsnost vůči větru a dešti.

3 Stabilita a pevnost

Izolační sklo je pevně vlepováno do rámu křídla, což dodává oknu větší tuhost a stabilitu. U velkorozměrných oken jsou navíc vkládány ocelové výztuhy.

4 Více světla

Tenké profilové pohledy přinášejí více denního světla do interiéru a vyšší tepelné zisky ze sluneční energie.

5 Vysoká zvuková izolace

Stavební hloubka rámu 76 mm se standardním integrovaným středovým těsněním zaručuje vysoké hodnoty zvukové izolace.

6 Optimální zabudování

Speciální rozšiřovací profily zaručují vždy optimální napojení do stavebních otvorů - v případě novostavby, i při renovaci.

Cenová nabídka č. : **2023003** ze dne : **2.1.2023** strana č. : **2** **/** **7**



Designový „neviditelný“ svar v rohu okna technologií V-Perfect umožní vytvořit esteticky perfektní laminované plastové okna Slovaktual OPTIM.

Index přechodu tepla přes okno Uw od 0,76 W/(m2K), stavební hloubka 76mm, maximální šířka zasklení 48mm, index zvukové neprůzvučnosti do 46dB, třída bezpečnosti rozšířitelná až na RC 2.

Toto všechno jsou parametry, díky kterým tento profilový systém splňuje náročné architektonické požadavky a v mnohých případech se stává optimálním řešením.

Cenová nabídka č. : **2023003** ze dne : **2.1.2023** strana č. : **3** **/** **7**

**Pozice č.**

**Množství**

**(mj.)**

**Popis**

**cena/ks**

**Sleva**

**Spolu**

**CZK**

1)

**1 Kus**



MD 76 2085 x 1650 mm

Rám: 4 x Rám 74mm

Křídlový systém: 3 x Krídlo 71mm HL lep. (76285)

Barva dnu/ven: bílá / zlatý dub 2178001 (FS1)

Výplň: 6 x 4/16/E4 Ug=1.10, Rw\*=32

Kování: OS ľavé

O ľavé

OS pravé

Příčky: 3 x Priečka 68mm

Rozměr skla: Pole č. Šiřka Výška

1.1 556 474

1.2 556 952

2.1 556 474

2.2 556 952

3.1 556 474

3.2 556 952

**17258**

**15,00%**

**14669**

1,584 m

příplatek za krídlovú příčku 68mm (76300) 1L

**603**

**955**

3 Kus

příplatek za sklo 4/16/E4 (ISO-M0704)

**151**

**453**

1,59 m˛

příplatek za sklo 4/16/E4 (ISO-M0704)

**301**

**479**

2 Kus

Okenní klika Harmony 45° bílá

**0**

**0**

2)

**1 Kus**



MD 76 930 x 935 mm

Rám: 4 x Rám 74mm

Křídlový systém: Krídlo 71mm HL lep. (76285)

Barva dnu/ven: bílá / zlatý dub 2178001 (FS1)

Výplň: 4/16/E4 Ug=1.10, Rw\*=32

Kování: OS pravé

Rozměr skla: Pole č. Šiřka Výška

1.1 740 745

**5211**

**15,00%**

**4429**

0,55 m˛

příplatek za sklo 4/16/E4 (ISO-M0704)

**301**

**166**

1 Kus

Okenní klika Harmony 45° bílá

**0**

**0**

Cenová nabídka č. : **2023003** ze dne : **2.1.2023** strana č. : **4** **/** **7**

**Pozice č.**

**Množství**

**(mj.)**

**Popis**

**cena/ks**

**Sleva**

**Spolu**

**CZK**

3)

**1 Kus**



MD 76 885 x 2310 mm

Rám: 4 x Rám 74mm

Křídlový systém: Krídlo 71mm HL lep. (76285)

Barva dnu/ven: bílá / zlatý dub 2178001 (FS1)

Výplň: 2 x 4/16/E4 Ug=1.10, Rw\*=32

Kování: OS ľavé

Příčky: Priečka 68mm

Rozměr skla: Pole č. Šiřka Výška

1.1 695 1392

1.2 695 694

**9171**

**15,00%**

**7795**

0,667 m

příplatek za krídlovú příčku 68mm (76300) 1L

**603**

**402**

0,97 m˛

příplatek za sklo 4/16/E4 (ISO-M0704)

**301**

**292**

1 Kus

příplatek za sklo 4/16/E4 (ISO-M0704)

**151**

**151**

1 Kus

Okenní klika Harmony 45° bílá

**0**

**0**

1 Kus

Madielko bronz

**137**

**137**

4)

**1 Kus**



MD 76 480 x 645 mm

Rám: 4 x Rám 74mm

Křídlový systém: Krídlo 71mm HL lep. (76285)

Barva dnu/ven: bílá / zlatý dub 2178001 (FS1)

Výplň: 4/16/E4 Ug=1.10, Rw\*=32

Kování: OS pravé

Rozměr skla: Pole č. Šiřka Výška

1.1 290 455

**3655**

**15,00%**

**3107**

1 Kus

příplatek za sklo 4/16/E4 (ISO-M0704)

**151**

**151**

1 Kus

Okenní klika Harmony 45° bílá

**0**

**0**

5)

**1 Kus**



MD 76 480 x 640 mm

Rám: 4 x Rám 74mm

Křídlový systém: Krídlo 71mm HL lep. (76285)

Barva dnu/ven: bílá / zlatý dub 2178001 (FS1)

Výplň: 4/16/E4 Ug=1.10, Rw\*=32

Kování: OS pravé

Rozměr skla: Pole č. Šiřka Výška

1.1 290 450

**3655**

**15,00%**

**3107**

1 Kus

příplatek za sklo 4/16/E4 (ISO-M0704)

**151**

**151**

1 Kus

Okenní klika Harmony 45° bílá

**0**

**0**

Cenová nabídka č. : **2023003** ze dne : **2.1.2023** strana č. : **5** **/** **7**

**Pozice č.**

**Množství**

**(mj.)**

**Popis**

**cena/ks**

**Sleva**

**Spolu**

**CZK**

6)

**1 Kus**



MD 76 2080 x 1650 mm

Rám: 4 x Rám 74mm

Křídlový systém: 3 x Krídlo 71mm HL lep. (76285)

Barva dnu/ven: bílá / zlatý dub 2178001 (FS1)

Výplň: 6 x 4/16/E4 Ug=1.10, Rw\*=32

Kování: OS ľavé

O ľavé

OS pravé

Příčky: 3 x Priečka 68mm

Rozměr skla: Pole č. Šiřka Výška

1.1 555 474

1.2 555 952

2.1 555 474

2.2 555 952

3.1 555 474

3.2 555 952

**17258**

**15,00%**

**14669**

1,581 m

příplatek za krídlovú příčku 68mm (76300) 1L

**603**

**953**

3 Kus

příplatek za sklo 4/16/E4 (ISO-M0704)

**151**

**453**

1,59 m˛

příplatek za sklo 4/16/E4 (ISO-M0704)

**301**

**479**

2 Kus

Okenní klika Harmony 45° bílá

**0**

**0**

7)

**29,960 m**

Osazení do připraveného otvoru

**0**

**0**

Suma položek

52998

index změny vstupních m ateriálů

6950

demontáž, příprava otvoru, sekání

3600

montáž

6220

Zednické začištění - špaletové

12580

PZ + montáž

1030

likvidace 6ks

2700

doprava 2 dny, manipulace

2460

Celková cena bez DPH

88538

DPH

15,00 %

13281

Částka k zaplacení

**101819 CZK**

- Okno a dveře jsou ve schématech znázorněna ze strany pantů. Výrobky otvíravé dovnitř (mající panty v interiéru) jsou znázorněné při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající panty v exteriéru) jsou znázorněné při pohledu zvenku!

**Upozornění:**

**- Od 1.5.2014 je platná norma čSN 746077 (Okna a vnější**

**dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem**

**dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí potažmo podlahou) parotěsnou a vodotěsnou páskou. Cena za**

Cenová nabídka č. : **2023003** ze dne : **2.1.2023** strana č. : **6** **/** **7**

**normové provedení v**  **cenové alternativě. Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové - nenormové**  **řešení tj. pouze vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.**

CENA ZA MONTÁŽ DLE ČSN + 135,- Kč **/** 1bm+ DPH

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na níže uvedeném čísle.

**obchodní zastoupení Písek**

xxxxx

397 01 Písek

GSM: xxx xxx xxx



S pozdravem

Radek Hladík

Cenová nabídka č. : **2023003** ze dne : **2.1.2023** strana č. : **7** **/** **7**