|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
| **Zhotovitel: Jindřich Bura, Zámecká 962/3, 733 01 Karviná** | | | **Zpracoval: Jindřich Bura** | |
|  |  |  | **Datum: 21.10.2022** | |
| **REKAPITULACE NÁKLADŮ** | | | | |
|  |  |  | |  |
| **ELEKTROINSTALACE** | |  | |  |
| 1. | Materiál (specifikace) |  | | 189 650,00 Kč |
| 2. | Elektromontáže a demontáže - 21M, 22M, V7/32 |  | | 131 106,00 Kč |
| 3. | Doprava zařízení | 5% z ad 1. | | 9 482,50 Kč |
| 4. | PPV | 4,8% z ad 1. a 2. | | 15 396,29 Kč |
| 5. | Zkoušky a příprava k uvedení do provozu | pevná částka | | 1 600,00 Kč |
| 6. | Revize elektroinstalace - přípojka NN | pevná částka | | 3 200,00 Kč |
| 7. | Inženýrská činnost | 1% z ad 1. | | 1 896,50 Kč |
| 8. | Činnost investora | 5% z ad 1. a 2. | | 16 037,80 Kč |
| 9. | Nepředvídatelné náklady | 5% ad 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8 | | 18 418,45 Kč |
| **CELKEM elektroinstalace bez DPH** | | **ad 1+2+3+4+5+6+7+8+9** | | **386 788 Kč** |
|  |  |  | |  |
| **MALOVÁNÍ** | |  | |  |
| 10. | Výmalba všech místností 1NP |  | | 46 250,00 Kč |
| 11. | Výmalba všech místností 2NP |  | | 46 250,00 Kč |
| **CELKEM malování bez DPH** | | **ad 10+11** | | **92 500 Kč** |
| ***Poznámka:*** | | | | |
| ***Součásti malování bude i škrábání, tmelení, broušení, penetrace v předpokládaném objemu 20% z celkové plochy. Dodavatel zajistí olepení a ochranu vybavení, které zůstane v místnostech či kancelářích - vypínače, zásuvky, obklady apod. Dodavatel dále provede hrubý úklid.*** | | | | |
|
| ***Textová a výkresová část projektové dokumentace je nedílnou součástí výkazu výměr.*** | | | | |
|  |  |  |  | |
| **CELKEM bez DPH** | | | **479 288 Kč** | |
| **CELKEM s 15% DPH** | | | **551 181 Kč** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popis** | **Počet** | **M.j.** | **Cena/M.j.** | **Cena celkem** | **Montáž/M.j.** | **Montáž celkem** |
| **Rozváděč RP , RP1** | | | | | | |
| Plastový domovní rozvaděč, pod omítku 48M, | 2 | ks | 1580 | 3 160 | 1 610,0 | 3 220,0 |
| *Osazené přístroje:* | | | | | | |
| Jistič jednofázový 10A/1/B | 10 | ks | 85 | 850 | 86,0 | 860,0 |
| jistič jednofázový 16A/1/B | 21 | ks | 97 | 2 037 | 86,0 | 1 806,0 |
| jistič jednofázový 16A/3/B | 2 | ks | 616 | 1 232 | 86,0 | 172,0 |
| jistič jednofázový 32A/3/B | 2 | ks | 534 | 1 068 | 138,0 | 276,0 |
| Proudový chránič 25/4/0,03 | 3 | ks | 1584 | 4 752 | 213,0 | 639,0 |
| svodič přepětí I+I st. | 1 | ks | 3748 | 3 748 | 242,0 | 242,0 |
| Propojovací vodič Cu 2,5 mm2 | 2 | m | 13 | 26 | 12,0 | 24,0 |
| Propojovací vodič Cu 4 mm2 | 10 | m | 17 | 170 | 14,0 | 140,0 |
| Drobný spojovací a montážní materiál | 2 | kpl | 1100 | 2 200 | 3 450,0 | 6 900,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Zásuvky vypínače** | | | | | | |
| vypínač ř.1 pod umítku | 26 | ks | 160 | 4 160 | 173,0 | 4 498,0 |
| vypínač ř.5 pod umítku | 5 | ks | 160 | 800 | 207,0 | 1 035,0 |
| vypínač ř.6 pod umítku | 19 | ks | 170 | 3 230 | 207,0 | 3 933,0 |
| vypínač ř.7 pod umítku | 5 | ks | 185 | 925 | 207,0 | 1 035,0 |
| zásuvka 230V/16A pod omítku dvojitá | 67 | ks | 193 | 12 931 | 173,0 | 11 591,0 |
| sporákový spínač 400V/16A | 2 | ks | 512 | 1 024 | 173,0 | 346,0 |
|  | | | | | | |
| **Svítidla** | | | | | | |
| LED svítidlo Modus LLLX/4000K/37W | 30 | ks | 1099 | 32 970 | 207,0 | 6 210,0 |
| LED svítidlo DAM Alena 25W/2100lm/4000K | 1 | ks | 1062 | 1 062 | 167,0 | 167,0 |
| nouzové svítidlo LED s vl.zdrojem min.1hod ESERA100L | 22 | ks | 1040 | 22 880 | 190,0 | 4 180,0 |
| LED svítidlo circ 24/840W/IP44 | 14 | ks | 726 | 10 164 | 190,0 | 2 660,0 |
| venkovní reflektor s čidlem LED 1 x 20W | 4 | ks | 1628 | 6 512 | 190,0 | 760,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Kabely a nosný mat.** | | | | | | |
| CYKY-J 3 x1.5 | 550 | m | 18 | 9 900 | 16,0 | 8 800,0 |
| CYKY-J 3x2,5 | 610 | m | 29 | 17 690 | 25,0 | 15 250,0 |
| CYKY-J 5x2,5 | 60 | m | 46 | 2 760 | 25,0 | 1 500,0 |
| CYKY - 4 x 10 | 15 | m | 139 | 1 680 | 52,0 | 1 125,0 |
| Trubka KOPOFLEX 21 do betonu | 15 | m | 13 | 195 | 12,0 | 180,0 |
| Ukončení a zapojení vodičů do 10mm² | 8 | ks |  |  | 23,0 | 184,0 |
| Ukončení a zapojení vodičů do 2,5mm² | 1185 | ks |  |  | 17,0 | 20 145,0 |
| Hutní materiál | 10 | kg | 72 | 720 | 75,0 | 750,0 |
| Pomocný materiál | 1 | kpl | 3400 | 3 400 | 2 300,0 | 2 300,0 |
|  | | | | | | |
| **Stavební práce** | | | | | | |
| Vybourání otvoru do 60 mm, tl. do 150 mm | 14 | ks |  |  | 167,0 | 2 338,0 |
| Vybourání otvoru do 60 mm, tl. do 300 mm | 4 | ks |  |  | 276,0 | 1 104,0 |
| sekání drážek do 5x 7cm beton | 62 | m | 72 | 4 464 | 48,0 | 2 976,0 |
| sekání drážek do 5x 7cm cihla | 540 | m | 61 | 32 940 | 44,0 | 23 760,0 |
| **Celkem dodávky a montáže** |  | | | **189 650,00 Kč** |  | **131 106,00 Kč** |