|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet**  |
| S: | 13\_09\_2022 | Oprava kanalizace Nová Ves |
| O: | 01 | Oprava stávající kanalizace - stejná trasa |
| R: | 01 | Stávající trasa |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **112 008,76** |
| 1 | R1 | D+M herních prvků | kpl | 0,00000 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min | den | 10,00000 | 550,00 | 5 500,00 |
| 3 | 115101301R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l | den | 10,00000 | 45,00 | 450,00 |
| 4 | 115201412R00 | Demontáž sběrného potrubí DN 200 | m | 37,00000 | 80,00 | 2 960,00 |
| 5 | 122307119R00 | Příplatek za lepivost hornina 4 | m3 | 67,09050 | 10,60 | 711,16 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 66,64500 |  | 67,09050 |  |  |
| 6 | 132301111R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ | m3 | 67,09050 | 350,00 | 23 481,68 |
|  |  | rýha, 90 % strojně : (1,5+0,1+2+0,1)/2\*(32+2,5)\*1\*0,9 |  | 57,44250 |  |  |
|  |  | rozšíření na šachtu, 90 % strojně : (1,5+0,1)\*1,4\*2,5\*0,9 |  | 5,04000 |  |  |
|  |  | drenáž : 32\*0,8\*0,2\*0,9 |  | 4,60800 |  |  |
| 7 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 7,45450 | 1 350,00 | 10 063,58 |
|  |  | 10 % výkopu ručně |  | 7,45450 |  |  |
| 8 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 67,09050 | 90,00 | 6 038,15 |
| 9 | 161101501R00 | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční | m3 | 7,45450 | 1 250,00 | 9 318,13 |
| 10 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 31,39820 | 250,00 | 7 849,55 |
| 11 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 313,98200 | 15,60 | 4 898,12 |
| 12 | 167101105R00 | Naložení výkopku z hor. 1-4 | m3 | 31,39820 | 90,00 | 2 825,84 |
| 13 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 31,39820 | 12,60 | 395,62 |
| 14 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 43,14680 | 130,00 | 5 609,08 |
| 15 | 181301102R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 | m2 | 148,00000 | 55,00 | 8 140,00 |
| 16 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 148,00000 | 28,00 | 4 144,00 |
| 17 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 31,39820 | 625,00 | 19 623,88 |
| 18 | 151101102R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 54,40000 | 80,00 | 4 352,00 |
| 19 | 151101112R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m | m2 | 54,40000 | 40,00 | 2 176,00 |
| **Díl:** | **4** | **Vodorovné konstrukce** |  |  |  | **29 500,47** |
| 20 | 212753214R00 | Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 100,bez lože | m | 37,00000 | 12,00 | 444,00 |
| 21 | 271531111RK1 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm kraj Jihomoravský | m3 | 5,92000 | 1 250,00 | 7 400,00 |
|  |  | drenáž: 0,2\*0,8\*37 |  | 5,92000 |  |  |
| 22 | 451572111R00 | Lože pod potrubí a obsyp z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 25,47820 | 850,00 | 21 656,47 |
|  |  | (0,1+0,2+0,3)\*1,2\*37-0,1\*0,1\*3,14\*37 |  | 25,47820 |  |  |
| **Díl:** | **8** | **Trubní vedení** |  |  |  | **83 445,57** |
| 23 | 871353121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 | m | 32,00000 | 80,00 | 2 560,00 |
| 24 | 877375121RT2 | Výřez a dopojení kanalizace | kus | 2,00000 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 25 | 892573111R00 | Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou | úsek | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 26 | 892855114R00 | Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m | m | 32,00000 | 50,00 | 1 600,00 |
| 27 | 894411121R00 | Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 vč poklopu | kus | 2,00000 | 19 500,00 | 39 000,00 |
| 28 | 286111911R | Potrbubí PP KG2000 OSMA 5 m | kus | 7,00000 | 3 770,00 | 26 390,00 |
| 29 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 65,79640 | 120,00 | 7 895,57 |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **3 500,00** |
| 30 | 976044211R00 | Vybourání a likvidace stávající šachty | ks | 1,00000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| **Díl:** | **ON** | **Ostatní náklady** |  |  |  | **5 668,72** |
| 31 | 00511 R | Geodetické práce  | Soubor | 1,00000 | 668,72 | 668,72 |
| 32 | 005121 R | Zařízení staveniště, přesun strojů | Soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  |  |  | **celkem:** | **234 123,52** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Kč / m** | **6 327,66** |
|  |  |  |  |  |  |  |