|  |  |
| --- | --- |
|  | Petr Tuma  Hlavní 255  747 56 Dolní Životice IČ: 12696978 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE | NAŠE ZNAČKA | VYŘIZUJE / LINKA | OPAVA |

OASOS Martínek 12. 12. 2022

Název zakázky: Dodávka nábytku pro učebnu 118 - OA a SOŠL Opava  
Název a registrační číslo projektu:   
Moderní odborné učebny na OA a SOŠ logistická, Opava, reg. č. **CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_066/0017220**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Učitelský stůl pro 2 monitory a PC all-in-oni | š.1700 hl.700 v.750mm  Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18mm, ABS hrana tl.2mm. Vrchní pracovní deska tl.25mm ABS hrana tl.2mm. Ve spodní části jsou rektifikační černé patky. Zádová deska bude instalovaná od podlahy s vrchním přesahem přes pracovní desku +50mm. Na pracovní ploše bude 1x plastová průchodka. Na pravé straně stolu 1x skříňka š.550mm, ve spodní části 1x dveře se zámkem, 1x police stavitelná. Vrchní část 1x šuplík výška 150mm se zámek. Pod pracovní deskou v zadní části bude dřevěný tunel pro vedení veškeré elektroinstalace. Vrchní část tunelu bude na otevření se zámkem. Úchytky kovové rozteč 96mm, rektifikační nožky v.40mm, dno šuplíku MDF tl. 3mm, NK panty vyšší třídy a kvality.  Zhotovitel zajistí kompletní dopravu a montáž. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena. | ks | 1 |
| Žákovský stůl | š.800 hl.600 v.750mm (výška pracovní plochy)  Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18mm, ABS hrana tl.2mm. Vrchní pracovní deska tl.25mm ABS hrana tl.2mm. Ve spodní části jsou rektifikační černé patky. Zádová deska bude instalovaná s mezerou od podlahy s vrchním přesahem přes pracovní desku +50mm. Výška zádové desky 500mm. Na pracovní ploše bude přes celou šířku zvýšená police pro monitor. Celková výška 80mm, hloubka 200mm, 2x plastová průchodka. Stoly budou instalované do řady. Pod pracovní deskou v zadní části bude dřevěný tunel pro vedení veškeré elektroinstalace. Vrchní část tunelu bude na otevření se zámkem. NK panty vyšší třídy a kvality.  Zhotovitel zajistí kompletní dopravu a montáž. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena. | ks | 18 |
| Škříň se zámkem pro sluchátka | š.900 hl.400 v.1360mm  Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18mm, ABS hrana tl.2mm. 2x dveře se zámkem, 5x police stavitelná. Úchytky kovové rozteč 96mm, rektifikační nožky v.40mm, MDF tl. 3mm, NK panty vyšší třídy a kvality.  Zhotovitel zajistí kompletní dopravu a montáž. Cena musí být maximální a nemůže být navýšena. | ks | 1 |

Dle cenové nabídky NV2200021 objednáváme nábytek v dekoru **višeň**:

Za toto zboží bude dle nabídky fakturováno celkem 94943 Kč včetně DPH. Žádáme o akceptaci objednávky.

Ing. Petr Kyjovský  
ředitel školy

Věra Latrach  
správce rozpočtu

Objednávka akceptována 12.12.2022