# REKAPITULACE STAVBY

Kód:

**Stavba:**

ZBV15

**Kamenná dlažba - rozptylová plocha**

KSO: CC-CZ:

Místo: Litoměřice Datum: 25. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

Česká republika, Ředitelství vodních cest DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Labská Stavební a Strojní společnost s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Projekční sdružení Úvaziště Litoměřice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**220 576,61**

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní

snížená

21,00%

15,00%

**220 576,61 46 321,09**

**0,00 0,00**

**Cena s DPH v CZK 266 897,70**

**Projektant Zpracovatel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|  |  |  |  |
| **Objednavatel** |  | **Zhotovitel** |  |

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: ZBV15

**Stavba: Kamenná dlažba - rozptylová plocha**

Místo: **Litoměřice** Datum:

Zadavatel: Česká republika, Ředitelství vodních cest Projektant: Zhotovitel: Labská Stavební a Strojní společnost s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

**Náklady z rozpočtů**

25. 10. 2022

Projekční sdružení Úvaziště Litoměřice

**220 576,61 266 897,70**

**IO 02 Přípojka vody**

220 576,61

266 897,70

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Kamenná dlažba - rozptylová plocha Objekt:

IO 02 - Přípojka vody

KSO: CC-CZ:

Místo: Litoměřice Datum: 25. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

Česká republika, Ředitelství vodních cest DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Labská Stavební a Strojní společnost s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Projekční sdružení Úvaziště Litoměřice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 220 576,61**

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 220 576,61 21,00% 46 321,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**266 897,70**

**Projektant Zpracovatel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|  |  |  |  |
| **Objednavatel** |  | **Zhotovitel** |  |

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Kamenná dlažba - rozptylová plocha

IO 02 - Přípojka vody

Místo: Litoměřice Datum: 25. 10. 2022

Zadavatel: Česká republika, Ředitelství vodních cest Projektant: Projekční sdružení

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel: Labská Stavební a Strojní společnost s.r.o.Kód dílu - Popis**Náklady ze soupisu prací** | Zpracovatel: | Úvaziště LitoměřiceCena celkem [CZK]**220 576,61** |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | xxxxxxx |
| 1 - Zemní práce |  | xxxxxx |
| 5 - Komunikace pozemní |  | xxxxxx |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | xxxxxx |
| 997 - Přesun sutě |  | xxxxxx |

### SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Kamenná dlažba - rozptylová plocha

IO 02 - Přípojka vody

Místo: Litoměřice Datum: 25. 10. 2022

Zadavatel: Česká republika, Ředitelství vodních cest Projektant: Projekční sdružení Úvaziště Litoměřice

Zhotovitel: Labská Stavební a Strojní společnost s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem 220 576,61**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | xxxxx |  |
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | xxxxx |
| 13 | K | 113105113 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC | m2 | 67,100 | xxxx | xxxxx | CS ÚRS 2022 02dle SoD odst. 10.2 bod C |
|  | VV |  | 4,1 |  | 4,100 |  |  |  |
|  | VV |  | "VCP" 63,00 |  | 63,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 67,100 |  |  |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | xxxxxx |  |
| 6 | K | 594\_agr\_001 | Demontáž, očištění a zpětná pokládka kamenné dlažby do lože z kameniva | m2 | -4,100 | xxxxx | xxxxx | viz CN k SoDdle SoD odst. 10.2 bod A |
| 16 | K | 594411112 | Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z MC | m2 | 67,100 | xxxxxx | xxxxxx | CS ÚRS 2022 02dle SoD odst. 10.2 bod C |
| *17* | *M* | *583810R1* | *Dlažba z přírodního kamene (balkánská rula), nepravidelná, zeleno-černá, tl. 15-30 mm* | *m2* | *73,810* | *xxxxx* | *xxxxx* | *individuální kalkulace**dle SoD odst. 10.2 bod D viz VCP dle SoD**viz CN VIPSTONE* |
|  | VV |  | 67,1\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 73,810 |  |  |  |
| 22 | K | 599632111 | Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením | m2 | 67,100 | xxxxx | xxxxx | CS ÚRS 2022 02dle SoD odst. 10.2 bod C |
| 21 | K | R59400001 | Doprava materiálu (kamenné dlažby) na stavbu | kpl | 1,000 | xxxxx | xxxxx | individuální kalkulacedle SoD odst. 10.2 bod D viz VCP dle SoDviz CN LABSKÁ |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | xxxxx |  |
| 18 | K | 919732111 | Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 2 mm | m2 | 67,100 | xxxxx | xxxxx | CS ÚRS 2022 02dle SoD odst. 10.2 bod C |
|  | VV |  | 67,1 |  | 67,100 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 33,550 |  |  |  |
| 19 | K | R01 | Odstranění stávajícího úvazu - pachole, bourání betonové konstrukce | hod | 10,000 | xxxxx | xxxxx | individuální kalkulacedle SoD odst. 10.2 bod D viz VCP dle SoDviz CN GALASKAM |
| 20 | K | R02 | Odstranění stávajícího úvazu - pachole, řezání zámečnické konstrukce | hod | 8,000 | xxxxx | xxxxx | individuální kalkulacedle SoD odst. 10.2 bod D viz VCP dle SoDviz CN GALASKAM |
| D | 997 | Přesun sutě | xxxxx |

|  |
| --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| 14 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 4,026 | xxxxx | xxxxx | CS ÚRS 2022 02dle SoD odst. 10.2 bod C |
| 15 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 56,364 | xxxxx | xxxxx | CS ÚRS 2022 02dle SoD odst. 10.2 bod C |

VV 56,364\*14 'Přepočtené koeficientem množství 56,364

**Výňatek z SoD o oceňování víceprací:**