Příloha č. 1 – technická specifikace

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cenová nabídka** | | | | | | | | |
| **Položka** | | **PN:** | **záruka** | **Počet** | **Cena za kus (bez DPH)** | **Cena celkem (bez DPH)** | **DPH celkem** | **Cena celkem  (s DPH)** |
| 1. | **OKI MX 8050 Pedestal** | MX8050-PED-ETH-EUR | 24 měsíců | 1 | 89.990,- | 89.990,- | 18.897,90 | 108.887,90 |
| **Celkem** | | | | | | **89.990,-** | 18.897,90 | **108.887,90** |

**Popis nabízeného zboží:**

**Řádková tiskárna OKI MX 8050 Pedestal PN:** **MX8050-PED-ETH-EUR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Tiskárna*** | ***Standard "S"*** | ***1Ks*** | **nabízená tiskárna OKI - MX8050-PED-ETH-EUR** |
| ***Parametr*** | | ***Minimální požadované parametry*** | **splňuje parametr ANO/NE** |
| technologie tisku | | řádková | ANO |
| formát | | tabelační papír s min. šířkou 430 mm | ANO |
| rozlišení tisku | | 60x48 dpi, 60x72 dpi, 90x96 dpi, 180x144 dpi | ANO |
| rychlost tisku | | 500 řádků/min | ANO |
| rozhraní | | Ethernet 10/100Mbps(RJ-45),USB 2.0, sériové RS232 | ANO |
| tiskový jazyk | | DEC LG01, EPSON FX-1180, Genicom ANSI, IBM ProPrinter, MTPL, PCL 3, QMS Code V, Tally IG | ANO |
| datový kabel | | USB typ A-B | ANO |
| display | | ano | ANO |