|  |  |
| --- | --- |
| Nabídka pro: | DS Háje |
| Telefonní číslo: |  |
| Mail: | xxxxxxxxxx |

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracoval: | xxxxxxxxxx |
| Obchodní odd.: | xxxxxxxxxxx , tel.xxxxxxx ,mobil xxxxxxxx |
|  | PROMSAT CZ s.r.o. |
|  | Branická 167/1876, Praha 4 |
| Vyhotoveno: | 10. leden 2023 |

**Platnost rozpočtu do 10.2.2023**

Popis prací

Z důvodu velké vzdálenosti je nutné využít stávající koaxiální kabel a z něj vytvořit datovou sít, proto se vymění dvě kamery u popelnic a nové dvě kamery se přidají.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Materiál |  |  |  |
| Kód zařízení |  | jednotková  cena | množství | položková  cena |
|  |  | [Kč] | m / ks | [Kč] |
| IPC-HFW2431T-ZS-S2 - 2,7-13,5 mm | Venkovní kompaktní IP kamera řady Starlight s vysokou citlivostí snímače a s motorickým objektivem 2,7 až 13,5 mm (úhel 104° - 27°), autoostření, Smart IR přísvit 60 m. Rozlišení 4 Mpix s frekvencí 20 snímků/s. Funkce WDR (120 dB) a 3D-DNR zvyšující kvalitu obrazu v náročných světelných podmínkách. Inteligentní detekce (detekuje průchod a překročení/vstup do vyznačeného prostoru) | xxxxxx | 4 | xxxxxxxxx |
| PFA 136 | Límec | xxxxxx | 4 | xxxxxxxx |
|  | Extender po koaxu | xxxxxx | 1 | xxxxxx |
|  | Lišta / trubka | xxxxxx | 80 | xxxxxx |
|  | UTP | xxxxxx | 150 | xxxxxx |
|  | Rackvč. Příslušenství do těch. místnosti | xxxxxx | 1 | xxxxxx |
|  | Rack vč. k odpadům | xxxxxx | 1 | xxxxxx |
|  | POE Switch | xxxxxx | 1 | xxxxxx |
|  | Ostatní náklady |  |  |  |
|  | Drobný materiál | xxxxxx | 1 | xxxxxx |
|  | Doprava |  |  |  |
|  | Praha | xxxxxx | 1 | xxxxxx |
|  | Montáže |  |  |  |
|  | Montáž kabelové trasy | xxxxxx | 150 | xxxxxx |
|  | Montáž lišty/trubky | xxxxxx | 80 | xxxxxx |
|  | Ostatní monážní práce | xxxxxx | 2 | xxxxxx |

Nabídka celkem bez DPH

92 015 Kč