

**IČO odběratele:** **DIČ odběratele:**

 **O B J E D N Á V K A**

05421888

CZ05421888

**Číslo objednávky:** 2023-SMB-088

**Strana:** 1 z 3

**Značka:**

**Podklad:**

**Přijatá objednávka:**

**Adresa:**

MMN, a.s.



Metyšova 465

**IČO dodavatel:**



28855868

Jilemnice
Česká republika

je zapsána v OR u KS v Hradci Králové, spisová značka B 3506 datum zápisu: 09.10.2016 Kč

**DIČ dodavatele:**

**Adresa:**

CZ28855868

**WWW stránky:** [www.nemjil.cz](http://www.nemjil.cz)

f

Komerční banka a.s. Praha KOMBCZPPXXX

**Bankovní spojení:** 115-3453310267/0100
**Specif. symbol:**

**IČO koneč. odběratele:**

**DIČ koneč. odběratele:** CZ05421888

Bavlnářská 360 SEMILY

Česká republika

**Evidenční číslo:**
**Zástupce dodavatele:**
**Telefon:**

**E-mail dodavatele:**

**Datum objednávky:** 09.02.2023

**Dodací adresa:**

MMN, a.s.

Nemocnice Semily

3. května 421

**Datum odeslání:** 09.02.2023

**Způsob úhrady:** Převodní příkaz

**Způsob dopravy:**

513031

Semily

**Místo určení:** Semily

Česká republika

**COP:**



Pokračování na další straně.



 **O B J E D N Á V K A**

**Číslo objednávky:** 2023-SMB-088

**Strana:** 2 z 3 

**Pol. Materiál Název materiálu Cena / MJ Množství MJ**

1 ks

**Poznámka :**  Havarie rozvodů vody - Výměnou za Ekoplastik - PP-RCT-EVO

Název dodávky Počet MJ Kč/ks/m Celkem

Dodávky - Demontáže , Montáže - Hrubé rozvody vody - SV , TV , CV
Demontáže potrubí - suterén - Prádelna 240 m 140,0

Výseky otvorů , beton , drážek , kapes pro stoupačky 4 m3



Napojování na stávající rozvody vody PVC / CPVC - PPR - PVC

 42 kpl

Vysazování odboček do potrubí - DN 75 / 63 / 50 / 40 /32
mm 50 kpl

Kulový uzávěr s vypouštěním - DN 5/4" - šroubení 8 kpl



Kulový uzávěr s vypouštěním - DN 1" - šroubení 12 kpl



Kulový uzávěr s vypouštěním - DN 3/4"-1/2" - šroubení 36 kpl



Potr. - PP-RCT-EVO - DN 75 - 63 - 50 mm - vč. izolací 100 m



Potr. - PP-RCT-EVO - DN 40 - 32 - 25 - 20 mm - vč.
izolací 160 m

Přechodky - PVC/CPVC-Přechodky PPR /kov - se závitem
 60 kpl

Vodovodní výpustky - Do DN 5/4" 55 kpl

Konzole , závěsy , podpůrný žlabek pozink - do DN 75 mm
 260 m

Demontáže vodov. výpustek , baterií - zpětné montáže vod. arm.
Drobný spojovací , nespecifický materiál 1 kpl





Napuštění , proplach , tlakové zkoušky - vod. systému -
zprovoznění - prádelna , kuchyň , občerstvení , kiosek 260 m









Příplatek odpolední , noční směna 1 kpl





Režijní materiál a náklady Doprava 1 kpl.



Celkem bez DPH 400 815,00



Celková částka pro základ DPH Přenesená daň 400 815,0 Kč
DPH 21 % 84 171,2 Kč

Celková částka včetně DPH 484 986,2 Kč

Objednávka celkem 400 815,00 CZK 0,000 kg

Pokračování na další straně.



 **O B J E D N Á V K A**

PROSÍME K VÝROBKŮM DODÁVAT ČESKÝ NÁVOD NA POUŽITÍ A DOBU POUŽITELNOSTI

**Číslo objednávky:** 2023-SMB-088

**Strana:** 3 z 3 

|  |  |
| --- | --- |
| **Vystavil:** **Telefon:** **E-mail:**   |  |

Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (<http://www.saul-is.cz>)