Příloha č. 1 ZD

NÁVRH PROJEKTU PROGRAMU NAKI III
Kód programu DH
1.	veřejná soutěž na r. 2023

27

ČÍSLO NÁVRHU PROJEKTU
Projekt:

D

společný projekt více uchazečů a spoluuchazeče/ů (typ: příjemce + další účastník(ci) projektu)

A.	Základní údaje o projektu
A.I.	Identifikace projektu

Obnova fasád z tvrdých omítek z 1. poloviny 20. století

Název projektu:

15. Ochrana, konzervace, restaurování a prevence národního nemovitého a movitého kulturního dědictví pro jeho uchování a pro zkvalitnění systému péče o památky a sbírkové fondy, včetně muzejních, galerijních, knihovních a archivních

Hlavní tematická priorita, který projekt svými cíli dílčím způsobem naplňuje:

Vedlejší tematická/é priorita/y, které projekt svými cíli dílčím způsobem naplňuje (pokud více uvést max. dvě nejvýznamnější) :

Naplňuje projekt Strategický cíl 4 programu NAKI III, tj. vazbu na kulturní a kreativní průmysly (tzn. vazbu na činnosti jako design nábytku; design služeb; film a video; fotografie; grafický design; hudba a zvuk; informační a komunikační technologie; kulturní dědictví; marketingové strategie; online marketing; PR; práce s texty; produktový a průmyslový design; řemesla; webdesign atd.) (ANO/NE)

NE

Akademické a vědecké tituly, jméno a příjmení řešitele uchazeče/příjemce (osoby odpovědné uchazeči/příjemci za řešení projektu):

xxxx

xxxx

Mobilní tel., e-mail řešitele uchazeče/příjemce:

Název uchazeče v roli příjemce:

České vysoké učení technické v Praze

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Úplná adresa sídla uchazeče/příjemce, včetně PSČ:

68407700

Identifikační číslo uchazeče/příjemce:

Veřejná vysoká škola

Právní forma uchazeče/příjemce:

27.4.2022

Datum:

NE

Osoba oprávněná jednat za uchazeče/příjemce jako statutární zástupce jedná na základě plné moci (ANO/NE):

Osoba oprávněná jednat za uchazeče/příjemce jako statutární zástupce:

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor
Jméno, funkce a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče/příjemce jako statutární zástupce a otisk razítka právnické osoby

Akademické a vědecké tituly, jméno a příjmení řešitele spoluuchazeče/dalšího účastníka (osoby odpovědné spoluuchazeči/dalšímu účastníkovi za řešení projektu):

xxxx

xxxx

Mobilní tel., e-mail řešitele spoluuchazeče/dalšího účastníka:

Název spoluuchazeče v roli dalšího účastníka:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice

Úplná adresa sídla spoluuchazeče/dalšího účastníka, včetně PSČ:

75081431

Identifikační číslo spoluuchazeče/dalšího účastníka:

Veřejná vysoká škola

Právní forma spoluuchazeče/dalšího účastníka:

NE

Osoba oprávněná jednat za spoluuchazeče/dalšího účastníka jako statutární zástupce jedná na základě plné moci (ANO/NE):

Osoba oprávněná jednat za spoluuchazeče/dalšího účastníka jako statutární zástupce:

Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD., rektor
Jméno, funkce a podpis osoby oprávněné jednat za spoluuchazeče/dalšího účastníka jako statutární zástupce a otisk razítka právnické osoby

Akademické a vědecké tituly, jméno a příjmení řešitele spoluuchazeče/dalšího účastníka (osoby odpovědné spoluuchazeči/dalšímu účastníkovi za řešení projektu):

xxxx

xxxx

Mobilní tel., e-mail řešitele spoluuchazeče/dalšího účastníka:

Název spoluuchazeče v roli dalšího účastníka:

Národní památkový ústav

Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1

Úplná adresa sídla spoluuchazeče/dalšího účastníka, včetně PSČ:

75032333

Identifikační číslo spoluuchazeče/dalšího účastníka:

Státní příspěvková organizace

Právní forma spoluuchazeče/dalšího účastníka:

NE

Osoba oprávněná jednat za spoluuchazeče/dalšího účastníka jako statutární zástupce jedná na základě plné moci (ANO/NE):

Osoba oprávněná jednat za spoluuchazeče/dalšího účastníka jako statutární zástupce:

Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka
Jméno, funkce a podpis osoby oprávněné jednat za spoluuchazeče/dalšího účastníka jako statutární zástupce a otisk razítka právnické osoby

A.II.	Zpracování osobních údajů a poučení subjektu údajů
Účel zpracování osobních údajů:
Ministerstvo kultury se sídlem Maltézské nám. 471/1, Praha 1, PSČ 118 11 (dále jen „MK“) jako správce zpracovává osobní údaje uvedené v návrhu projektu, rozpočtu projektu a Příloze č. 4 Zadávací dokumentace s názvem DH23_J/D/K_P4_informace_prijemci_resitele.xlsx pro účely:
1.	veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (veřejná soutěž) dle § 17-24 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), v platném znění, kdy hodnotí návrh projektu a rozpočet projektu, která obsahuje osobní údaje fyzických osob, které tvoří řešitelský tým uchazeče a spoluuchazeče(ů) a kontroluje předložení dokumentu DH23_J/D/K_P4_informace_prijemci_resitele.xlsx, který obsahuje osobní údaje povinné pro předání datových prvků pro vedení součástí IS VaVaI,
2.	řešení projektu na základě uzavřené smlouvy/stanovených Podmínek OSS dle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., v platném znění, o poskytnutí účelové podpory na řešení tohoto projektu, kdy návrh projektu je přílohou smlouvy/Podmínek OSS, jež je právním titulem pro poskytování podpory z výzkumného programu MK na tento projekt,
3.	pro účely vedení součástí Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací-IS VaVaI jako informačního systému veřejné správy - Centrální evidence projektů (CEP) a Rejstříku informací o výsledcích (RIV) dle § 30-32 zákona č. 130/2002 Sb. a dle nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a jejich aktualizace dle uzavřených dodatků smluv/stanovených Podmínek OSS, pokud je jejich obsahem změna v osobách řešitelského týmu (řešitelských týmů).

Doba zpracování osobních údajů:
Osobní údaje budou vedeny a zpracovávány v období od podání návrhu projektu do veřejné soutěže, v rámci vyhlášené soutěžní a hodnotící lhůty a v případě úspěchu v této veřejné soutěži rovněž v období, ve kterém bude projekt na základě účelové podpory poskytované MK řešen a MK jako poskytovatelem účelové podpory hodnocen, včetně předávání údajů do IS VaVaI.
Lhůta pro uchování dokladů o veřejné soutěži je stanovena § 26 zákona č. 130/2002 Sb., a to na dobu nejméně 10 let od vyhlášení výsledků veřejné soutěže a na dobu 10 let ode dne poskytnutí podpory.

Osobní údaje, které budou zpracovávány a poučení subjektu údajů:
Správce níže uvedené osobní údaje zpracovává z titulu plnění právní povinnosti. Právními tituly v platném znění pro zpracování osobních údajů jsou:

§ 9 odst. 1, písm. e) zák. č. 130/2002 Sb. - fyzická osoba odpovědná příjemci-koordinátorovi a příjemci nebo příjemcům (uchazečům, v jejichž prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto) za odbornou úroveň projektu předává osobní údaje pro účely uvedení těchto údajů jako povinných ve smlouvě/v Podmínkách OSS v rozsahu:
•	jméno, příjmení, akademické tituly a vědecké hodnosti fyzické osoby, která je příjemci odpovědná za odbornou úroveň projektu (řešitel)

§ 17-24 zák. č. 130/2002 Sb. - realizace veřejné soutěže a s tím související hodnocení odborné úrovně projektu oponenty a členy poradního orgánu MK- Rady ministra kultury pro výzkum v části návrhu projektu a rozpočtu projektu dle kritéria hodnocení: odborná úroveň uchazeče/ spoluuchazeče a jeho řešitelského týmu:

•	jméno, příjmení, akademické tituly a vědecké hodnosti řešitele (osoby v pozici GP/GS)1, jméno, příjmení, akademické tituly a vědecké hodnosti fyzických osob v roli ostatního řešitele a dalších fyzických osob podílejících se na řešení projektu (osoby v pozici RP/RS a DP), rozsah podílu na řešení projektu u těchto osob daný pracovním úvazkem či jeho ekvivalentem v hodinách.

§ 17-24 zák. č. 130/2002 Sb. - realizace veřejné soutěže a s tím související kontrola předložení dokumentu stanoveného Zadávací dokumentací: DH23_J/D/K_P4_informace_prijemci_resitele.xlsx jako podklad pro kontrolu povinných údajů pro IS VaVaI-CEP:
•	jméno, příjmení, akademické tituly a vědecké hodnosti řešitele (osoby v pozici GP/GS), jméno, příjmení, akademické tituly a vědecké hodnosti fyzických osob v roli ostatního řešitele (osoby v pozici RP/RS), jako budoucích autorů/spoluautorů výsledků projektu,
•	nemá-li fyzická osoba přidělené rodné číslo, pak jeho jméno, příjmení, státní příslušnost a identifikační kód stanovený správcem informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, případné akademické tituly a vědecké hodnosti řešitele a dalších pracovníků podílejících se na projektu nebo autorů jeho výsledků,
•	adresa ve veřejné informační síti (internetová adresa) a adresa elektronické pošty (pokud existují),
jméno, příjmení, tituly a rodné číslo (u osoby, která není státním občanem České republiky, pak její jméno a příjmení, tituly, státní příslušnost a rodné číslo nebo identifikační kód), elektronické nebo telefonické spojení osoby odpovědné příjemci za odbornou úroveň projektu, popř. další fyzické osoby podílející se na projektu.

§ 32 odst. 5 zák. č. 130/2002 Sb., a nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - pro účely vedení součástí informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (CEP/RIV) a jejich změny v závislosti na uzavřených dodatcích smlouvy/stanovených Podmínkách OSS podpory v tomto rozsahu:
•	jméno, příjmení, akademické tituly a vědecké hodnosti řešitele (osoby v pozici GP/GS), jméno, příjmení, akademické tituly a vědecké hodnosti fyzických osob v roli ostatního řešitele (osoby v pozici RP/RS), jako budoucích autorů/spoluautorů výsledků projektu,
•	nemá-li fyzická osoba přidělené rodné číslo, pak jeho jméno, příjmení, státní příslušnost a identifikační kód stanovený správcem informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, případné akademické tituly a vědecké hodnosti řešitele a dalších pracovníků podílejících se na projektu nebo autorů jeho výsledků,
•	adresa ve veřejné informační síti (internetová adresa) a adresa elektronické pošty (pokud existují),
jméno, příjmení, tituly a rodné číslo (u osoby, která není státním občanem České republiky, pak její jméno a příjmení, tituly, státní příslušnost a rodné číslo nebo identifikační kód), elektronické nebo telefonické spojení osoby odpovědné příjemci za odbornou úroveň projektu, popř. další fyzické osoby podílející se na projektu.

Pro účely veřejné soutěže je správce jako poskytovatel účelové podpory výzkumného projektu dle zákona č. 130/2002 Sb. oprávněn shromažďovat potřebné údaje o návrzích projektů a uchazečích/spoluuchazečích včetně osobních údajů jak v písemné, tak v elektronické podobě. Tyto údaje nejsou veřejně přístupnými informacemi podle zvláštního právního předpisu2.

1	Řešitelem je podle ustanovení § 9 zák. č. 130/2002 Sb., osoba odpovědná příjemci/dalšímu účastníkovi projektu (uchazeči, v jehož prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto) za odbornou úroveň projektu.
2	Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1	
Správce je povinen při shromažďování, zveřejňování nebo jiném zpracování těchto údajů postupovat podle zvláštních právních předpisů3.

Rozsah údajů o návrzích projektů a údajů o uchazečích/spoluuchazečích určených ke zveřejnění je vymezen v Zadávací dokumentaci k veřejné soutěži. Z osobních údajů smí poskytovatel jako správce zveřejnit pouze jméno, příjmení a akademické tituly a vědecké hodnosti řešitele, ostatních řešitelů jako budoucích autorů/spoluautorů výsledků projektu a dalších fyzických osob podílejících se na projektu. V IS VaVaI jsou pouze tyto osobní údaje veřejné. Ostatní osobní údaje subjektu povinně předané cestou správce jako poskytovatele podpory do IS VaVaI jsou neveřejné a správce není oprávněn je jakkoliv předávat jiným osobám vyjma provozovatele IS VaVaI dle § 30 zákona č. 130/2002 Sb., a to jím stanoveným způsobem správy datových prvků.

Správce má povinnost dle § 21 zákona č. 130/2002 Sb., využít fyzickou osobu pro zpracování odborného oponentního posudku a členy poradního orgánu MK (Rady ministra kultury pro výzkum) pro vstupní odborné hodnocení projektu ve veřejné soutěži. V případě přijetí projektu k podpoře pak má dle § 13 zákona č. 130/2002 Sb. povinnost provést průběžná a závěrečné hodnocení projektu obdobným způsobem.
Dále si správce vyhrazuje právo využít fyzickou osobu pro administrativní výpomoc při hodnocení projektů ve veřejné soutěži.
S těmito vymezenými fyzickými osobami musí mít správce uzavřen pracovněprávní vztah formou dohody o provedení práce (zaměstnancem), která v rámci stanoveného úkolu vymezuje zaměstnanci rovněž povinnosti nakládat s informacemi, se kterými pracuje a vyplývají z návrhu projektu (návrhu projektu a rozpočtu projektu), jako s důvěrnými a je upozorněn na skutečnost, že pracuje s osobními a citlivými údaji, jež není oprávněn jakýmkoliv způsobem předávat jiným osobám, pořizovat a šířit jejich kopie. Zaměstnanec je vázán mlčenlivostí o údajích, které jsou obsahem materiálů poskytnutých Ministerstvem kultury k plnění vymezeného úkolu.

3	Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
1	
B.	Specifikace projektu

B.I.	Vymezení projektu
P01 * Identifikační kód projektu (znakový, max. délka 16) P:

AP

PN1 * Kategorie výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – kód (znakový, délka 2) P:

DH

P02 * Kód programu, pod který projekt náleží (znakový, délka 2) P:

Obnova fasád z tvrdých omítek z 1. poloviny 20. století

P03 * Název projektu v původním jazyce projektu (znakový, max. délka 254) P:

Restoration of hard-plaster facades from the first half of 20th century

P04 * Název projektu anglicky (znakový, max. délka 254) P:

P1A * Datum zahájení projektu (znakový, délka 10) P (RRRR-MM-DD):

2023-03-01

P2A * Datum ukončení projektu (znakový, délka 10) P (RRRR-MM-DD):

2027-12-31

P09 * Kód důvěrnosti údajů poskytnutých do CEP (znakový, délka 1) P:

S

P90 * Hlavní obor projektu podle číselníku oborových skupin OECD - Frascati Manual 2015
(znakový, délka 5) P:

50201

P91 * Vedlejší obor projektu podle číselníku oborových skupin OECD - Frascati Manual 2015 (znakový, délka 5) PP:

P92 * Další vedlejší obor projektu podle číselníku oborových skupin OECD - Frascati Manual 2015 (znakový, délka 5) N:

P15 * Cíle řešení projektu v původním jazyce projektu (znakový, max. délka 2000) P:
Navržený projekt si klade za cíl vytvořit návrh směsí a technologií nanášení tvrdých omítek pro jejich obnovu na fasádách stavebních objektů z 1. poloviny 20. století. V rámci projektu bude na základě pasportizace a analýzy dochovaných historických tvrdých omítek vypracován památkový postup obnovy povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století pro použití na dochovaných stavbách z tohoto období a dva funkční vzorky. Výsledky výzkumu v této oblasti budou též prezentovány v podobě výstavy s kritickým katalogem. Technologie obnovy památek architektury 1. poloviny 20. století je specifickým tématem v oblasti architektonického dědictví. V meziválečném období nastal postupný odklon od dekorativních fasád, nastoupil strohý styl, který vyžadoval i jiná materiálová řešení. Konstrukce těchto relativně mladých památek, včetně fasád, nyní dožívají a vyžadují památkovou obnovu. Technologie použité při jejich výstavbě se často liší od tradičních technologií používaných na starších stavbách a zásadním způsobem se odlišují také od technologií používaných v současnosti. Pro obnovu fasád a zachování autenticity těchto památek je nezbytná znalost technologie a složení původních omítek. Projekt je svým zaměřením unikátní, neboť problematika omítek z uvedeného historického období nebyla doposud systematicky zpracována a pojiva a technologické postupy, které jim odpovídají, nebyly podrobně zkoumány. Cíle projektu naplňují hlavní tematickou prioritu 15. Ochrana, konzervace, restaurování a prevence národního nemovitého a movitého kulturního dědictví pro jeho uchování a pro zkvalitnění systému péče o památky a sbírkové fondy, včetně muzejních, galerijních, knihovních a archivních ve smyslu využití výsledků aplikovaného výzkumu pro oblast péče o nemovité a movité kulturní dědictví (postupy obnovy, údržby, konzervace).

P19 * Cíle řešení projektu v anglickém jazyce (znakový, max. délka 2000) P:
The main aim of the proposed project is the design of hard plaster mixtures and application technologies for their restoration on the façades of buildings from the first half of 20th century. Based on the passportization and analysis of the preserved historical hard plasters, a procedure for restoration of surface layers of buildings from the first half of 20th century will be formulated and two functional samples will be created. The research results will also be presented in the form of an exhibition with a critical catalogue. The technology of renovation of historical buildings from the first half of 20th century presents a specific topic in the field of architectural heritage. In the interwar period decorative façades were gradually replaced by an austere style which required other materials solutions. The historical buildings from that time, including the façades, are getting near the end of their service life and their renovation is required. Their construction technologies are often different from the traditional technologies and fundamentally different from the current technologies. For the renovation of the façades and preservation of their authenticity, the knowledge of technology and composition of the original plasters is essential. The aiming of the project is unique as the plasters from the mentioned historical period were not studied yet in a systematic way, and the binders and technological procedures necessary for their production were not analyzed in detail. The aims of the project fit in the main topical priority 15. Protection, conservation, restauration and prevention of national immovable and movable cultural heritage for its preservation and for the quality improvement of the system of monument – and collection care, including museum-, gallery-, library-, and archival funds, in the sense of utilization of the results of applied research in the area of immovable and movable cultural heritage care (restoration, maintenance, conservation).

Hard plasters, restoration, mix design, application technology, physical properties, environmental parameters, economic parameters, performance assessment

P23 * Klíčová slova - anglický jazyk (znakový, max. délka 254) P:

P26 * Identifikační kódy obdobných projektů nebo výzkumných aktivit nebo identifikace rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje VO v CEA (znakový, délka max. 254) PP:

P30 * Druh soutěže – kód (znakový, délka 2) PP:

VS

P31 * Identifikační kód soutěže (znakový, max. délka 13) PP:

SMK02023DH001

B.II.	Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu
Uchazeč/příjemce projektu (jeho název):

České vysoké učení technické v Praze

Řešitel příjemce (v poli G10 = GP):
1.	
xxxx

Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného příjemci projektu:

2.	
xxxx

Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukončení studia):

3.	Dosavadní výzkumná činnost (období, zaměstnavatel), stručný popis výzkumné činnosti s uvedením identifikačních kódů výzkumných programových projektů, grantových projektů či jiných výzkumných aktivit, jichž se řešitel zúčastnil v jakékoliv roli:

xxxx

příspěvků v konferenčních sbornících, 6 autorizovaných softwarů, 11 užitných vzorů, 4 uplatněné metodiky, 1 ověřená technologie.

Citace:
3100 citací v databázi Web of Science s vyloučením autocitací.

4.	Jiná činnost (např. pedagogická a další odborná činnost dokládající splnění odborných předpokladů řešitele k řešení projektu):

xxxx

5.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je řešitel autorem/spoluautorem, a roku uplatnění těchto výsledků:
1.	xxxx

8.	xxxx

Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v poli G10 = RP):
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:
1.	
xxxx

Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2.	
xxxx

Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

1.	xxxx

7.	xxxx

Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v poli G10 = RP):
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:
1.	
xxxx

Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2.	
administrativní řízení projektu, vedoucí dílčího úkolu 7, analýza matematických modelů přenosu tepla a vlhkosti, počítačová implementace matematického modelu a počítačové simulace teplot a vlhkostí v rámci dílčího úkolu 7

Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

1.	xxxx

stone walls: current situation and possible improvements. International Journal of Sustainable Development and Planning. 2017, 12(2), 264-272. ISSN 1743-7601.
6.	Kočí, V.; Vejmelková, E.; Čáchová, M.; Koňáková, D.; Keppert, M.; Maděra, J.; Černý, R. Effect of Moisture Content on Thermal Properties of Porous Building Materials. International Journal of Thermophysics. 2017, 38(2), ISSN 0195-928X.
7.	Maděra, J.; Kočí, J.; Kočí, V.; Kruis, J. Parallel modeling of hygrothermal performance of external wall made of highly perforated bricks. Advances in Engineering Software. 2017, 113 47-53.
8.	Ďurana, K. - Maděra, J. SHeM-comp 1D, [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014.
9.	Kočí, V. - Maděra, J. - Jerman, M. - Trník, A. - Černý, R. Determination of the equivalent thermal conductivity of complex material systems with large-scale heterogeneities. In: International Journal of Thermal Sciences. 2014, vol. 86, no. 1,
p. 365-373.
10.	Ďurana, K.; Maděra, J. Databáze klimatických dat verze 1.03, [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2013.

Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v poli G10 = RP):
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:
1.	
xxxx

Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2.	
vedoucí dílčího úkolu 3, upřesnění metodiky a experimentální práce na charakterizaci odebraných vzorků omítek (oxidové a fázové složení) v rámci řešení dílčího úkolu 3, dílčí úkol 5 - upřesnění metodiky a analýza fázového složení omítek, dílčí úkol 8 - účast na vytvoření památkového postupu obnovy povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století

Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

1.	xxxx

xxxx

Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v poli G10 = RP):
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:
1.	
xxxx

Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2.	
vedoucí dílčího úkolu 5, upřesnění metodiky a měření transportních a akumulačních parametrů tepla v rámci dílčího úkolu 5

Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

1.	xxxx

xxxx

Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v poli G10 = RP):
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:
1.	
xxxx

Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2.	
dílčí úkol 4 - upřesnění metodiky a počítačová optimalizace omítkových směsí, dílčí úkol 7
- testování počítačového modelu na příkladech charakteristických obvodových plášťů, počítačové simulace teplot a vlhkostí

Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

1.	xxxx

3.	xxxx

Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v poli G10 = RP):
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:
1.	
xxxx

Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2.	
dílčí úkol 5 – upřesnění metodiky a stanovení transportních a akumulačních parametrů vlhkosti na základě výsledků laboratorních experimentů a počítačové analýzy experimentálních dat

Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

1. xxxxx

xxxxxx

Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v poli G10 = RP):
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:
1.	
xxxx

Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2.	
dílčí úkol 5 – upřesnění metodiky a stanovení mechanických vlastností a mrazuvzdornosti, dílčí úkol 7 - analýza stanovení životnosti omítek v konstrukcích, počítačové simulace teplot a vlhkostí

Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

1. xxxx

2.	xxxx

Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v poli G10 = RP):
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:
1.	
xxxx

Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2.	
dílčí úkol 3 - upřesnění metodiky a experimentální práce na charakterizaci mikrostruktury odebraných vzorků omítek, dílčí úkol 5 - upřesnění metodiky a analýza mikrostruktury omítek

Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:
1.	
xxxxx
Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v poli G10 = RP):
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:
1.	
xxxx

Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2.	
dílčí úkol 4 – upřesnění metodiky a charakterizace surovin pro výrobu omítek, upřesnění metodiky a experimentální určení vlastností čerstvých omítkových směsí, dílčí úkol 7 –

Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):
1.	

účast na analýze efektivnosti použití omítek v konstrukcích na základě posouzení zahrnujícího funkční, ekologické a ekonomické parametry

3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem: xxxx

Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v poli G10 = RP):
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:
1.	
xxxx

Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2.	
dílčí úkol 3 – upřesnění metodiky a experimentální práce na charakterizaci pórového prostoru, dílčí úkol 5 – upřesnění metodiky a stanovení texturních a základních fyzikálních vlastností

Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

xxxx

2.	xxxx
Spoluuchazeč/další účastník (jeho název):

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Řešitel dalšího účastníka (v poli G10 = GP):
1.	Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného dalšímu účastníkovi projektu:

xxxx

2.	
xxxx

Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukončení studia):

3.	Dosavadní výzkumná činnost (období, zaměstnavatel), stručný popis výzkumné činnosti s uvedením identifikačních kódů výzkumných programových projektů, grantových projektů či jiných výzkumných aktivit, jichž se řešitel zúčastnil v jakékoliv roli: xxxx

4.	Jiná činnost (např. pedagogická a další odborná činnost dokládající splnění odborných předpokladů řešitele k řešení projektu):

xxxx

5.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je řešitel autorem/spoluautorem, a roku uplatnění těchto výsledků:
1.	xxxx
Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele dalšího účastníka, které mají v poli G10 = RS):
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:
1.	
xxx

Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2.	
dílčí úkol 6 – rešerše, sběr podkladů, environmentální a ekonomické vyhodnocení dat, příprava a návrh scénářů pro LCC analýzu dle predikcí ekonomického vývoje, formulace doporučení

Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:
1.	xxxx
Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele dalšího účastníka, které mají v poli G10 = RS):
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:
1.	
Kraus, Michal, Ing., Ph.D.

Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2.	
dílčí úkol 6 – rešerše, sběr dat k provádění analýz, vyhodnocení výsledků, interpretace v kontextu materiálových parametrů

Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:
1.	xxxx

xxxx

Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele dalšího účastníka, které mají v poli G10 = RS):
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:
1.	

Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2.	
koordinátor dílčího úkolu 1 na VŠTE, spolupráce s NPÚ na výběru objektů pro stavebně technický průzkum fasádních omítek, vedoucí dílčího úkolu 2, analýza vzorků, vyhodnocení dat, upřesnění metodiky odběru vzorků, dílčí úkol 7 – účast na analýze efektivnosti použití omítek v konstrukcích na základě posouzení zahrnujícího ekologické a ekonomické parametry, metodické připomínky pro implementaci do praxe, formulace doporučení

Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:
1.	xxxx

9.	xxxx

Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele dalšího účastníka, které mají v poli G10 = RS):
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:
1.	
xxxx

Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2.	
dílčí úkol 1 – spolupráce s NPÚ na výběru objektů pro stavebně technický průzkum fasádních omítek, dílčí úkol 2 – analýza vzorků, stanovení vlhkostních parametrů, vyhodnocení dat, odběr vzorků, dílčí úkol 7 – metodické připomínky, formulace doporučení, analýza výsledků

Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

1.	xxxx

7.	xxxx

Spoluuchazeč/další účastník (jeho název):

Národní památkový ústav

Řešitel dalšího účastníka (v poli G10 = GP):
1.	Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného dalšímu účastníkovi projektu:

xxxx

2.	
xxxx

Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukončení studia):

3.	Dosavadní výzkumná činnost (období, zaměstnavatel), stručný popis výzkumné činnosti s uvedením identifikačních kódů výzkumných programových projektů, grantových projektů či jiných výzkumných aktivit, jichž se řešitel zúčastnil v jakékoliv roli:
xxxx

xxxx

4.	Jiná činnost (např. pedagogická a další odborná činnost dokládající splnění odborných předpokladů řešitele k řešení projektu):

xxxx

5.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je řešitel autorem/spoluautorem, a roku uplatnění těchto výsledků:

1.	

Řešitelský tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele dalšího účastníka, které mají v poli G10 = RS):
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:
1.	

Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2.	
xxxx

Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

1. xxxx

územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích). ISBN 978-80-85033-81-6.

B.III. Popis projektu
1.	Uvést, jaký výzkumný problém (potřebu) projekt řeší a návazně na ni vymezit poslání a hlavní cíle projektu shodně s částí B.I (P15) v souladu s jednou hlavní tematickou prioritou programu NAKI III a s maximálně dvěma vedlejšími tematickými prioritami programu NAKI III:
Technologie obnovy památek architektury 20. století je specifickým tématem v oblasti architektonického dědictví. V meziválečném období nastal odklon od dekorativních fasád, nastoupil strohý styl, který vyžadoval i jiné materiálové řešení. V té době již byl běžným pojivem portlandský cement, který se používal i k přípravě malt pro omítání, často se používal také tzv. románský cement. Konstrukce těchto relativně mladých památek, včetně fasád, nyní dožívají a vyžadují památkovou obnovu. Technologie použité při jejich výstavbě se často liší od tradičních technologií používaných na starších stavbách a zásadním způsobem se odlišují také od technologií používaných v současnosti. Čtyřicet let socialistického stavebnictví vedlo k využívání odlišných technologií (fasády staveb socialistického realismu z vápenocementových omítek povrchově natírané a dále neomítané fasády panelových domů) a k upozadění technologií používaných v první polovině 20. století (Černá et al., 2006). Pro obnovu fasád těchto stavebních objektů je nezbytná znalost technologie a složení původních omítek (Zpravodaj STOP, 2020).

Navržený projekt si klade za cíl vytvořit návrh směsí a technologie nanášení tvrdých omítek pro jejich obnovu na fasádách stavebních objektů z 1. poloviny 20. století. V rámci projektu bude na základě pasportizace a analýzy dochovaných historických tvrdých omítek vypracován památkový postup obnovy povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století pro použití na dochovaných stavbách z tohoto období a dva funkční vzorky. Výsledky výzkumu v této oblasti budou též prezentovány v podobě výstavy s kritickým katalogem. Projekt je svým zaměřením unikátní, neboť problematika omítek z uvedeného historického období nebyla doposud systematicky zpracována a pojiva a technologické postupy, které jim odpovídají, nebyly podrobně zkoumány.

Náplní projektu budou tři oblasti. První oblast se bude týkat zmapování různých druhů tvrdých fasádních omítek a jejich památkové hodnoty v kontextu s objektem, na kterém jsou realizovány. Na základě průzkumu budou omítky roztříděny do jednotlivých specifických druhů. Druhou oblastí bude analýza složení a vlastností vybraných tvrdých omítek 1. poloviny 20. století pojených cementovým nebo vápenocementovým pojivem a návrh přípravy nových omítkových směsí majících totožné nebo velmi podobné vlastnosti analyzovaným omítkám. Třetí oblast bude hodnotit vlastnosti navržených omítkových směsí, a to jak v čerstvém, tak ve ztvrdlém stavu. V této oblasti budou hodnoceny fyzikální vlastnosti, zejména mechanické, tepelné a vlhkostní, nově navržených opravných omítek z hlediska jejich použití ve stavebních konstrukcích, v úvahu budou vzaty též jejich ekologické a ekonomické parametry. Praktická využitelnost řešení předpokládá skloubení technických, architektonických a památkových hledisek, tedy mezioborovou spolupráci. Z

tohoto důvodu je spoluřešitelem odborná organizace státní památkové péče.

Pro realizaci hlavního cíle bude nutné splnit následující dílčí úkoly:
1.	Zmapování výskytu autentických tvrdých omítek. Bude se jednat o rešerši literatury a průzkum výskytu historických objektů z 1. poloviny 20. století opatřených tvrdými omítkami na programovém území v souladu s projektovou dokumentací – výběr cca 100 objektů a následná selekce 20 objektů pro stavebně technický průzkum fasád a analýzy.
2.	Stavebně technický průzkum fasád a odběr vzorků omítek z vytipovaných historických objektů z 1. poloviny 20. století.
3.	Komplexní analýza odebraných vzorků omítek.
4.	Technologie přípravy omítkových směsí a jejich charakterizace v raném stadiu. Jedná se o návrh složení omítkových směsí vhodných pro obnovu konkrétních historických tvrdých omítek odebraných z historických objektů a sledování jejich vlastností a složení v raném stadiu.
5.	Stanovení fyzikálních vlastností navržených směsí (mikrostruktura, složení, mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti).
6.	Stanovení ekologických a ekonomických parametrů navržených směsí.
7.	Hodnocení možností obnovy historických tvrdých omítek navrženými omítkovými směsmi na základě posouzení jejich chování ve stavebních konstrukcích a jejich ekologických a ekonomických parametrů.
8.	Vytvoření památkového postupu obnovy povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století.

Hlavní cíle a dílčí úkoly projektu jsou tedy v souladu s Tematickou prioritou programu NAKI III č. 15 „Ochrana, konzervace, restaurování a prevence národního nemovitého a movitého kulturního dědictví pro jeho uchování a pro zkvalitnění systému péče o památky a sbírkové fondy, včetně muzejních, galerijních, knihovních a archivních“ ve smyslu využití výsledků aplikovaného výzkumu pro oblast péče o nemovité a movité kulturní dědictví (postupy obnovy, údržby, konzervace).

Literatura
Černá, I., Černoušková, D., Chatrný, J., Kudělková, L., Vybíral, J., 2006. Slavné brněnské vily. Ed. Jan Sedlák, Brno: národní památkový ústav, 178 stran.
Zpravodaj STOP, 2020. Obnova fasád z tvrdých omítek. Druhy omítek, možnosti opravy, zkušenosti z obnovy, údržba., svazek 22, číslo 2.

1a. Pokud projekt současně naplňuje Strategický cíl 4., specifický cíl 1 programu NAKI III (vazby na kulturní a kreativní průmysly), uvést popis této horizontální vazby na KKP. V opačném případě se vyplní slovo „NENAPLŇUJE“.

NENAPLŇUJE

2.	Rozbor stavu řešení problému v ČR a v zahraničí s odpovídajícími referencemi na odbornou literaturu a dosažené výstupy jiných výzkumných aktivit:
Omítky jakožto esteticky velmi významná část stavebních objektů vždy byly a dodnes jsou jedním z důležitých prvků stavebních objektů. Na vytváření omítek byly používány různé materiály, avšak nejdelší historii má v tomto ohledu vápno (Hošek a Losos, 2007). Rozvoj výroby cementu na počátku 20. století s sebou přinesl i možnost použití cementu jako pojiva omítek. Otevřely se tak zcela nové možnosti úpravy povrchů staveb (Měšťan, 1988, Chroust a kol., 1959). Tvrdé omítky z hydraulických pojiv, s různou strukturou a vnitřním probarvením, z nichž mnohé byly dodatečně kamenicky opracované, našly uplatnění zejména na veřejných stavbách, ale též na fasádách rodinných vil či honosnějších činžovních domů.
Mezi cementem pojené omítky patří strukturní omítky škrábané, pro něž se užívá termín břízolit (nebo brizolit), nebo stříkané, omítky probarvené ve hmotě a omítky napodobující kámen, obvykle žulu, pro něž se užívají názvy různé, jako teraco/teracová omítka, umělý kámen, kamenná omítka, pemrlovaný beton či kamenina (Duchoslav, 1936). Kromě uvedených druhů existuje na fasádách škála tzv. tvrdých omítek o různém složení, které jsou probarvené ve hmotě, nejsou opatřeny nátěrem a povrch je hlazený, kartáčovaný či jinak mechanicky upravený. Tyto typy omítek patří do kategorie pohledových omítek, kde omítka je výtvarně významnou součástí architektury, působí svojí vlastní barvou a vnitřní i vnější strukturou. Barevnost fasády se dosahovala probarvením omítkových vrstev použitím různých druhů plniv (písku, vápencové moučky, antuky, pigmentů, slídy apod.), charakteristickým znakem břízolitových omítek jsou právě lesklé slídové plošky. Tvrdé omítky byly nanášeny na měkčí vápenocementové jádro, povrchová hydraulická vrstva představovala pevnější materiál. Tato skladba je hlavní příčinou poruch tvrdých omítek na fasádách (Knor, 2015, Svoboda, 2018). Omítky kamenné (teracové) imitují přírodní kámen. Obvykle se podobají některé z jemnozrnných žul, obvykle šedých, okrových nebo červených odstínů. Hmota omítky se skládá z vhodně zvolených plniv (písky, různobarevné drtě přírodního kamene, keramických drtí), cementového pojiva a případně dalších přísad, jako je slída nebo práškové pigmenty. Maltová směs se nanáší v různých tloušťkách, zpravidla v rozmezí 5–15 mm na pevné cementové jádro a po dosažení potřebného stupně zatuhnutí se povrchově upravuje pemrlováním, okraje pak rýhováním. Větší plochy jsou na fasádě členěny naznačením spár nebo architektonickými prvky, neboť provedení souvislé velké plochy bylo z důvodů rychlého tuhnutí cementové směsi náročné.

Tvrdé omítky nebyly v minulosti opatřovány fasádním nátěrem, proto je provedení jejich lokálních oprav velmi náročné. I při použití stejné směsi se opravná malta liší od malty původní. Z toho důvodu se volí geometricky ohraničená plocha, kdy rozdíly mezi původní a novou omítkou jsou sice viditelné, ale rozdíly jsou pohledově snesitelnější než oprava nepravidelnou plochou s roztíranou maltou na okrajích. U omítek z umělého kamene vyžaduje oprava zkušené zedníky a kameníky, kteří umí kamenickým způsobem opracovat tvrdnoucí cementovou vrstvu. V současné době se lze při opravě nejčastěji setkat s použitím nátěru na celou plochu původní a nové opravné omítky, což zcela mění její charakter. Před opravou je nutno provést analýzu původní omítky, zejména stanovit granulometrii kameniva a jeho druh, množství pojiva a tloušťku vrstvy. Tvrdé omítky mají specifické vlastnosti

odlišné od vlastností omítek vápenných. Jedná se zejména o mechanické vlastnosti a transportní parametry tepla a vlhkosti (Webb, 2017, Wilk a kol., 2013). Tomu musí odpovídat také specifické způsoby obnovy fasádních omítek (Stucco, 2019).

Velké množství staveb s tvrdými omítkami je součástí plošně chráněných památkových území, mnohdy jde přímo o kulturní památky. Obnova tvrdých omítek představuje specifickou památkovou i technologickou problematiku. Oproti vápenným omítkám opatřeným fasádním nátěrem je nutno v této oblasti používat specifické metody konzervace a obnovy.

Literatura
Duchoslav, J., 1936. Návod (tabulky) na přípravu umělých omítek a umělého kamene (s kalkulacemi) pro fasády budov. Česká Třebová: Stavitel J. Duchoslav, 13 stran.
Hošek, J., Losos, L., 2007. Historické omítky. Praha: Grada Publishing, a. s., 167 stran. ISBN 978-80-247-1395-3.
Chroust, F., Kvasničková, R., Kvasnička I., 1959. Omítky. Státní nakladatelství technické literatury, 189 stran.
Knor, J. 2015. Omítky v období meziválečné architektury. Brno: Národní památkový ústav, 33 stran. ISBN 978-80-7480-039-9.
Měšťan, R., 1988. Omítkářské a štukatérské práce. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 368 stran.
Stucco,	2019.	Repair	of	Portland	Cement	Plaster	(Stucco). http://online.fliphtml5.com/vput/whou/#p=1 [31. 3. 2022]
Svoboda, P., 2018. Souhrn výsledků ankety k tvrdým omítkám s kamenickou úpravou v ČR. Brno: Národní památkový ústav, 9 stran.
Webb, L., 2017. Energy retrofits in historic and traditional buildings: A review of problems and methods. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 77, 748-759
Wilk, D., Bratasz, Ł., Kozłowski, R., 2013. Shrinkage cracking in Roman cement pastes and mortars. Cement and Concrete Research, 53, 168-175.

3.	
Vybrané projekty řešené některým z uchazečů/příjemců a/nebo některým ze spoluuchazečů/dalších účastníků v rámci výzkumných aktivit zabývajících se studiem historických omítek:

Členové výzkumného týmu řešili v minulosti několik projektů, zabývajících se omítkami pro historické budovy. Konkrétně se jednalo o následující projekty:

FT-TA4/070 – Pokročilé materiály a technologie pro rekonstrukce historických budov

Uvést zda byl nebo je totožný či podobný předmět výzkumu řešen uchazečem/příjemcem- a/nebo některým ze spoluuchazečů/dalších účastníků v rámci jiné výzkumné aktivity podporované z veřejných zdrojů a pokud ano, uvést její identifikaci a specifikaci. Definovat nový přínos předkládaného projektu:
1.	
(Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Řešitel: xxxx, Další účastník projektu České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební – xxxx. Další účastník projektu Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební).
Projekt je zaměřen na technologie výroby omítkových směsí se zvýšenou trvanlivostí na bázi vzdušného vápna s přídavkem pucolánu a anorganických tmelů určených pro rekonstrukce historických budov.

GA103/09/0780 Název projektu: Nová koncepce omítek pro obnovu fasád historických budov, Poskytovatel: GA0 – Grantová agentura České republiky, Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební, Řešitel: xxxx. Další účastník projektu České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební, Spoluřešitel: xxxx.
Projekt se zabývá omítkami pro vlhké a zasolené zdivo, která bude splňovat současné trendy v obnově památek založené na zachování původního vzhledu a použití materiálů, které se co nejvíce blíží vlastnostmi k původním materiálům.

GA103/02/1081 – Název projektu: Vývoj směsí pro obnovu omítek historických staveb a studium jejich vlastností, Poskytovatel: GA0 – Grantová agentura České republiky, Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební, Řešitel: xxxx. Další účastník projektu České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební, Spoluřešitel: xxxx.
Projekt se zabývá vývojem nových omítkových směsí pro obnovu historických staveb, které musí vyhovovat z historického hlediska a zároveň mít výhodné vlastnosti, a to z hlediska vytváření pevné struktury i s ohledem na jejich propustnost pro vodní páru.

MK07503233304 – Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století. Poskytovatel: Ministerstvo kultury, NPÚ, Řešitel: xxxx.
Výzkumný záměr řeší otázku dokumentace, hodnocení a památkové ochrany stavebního fondu 19. a 20. století a technických památek s kontinuitou jejich vývoje ze staršího období. Je rozdělen na dva hlavní směry – technické památky a stavební fond po roce 1800 – jež jsou v památkové praxi charakteristické tím, že nejsou systematicky dokumentovány a jejich hodnota není ve společenském povědomí obecně známa. Pro sdružení obou projektů hovoří společné metody terénního a archivního průzkumu a v některých případech prolnutí zkoumaného předmětu (návaznost průmyslové výroby na obytné a reprezentativní zázemí – obytné vily vlastníků, dělnické kolonie, správní budovy atd.).

Nové přínosy předkládaného projektu:
Souvislost s dřívějšími projekty řešenými některým z uchazečů/příjemců a některým ze spoluuchazečů/dalších účastníků zabývajícími se výzkumem historických omítek spočívá pouze v tom, že se věnují problematice rekonstrukcí povrchových vrstev historických staveb. Navrhovaný projekt řeší omítky ze zcela jiného historického období, a proto využívá jiných pojiv a jiných technologických způsobů jejich přípravy. Zatímco projekty

řešené v předchozích letech se zabývaly omítkami na bázi vápna, patřícími do staršího období, tento projekt řeší problém obnovy fasád z tvrdých omítek z 1. poloviny 20. století pojených cementovým nebo vápenocementovým pojivem. Tyto typy omítek nebyly v ČR ve vztahu k architektonickému dědictví dosud systematicky zkoumány. Přínosem projektu je především zmapování stavu fasád historických staveb z 1. poloviny 20. století s povrchovými úpravami na bázi tvrdých omítek a provedení návrhu postupu jejich obnovy, včetně návrhu a vývoje materiálů (omítek) k tomu potřebných, a to zejména v Čechách.

4.	Řešení projektu (konkretizace cílů, vědeckých metod a organizačních principů projektu):
a)	Konkretizace cílů projektu a koncepční přístupy
Plnění dílčího úkolu 1 „Zmapování výskytu autentických tvrdých omítek" bude zahrnovat rešerši dobových pramenů a literatury (archivní výzkum, výzkum dobových učebnic, odborných časopisů a další literatury) ke zmapování typologie a technologie zpracování omítek 1. pol. 20. stol. včetně lokálně používaných či jinak specifických druhů. Při mapování skutečných výskytů autentických omítek bude prováděn reprezentativní výběr založený na evidenci kulturních památek, z nichž budou průběžně vybírány objekty zahrnující jak díla nejlepších architektů, tak i objekty dokládající typickou stavební produkci daného období. Výběr bude obsahovat cca 100 objektů určených primárně pro následný základní stavebně technický průzkum fasád a orientační odběry vzorků omítek, které budou prováděny v rámci řešení dílčího úkolu 2.

Při plnění dílčího úkolu 2 „Stavebně technický průzkum fasád a odběr vzorků omítek z vytipovaných historických objektů z 1. poloviny 20. století“ bude základní stavebně technický průzkum fasád zahrnující orientační odběry vzorků omítek prováděn na souboru objektů z reprezentativního výběru cca 100 staveb identifikovaných v rámci řešení dílčího úkolu 1 (určí míru autenticity dochovaných omítek a míru jejich poškození). Na základě tohoto průzkumu a analýz vzorků z orientačních odběrů prováděných v rámci řešení dílčího úkolu 3 bude provedena další selekce na konečných cca 20 objektů, na kterých bude prováděn rozšířený průzkum, finální odběr vzorků omítek a jejich analýzy. Při této selekci budou preferovány objekty, u nichž je plánována památková obnova a analýza vzorků omítek může napomoci k jejímu provedení. Vzorky budou odebírány z pohledově méně exponovaných částí staveb pouze v rozsahu potřebném pro provedení laboratorních analýz. V rámci stavebně technického průzkumu fasád bude provedeno také podrobné zmapování stavu omítek a poškození, pasportizace trhlin, stanovení vlhkostního zatížení omítek a jejich přídržnosti k podkladu. Omítky a místa odběru budou fotograficky dokumentovány. Na základě dat shromážděných v rámci řešení dílčích úkolů 1 a 2 bude uspořádána výstava s kritickým sborníkem (Ekrit) na téma „Tvrdé omítky 1. pol. 20. stol.“.

Dílčí úkol 3 "Komplexní analýza odebraných vzorků omítek" bude zahrnovat širokou škálu fyzikálních, fyzikálně chemických a mikroskopických zobrazovacích metod aplikovaných průběžně na vzorky omítek odebírané v rámci řešení dílčího úkolu 2. Cílem bude získat co nejpodrobnější informace o původním složení omítek a jejich vlastnostech.

Získané výsledky budou sloužit k návrhu složení omítkových směsí, jejichž vlastnosti budou hodnoceny nejen s ohledem na co nejbližší podobnost s vlastnostmi historických omítek, ale též na jejich vývin s ohledem na vlastnosti původních omítek.

Při plnění dílčího úkolu 4 "Technologie přípravy omítkových směsí a jejich charakterizace v raném stadiu" bude hlavní koncepcí návrhu vývoj takových omítkových směsí, které budou technologicky vyhovovat kompatibilitě s původními omítkami a nebudou v rozporu s dříve používanými materiály. Při návrhu budou průběžně využívány poznatky získané během řešení dílčího úkolu 3. Po výrobě vzorků budou zkoumány a upravovány vlastnosti čerstvých směsí ve vztahu ke konzistenci, citlivosti k tvorbě trhlin a trvanlivosti, budou připravovány variantní návrhy. Postup návrhu omítkových směsí bude probíhat v úzké interakci s plněním úkolů 5 a 6, které budou poskytovat zpětnou vazbu a pomohou identifikovat perspektivní směsi pro další výzkum.

Dílčí úkol 5 "Stanovení fyzikálních vlastností navržených směsí" bude spočívat v experimentálním stanovení základních fyzikálních vlastností, mechanických vlastností a transportních a akumulačních parametrů tepla a vlhkosti nově vyvinutých omítek a provedení zkoušek jejich mrazuvzdornosti. Bude použit takový soubor parametrů, které budou schopny reprezentativním způsobem vyjádřit chování navržených omítek z hlediska jejich přídržnosti k podkladu, mechanické odolnosti a odolnosti proti vlivu vnějšího prostředí. Konkrétní hodnoty naměřených materiálových parametrů budou průběžné využívány jako vstupní data pro počítačové modely při pracích na plnění dílčího úkolu 7. Budou též provedeny analýzy mikrostruktury a fázového složení omítek a zkoumán jejich vliv na naměřené hodnoty materiálových parametrů.

Dílčí úkol 6 "Stanovení ekologických a ekonomických parametrů navržených směsí" bude popisovat navržené omítky tak, aby bylo možné odhadnout vliv lidské činnosti na životní prostředí a zároveň ekonomické dopady v průběhu jejich celého životního cyklu. Tyto náklady jsou často tak významné, že někdy až několikanásobně převýší pořizovací náklady. Pro tyto účely budou provedeny analýza životního cyklu (LCA) a analýza nákladů životního cyklu (LCC). LCA a LCC jsou prostředky pro posouzení environmentálních a ekonomických dopadů různých systémů vytvořených člověkem. Indikátory LCA jako emise skleníkových plynů, energetická náročnost, či produkce odpadních látek lze považovat za faktory, které významně zatěžují životní prostředí. LCC analýza bývá obvykle zjednodušována na hodnocení energetické náročnosti procesu výroby. Rozšířená LCC analýza zahrnuje také současné a očekávané výdaje na pořízení, provoz, údržbu či odpadové hospodářství. Takový přístup umožňuje provádění budoucích odhadů a může být skombinován s LCA analýzou. Kombinaci obou metod lze považovat za stěžejní bod pro komplexní hodnocení studovaných materiálů z hlediska jejich udržitelnosti. Výsledky řešení budou průběžně využívány při pracích na plnění dílčího úkolu 7.

V rámci řešení dílčího úkolu 7 "Hodnocení možností obnovy historických tvrdých omítek navrženými omítkovými směsmi na základě posouzení jejich chování ve stavebních konstrukcích  a  jejich  ekologických  a  ekonomických  parametrů"  budou  nejprve

analyzovány fyzikální a matematické modely současného přenosu tepla a vlhkosti v obvodových pláštích historických budov a na základě této analýzy bude vybrán model, který bude dostatečně reprezentativní, aby dokázal objektivně a podrobně popsat hlavní transportní a akumulační procesy probíhající v materiálech obvodového pláště, ale zároveň bude dostatečně jednoduchý, aby počet vstupních parametrů, které budou potřeba k jeho praktickému použití, nebyl příliš vysoký. Na základě návrhu matematického modelu bude také přizpůsoben počet a typ materiálových parametrů určovaných v rámci řešení dílčího úkolu 5. Matematický model bude potom podroben počítačové implementaci a vytvořený počítačový program bude využit pro počítačovou predikci polí teplot a vlhkostí v charakteristických typech obvodových plášťů historických budov opatřených nově vyvinutými omítkami jako vnějšími povrchovými vrstvami. Při těchto simulacích budou průběžně využívány materiálové parametry omítek určené během řešení dílčího úkolu 5. Při hodnocení životnosti nově vyvinutých omítek historických obvodových plášťů budou jako vstupní podklady sloužit výsledky zkoušek mrazuvzdornosti a výsledky dlouhodobých počítačových simulací polí teplot a vlhkostí. Výsledkem bude stanovení životnosti navržených omítek pro různé historické konstrukční systémy a pro různé charakteristické lokality v rámci České republiky. Na základě poznatků získaných v rámci dílčího úkolu 6 budou environmentální a ekonomické parametry navržených omítek zahrnuty do komplexního hodnocení navržených omítek. Tento způsob hodnocení tedy umožňuje nejen vybrat nejlepší technické řešení, ale zároveň akcentuje jeho dostupnost a dopady na životní prostředí dle principů trvale udržitelného rozvoje. Plánovanými výstupy dílčího úkolu 7 budou dva funkční vzorky (Gfunk): „Jádrová omítka určená pro obnovu povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století“ a „Finální lícová úprava (vrstva) pro obnovu povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století“.

Dílčí úkol 8 "Vytvoření památkového postupu obnovy povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století" bude spočívat ve stanovení principů obnovy tvrdých omítek na bázi hydraulického pojiva. Památkový postup bude představovat kompletní technologii návrhu i provedení obnovy omítky od počátečního stavebně technického průzkumu fasád, přes volbu receptury optimální správkové hmoty, až po technologii provádění úprav povrchové vrstvy. Plánovaným výstupem dílčího úkolu 8 bude památkový postup (Npam) „Technologie obnovy povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století“.

b)	Metodika řešení projektu

Dílčí úkol 1
Mapování výskytu autentických tvrdých omítek bude probíhat přímo v terénu, dílčím výstupem bude zpracování katalogu staveb s hodnotnými omítkami, zahrnujícího pro každou stavbu její stručný popis, adresu, dobu vzniku, charakteristiku omítky a fotografie. K vytipování v terénu mapovaných staveb poslouží nástroje Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP), zejména aplikace Památkový katalog (informace o kulturních památkách, jejich hodnotách a stavební historii objektu), GIS (poloha objektu) a MIS (historická a současná fotodokumentace, dostupné stavebně-historické a stavebně- technické průzkumy).

Dílčí úkol 2
Z výstupu dílčího úkolu 1 bude výběr objektů omezen na takové objekty, kde je možné s vlastníky dojednat odběry vzorků (především stavby před památkovou obnovou). U vytipovaných fasád bude nejprve proveden stavebně-technický průzkum omítek, kterým bude ověřena míra autenticity a vyhodnoceno případné poškození zkoumaných omítek. Teprve poté dojde k odběru vzorků z pohledově málo exponovaných částí. Odběr vzorků bude prováděn za účasti odborné organizace památkové péče podle § 34 odst. 1b zákona 20/1987 Sb. Bude provedeno také podrobné zmapování stavu omítek a poškození, pasportizace trhlin. Dále bude stanoveno vlhkostní zatížení včetně určení vlhkosti omítek a podkladu pomocí destruktivních i nedestruktivních metod (dle možností a dostupnosti na každém objektu). Současně bude prováděno dlouhodobé sledování a monitorování teploty a vlhkosti ve vybraných objektech pomocí kombinovaných snímačů. Takto získané údaje bude možné využít pro predikci trvanlivosti stávajícího stavu. V místech odběru vzorků bude provedeno také stanovení přídržnosti povrchových vrstev k podkladu.

Dílčí úkol 3
Odebrané vzorky omítek z historických objektů budou podrobeny chemické analýze provedené především rentgenovou fluorescenční spektrometrií a mineralogické analýze s využitím rentgenové difrakční a diferenční termické analýzy. Textura a morfologie vzorků omítek bude sledována rastrovací elektronovou mikroskopií a optickou mikroskopií. K charakterizaci pórové struktury vzorků bude využita rtuťová porozimetrie, případně dle potřeby heliová pyknometrie. V souvislosti s granulometrickou analýzou bude stanoven poměr nerozpustného a rozpustného podílu v kyselině chlorovodíkové, což při nerozpustnosti kameniva lze považovat za poměr kameniva k pojivu. V případě přítomnosti forem kameniva rozpustných v kyselině bude tento poměr stanoven optickou mikroskopií s analýzou obrazu.

Dílčí úkol 4
Při návrhu složení a technologie přípravy omítkových směsí a sledování jejich vlastností budou v raném stadiu studovány reologické parametry čerstvé směsi, zejména konzistence, zpracovatelnost a průběh tuhnutí. Experimenty budou prováděny pomocí střásacího stolku, přístroje na stanovení penetrace a reometru. Průběh hydratace pojiv bude určován pomocí izotermického kalorimetru. V rámci technologických řešení bude věnována pozornost též problematice smrštění vyvíjených omítek, sklonu k tvorbě trhlin a jejich kompatibilitě s podklady historických stavebních materiálů.

Dílčí úkol 5
Při experimentálním stanovení základních fyzikálních a mechanických vlastností a transportních a akumulačních parametrů tepla a vlhkosti nově vyvinutých omítek budou použity zejména metodické postupy, které se osvědčily již v předchozích experimentálních analýzách stavebních materiálů, prováděných v minulých letech na ČVUT v Praze. Zkoušení základních fyzikálních vlastností (objemová hmotnost, hustota matrice, otevřená pórovitost,  saturovaný  obsah  vlhkosti)  budou  určovány  pomocí  metody  vakuové

nasákavosti (Roels a kol., 2004). Velikost a rozdělení pórů budou stanoveny pomocí rtuťové porozimetrie. Mechanické vlastnosti budou charakterizovány stanovením pevnostních parametrů, tj. pevnosti v tahu za ohybu, pevnosti v tlaku a přídržnosti k podkladu, podle ČSN EN 1015-11 a ČSN EN 1015-12. Součinitel tepelné vodivosti a měrná tepelná kapacita budou určeny pomocí pulzní metody (Černý, 2013). Vlhkostní absorpční koeficient a součinitel vlhkostní vodivosti budou určeny pomocí metody využívající měření hmotnosti při nasákávání z volné hladiny (Vejmelková a kol., 2009). Součinitel difúze vodní páry bude měřen pomocí miskové metody (Roels a kol., 2004). Sorpční izotermy budou určeny pomocí exsikátorové metody (Roels a kol., 2004). Mrazuvzdornost bude stanovena podle ČSN 72 2452. Mikrostruktura zatvrdlých omítkových směsí bude zkoumána pomocí rastrovací elektronové mikroskopie, jejich fázové složení pomocí rentgenové difrakční analýzy. Výše uvedené metodické postupy pro stanovení materiálových parametrů budou ještě upřesněny během prvního roku řešení projektu s ohledem na možná specifika zkoumaných materiálů vzniklá případně použitím nepříliš obvyklých zdrojů surovin a s ohledem na zvolenou finální variantu fyzikálního a matematického modelu, která si může vyžádat měření i dalších parametrů jako nutných vstupních dat.

Dílčí úkol 6
Cílem tohoto úkolu bude provést posouzení životního cyklu (Life Cycle Assessment, LCA) navržených omítek a jejich dopadů na životní prostředí. V rámci provedené LCA analýzy bude definováno, jaký je cíl a rozsah studie s ohledem na využití získaných dat pro maximální efektivitu a přesnost. Provedená LCA analýza bude kvantifikovat zejména tyto kategorie dopadu: Úbytek neobnovitelných zdrojů, Využívání krajiny, Klimatická změna, Úbytek stratosférického ozónu, Toxicita pro lidský organismus, Ekotoxicita, Acidifikace, Eutrofizace, Ionizační záření, Tvorba prachových částic. Pomocí LCA analýzy bude následně možné kvantitativně zhodnotit dopady použití navržených materiálů na životní prostředí a navrhnout tak optimální variantu, která bude v souladu s přechodem na cirkulární ekonomiku a bude brát v úvahu množství uvolňovaného CO2 do ovzduší. Provedená analýza bude zároveň optimalizovat použití přírodních zdrojů a efektivitu jejich využití. Pro potřeby LCA analýzy bude využit SW Simapro 8.5 společně s Ecoinvent 3.5 databází, umožňující provedení robustní LCA analýzy podle platných metodologií obsažených v ČSN ISO 14040:2006, ČSN ISO 14044:2006. Chybějící data budou doplněna generickými či experimentálně zjištěnými daty vyplývajícími z předchozího výzkumu. Množství požadovaných finančních nákladů je spjato s analýzou nákladů životního cyklu (LCC), a jedná se zejména o náklady na pořízení, provoz a další. Mezi tyto náklady budou zahrnuty tyto náklady: úvodní náklady (pořízení, výstavba), náklady na přepravu, provozní náklady, náklady na údržbu a opravy, náklady na přemístění a zbytkové náklady. V rámci tohoto projektu budou zkoumány také nepřímé či nepeněžní náklady a dále pozitivní i negativní průvodní jevy, aby byla zajištěna komplexnost a objektivita. Aby mohly být výsledky různě dlouhých studií srovnatelné, je zapotřebí zavést parametry pro stanovení časově ekvivalentního cashflow. V rámci LCC analýzy budou tedy veškeré náklady přepočítávány na současné hodnoty k vybranému datu na časové ose, zpravidla k počátku analýzy. Výše uvedené metodické postupy budou využity pro kalkulaci kumulativního skóre, které bude dále sloužit pro volbu optimální varianty řešení pro dosažení udržitelnosti obnovy památek.

Dílčí úkol 7
Při volbě fyzikálního modelu současného přenosu tepla a vlhkosti v obvodových pláštích historických budov bude použito metod fyziky kontinua a nerovnovážné termodynamiky (Černý a Rovnaníková, 2002). Z toho bude vycházet i matematická formulace těchto modelů. Při počítačových simulacích polí teplot a vlhkostí bude využito balíku počítačových programů HEMOT (Černý, 2013), do něhož bude implementován model navržený v tomto projektu. HEMOT je v současné době tvořen sadou programů využívajících obecný programový balík pro řešení soustav diferenciálních rovnic na bázi metody konečných prvků SIFEL, vyvinutý na katedře mechaniky Fakulty stavební ČVUT v Praze. Podstatným prvkem počítačových simulací bude využití reálných meteorologických dat, která budou použita jako okrajové podmínky v hodinové podobě. Tím bude dosaženo značného přiblížení k realitě. Vnitřní okrajové podmínky budou vystihovat typické teploty a relativní vlhkosti vzduchu v obytných a kancelářských budovách v podmínkách České republiky. Hlavními sledovanými parametry každého konkrétního případu budou možná kondenzace vodních par ve stěně a možné fázové změny mezi vodou a ledem. Při hodnocení životnosti nově vyvinutých omítek bude využito nově vyvinuté metodiky vhodné pro podmínky střední Evropy (xxx a kol., 2017). Základem hodnocení bude definice funkcí poškození, které budou zahrnovat zejména vliv cyklů mrznutí vody a tání ledu v konkrétních klimatických podmínkách na integritu navržených omítek. Budou vzaty v úvahu časově proměnné klimatické faktory v podobě referenčního roku, kritického roku a pozitivního roku pro konkrétní podmínky různých lokalit na území České republiky. Součástí analýz LCA a LCC bude stanovení agregovaného kumulativního skóre, které bude sloužit nejen pro komparaci jednotlivých variant řešení, ale také pro volbu optimální varianty z pohledu vícekriteriálního rozhodování. Dále budou také tyto výstupy využity pro přípravu podkladů k vytvoření EPD (Environmental Produkt Declaration) představující informační nástroj, který se stává běžnou součástí produkovaného zboží, a tedy i stavebních materiálů.

Dílčí úkol 8
V rámci řešení dílčího úkolu 8 budou shrnuty poznatky získané při řešení dílčích úkolů 2, 3, 4, 5, 6 a 7 a na základě tohoto shrnutí budou definovány principy obnovy tvrdých omítek na bázi hydraulického pojiva zahrnující průzkum a analýzu stávající omítky, volbu technologie přípravy opravné omítky i její praktickou aplikaci na historickém objektu při jeho obnově.

c)	Organizační principy projektu

Organizace řešení projektu bude využívat pozitivních zkušeností, které mají zúčastněná pracoviště z předchozí vzájemné spolupráce. Výzkumné týmy katedry materiálového inženýrství a chemie Fakulty stavební ČVUT v Praze a Ústavu technicko-technologického VŠTE v Českých Budějovicích úspěšně spolupracují již několik let na řešení projektů aplikovaného výzkumu TAČR. Jejich spolupráce je založena na vzájemné kompatibilitě výzkumných programů a komplementaritě odborného zaměření i přístrojového vybavení. Také  Národní  památkový  ústav  (NPÚ)  může  navázat  na  spolupráci  s  katedrou

materiálového inženýrství a chemie Fakulty stavební ČVUT v Praze, se kterou v minulých letech úspěšně realizoval výzkumný projekt v rámci soutěže NAKI II. Řešením podávaného projektu bylo pověřeno územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích.

Hlavním řídícím orgánem projektu bude pracovní skupina vytvořená ze zástupců všech tří pracovišť (vždy vedoucí týmu, k tomu podle potřeby dané fáze řešení projektu vybraní klíčoví pracovníci zodpovědní za specifické úkoly (viz kapitola 7 – organizační struktura řešitelského týmu). Takto vytvořená pracovní skupina se bude scházet minimálně dvakrát ročně a bude konzultovat a hodnotit dílčí dosažené výsledky a na základě toho poté navrhovat a rozhodovat o dalším postupu v souladu s navrženým harmonogramem (viz kapitola 9 – Fáze projektu v jednotlivých letech).

Rozdělení úkolů mezi ČVUT v Praze, VŠTE v Českých Budějovicích a NPÚ bude provedeno následujícím způsobem (podrobně viz kapitola 9 – Fáze projektu v jednotlivých letech, instituce první v pořadí má vždy hlavní zodpovědnost za řešení dílčího úkolu, další v pořadí spolupracují pod jejím vedením): Dílčí úkol 1 – NPÚ a VŠTE, dílčí úkol 2 – VŠTE a NPÚ, dílčí úkol 3 – ČVUT, dílčí úkol 4 – ČVUT, dílčí úkol 5 – ČVUT, dílčí úkol 6 – VŠTE a ČVUT, dílčí úkol 7 – ČVUT, VŠTE a NPÚ, dílčí úkol 8 – NPÚ a ČVUT.

Literatura
Černý, R. (ed.), 2013, Complex System of Methods for Directed Design and Assessment of Functional Properties of Building Materials and Its Applications. CTU Press, Prague.
Černý, R., Rovnaníková, P., 2002, Transport Processes in Concrete. Spon Press, London.
Kočí, J., Maděra, J., Keppert, M., Černý, R., 2017, Damage functions for the cold regions and their applications in hygrothermal simulations of different types of building structures. Cold Regions Science and Technology, 135, 1–7.
Roels, S., Carmeliet, J., Hens, H., Adan, O., Brocken, H., Černý, R., Pavlík, Z., Hall, C., Kumaran, K., Pel, L., Plagge, R., 2004, Interlaboratory Comparison of Hygric Properties of Porous Building Materials. Journal of Thermal Envelope and Building Science, 27, pp. 307- 325.
Vejmelková, E., Pavlíková, M., Jerman, M., Černý, R., 2009, Free Water Intake as Means of Material Characterization. Journal of Building Physics, 33, pp. 29-44.

5.	Specifikovat výsledky projektu (výčet všech očekávaných výsledků).
Upozornění ke všem druhům výsledků
U očekávaných a v návrhu projektu vymezených individuálních výsledků (5.1.1., 5.1.2., 5.1.3 a 5.2.1) uvést případný mezinárodní přínos aplikačních výsledků (u budoucích uživatelů výsledku).
Při hodnocení návrhu projektu nebude brán zřetel na uvedené očekávané výsledky, které neodpovídají druhům výsledků uvedených ve struktuře RIV (např. rukopis, studie, abstrakt, návrh patentu apod.).
5.1.	Aplikační výsledky projektu
Pokud některý z druhů výsledků uvedených v tab. 5.1.2 až 5.2.2 není výsledkem daného projektu, nadpis (např. 5.1.2. Aplikační výsledky druhu Ekrit) musí zůstat zachován a místo tabulky se uvede „Výsledky tohoto druhu se neplánují“.

5.1.1.	Aplikační výsledky druhu Fuzit, Fprum, Gprot, Gfunk, NmetS, NmetC, Npam, Nimap, P, R, S, Zpolop, Ztech (vyplňuje se pro každý výsledek v samostatné tabulce):
Upozornění k druhu výsledku NmetS, NmetC, Npam, Nimap – proces hodnocení a schvalování je upraven Příkazem ministra kultury č. 21/2018.
písmeno označující druh aplikačního výsledku	Npam	
předpokládaný název aplikačního výsledku	Technologie	obnovy povrchových vrstev objektů z 1. poloviny  20.  století  (pracovní
název)	
krátká charakteristika aplikačního výsledku	Bude se jednat o památkový postup obnovy povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století, tedy obnovy tvrdých omítek na bázi hydraulického pojiva. Památkový postup bude představovat	kompletní technologii návrhu i provedení obnovy omítky, od počátečního stavebně technického průzkumu, přes volbu receptury optimální správkové hmoty až po technologii   provádění   úprav
povrchové vrstvy.	
předpokládaný rok uplatnění aplikačního výsledku	2027	
předpokládaní budoucí uživatelé aplikačního výsledku (nelze uvést obecně např. odborná veřejnost)	NPÚ, správci památkových objektů z 1. pol. 20. stol., pracovníci na úseku památkové
péče v příslušných ORP	

písmeno označující druh aplikačního výsledku	Gfunk	
předpokládaný název aplikačního výsledku	Jádrová omítka určená pro obnovu povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století
(pracovní název)	
krátká charakteristika aplikačního výsledku	Bude se jednat o funkční vzorek jádrové omítky, kterou bude možné použít pro obnovu povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století. Omítka bude kompatibilní s původní omítkou objektu, jak z pohledu své autenticity, tak i z pohledu vlastností. Omítka bude vykazovat
takové  vlastnosti  v  čerstvém	

	stavu, aby byla aplikovatelná na běžné plochy památkových objektů a při svém tvrdnutí vykazovala  minimální  sklon  k
tvorbě trhlin.	
předpokládaný rok uplatnění aplikačního výsledku	2027	
předpokládaní budoucí uživatelé aplikačního výsledku (nelze uvést obecně např. odborná veřejnost)	NPÚ, správci památkových objektů z 1. pol. 20. stol., pracovníci na úseku památkové péče v příslušných ORP, stavební
firmy	

písmeno označující druh aplikačního výsledku	Gfunk	
předpokládaný název aplikačního výsledku	Finální lícová úprava (vrstva) pro obnovu povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století (pracovní název)	
krátká charakteristika aplikačního výsledku	Bude se jednat o funkční vzorek finální omítky, kterou bude možné použít pro obnovu povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století. Omítka bude kompatibilní s původní omítkou objektu i novou jádrovou omítkou vyvinutou v rámci projektu, jak z pohledu své autenticity, tak i z pohledu vlastností. Omítka bude vykazovat takové vlastnosti v čerstvém stavu, aby byla aplikovatelná na běžné plochy památkových objektů a při svém tvrdnutí  vykazovala  minimální
sklon k tvorbě trhlin.	
předpokládaný rok uplatnění aplikačního výsledku	2027	
předpokládaní budoucí uživatelé aplikačního výsledku (nelze uvést obecně např. odborná veřejnost)	NPÚ, správci památkových objektů z 1. pol. 20. stol., pracovníci na úseku památkové péče v příslušných ORP, stavební
firmy	

5.1.2.	Aplikační výsledky druhu Ekrit (vyplňuje se pro každý výsledek Ekrit - uspořádání výstavy s kritickým katalogem – B v samostatné tabulce):
Upozornění k druhu výsledku Ekrit

U specifického výsledku pro program NAKI III Ekrit - uspořádání výstavy s kritickým katalogem se jedná o nejméně dva měsíce trvající veřejnou prezentaci kulturních či kulturně historických hodnot s minimální návštěvností 1000 návštěvníků za dobu trvání výstavy, která je výlučně výsledkem výzkumných projektů v rámci programu NAKI III, a její součástí je kritický katalog s řádně přiděleným ISBN, jehož obsah prošel recenzním řízením. Kritický katalog musí být vydán a uplatněn nejpozději v době konání výstavy. O případné plánované výnosy ze vstupného musí být sníženy způsobilé náklady projektu. Je nutné dodržet podmínky uvedené v Příloze č. 9 Zadávací dokumentace, včetně současného zveřejnění publikace typu B (která bude kritickým katalogem výstavy a která musí být v návrhu projektu jednoznačně označena jako kritický katalog výstavy a to i v poli krátká charakteristika výsledku).

písmeno označující druh aplikačního výsledku	Ekrit	
předpokládaný název aplikačního výsledku	Výstava „Tvrdé omítky 1. pol.
20. stol.“ (pracovní název)	
krátká charakteristika aplikačního výsledku	Představení významných objektů a technologií v rámci dokumentace  staveb  s  tvrdými
omítkami z 1. pol. 20. stol.	
předpokládaný rok uplatnění aplikačního výsledku	2025	
předpokládaný počet návštěvníků výstavy	1000	
předpokládaný celkový rozpočet výstavy (v tis. Kč)	250 tis. Kč	
písmeno označující druh výsledku	B	
předpokládaný název výsledku	Kritický	katalog	k	výstavě
„Tvrdé omítky 1. pol. 20. stol.“ (pracovní název)	
krátká charakteristika výsledku	Kritický katalog, který bude prezentovat významné objekty a technologie v rámci dokumentace staveb s tvrdými omítkami z 1.
pol. 20. stol.	
předpokládaný rok uplatnění výsledku	2025	

5.1.3.	Aplikační výsledky druhu Aodb (vyplňuje se pro každý výsledek Aodb

písmeno označující druh aplikačního výsledku	Aodb	
předpokládaný název aplikačního výsledku		
krátká charakteristika aplikačního výsledku		
předpokládaný rok uplatnění aplikačního výsledku		
platforma4		
způsob zajištění realizace4		
předpokládaný celkový rozpočet4 (v tis. Kč)		

4 Viz P9 ZD, str. 14 – 18.

5.2.	Publikační výsledky projektu
5.2.1.	Publikační výsledky projektu druhu B dedikované výlučně projektu (vyplňuje se pro každý výsledek v samostatné tabulce s výjimkou B – kritických katalogů výstav, uvedených již v 5.1.2):

písmeno označující druh publikačního výsledku		
předpokládaný název publikačního výsledku		
krátká charakteristika publikačního výsledku		
předpokládaný rok uplatnění publikačního výsledku		
předpokládaný počet výtisků		

5.2.2.	Publikační výsledky projektu druhu C, D, Jimp, JSC, Jost a M (vyplňuje se souhrnně pro všechny vedlejší výsledky jednoho druhu v samostatné tabulce):

písmeno označující druh publikačních výsledků	D	
předpokládaný počet publikačních výsledků daného druhu	4	
předpokládané roky uplatnění publikačních výsledků	1x 2024, 1x 2025, 1x 2026,
1x 2027	

5.3.	Přehled aplikačních a publikačních výsledků projektu celkem (musí odpovídat počtu podle bodů 5.1 a 5.2):

Předpokládané výsledky projektu	Počet (ks)	
Aplikační výsledky	
A) Aplikační výsledky vymezené platným zněním Definic druhů výsledků	
Fuzit - užitný vzor	0	
Fprum - průmyslový vzor	0	
Gprot – prototyp	0	
Gfunk - funkční vzorek	2	
P – patent:	
- český patent (Úřad průmyslového vlastnictví)	0	
- evropský patent (Evropský patentový úřad)	0	
- ostatní patenty (příslušný patentový úřad)	0	
S – specializovaná veřejná databáze	0	
Zpolop - poloprovoz	0	
Ztech - ověřená technologie	0	
B) Aplikační výsledky vymezené platným zněním Definic druhů výsledků, při jejichž schvalování jsou požadovány další náležitosti	
Ekrit - uspořádání výstavy s kritickým katalogem	1	

Předpokládané výsledky projektu	Počet (ks)	
NmetS - metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá	
0	
NmetC - metodika certifikovaná oprávněným orgánem	0	
Npam - památkový postup	1	
R – software	0	
C) Specifické aplikační výsledky programu NAKI III	
Nimap – interaktivní specializovaná mapa s odborným obsahem	0	
Aodb – audiovizuální tvorba s odborným scénářem	0	
Aplikační výsledky celkem	4	
Publikační výsledky	
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)	1	
C - kapitola v odborné knize	0	
D - stať ve sborníku evidovaná v databázích WoS nebo SCOPUS	4	
J - recenzovaný odborný článek:	
Jimp - původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“)	0	
JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter	0	
Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin	0	
M - uspořádání konference	0	
Publikační výsledky celkem	5	
Výsledky za projekt celkem	9	

5.4.	Účast uchazeče a všech spoluuchazečů projektu na aplikačních a publikačních výsledcích:
Zkratka uchazeče/
spoluuchazeče projektu	Aplikační výsledek, na kterém se uchazeč/spoluuchazeč podílí (každý druh
v jednom řádku)	Popis činnosti, kterými se uchazeč/spoluuchazeč podílí na výsledcích s uvedením druhu činnosti (ZV, PV, EV)	Publikační výsledek, na kterém se uchazeč/spoluuchazeč podílí (každý druh
v jednom řádku)	
Popis činnosti, kterými se uchazeč/spoluuchazeč podílí na výsledcích	
ČVUT	Gfunk	Příprava parametrů pro technické ověření funkčního vzorku jádrové omítky, který je uveden v B.III.4 a
B.III.9 návrhu projektu (PV). Výše podílu uchazeče na výsledku v rámci projektu – 70 %.	D	Kompletní příprava a realizace dvou konferenčních článků typu D (PV). Výše podílu uchazeče na výsledku v rámci projektu – 100 %.	
ČVUT	Gfunk	Příprava parametrů pro technické ověření funkčního vzorku finální lícové omítky, který je uveden v B.III.4 a
B.III.9 (PV). Výše podílu uchazeče na výsledku v rámci projektu – 60 %.	-	-	
ČVUT	Npam	Příprava technických parametrů pro technické ověření památkového postupu uvedeného v B.III.4 a B.III.9 (PV). Výše podílu uchazeče na výsledku v rámci projektu – 50 %.	-	-	
VŠTE	Gfunk	Ekonomické a environmentální aspekty využití funkčního vzorku jádrové omítky, který je uveden v B.III.4 a
B.III.9 (PV). Výše podílu spoluuchazeče na výsledku v rámci projektu – 30 %.	D	Kompletní příprava a realizace dvou konferenčních článků typu D (PV). Výše podílu uchazeče na výsledku v rámci projektu – 100 %.	
VŠTE	Gfunk	Ekonomické a environmentální aspekty využití funkčního vzorku finální lícové	-	-	

		omítky, který je uveden v B.III.4 a
B.III.9 (PV). Výše podílu spoluuchazeče na výsledku v rámci projektu – 30 %.			
VŠTE	Ekrit	Příprava výsledku výstavy Ekrit uvedená v B.III.9 (PV). Výše podílu spoluuchazeče na výsledku v rámci projektu – 10 %.	B	Příprava a realizace Ekrit uvedená v
B.III.9. Výše podílu spoluuchazeče na výsledku v rámci projektu – 40 %.	
NPÚ	Ekrit	Kompletní příprava a realizace výsledku výstavy Ekrit uvedená v B.III.4 a B.III.9 (PV). Výše podílu spoluuchazeče na výsledku v rámci projektu – 90 %.	B	Kompletní realizace Ekrit uvedená v
B.III.9. Výše podílu spoluuchazeče na výsledku v rámci projektu – 60 %.	
NPÚ	Gfunk	Charakterizace estetických vlastností funkčního vzorku finální lícové omítky, který je uveden v B.III.4 a B.III.9.(PV). Výše podílu spoluuchazeče na výsledku v rámci projektu – 10 %.	-	-	
NPÚ	Npam	Kompletní	příprava	dokumentace	a ověřeni Npam uvedeného v B.III.4 a
B.III.9 (PV). Výše podílu spoluuchazeče na výsledku v rámci projektu – 50 %.	-	-	

6.	Vstupy – vybavenost pracovišť:
Katedra materiálového inženýrství a chemie Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze disponuje vybavením pro stanovení vlastností vyvíjených materiálů v čerstvém stavu (střásací stolky, automatické přístroje pro stanovení reologických vlastností, Vicatovy přístroje) a základních fyzikálních vlastností (heliový pyknometr Pycnomatic ATC, rtuťové porozimetry Pascal 140 a Pascal 440, adsorpční porozimetr Sorptomatic 1990, vakuová pumpa s vakuovou komorou Vacucell 22R), přístrojovým vybavením pro charakterizaci materiálů (elektronový mikroskop Merlin, stolní práškový difraktometr Aeris, DSC-TGA Labsys Evo STA, energiově disperzní rentgenový spektrometr ED-XRF QUANT’X, laserový analyzátor distribuce velikosti částic), zařízeními pro měření mechanických vlastností, přístroji pro měření vlhkosti a vlhkostních parametrů (kapacitní vlhkoměr vlastní konstrukce, měřič vlhkosti metodou TDR Easytest, zařízení pro měření součinitele difúze vodních par, zařízení pro určení součinitele vlhkostní vodivosti, experimentální vybavení pro měření sorpčních izoterem) a měřicí technikou pro stanovení součinitele tepelné vodivosti a měrné tepelné kapacity (Isomet 2104, Isomet 2114). Vlastní též zařízení pro vytvoření definovaných vlhkostních a teplotních podmínek (termostatická skříň Stericell, termostatická komora Feutron, mrazicí skříň Electrolux, exsikátory a klimatické komory pro měření sorpčních izoterem) a rovněž zařízení s programovatelným režimem cyklických změn teplot pro zkoušky mrazuvzdornosti KD-20 a mrazicí box Trigon. Pro vývoj počítačových programů a počítačové simulace je k dispozici veškerý potřebný hardware i software. Počítačové simulace budou prováděny na speciálně navržených PC s vysokým výkonem.

Laboratoře VŠTE v Českých Budějovicích disponují následujícím vybavením: Analytický síťovací stroj Retsch se sadou normových sít, Schmidtovo kladívko, Vicatův přístroj Testing, přístroj na určení meze tekutosti Fröwag, digitální a manuální posuvná měřítka, několik typů vah, testovací světelná komora ATLAS Xenotest Alpha (výkon Xe zářiče 2,2 kW), plynový chromatograf zNOSE 4200 (+ laptop a software), měřící ústředna Almemo 5690-2M, multimetr Testo 435-1 (+ sonda IAQ + termická sonda), skener betonu PS 1000X – Scan, termokamera BOSCH GTC 400 C, přístroj pro jiskrovou zkoušku těsnosti hydroizolace, vlhkostní detektor pro stěny a střechy, přístroj pro odolnost proti statickému a dynamickému zatížení, Sestava zkušebních lisů Matest s dvěma řídícími jednotkami a čtyřmi zkušebními prostory o kapacitách 3000/600 kN, 1500/600 kN, 300/15 kN, určené pro zkoušky pevností v tlaku, tahu ohybem a modulu pružnosti na vzorcích betonů, malt, past a podobně. Nachází se zde i Multifunkční trhací přístroj WDW-50 o kapacitě 50 kN s množstvím vyměnitelných čelistí a jiných přípravků, který umí zatěžovat v obou svislých směrech, 3D skener Artec Eva lite.

Národní památkový ústav využije vzhledem k charakteru projektu (sběr dat, analýza hodnot) při jeho řešení zejména nástroje Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP), a to konkrétně památkový katalog, geografický informační systém (GIS) a metainformační systém (MIS). Dále odborné publikace, vztahující se k řešenému tématu, metodické materiály (např. barevnost fasád. průzkum, dokumentace, vyhodnocení a obnova exteriéru historických staveb) a další archivní prameny. Pro sběr, zpracování a vyhodnocení dat bude využito výpočetní a mobilní techniky, pro odběr vzorků omítek bude v součinnosti

s VŠTE použito drobného nářadí. Vzhledem ke zvýšeným nárokům při zpracování velkého množství shromážděných dat na výpočetní techniku je v rámci projektu plánováno pořízení výkonnější výpočetní techniky a fotografického vybavení.

7.	Vstupy – organizační struktura řešitelského týmu:
ČVUT v Praze
xxxx – řešitel projektu – manažerská činnost, koordinace výzkumných aktivit projektu, příprava publikačních výstupů, analýza ekologických parametrů omítek v rámci řešení dílčího úkolu 6 a koordinace řešení dílčího úkolu 6 na pracovišti ČVUT v Praze, analýza fyzikálních modelů přenosu tepla a vlhkosti a analýza efektivnosti použití omítek v konstrukcích na základě posouzení zahrnujícího funkční, ekologické a ekonomické parametry v rámci řešení dílčího úkolu 7 a koordinace řešení dílčího úkolu 8 na pracovišti ČVUT v Praze
xxxx – vedoucí dílčího úkolu 4, návrh omítkových směsí, zpracování a vyhodnocení výsledků, dílčí úkol 8 – účast na vytvoření památkového postupu obnovy povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století
xxxx – administrativní řízení projektu, vedoucí dílčího úkolu 7, analýza matematických modelů přenosu tepla a vlhkosti, počítačová implementace matematického modelu a počítačové simulace teplot a vlhkostí v rámci dílčího úkolu 7
xxxx – vedoucí dílčího úkolu 3, upřesnění metodiky a experimentální práce na charakterizaci odebraných vzorků omítek (oxidové a fázové složení) v rámci řešení dílčího úkolu 3, dílčí úkol 5 – upřesnění metodiky a analýza fázového složení omítek, dílčí úkol 8 – účast na vytvoření památkového postupu obnovy povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století
xxxx – vedoucí dílčího úkolu 5, upřesnění metodiky a měření transportních a akumulačních parametrů tepla v rámci dílčího úkolu 5
xxxx – dílčí úkol 5 – upřesnění metodiky a stanovení transportních a akumulačních parametrů vlhkosti na základě výsledků laboratorních experimentů a počítačové analýzy experimentálních dat
xxxx – dílčí úkol 4 – upřesnění metodiky a počítačová optimalizace omítkových směsí, dílčí úkol 7 – testování počítačového modelu na příkladech charakteristických obvodových plášťů, počítačové simulace teplot a vlhkostí
xxxx – dílčí úkol 5 – upřesnění metodiky a stanovení mechanických vlastností a mrazuvzdornosti, dílčí úkol 7 – analýza stanovení životnosti omítek v konstrukcích, počítačové simulace teplot a vlhkostí
xxxx – dílčí úkol 3 – upřesnění metodiky a experimentální práce na charakterizaci mikrostruktury odebraných vzorků omítek, dílčí úkol 5 – upřesnění metodiky a analýza mikrostruktury omítek
xxxx – dílčí úkol 4 – upřesnění metodiky a charakterizace surovin pro výrobu omítek, upřesnění metodiky a experimentální určení vlastností čerstvých omítkových směsí, dílčí úkol 7 – účast na analýze efektivnosti použití omítek v konstrukcích na základě posouzení zahrnujícího funkční, ekologické a ekonomické parametry

xxxx – dílčí úkol 3 – upřesnění metodiky a experimentální práce na charakterizaci pórového prostoru, dílčí úkol 5 – upřesnění metodiky a stanovení texturních a základních fyzikálních vlastností

VŠTE v Českých Budějovicích
xxxx – vedoucí dílčího úkolu 6, vedení řešitelského kolektivu VŠTE, manažerská činnost, identifikace kritických parametrů dle vybrané metodiky, koordinace činností, komunikace s koordinátory ostatních úkolů, provádění LCA analýz, interpretace výsledků a formulace doporučení, dílčí úkol 7 – účast na analýze efektivnosti použití omítek v konstrukcích na základě posouzení zahrnujícího funkční, ekologické a ekonomické parametry
xxx – koordinátor dílčího úkolu 1 na VŠTE, spolupráce s NPÚ na výběru objektů pro stavebně technický průzkum fasádních omítek, vedoucí dílčího úkolu 2, analýza vzorků, vyhodnocení dat, upřesnění metodiky odběru vzorků, dílčí úkol 7 – účast na analýze efektivnosti použití omítek v konstrukcích na základě posouzení zahrnujícího ekologické a ekonomické parametry, metodické připomínky pro implementaci do praxe, formulace doporučení
xxxx – dílčí úkol 1 – spolupráce s NPÚ na výběru objektů pro stavebně technický průzkum fasádních omítek, dílčí úkol 2 – analýza vzorků, stanovení vlhkostních parametrů, vyhodnocení dat, odběr vzorků, dílčí úkol 7 – metodické připomínky, formulace doporučení, analýza výsledků
xxxx – dílčí úkol 6 – rešerše, sběr dat k provádění analýz, vyhodnocení výsledků, interpretace v kontextu materiálových parametrů
xxxx – dílčí úkol 6 – rešerše, sběr podkladů, environmentální a ekonomické vyhodnocení dat, příprava a návrh scénářů pro LCC analýzu dle predikcí ekonomického vývoje, formulace doporučení
technik – dílčí úkol 1 – stavebně technické průzkumy fasádních omítek a odběry vzorků, provádění nedestruktivních zkoušek, dílčí úkol 2 – in-situ monitoring, studium mikroklimatu, dílčí úkol 7 – metodické připomínky, implementace do praxe.
administrace projektu – administrativní výpomoc

NPÚ
xxxx – vedoucí dílčího úkolu 1 a 8, sběr, provedení archivní rešerše dostupné literatury k danému tématu, vytipování objektů k dokumentaci a stavebně- technický průzkum fasádních omítek, ověření vhodnosti vytipovaných objektů terénním průzkumem, dokumentace objektů, zpracování a vyhodnocení dat, sumarizace výsledků, realizace výstavy, vytvoření památkového postupu
xxxx – koordinátor dílčího úkolu 2 a 7 za NPÚ, ověření vhodnosti vytipovaných objektů terénním průzkumem, dokumentace objektů, zpracování a vyhodnocení dat, spolupráce s VŠTE na odebírání vzorků, realizace výstavy, účast na vytváření památkového postupu
administrace projektu – ekonomická výpomoc

8.	Kritické předpoklady dosažení cíle projektu, popis rizik projektu:
Hlavního cíle projektu je možné dosáhnout pouze tehdy, pokud budou splněny všechny dílčí úkoly projektu. Pro dosažení těchto dílčích úkolů existují následující kritické předpoklady.

Dílčí úkol 1: Dílčí úkol spočívá v rešerši pramenů a literatury a v terénním průzkumu omítek u jinak známých a odborně zpracovaných staveb. Rizikem je zde především vytipování dostatečného počtu objektů s možným přístupem pro následný dílčí úkol č. 2. Naplnění úkolu zajišťují pracovníci s dlouholetou zkušeností s podobnými aktivitami. Riziko je dále minimalizováno zvolením dostatečného souboru 100 objektů k následné selekci 20 objektů určených k podrobnějšímu průzkumu.

Dílčí úkol 2: Stavebně technické průzkumy fasád a odběry vzorků mohou být realizovány pouze se souhlasem vlastníků. Naplnění dílčího úkolu zajistí dostatečně robustní základna pro výběr objektů, pečlivý výběr a dobrá komunikace s vlastníky a pečlivé nakládání se samotnými vzorky. Řešitelský tým má se všemi činnostmi dostatečné zkušenosti.

Dílčí úkol 3: V rámci tohoto dílčího úkolu bude nutné identifikovat hlavní složky odebraných omítek a jejich vzájemný poměr na základě metod charakterizace materiálu. Riziko zde bude eliminováno především navrženými postupy a vysokou odborností a zkušenostmi řešitelského týmu v dané problematice.

Dílčí úkol 4: V rámci tohoto dílčího úkolu bude nutné zajistit, aby použité komponenty měly vhodnou křivkou zrnitosti. Při přídavku více než jednoho druhu komponenty bude nutné volit tak, aby byly vzájemně kompatibilní. Technologický návrh omítkových směsí a jeho optimalizace pro dosažení požadovaných vlastností je tématem, se kterým má řešitelský tým dlouhodobé zkušenosti, což by mělo dostatečně eliminovat případná rizika spojená s řešením tohoto úkolu.

Dílčí úkol 5: Pro řešení tohoto úkolu bude nutné upřesnění metodických postupů měření vlastností relativně tenkých vrstev materiálů včetně jejich interakce s podkladem. Řešitelský tým má v oblasti měření reologických, dilatometrických a mechanických vlastností a transportních a akumulačních parametrů tepla a vlhkosti značné zkušenosti, které prokázal v minulosti při nutných modifikacích standardních experimentálních metod pro speciální podmínky.

Dílčí úkol 6: Stěžejní částí toho úkolu bude získání podkladových informací pro kalkulaci LCA a LCC skóre. Takto stanovené hodnoty budou normalizovány a přepočteny do formy tzv. „single score“ která bude sloužit jako optimalizační parametr. Řešitelský tým má v této oblasti poměrně velké zkušenosti získané při posuzování jiných stavebních materiálů.

Dílčí úkol 7: Pro řešení tohoto úkolu bude nutné vytvoření funkčního počítačového programu na základě navrženého modelu z tohoto projektu a vytvoření funkčního hodnoticího systému na základě vhodně zvolených funkcí poškození a ekologických a

ekonomických parametrů. Zkušenosti řešitelského kolektivu v této oblasti jsou poměrně široké.

Dílčí úkol 8: Pro řešení tohoto úkolu bude nutné efektivním způsobem shrnout poznatky získané při řešení dílčích úkolů 2, 3, 4, 5, 6 a 7 a na základě tohoto shrnutí definovat principy obnovy tvrdých omítek. Kombinovaný řešitelský tým zahrnující fyziky, chemiky, materiálové inženýry i pracovníky památkové péče má rozsáhlé zkušenosti s vyhodnocováním dat i s následným vytvářením památkových postupů na základě jejich analýzy.

Rizika projektu lze rozdělit na technická a personální. Technická rizika spočívají především v možnosti nedosažení požadovaného výstupu, tj. omítkových směsí vhodných pro obnovu konkrétních vzorků historických tvrdých omítek. Míra rizika je v tomto případě nízká, toto riziko je výrazně omezeno z důvodu rozsáhlých zkušeností řešitelského týmu s návrhem omítkových směsí pro různé účely. Dalším možným rizikem je vznik dosud neznámých technických problémů při řešení. Míra rizika je střední, snižuje ho ovšem přítomnost zkušených odborníků v kombinovaném řešitelském týmu, kteří jsou schopni případné technické problémy operativně řešit, jak ukázali již v řadě případů v minulosti.

Personální rizika mohou vzniknout na základě možného výpadku kvalifikovaného pracovníka. Míra rizika je zde střední a případné potíže podobného typu je možné řešit dočasným či trvalým navýšením úvazku u pracovníků již zapojených do projektu, převedením pracovníka z jiného projektu nebo vyhledáním a zaměstnáním nového vhodného pracovníka. Řešitelský tým má s problémem operativního nahrazení jednoho či více členů řešitelského kolektivu dostatek zkušeností získaných při řešení předchozích projektů. Na ČVUT v Praze i VŠTE v Českých Budějovicích existuje navíc značný potenciál pro získávání nových pracovníků mezi studenty současných akreditovaných studijních programů. Možným personálním rizikem je i nefunkční komunikace, nedostatečné sdílení informací a nízká koordinace v rámci projektového týmu. Zde je míra rizika nízká. Riziko je v podstatě eliminováno vhodnou strukturou řízení projektu, která je popsána v kapitolách 4, 7 a 9, a důsledným dodržováním stanoveného způsobu řízení.

9.	Fáze projektu v jednotlivých letech:
Pro každý rok řešení projektu je nutné vyplnit písm. a) až e).

a)	Rok řešení projektu:

2023

b)	Cíle projektu v daném roce:

Dílčí úkol 1 – Rešerše dobových pramenů a literatury, plošný reprezentativní průzkum – Část 1
Dílčí úkol 2 – Provedení základního stavebně-technického

průzkumu fasádních omítek vybraných staveb a orientačních odběrů zkušebních vzorků – Část 1
Dílčí úkol 3 – Charakterizace vzorků omítek odebraných během základního stavebně-technického průzkumu a identifikace jejich hlavních složek – Část 1
Dílčí úkol 4 – Návrh základních technologií přípravy omítkových směsí, příprava vzorků a stanovení jejich vlastností a složení v raném stadiu
Dílčí úkol 5 – Upřesnění metodiky pro stanovení základních fyzikálních a mechanických vlastností a transportních a akumulačních parametrů tepla a vlhkosti omítek
Dílčí úkol 6 – Upřesnění metodiky pro stanovení ekologických a ekonomických parametrů navržených omítek

c)	Plán výzkumných aktivit v daném roce:

Dílčí úkol 1
Zmapování výskytu autentických tvrdých omítek. Bude se jednat o rešerši literatury a průzkum výskytu historických objektů z 1. poloviny 20. století opatřených tvrdými omítkami na programovém území v souladu s projektovou dokumentací – základní výběr cca 100 objektů. Posouzení vhodnosti vybraných objektů pro stavebně technický průzkum fasád.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 1.

Dílčí úkol 2
Provedení základního stavebně-technického průzkumu fasádních omítek vybraných staveb s orientačními odběry zkušebních vzorků. V rámci prováděného průzkumu bude provedena též základní charakterizace omítek, kategorizace budov dle jejich technického stavu a identifikace klíčových parametrů.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 2.

Dílčí úkol 3
Bude provedena charakterizace oxidového a fázového složení, mikrostruktury a pórového prostoru vzorků omítek. Předmětem analýz bude první část vzorků odebraných týmy VŠTE a NPÚ během základního stavebně-technického průzkumu fasádních omítek v rámci řešení dílčího úkolu 2.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 3.

Dílčí úkol 4
Bude upřesněna metodika pro charakterizaci surovin pro výrobu omítek a provedena fyzikální a chemická charakterizace základních surovin. Při návrhu základních technologií přípravy omítkových směsí bude respektována zásada jejich technologické a materiálové kompatibility s původními omítkami. Bude provedena příprava vzorků, po výrobě vzorků budou zkoumány vlastnosti čerstvých směsí ve vztahu ke konzistenci, citlivosti k tvorbě trhlin a trvanlivosti, bude upřesněna metodika návrhu omítkových směsí pomocí počítačové optimalizace.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 4.

Dílčí úkol 5
Metodické postupy pro stanovení materiálových parametrů budou ještě upřesněny během prvního roku řešení projektu s ohledem na možná specifika zkoumaných materiálů vzniklá případně použitím nepříliš obvyklých zdrojů surovin a s ohledem na zvolenou finální variantu fyzikálního a matematického modelu, která si může vyžádat měření i dalších parametrů jako nutných vstupních dat.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 5.

Dílčí úkol 6
Budou upřesněny metodiky pro provedení analýz životního cyklu (LCA) a analýz nákladů životního cyklu (LCC) pro posouzení environmentálních a ekonomických dopadů navržených omítkových směsí.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 6.

d)	Organizační postup v daném roce:

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 1 budou prováděny na NPÚ a VŠTE v Českých Budějovicích
Vedoucí dílčího úkolu 1 – xxxx
Koordinátor řešení dílčího úkolu 1 na VŠTE v Českých Budějovicích – xxxx
Organizace výzkumných prací na NPÚ:
xxxx – provedení archivní rešerše dostupné literatury k danému tématu, vytipování objektů k dokumentaci a stavebně-technický průzkum fasádních omítek, ověření vhodnosti vytipovaných objektů terénním průzkumem, dokumentace objektů (popis, fotodokumentace, vyhledání archivních plánů, apod.).
xxxx – ověření vhodnosti vytipovaných objektů terénním průzkumem, dokumentace objektů (popis, fotodokumentace, vyhledání archivních plánů, apod.).
Organizace výzkumných prací na VŠTE v Českých Budějovicích:
xxxx – spolupráce s NPÚ na výběru objektů pro stavebně

technický průzkum fasádních omítek
xxxx – sběr podkladů
technik – rešerše, spolupráce s NPÚ na výběru objektů pro stavebně technický průzkum fasádních omítek, sběr podkladů

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 2 budou prováděny na VŠTE v Českých Budějovicích a NPÚ
Vedoucí dílčího úkolu 2 – xxxx
 Koordinátor řešení dílčího úkolu 2 na NPÚ – xxxx
 Organizace výzkumných prací na VŠTE v Českých Budějovicích: 
xxxx – koordinace průzkumných prací 
xxxx – analýza vzorků, stanovení vlhkostních parametrů
technik – stavebně technické průzkumy fasádních omítek a odběry vzorků, provádění nedestruktivních zkoušek
Organizace výzkumných prací na NPÚ:
xxxx – spolupráce s VŠTE na odběru vzorků, vyhledání archivních pramenů
xxxx – spolupráce s VŠTE na odběru vzorků

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 3 budou prováděny na ČVUT v Praze Vedoucí dílčího úkolu 3 – xxxx
Organizace výzkumných prací:
xxxx – koordinace prací, upřesnění metodiky a experimentální práce na charakterizaci oxidového a fázového složení odebraných vzorků omítek
xxxx – upřesnění metodiky a experimentální práce na charakterizaci mikrostruktury odebraných vzorků omítek
xxxx – upřesnění metodiky a experimentální práce na charakterizaci pórového prostoru

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 4 budou prováděny na ČVUT v Praze Vedoucí dílčího úkolu 4 – xxxx
Organizace výzkumných prací:
xxxx – koordinace prací, návrh základních technologií přípravy omítkových směsí, zpracování a vyhodnocení výsledků
xxxx – upřesnění metodiky pro charakterizaci surovin pro výrobu omítek a posuzování vlastností čerstvých směsí, fyzikální a chemická charakterizace základních surovin, příprava vzorků, experimentální určení vlastností čerstvých omítkových směsí
xxxx – upřesnění metodiky návrhu omítkových směsí pomocí počítačové optimalizace

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 5 budou prováděny na ČVUT v Praze Vedoucí dílčího úkolu 5 – xxxx
Organizace výzkumných prací:
xxxx – koordinace prací, upřesnění metodiky měření transportních a akumulačních parametrů tepla
xxxx – upřesnění metodiky pro analýzu fázového složení omítek
xxxx – upřesnění metodiky pro stanovení transportních a akumulačních parametrů vlhkosti
xxxx – upřesnění metodiky pro stanovení mechanických vlastností a mrazuvzdornosti
xxxx – upřesnění metodiky pro analýzu mikrostruktury omítek
xxxx – upřesnění metodiky pro stanovení texturních a základních fyzikálních
 vlastností

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 6 budou prováděny na VŠTE v Českých Budějovicích a ČVUT v Praze.
Vedoucí dílčího úkolu 6 – xxxx
Koordinátor dílčího úkolu 6 na ČVUT v Praze – xxxx
Organizace výzkumných prací na VŠTE v Českých Budějovicích:
xxxx – výběr metodiky a vhodných parametrů, koordinace prací
xxxx – rešerše, sběr podkladů 
xxxx – rešerše, sběr podkladů Organizace výzkumných prací na ČVUT v Praze:
xxxx – účast na upřesnění metodiky pro provedení analýzy ekologických 
parametrů omítek

Detailní popis organizačních principů projektu a řídících orgánů projektu je uveden v kapitole 4.

e)	Výsledky uplatněné v daném roce (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodů č. 5.1 až 5.3 Popisu projektu):

Žádné

a)	Rok řešení projektu:

2024

b)	Cíle projektu v daném roce:

Dílčí úkol 1 – Plošný reprezentativní průzkum – Část 2
Dílčí úkol 2 – Provedení základního stavebně-technického

Dílčí úkol 1
Bude se jednat o průzkum výskytu historických objektů z 1. poloviny 20. století opatřených tvrdými omítkami na programovém území v souladu s projektovou dokumentací – základní výběr cca 100 objektů. Důraz v roce 2024 bude kladen na terénní průzkum a samotnou dokumentaci objektů.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 1.

Dílčí úkol 2
Provedení základního stavebně-technického průzkumu fasádních omítek vybraných staveb a orientačních odběrů zkušebních vzorků. Stavební průzkum bude zahrnovat též základní charakterizaci omítek. Na základě získaných poznatků bude identifikováno cca 20 nejvhodnějších objektů pro detailní průzkum.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 2.

průzkumu fasádních omítek vybraných staveb a orientačních odběrů zkušebních vzorků – Část 2
Dílčí úkol 3 – Charakterizace vzorků omítek odebraných během základního stavebně-technického průzkumu a identifikace jejich hlavních složek – Část 2
Dílčí úkol 4 – Úpravy technologií přípravy omítkových směsí zaměřené na dosažení požadovaných vlastností na základě využití optimalizačních postupů, stanovení jejich vlastností a složení v raném stadiu – Část 1
Dílčí úkol 5 – Stanovení orientačních hodnot základních fyzikálních a mechanických vlastností a transportních a akumulačních parametrů tepla a vlhkosti omítek připravených pomocí základních technologií
Dílčí úkol 6 – Stanovení orientačních hodnot ekologických a ekonomických parametrů omítek připravených pomocí základních technologií
Dílčí úkol 7 – Návrh fyzikálního a matematického modelu současného přenosu tepla a vlhkosti v obvodových pláštích historických budov, počítačová implementace matematického modelu, testování počítačového modelu na příkladech charakteristických obvodových plášťů, návrh metodiky pro komplexní posouzení navržených omítek zahrnující funkční, ekologické a ekonomické parametry

c)	Plán výzkumných aktivit v daném roce:
a)	
Bude provedena charakterizace oxidového a fázového složení, mikrostruktury a pórového prostoru vzorků omítek. Předmětem analýz bude druhá část vzorků odebraných týmy VŠTE a NPÚ během základního stavebně-technického průzkumu fasádních omítek v rámci řešení dílčího úkolu 2.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 - části týkající se dílčího úkolu 3.

Dílčí úkol 4
Budou navrženy úpravy omítkových směsí na základě poznatků získaných při analýze omítek připravených pomocí základních technologií a výsledků charakterizace omítek odebraných během základního stavebně-technického průzkumu fasádních omítek. Při tomto návrhu budou využity optimalizační postupy, přičemž bude respektována zásada technologické a materiálové kompatibility s původními omítkami. Bude provedena fyzikální a chemická charakterizace surovin pro upravené omítky. Bude provedena příprava vzorků, po výrobě vzorků budou zkoumány a upravovány vlastnosti čerstvých směsí ve vztahu ke konzistenci, citlivosti k tvorbě trhlin a trvanlivosti, budou připravovány variantní návrhy. Po získání dostatečného množství nezbytných poznatků budou identifikovány perspektivní varianty omítek vhodné pro další fázi optimalizace.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 4.

Dílčí úkol 5
Bude provedena příprava vzorků. Hlavní výzkumné aktivity budou spočívat v experimentálním stanovení základních fyzikálních vlastností, mechanických vlastností a transportních a akumulačních parametrů tepla a vlhkosti omítek připravených pomocí základních technologií a provedení zkoušek jejich mrazuvzdornosti. Budou též provedeny analýzy mikrostruktury a fázového složení omítek a zkoumán jejich vliv na naměřené hodnoty materiálových parametrů.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 5.

Dílčí úkol 6
Bude prováděn sběr podkladů pro analýzy životního cyklu (LCA) a analýzy nákladů životního cyklu (LCC) pro posouzení environmentálních a ekonomických dopadů omítek připravených pomocí základních technologií. Sběr a identifikace vhodných dat bude zahrnovat i studium budoucích scénářů ekonomického vývoje zahrnující energetickou náročnost procesu výroby, současné a očekávané výdaje na pořízení, provoz, údržbu a odpadové hospodářství, inflaci.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 6.

Budou analyzovány fyzikální a matematické modely současného přenosu tepla a vlhkosti v obvodových pláštích historických budov. Matematický model bude podroben počítačové implementaci a vytvořený počítačový program bude testován na příkladech charakteristických obvodových plášťů. Bude proveden návrh metodiky pro komplexní posouzení navržených omítek zahrnující funkční, ekologické a ekonomické parametry
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 7.

d)	Organizační postup v daném roce:
Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 1 budou prováděny na NPÚ a VŠTE v Českých Budějovicích
Vedoucí dílčího úkolu 1 – xxxx
Koordinátor řešení dílčího úkolu 1 na VŠTE v Českých Budějovicích – xxxx
Organizace výzkumných prací na NPÚ:
xxxx – ověření vhodnosti vytipovaných objektů terénním průzkumem, 
dokumentace objektů (popis, fotodokumentace, vyhledání archivních plánů, apod.).
xxxx – ověření vhodnosti vytipovaných objektů terénním průzkumem, dokumentace objektů (popis, fotodokumentace, vyhledání archivních plánů, apod.).
Organizace výzkumných prací na VŠTE v Českých Budějovicích:
xxxx – koordinace průzkumných prací s NPÚ, vyhodnocení dat
xxxx– mapování objektů
technik – sběr podkladů, stavebně technické průzkumy fasádních omítek a odběry vzorků

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 2 budou prováděny na VŠTE v Českých Budějovicích a NPÚ
Vedoucí dílčího úkolu 2 – xxxx
 Koordinátor řešení dílčího úkolu 2 na NPÚ – xxxx
 Organizace výzkumných prací na VŠTE v Českých Budějovicích:
xxxx – koordinace průzkumných prací, vyhodnocení výsledků
xxxx – analýza vzorků, stanovení vlhkostních parametrů
technik – vyhodnocování a zpracování experimentálních dat, sběr podkladů, provádění nedestruktivních zkoušek, stanovení mechanických parametrů
Organizace výzkumných prací na NPÚ:
xxxx – spolupráce s VŠTE na odběru vzorků, vyhledání archivních pramenů
xxxx – spolupráce s VŠTE na odběru vzorků

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 3 budou prováděny na ČVUT v Praze Vedoucí dílčího úkolu 3 – xxxx
Organizace výzkumných prací:

xxxx – koordinace prací, experimentální práce na charakterizaci oxidového a fázového složení odebraných vzorků omítek
xxxx – experimentální práce na charakterizaci mikrostruktury odebraných vzorků omítek
xxxx – experimentální práce na charakterizaci pórového prostoru

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 4 budou prováděny na ČVUT v Praze Vedoucí dílčího úkolu 4 – xxxx
Organizace výzkumných prací:
xxx – koordinace prací, návrh upravených technologií přípravy omítkových směsí na základě výsledků počítačové optimalizace, zpracování a vyhodnocení výsledků
xxxx – fyzikální a chemická charakterizace surovin, příprava vzorků, experimentální určení vlastností čerstvých omítkových směsí
xxx – počítačová optimalizace omítkových směsí

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 5 budou prováděny na ČVUT v Praze Vedoucí dílčího úkolu 5 – xxxx
Organizace výzkumných prací:
xxxx – koordinace prací, měření transportních a akumulačních parametrů tepla
xxxx – analýza fázového složení omítek
xxxx – stanovení transportních a akumulačních parametrů vlhkosti na základě výsledků laboratorních experimentů a počítačové analýzy experimentálních dat
xxxx – stanovení mechanických vlastností a mrazuvzdornosti
xxxx – analýza mikrostruktury omítek
xxxx – stanovení texturních a základních fyzikálních vlastností, příprava vzorků

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 6 budou prováděny na VŠTE v Českých Budějovicích a ČVUT v Praze.
Vedoucí dílčího úkolu 6 – xxxx
Koordinátor dílčího úkolu 6 na ČVUT v Praze – xxxx
Organizace výzkumných prací na VŠTE v Českých Budějovicích:
xxxx – identifikace kritických parametrů dle vybrané metodiky, koordinace činností, komunikace s koordinátory ostatních úkolů
xxxx – sběr dat k provádění analýz
xxxx – příprava a návrh scénářů pro LCC analýzu dle predikcí ekonomického vývoje
Organizace výzkumných prací na ČVUT v Praze:

xxxx – analýza ekologických parametrů omítek

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 7 budou prováděny na ČVUT v Praze, VŠTE v Českých Budějovicích a NPÚ
Vedoucí dílčího úkolu 7 – xxxx
Koordinátor dílčího úkolu 7 na VŠTE v Českých Budějovicích – xxxx
Koordinátor dílčího úkolu 7 na NPÚ – xxxx
Organizace výzkumných prací na ČVUT v Praze:
xxxx – analýza matematických modelů přenosu tepla a vlhkosti, počítačová implementace matematického modelu
xxxx – analýza fyzikálních modelů přenosu tepla a vlhkosti
xxxx	– testování	počítačového	modelu	na	příkladech charakteristických obvodových plášťů
xxxx – upřesnění metodiky pro analýzu stanovení životnosti omítek v konstrukcích
Organizace výzkumných prací na VŠTE v Českých Budějovicích:
xxxx – návrh metodiky pro komplexní posouzení navržených omítek zahrnující funkční, ekologické a ekonomické parametry
Organizace výzkumných prací na NPÚ:
xxxx – vyhodnocení vzhledových vlastností navržených omítek
xxxx – vyhodnocení vzhledových vlastností navržených omítek

Detailní popis organizačních principů projektu a řídících orgánů projektu je uveden v kapitole 4.

e)	Výsledky uplatněné v daném roce (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodů č. 5.1 až 5.3 Popisu projektu):

1x D

a)	Rok řešení projektu:

2025

b)	Cíle projektu v daném roce:

Dílčí úkol 2 – Provedení rozšířeného průzkumu a finálních odběrů zkušebních vzorků – Část 1, uspořádání výstavy s vydáním kritického katalogu k výstavě
Dílčí úkol 3 – Charakterizace vzorků omítek odebraných během rozšířeného průzkumu a identifikace jejich hlavních složek – Část 1
Dílčí úkol 4 – Úpravy technologií přípravy omítkových směsí

zaměřené na dosažení požadovaných vlastností na základě využití optimalizačních postupů, stanovení jejich vlastností a složení v raném stadiu – Část 2
Dílčí úkol 5 – Stanovení základních fyzikálních a mechanických vlastností a transportních a akumulačních parametrů tepla a vlhkosti omítek upravených pomocí optimalizačních postupů, provedení zkoušek mrazuvzdornosti – Část 1
Dílčí úkol 6 – Stanovení ekologických a ekonomických parametrů omítek upravených pomocí optimalizačních postupů – Část 1
Dílčí úkol 7 – Počítačová predikce teplot a vlhkostí v charakteristických typech obvodových plášťů historických budov opatřených omítkami navrženými pomocí základních technologií s využitím naměřených parametrů jako vstupních dat, analýza životnosti upravených omítek historických obvodových plášťů na základě zkoušek mrazuvzdornosti a výsledků dlouhodobých počítačových simulací polí teplot a vlhkostí, předběžné posouzení omítek zahrnující funkční, ekologické a ekonomické parametry, identifikace efektivních variant, vyhodnocení vzhledových vlastností navržených omítek

c)	Plán výzkumných aktivit v daném roce:

Dílčí úkol 2
Bude proveden rozšířený průzkum a finální odběry zkušebních vzorků. Na vybraných objektech budou instalovány sondy pro kontinuální monitorování teploty a vlhkosti. V rámci provedených analýz bude také charakterizován stav vybraných objektů. Dále bude studováno mikroklima vybraných objektů pro vytvoření uceleného souboru parametrů. Budou vyhodnocena získaná data. Na základě shromážděných dat z dílčího úkolu 1 a 2 v letech 2023 a 2024 bude uspořádána výstava, která bude prezentovat technologii tvrdých omítek a průřezově programový stavební fond v rámci Jihočeského kraje. K výstavě bude vydán kritický katalog.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 2.
Dílčí úkol 3
Bude provedena charakterizace oxidového a fázového složení, mikrostruktury a pórového prostoru vzorků omítek. Předmětem analýz bude první část vzorků odebraných týmy VŠTE a NPÚ během rozšířeného průzkumu v rámci řešení dílčího úkolu 2.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 3.

Dílčí úkol 4

Budou navrženy úpravy omítkových směsí na základě poznatků získaných při analýze omítek připravených pomocí modifikovaných technologií. Při tomto návrhu budou využity optimalizační postupy, které budou uplatněny na perspektivní varianty omítek identifikované v předchozím výzkumu, a výsledky charakterizace omítek odebraných během rozšířeného průzkumu, přičemž bude respektována zásada technologické a materiálové kompatibility s původními omítkami. Bude provedena fyzikální a chemická charakterizace surovin pro upravené omítky. Bude provedena příprava vzorků, po výrobě vzorků budou zkoumány a upravovány vlastnosti čerstvých směsí ve vztahu ke konzistenci, citlivosti k tvorbě trhlin a trvanlivosti, budou připravovány variantní návrhy. Po získání dostatečného množství poznatků budou identifikovány perspektivní technologie vhodné pro finální varianty omítek.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 4.

Dílčí úkol 5
Bude provedena příprava vzorků. Hlavní výzkumné aktivity budou spočívat v experimentálním stanovení základních fyzikálních vlastností, mechanických vlastností a transportních a akumulačních parametrů tepla a vlhkosti omítek a provedení zkoušek jejich mrazuvzdornosti. Předmětem testování budou modifikované omítkové směsi navržené v předchozím roce pomocí optimalizačních postupů na základě poznatků získaných při analýze omítek připravených pomocí základních technologií. Bude použit takový soubor parametrů, které budou schopny reprezentativním způsobem vyjádřit chování navržených omítek z hlediska jejich mechanické odolnosti a odolnosti proti vlivu vnějšího prostředí. Budou též provedeny analýzy mikrostruktury a fázového složení omítek a zkoumán jejich vliv na naměřené hodnoty materiálových parametrů.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 5.

Dílčí úkol 6
Budou provedeny analýzy životního cyklu (LCA) a analýzy nákladů životního cyklu (LCC) pro posouzení environmentálních a ekonomických dopadů omítek. Budou určeny indikátory LCA, jako je emise skleníkových plynů, energetická náročnost, či produkce odpadních látek. LCC analýza bude zahrnovat hodnocení energetické náročnosti procesu výroby, současné a očekávané výdaje na pořízení, provoz, údržbu a odpadové hospodářství. Předmětem posuzování budou modifikované omítkové směsi navržené v předchozím roce pomocí optimalizačních postupů na základě poznatků získaných při analýze omítek připravených pomocí základních technologií.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 6.

Dílčí úkol 7
Bude provedena počítačová predikce polí teplot a vlhkostí v charakteristických typech obvodových plášťů historických budov opatřených omítkami navrženými pomocí základních technologií jako vnějšími povrchovými vrstvami. Bude hodnocena životnost

omítek navržených pomocí základních technologií na základě výsledků zkoušek mrazuvzdornosti a výsledků dlouhodobých počítačových simulací polí teplot a vlhkostí. Na základě poznatků získaných v rámci dílčího úkolu 6 budou environmentální a ekonomické parametry omítek navržených pomocí základních technologií zahrnuty do komplexního hodnocení navržených omítek. Budou vyhodnoceny vzhledové vlastnosti navržených omítek.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 7.

d)	Organizační postup v daném roce:
Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 2 budou prováděny na VŠTE v Českých Budějovicích a NPÚ
Vedoucí dílčího úkolu 2 – xxxx
 Koordinátor řešení dílčího úkolu 2 na NPÚ – 
 Organizace výzkumných prací na VŠTE v Českých Budějovicích:
xxxx – koordinace průzkumných prací, vyhodnocení výsledků
xxxx – charakterizace stavu vybraných objektů, vyhodnocení dat
technik – in-situ monitoring, studium mikroklimatu

Organizace výzkumných prací na NPÚ:
xxxx – spolupráce s VŠTE na odběru vzorků, vyhledání archivních pramenů, uspořádání 
výstavy a vydání kritického katalogu
xxxx – spolupráce s VŠTE na odběru vzorků, uspořádání výstavy a vydání kritického 
katalogu

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 3 budou prováděny na ČVUT v Praze Vedoucí dílčího úkolu 3 – xxxx
Organizace výzkumných prací:
xxxx – koordinace prací, experimentální práce na charakterizaci oxidového a fázového složení odebraných vzorků omítek
xxxx – experimentální práce na charakterizaci mikrostruktury odebraných vzorků omítek
xxxx – experimentální práce na charakterizaci pórového prostoru

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 4 budou prováděny na ČVUT v Praze Vedoucí dílčího úkolu 4 – xxxx
Organizace výzkumných prací:
xxxx. – koordinace prací, návrh upravených technologií přípravy omítkových směsí na základě výsledků počítačové optimalizace, zpracování a vyhodnocení výsledků

xxxx – fyzikální a chemická charakterizace surovin, příprava vzorků, experimentální určení vlastností čerstvých omítkových směsí
xxxx – počítačová optimalizace omítkových směsí

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 5 budou prováděny na ČVUT v Praze Vedoucí dílčího úkolu 5 – xxxx
Organizace výzkumných prací:
xxxx – koordinace prací, měření transportních a akumulačních parametrů tepla
xxxx – analýza fázového složení omítek
xxxx – stanovení transportních a akumulačních parametrů vlhkosti na základě výsledků laboratorních experimentů a počítačové analýzy experimentálních dat
xxxx – stanovení mechanických vlastností a mrazuvzdornosti
xxxx – analýza mikrostruktury omítek
xxxx – stanovení texturních a základních fyzikálních vlastností, příprava vzorků

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 6 budou prováděny na VŠTE v Českých Budějovicích a ČVUT v Praze.
Vedoucí dílčího úkolu 6 – xxxx
Koordinátor dílčího úkolu 6 na ČVUT v Praze – xxxx
Organizace výzkumných prací na VŠTE v Českých Budějovicích:
xxxx – provedení analýzy LCA, interpretace výsledků a formulace doporučení
xxxx – sběr dat k provádění analýz
xxxx – vyhodnocení jednotlivých scénářů LCC Organizace výzkumných prací na ČVUT v Praze:
xxxx – analýza ekologických parametrů omítek

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 7 budou prováděny na ČVUT v Praze, VŠTE v Českých Budějovicích a NPÚ
Vedoucí dílčího úkolu 7 – xxxx
Koordinátor dílčího úkolu 7 na VŠTE v Českých Budějovicích – xxxx
Koordinátor dílčího úkolu 7 na NPÚ – xxxx
Organizace výzkumných prací na ČVUT v Praze:
xxxx – počítačové simulace teplot a vlhkostí
xxxx – účast na analýze efektivnosti použití omítek v konstrukcích na základě posouzení zahrnujícího funkční, ekologické a ekonomické parametry
xxxx – počítačové simulace teplot a vlhkostí

Xxxx – analýza životnosti omítek v konstrukcích, počítačové simulace teplot a vlhkostí
xxxx – účast na analýze efektivnosti použití omítek v konstrukcích na základě posouzení zahrnujícího funkční, ekologické a ekonomické parametry
Organizace výzkumných prací na VŠTE v Českých Budějovicích:
xxxx – účast na analýze efektivnosti použití omítek v konstrukcích na základě posouzení zahrnujícího funkční, ekologické a ekonomické parametry
Organizace výzkumných prací na NPÚ:
Xxxx – vyhodnocení vzhledových vlastností navržených omítek
xxxx – vyhodnocení vzhledových vlastností navržených omítek

Detailní popis organizačních principů projektu a řídících orgánů projektu je uveden v kapitole 4.

e)	Výsledky uplatněné v daném roce (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodů č. 5.1 až 5.3 Popisu projektu):

1x Ekrit, 1x B (kritický katalog k výstavě), 1x D

a)	Rok řešení projektu:

2026

b)	Cíle projektu v daném roce:

Dílčí úkol 2 – Provedení rozšířeného průzkumu a finálních odběrů zkušebních vzorků – Část 2
Dílčí úkol 3 – Charakterizace vzorků omítek odebraných během rozšířeného průzkumu a identifikace jejich hlavních složek – Část 2
Dílčí úkol 4 – Finální úpravy technologií přípravy omítkových směsí a stanovení jejich vlastností a složení v raném stadiu, identifikace perspektivních variant pro následné využití v praxi
Dílčí úkol 5 – Stanovení základních fyzikálních a mechanických vlastností a transportních a akumulačních parametrů tepla a vlhkosti omítek upravených pomocí optimalizačních postupů, provedení zkoušek mrazuvzdornosti – Část 2 a stanovení základních fyzikálních a mechanických vlastností a transportních a akumulačních parametrů tepla a vlhkosti omítek identifikovaných jako perspektivní pro následné využití v praxi, provedení zkoušek mrazuvzdornosti – Část 1

Dílčí úkol 6 – Stanovení ekologických a ekonomických parametrů omítek upravených pomocí optimalizačních postupů – Část 2 a stanovení ekologických a ekonomických parametrů omítek identifikovaných jako perspektivní pro následné využití v praxi – Část 1
Dílčí úkol 7 – Počítačová predikce teplot a vlhkostí v charakteristických typech obvodových plášťů historických budov opatřených omítkami navrženými na základě technologií upravených pomocí optimalizačních postupů s využitím naměřených parametrů jako vstupních dat, analýza životnosti upravených omítek historických obvodových plášťů na základě zkoušek mrazuvzdornosti a výsledků dlouhodobých počítačových simulací polí teplot a vlhkostí, komplexní posouzení omítek zahrnující funkční, ekologické a ekonomické parametry, identifikace efektivních variant, vyhodnocení vzhledových vlastností navržených omítek

c)	Plán výzkumných aktivit v daném roce:

Dílčí úkol 2
Bude provedeno vyhodnocení experimentálně získaných dat a provedených experimentů a budou vydána doporučení pro metodiku odběru vzorků. Dále budou konsolidována získaná data o vybraných objektech pro vytvoření uceleného souboru dat, které budou využity v dílčích úkolech 4, 5, 6 a 7.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 2.

Dílčí úkol 3
Bude provedena charakterizace oxidového a fázového složení, mikrostruktury a pórového prostoru vzorků omítek. Předmětem analýz bude druhá část vzorků odebraných týmy VŠTE a NPÚ během rozšířeného průzkumu v rámci řešení dílčího úkolu 2.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 3.

Dílčí úkol 4
Budou navrženy finální úpravy omítkových směsí na základě poznatků získaných v prvních třech letech řešení projektu a výsledků charakterizace omítek odebraných během rozšířeného průzkumu. Při tomto návrhu budou využity optimalizační postupy, které budou uplatněny na perspektivní technologie identifikované v předchozím roce, přičemž bude respektována zásada technologické a materiálové kompatibility s původními omítkami. Bude provedena fyzikální a chemická charakterizace surovin pro finální verze omítek. Bude provedena příprava vzorků a zkoumány vlastnosti čerstvých směsí ve vztahu ke konzistenci, citlivosti k tvorbě trhlin a trvanlivosti. Bude provedena identifikace perspektivních variant pro následné využití v praxi.

Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 4.

Dílčí úkol 5
Bude provedena příprava vzorků. Hlavní výzkumné aktivity budou spočívat v experimentálním stanovení základních fyzikálních vlastností, mechanických vlastností a transportních a akumulačních parametrů tepla a vlhkosti omítek a provedení zkoušek jejich mrazuvzdornosti. Předmětem testování bude nejprve druhá část modifikovaných omítkových směsí navržených pomocí optimalizačních postupů na základě poznatků získaných při analýze omítek připravených pomocí základních technologií, poté budou zahájeny testy prvních variant finálních omítek identifikovaných jako perspektivní pro následné využití v praxi. Bude použit takový soubor parametrů, které budou schopny reprezentativním způsobem vyjádřit chování navržených omítek z hlediska jejich mechanické odolnosti a odolnosti proti vlivu vnějšího prostředí. Budou též provedeny analýzy mikrostruktury a fázového složení omítek a zkoumán jejich vliv na naměřené hodnoty materiálových parametrů.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 5.

Dílčí úkol 6
Budou provedeny analýzy životního cyklu (LCA) a analýzy nákladů životního cyklu (LCC) pro posouzení environmentálních a ekonomických dopadů omítek. Budou určeny indikátory LCA, jako je emise skleníkových plynů, energetická náročnost, či produkce odpadních látek. LCC analýza bude zahrnovat hodnocení energetické náročnosti procesu výroby, současné a očekávané výdaje na pořízení, provoz, údržbu a odpadové hospodářství. Předmětem posuzování bude nejprve druhá část modifikovaných omítkových směsí navržených pomocí optimalizačních postupů na základě poznatků získaných při analýze omítek připravených pomocí základních technologií, poté budou zahájeny analýzy prvních variant finálních omítek identifikovaných jako perspektivní pro následné využití v praxi.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 6.

Dílčí úkol 7
Bude provedena počítačová predikce polí teplot a vlhkostí v charakteristických typech obvodových plášťů historických budov opatřených omítkami navrženými na základě technologií upravených pomocí optimalizačních postupů jako vnějšími povrchovými vrstvami. Bude hodnocena životnost omítek navržených na základě technologií upravených pomocí optimalizačních postupů na základě výsledků zkoušek mrazuvzdornosti a výsledků dlouhodobých počítačových simulací polí teplot a vlhkostí. Na základě poznatků získaných v rámci dílčího úkolu 6 budou environmentální a ekonomické parametry omítek navržených na základě technologií upravených pomocí optimalizačních postupů zahrnuty do komplexního hodnocení navržených omítek. Budou vyhodnoceny vzhledové vlastnosti navržených omítek.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího

úkolu 7.

d)	Organizační postup v daném roce:
Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 2 budou prováděny na VŠTE v Českých Budějovicích a NPÚ
Vedoucí dílčího úkolu 2 – xxxx
 Koordinátor řešení dílčího úkolu 2 na NPÚ – xxxx
 Organizace výzkumných prací na VŠTE v Českých Budějovicích:
xxxx – koordinace prací, vyhodnocení výsledků, formulace doporučení
xxxx – formulace doporučení pro odběr vzorků a analýza výsledků
technik – in-situ monitoring, sumarizace Organizace výzkumných prací na NPÚ:
xxxx – spolupráce na formulaci doporučení

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 3 budou prováděny na ČVUT v Praze Vedoucí dílčího úkolu 3 – xxxx
Organizace výzkumných prací:
xxxx – koordinace prací, experimentální práce na charakterizaci oxidového a fázového složení odebraných vzorků omítek
xxxx –experimentální práce na charakterizaci mikrostruktury odebraných vzorků omítek
xxxx – experimentální práce na charakterizaci pórového prostoru

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 4 budou prováděny na ČVUT v Praze Vedoucí dílčího úkolu 4 – xxxx
Organizace výzkumných prací:
xxxx – koordinace prací, návrh finálních úprav technologií přípravy omítkových směsí na základě výsledků počítačové optimalizace, zpracování a vyhodnocení výsledků, identifikace perspektivních variant pro následné využití v praxi.
xxxx – fyzikální a chemická charakterizace surovin, příprava vzorků, experimentální určení vlastností čerstvých omítkových směsí
xxxx – počítačová optimalizace omítkových směsí

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 5 budou prováděny na ČVUT v Praze Vedoucí dílčího úkolu 5 – xxxx
Organizace výzkumných prací:
xxxx – koordinace prací, měření transportních a akumulačních parametrů tepla

xxxx – analýza fázového složení omítek
xxxx – stanovení transportních a akumulačních parametrů vlhkosti na základě výsledků laboratorních experimentů a počítačové analýzy experimentálních dat
xxxx – stanovení mechanických vlastností a mrazuvzdornosti
xxxx – analýza mikrostruktury omítek
xxxx – stanovení texturních a základních fyzikálních vlastností, příprava vzorků

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 6 budou prováděny na VŠTE v Českých Budějovicích a ČVUT v Praze.
Vedoucí dílčího úkolu 6 – xxxx
Koordinátor dílčího úkolu 6 na ČVUT v Praze – xxxx
Organizace výzkumných prací na VŠTE v Českých Budějovicích:
xxxx – provedení analýzy LCA, interpretace výsledků a formulace doporučení
xxxx – sběr dat k provádění analýz
xxxx – vyhodnocení jednotlivých scénářů LCC Organizace výzkumných prací na ČVUT v Praze:
xxxx – analýza ekologických parametrů omítek

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 7 budou prováděny na ČVUT v Praze, VŠTE v Českých Budějovicích a NPÚ
Vedoucí dílčího úkolu 7 – xxxx
Koordinátor dílčího úkolu 7 na VŠTE v Českých Budějovicích – xxxx
Koordinátor dílčího úkolu 7 na NPÚ – xxxx
Organizace výzkumných prací na ČVUT v Praze:
xxxx – počítačové simulace teplot a vlhkostí
xxxx – účast na analýze efektivnosti použití omítek v konstrukcích na základě posouzení zahrnujícího funkční, ekologické a ekonomické parametry
xxxx – počítačové simulace teplot a vlhkostí
xxxx – analýza životnosti omítek v konstrukcích, počítačové simulace teplot a vlhkostí
xxxx – účast na analýze efektivnosti použití omítek v konstrukcích na základě posouzení zahrnujícího funkční, ekologické a ekonomické parametry
Organizace výzkumných prací na VŠTE v Českých Budějovicích:
xxxx – účast na analýze efektivnosti použití omítek v konstrukcích na základě posouzení zahrnujícího funkční, ekologické a ekonomické parametry
Organizace výzkumných prací na NPÚ:

Xxxx – vyhodnocení vzhledových vlastností navržených omítek
xxxx – vyhodnocení vzhledových vlastností navržených omítek

Detailní popis organizačních principů projektu a řídících orgánů projektu je uveden v kapitole 4.

e)	Výsledky uplatněné v daném roce (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodů č. 5.1 až 5.3 Popisu projektu):

1x D

a)	Rok řešení projektu:

2027

b)	Cíle projektu v daném roce:

Dílčí úkol 5 – Stanovení základních fyzikálních a mechanických vlastností a transportních a akumulačních parametrů tepla a vlhkosti omítek identifikovaných jako perspektivní pro následné využití v praxi, provedení zkoušek mrazuvzdornosti – Část 2
Dílčí úkol 6 – Stanovení ekologických a ekonomických parametrů omítek identifikovaných jako perspektivní pro následné využití v praxi, zahrnutí vlivu stavu stavby – Část 2
Dílčí úkol 7 – Počítačová predikce polí teplot a vlhkostí v charakteristických typech obvodových plášťů historických budov opatřených finálními variantami omítek s využitím naměřených fyzikálních parametrů jako vstupních dat, analýza životnosti finálních omítek historických obvodových plášťů na základě zkoušek mrazuvzdornosti a výsledků dlouhodobých počítačových simulací polí teplot a vlhkostí, komplexní posouzení omítek zahrnující funkční, ekologické a ekonomické parametry, vyhodnocení vzhledových vlastností navržených omítek
Dílčí úkol 8 – Vytvoření památkového postupu obnovy povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století

c)	Plán výzkumných aktivit v daném roce:

Dílčí úkol 5
Bude provedena příprava vzorků. Hlavní výzkumné aktivity budou spočívat v experimentálním stanovení základních fyzikálních vlastností, mechanických vlastností a transportních a akumulačních parametrů tepla a vlhkosti omítek identifikovaných jako perspektivní pro následné využití v praxi a provedení zkoušek jejich mrazuvzdornosti. Bude

použit takový soubor parametrů, které budou schopny reprezentativním způsobem vyjádřit chování navržených omítek z hlediska jejich mechanické odolnosti a odolnosti proti vlivu vnějšího prostředí. Budou též provedeny analýzy mikrostruktury a fázového složení omítek a zkoumán jejich vliv na naměřené hodnoty materiálových parametrů.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 5.

Dílčí úkol 6
Budou provedeny analýzy životního cyklu (LCA) a analýzy nákladů životního cyklu (LCC) pro posouzení environmentálních a ekonomických dopadů omítek identifikovaných jako perspektivní pro následné využití v praxi. Budou určeny indikátory LCA, jako je emise skleníkových plynů, energetická náročnost, či produkce odpadních látek. LCC analýza bude zahrnovat hodnocení energetické náročnosti procesu výroby, současné a očekávané výdaje na pořízení, provoz, údržbu a odpadové hospodářství.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 6.

Dílčí úkol 7
Bude provedena počítačová predikce polí teplot a vlhkostí v charakteristických typech obvodových plášťů historických budov opatřených finálními variantami omítek jako vnějšími povrchovými vrstvami. Bude hodnocena životnost finálních varianta omítek na základě výsledků zkoušek mrazuvzdornosti a výsledků dlouhodobých počítačových simulací polí teplot a vlhkostí. Na základě poznatků získaných v rámci dílčího úkolu 6 budou environmentální a ekonomické parametry finálních variant omítek zahrnuty do komplexního hodnocení navržených omítek. Budou vyhodnoceny vzhledové vlastnosti navržených omítek.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 7.

Dílčí úkol 8
Budou definovány principy obnovy tvrdých omítek na bázi hydraulického pojiva zahrnující stavebně technický průzkum fasád, volbu technologie přípravy omítky i její praktickou aplikaci na obnovovaném objektu.
Detailní postup prací a metodika řešení jsou popsány v kapitole 4 – části týkající se dílčího úkolu 8.

d)	Organizační postup v daném roce:

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 5 budou prováděny na ČVUT v Praze Vedoucí dílčího úkolu 5 – xxxx
Organizace výzkumných prací:
xxxx – koordinace prací, měření transportních a akumulačních parametrů tepla

xxxx – analýza fázového složení omítek
xxxx – stanovení transportních a akumulačních parametrů vlhkosti na základě výsledků laboratorních experimentů a počítačové analýzy experimentálních dat
xxxx – stanovení mechanických vlastností a mrazuvzdornosti
xxxx – analýza mikrostruktury omítek
xxxx – stanovení texturních a základních fyzikálních vlastností, příprava vzorků

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 6 budou prováděny na VŠTE v Českých Budějovicích a ČVUT v Praze.
Vedoucí dílčího úkolu 6 – xxxx
Koordinátor dílčího úkolu 6 na ČVUT v Praze – xxxx
Organizace výzkumných prací na VŠTE v Českých Budějovicích:
xxxx – provedení analýzy LCA, interpretace výsledků a formulace závěrečných doporučení
xxxx – sběr dat, data mining
xxxx – vyhodnocení jednotlivých scénářů LCC, formulace doporučení
Organizace výzkumných prací na ČVUT v Praze:
xxxx – analýza ekologických parametrů omítek

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 7 budou prováděny na ČVUT v Praze, VŠTE v Českých Budějovicích a NPÚ
Vedoucí dílčího úkolu 7 – xxxx
Koordinátor dílčího úkolu 7 na VŠTE v Českých Budějovicích – xxxx
Koordinátor dílčího úkolu 7 na NPÚ – xxxx
Organizace výzkumných prací na ČVUT v Praze:
xxxx – počítačové simulace teplot a vlhkostí
xxxx – účast na analýze efektivnosti použití omítek v konstrukcích na základě posouzení zahrnujícího funkční, ekologické a ekonomické parametry
xxx – počítačové simulace teplot a vlhkostí
xxxx – analýza životnosti omítek v konstrukcích, počítačové simulace teplot a vlhkostí
xxxx – účast na analýze efektivnosti použití omítek v konstrukcích na základě posouzení zahrnujícího funkční, ekologické a ekonomické parametry
Organizace výzkumných prací na VŠTE v Českých Budějovicích:
xxxx – účast na analýze efektivnosti použití omítek v konstrukcích na základě posouzení zahrnujícího funkční, ekologické a ekonomické parametry
xxxx  –  účast  na  analýze  efektivnosti  použití  omítek  v

konstrukcích na základě posouzení zahrnujícího funkční, ekologické a ekonomické parametry, metodické připomínky pro implementaci do praxe, formulace doporučení
xxxx – metodické připomínky, implementace do praxe
technik – metodické připomínky, implementace do praxe

Organizace výzkumných prací na NPÚ:
xxxx – vyhodnocení vzhledových vlastností navržených omítek
xxxx – vyhodnocení vzhledových vlastností navržených omítek

Výzkumné práce na řešení dílčího úkolu 8 budou prováděny na NPÚ a ČVUT v Praze Vedoucí dílčího úkolu 8 – xxxx
Koordinátor dílčího úkolu 8 na ČVUT v Praze – xxxx
Organizace výzkumných prací na NPÚ:
xxxx – vytvoření památkového postupu obnovy povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století
xxxx – účast na vytvoření památkového postupu obnovy povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století
Organizace výzkumných prací na ČVUT v Praze:
xxxx – koordinace prací na vytvoření památkového postupu obnovy povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století
xxxx – účast na vytvoření památkového postupu obnovy povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století
xxxx – účast na vytvoření památkového postupu obnovy povrchových vrstev objektů z 1. poloviny 20. století

Detailní popis organizačních principů projektu a řídících orgánů projektu je uveden v kapitole 4.

e)	Výsledky uplatněné v daném roce (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodů č. 5.1 až 5.3 Popisu projektu):

1x Npam, 2x Gfunk, 1x D