ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: CK04000144
Rozhodný den pro uznatelnost nákladů dle této verze závazných parametrů:
Od data zahájení řešení projektu uvedeném v Závazných parametrech

1.	Název projektu v českém jazyce

Systém prevence poruch a kolapsových stavů svahů liniových staveb s použitı́m vláknových senzorů

2.	Datum zahájení a ukončení projektu

01/2023 – 12/2026

3.	Cíl projektu

Cı́lem projektu je návrh, vývoj a zhotovenı́ prototypu monitorovacı́ho systému poruch a kolapsových stavů v povrchové vrstvě zemnı́ch svahů liniových staveb založeného na vláknově-optických senzorech. Systém prevence vzniku kolapsových stavů povede k zásadnı́mu zvýšenı́ bezpečnosti dopravnı́ infrastruktury. Vědecko-výzkumným cı́lem je za použitı́ laboratornı́ch zátěžových stavů pomocı́ dešťových simulacı́ odvodit metodu přenosu pohybu svrchnı́ vrstvy pů dy na senzory. Druhým cı́lem je ukotvenı́ a aplikace senzorů do pů dnı́ vrstvy a do stabilizačnı́ch geotextilnı́ch rohožı́. Ověřenı́ bude provedeno na reálných svazı́ch liniových staveb pomocı́ geodetických metod a Dálkového prů zkumu Země. Dalšı́mi cı́li je software pro zpracovánı́ a vizualizaci dat včasné detekce poruch a užitným vzorem chránit vyvinuté řešení.

4.	Řešitel — Klíčová osoba řešitelského týmu

xxxx

5.	Plánované výsledky projektu

Identifikační číslo
CK04000144- V1	Název výstupu/výsledku
Systém detekce pohybových změn v půdě pomocí vláknovově-optických senzorů	
Popis výstupu/výsledku
Funkčnı́ vzorek bude na základě využitı́ vláknově-optických senzorů schopen detekovat změny ve svrchnı́ vrstvě pů dy. V rámci funkčnı́ho vzorku bude zahrnuto alespoň 6 senzorických bodů (vláknově-optických senzorů na bázi vláknové Braggovské mřı́žky). Citlivost jednotlivého senzoru na kolmý pohyb svrchnı́ vrstvy pů dy bodu touto metodou se předpokládá pod 1 cm s vyčı́tacı́ frekvencı́ všech bodů bude v subhodinovém měřı́tku. Rozsah testovaných pracovních teplot půdního prostředí bude -15 až +40°C.	
Druh výsledku podle struktury databáze RIV
Gfunk – Funkční vzorek	

Identifikační číslo
CK04000144-V2	Název výstupu/výsledku
Ukotvení a aplikace vláknově-optických senzorů in situ	
Popis výstupu/výsledku
Funkčnı́ vzorek je tvořen ukotvenı́m vláknově-optických senzorů pro jejich aplikaci in situ. Předpokládané řešenı́ bude zacı́leno na instalaci stabilnı́ch bodů ke kterým bude vztažen pohyb vláknově-optických senzorů . Součástı́ řešenı́ bude volba vhodného materiálu vlastnı́ho kotvı́cı́ho prvku jak z hlediska vlastnı́ aplikace a zvýšenı́ citlivosti přenosu pohybu svrchnı́ vrstvy pů dy na připojené senzory, tak z nutnosti splň ovat podmı́nky bezpečnosti a údržby vlastní zemní konstrukce.	
Druh výsledku podle struktury databáze RIV
Gfunk – Funkční vzorek	

Identifikační číslo
CK04000144- V3	Název výstupu/výsledku
Monitorovací optický systém pro prevenci poruch a kolapsových stavů svahů liniových staveb	
Popis výstupu/výsledku
Bude se jednat o funkčnı́ systém, integrujı́cı́ možnost zı́skávánı́ dat z desı́tek vláknově- optických senzorů pro odečet prostorových informacı́ svahových pohybů svrchnı́ vrstvy pů dy. Bude vycházet z obou dřıv́ e vytvořených funkčnı́ch vzorků . Součástı́ prototypového řešenı́ bude také aplikace vláknově-optických senzorů šetrnou metodou do stávajı́cı́ch zemních konstrukcí, které vykazují zjevné a nebo historické svahové poruchy.	
Druh výsledku podle struktury databáze RIV
Gprot – Prototyp	

Identifikační číslo
CK04000144- V4	Název výstupu/výsledku
Systém pro detekci půdních pohybů pomocí vláknově-optických senzorů	
Popis výstupu/výsledku
Výstup - užitný vzor - bude primárně právnı́ ochranou celého konceptu realizace a využitı́ vláknově-optických senzorů pro pohyby svrchnı́ vrstvy pů dy včetně specifických aplikaci do půdního prostředí a přichycení ke geotextilním materiálům a referenčním bodům.	
Druh výsledku podle struktury databáze RIV
Fuzit – Užitný vzor	

Identifikační číslo
CK04000144- V5	Název výstupu/výsledku
Monitoring a vizualizace svahových pohybů pomocí vláknově-optických senzorů	
Popis výstupu/výsledku
Sotware sloužı́ pro vizualizaci dat z plošně rozložených senzorů sledujı́cı́ch deformaci svrchnı́ vrstvy pů dy svahů v okolı́ liniových staveb. Software bude eliminovat nežádoucı́ artefaktů a šumů způ sobené přirozenými sezónnı́mi vlastnostmi pů dy na základě dat ze zátěžových simulacı́, monitoringu na experimentálnı́ch plochách a na základě znalosti pů dnı́ch charakteristik a hydroklimatických veličin (teplota vzduchu, srážky, teplota pů dy, změna vlhkosti).	
Druh výsledku podle struktury databáze RIV
R – Software	

Identifikační číslo
CK04000144-V6	Název výstupu/výsledku
Závěrečná výzkumná zpráva	
Popis výstupu/výsledku
Závěrečná výzkumná zpráva shrnuje na konci projektu dosažené poznatky, metodiky monitorovánı́ pohybu svrchnı́ části pů dy svahů liniových staveb, proces sběru a zpracovánı́ senzorických dat a principy ukotvenı́. Zpráva je vypracována v ú zké spolupráci s Externı́m aplikačnı́m garantem a obsahuje tak zpětnou vazbu a komentáře Externı́ho aplikačnı́ho garanta. Tı́mto je docı́leno, že bude Externı́ aplikačnı́ garant moci jednoduše aplikovat monitorovací systém - prototyp - v reálných dopravních stavbách.	
Druh výsledku podle struktury databáze RIV
O – Ostatní výsledky	

6.	Identifikační údaje účastníků

Hlavní příjemce – [P] STRIX Chomutov, a.s.

IČ
27274535	Obchodní jméno
STRIX Chomutov, a.s.	
Kód organizační jednotky	Organizační jednotka	
Právní forma
POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob)	
Typ organizace
SP - Střední podnik	

Další účastník – [D] České vysoké učení technické v Praze

IČ
68407700	Obchodní jméno
České vysoké učení technické v Praze	
Kód organizační jednotky
21110	Organizační jednotka
Fakulta stavební	
Právní forma
VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů)	
Typ organizace
VO - Výzkumná organizace	

Další účastník – [D] INSET s.r.o.

IČ
03579727	Obchodní jméno
INSET s.r.o.	
Kód organizační jednotky	Organizační jednotka	
Právní forma
POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob)	
Typ organizace
SP - Střední podnik	

7.	Náklady
(uvedené údaje jsou v Kč, závazné parametry tučně v rámečku)

Projekt — CK04000144

Položka / rok	2023	2024	2025	2026	Celkem maximální výše	
Náklady projektu celkem	4 188 050	4 345 250	3 689 300	3 851 800	16 074 400	
Výše podpory	3 350 440	3 466 975	2 951 000	3 050 940	12 819 355	
Maximální intenzita podpory projektu	80 %	

Hlavní příjemce — [P] STRIX Chomutov, a.s.

Položka / rok	2023	2024	2025	2026	Celkem maximální výše	
Osobní náklady	583 440	673 200	583 440	583 440	2 423 520	
Subdodávky	0	0	0	0	0	
Ostatní přímé náklady	250 000	80 000	55 000	55 000	440 000	
Nepřímé náklady	208 360	188 300	159 610	159 610	715 880	
Náklady projektu celkem	1 041 800	941 500	798 050	798 050	3 579 400	
Výše podpory	703 215	611 975	468 000	478 800	2 261 990	
Způsob výpočtu režijních nákladů	Flat rate 25%	

Další účastník — [D] České vysoké učení technické v Praze

Položka / rok	2023	2024	2025	2026	Celkem maximální výše	
Osobní náklady	1 715 000	1 715 000	1 715 000	1 715 000	6 860 000	
Subdodávky	0	0	0	0	0	
Ostatní přímé náklady	250 000	260 000	230 000	200 000	940 000	
Nepřímé náklady	491 250	493 750	486 250	478 750	1 950 000	
Náklady projektu celkem	2 456 250	2 468 750	2 431 250	2 393 750	9 750 000	
Výše podpory	2 173 225	2 230 000	2 193 000	2 177 140	8 773 365	
Způsob výpočtu režijních nákladů	Flat rate 25%	

Další účastník — [D] INSET s.r.o.

Položka / rok	2023	2024	2025	2026	Celkem maximální výše	
Osobní náklady	387 000	523 000	284 000	434 000	1 628 000	
Subdodávky	0	0	0	0	0	
Ostatní přímé náklady	165 000	225 000	84 000	94 000	568 000	
Nepřímé náklady	138 000	187 000	92 000	132 000	549 000	
Náklady projektu celkem	690 000	935 000	460 000	660 000	2 745 000	
Výše podpory	474 000	625 000	290 000	395 000	1 784 000	
Způsob výpočtu režijních nákladů	Flat rate 25%	

8.	Další závazné parametry projektu