

**Nabídka**

**ZŠ Stupkova, Olomouc**

***Datum zpracování: 06.03.2023***

***Platnost nabídky: 31.05.2023***

***Zpracovala: Benešová - Re Marta*** [***benesova@consulta.cz***](mailto:benesova@consulta.cz)

***tel: 725 033 144***

**DOTYKOVÁ INTERAKTIVNÍ TABULE**

# Interaktivní dotyková keramická tabule 85" 16:10

* **Hybridní povrch tabule umožňuje psaní normálním popisovačem (stíratelným na sucho)**
* Rozměr tabule 189 x 122 cm
* Rozměry aktivní plochy 180 x 113 cm
* Keramický, magnetický povrch nejvyšší kvality, značky e3 810°
* Sendvičová konstrukce tabule s dřevotřískovým jádrem tloušťky maximálně 0,9 cm pro perfektní poměr odolnost / hmotnost
* Vysoce kvalitní pevný eloxovaný hliníkový rám s tmavě šedými rohy
* **Ovládání tabule lze použít prsty nebo pero**
* **Skutečně více dotykový systém – min. 20 současných dotyků (pro vysokou přesnost snímání)**
* Podpora technologie Plug and Play v systémech Windows, Mac OS X a Linux
* Aktivní optická dotyková IR technologie integrovaná v rámu tabule
* Připojení k počítači a napájení přes USB
* **Možnost doplnění nebo výměny křídel bez demontáže dotykové tabule**
* **Křídla se montují přímo na hliníkový rám tabule**
* **Záruka 2 roky na dotykový systém**
* **Záruka 25 let na povrch tabule**
* Možnost montáže na zeď nebo na zvedací stojan s projektorem
* **Výrobce má certifikaci FSC** – podporuje ekologicky šetrné obhospodařování lesů a napomáhá chránit ohrožené světové lesy

# Dvě keramická křídla

* Rozměry křídla 94 x122 cm
* **Možnosti : oboustranně zelená pro popis křídou**
* Vysoce odolný, dvouvrstvý keramický magnetický povrch nejvyšší kvality e3 810°
* Povrch je určený pro nejvyšší zatížení
* **Křídla od stejného výrobce jako tabule pro zajištění bezproblémového používání a záruky, instalovaná přímo na rám interaktivní tabule bez dalších rámů. Křídla se montují přímo na hliníkový rám tabule**
* **Záruka 25 let na povrch křídel**

# Instalace zvedacího stojanu a tabule, ozvučení

* Instalace u zákazníka v připravené učebně na holou zeď
* Stojan je do zdi kotven pomocí chemických kotev pro zajištění maximální bezpečnosti
* V rámci instalace bude provedena montáž **přípojného místa**, projektoru a propojení HDMI kabelem s počítačem, montáž připojení k PC včetně instalace veškerého dodaného SW. VGA a audio kabel na přání
* Kabely budou vedeny ve vkládacích lištách a celá instalace bude provedena dle platných norem
* Instalaci provedou technici s platným osvědčením dle elektrotechnické vyhlášky 50
* Součástí dodávky je krátké zaškolení, které následuje bezprostředně po instalaci

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena za Mj** | **Cena Mj s DPH** | **Dph** | **Množství** | **M.j.** | **Cena celkem** | **Cena celkem +**  **DPH** |
| Dotyková tabule - kompletní sestava | 87 044 Kč | 105 323 Kč | 21 | 4 | ks | 348 176 Kč | 421 293 Kč |
| **SLEVA** |  |  |  |  |  | **13 837 Kč** | **16 743 Kč** |
| demontáž stávajícíh tabulí | 1 100 Kč | 1 331 Kč | 21 | 4 | ks | 4 400 Kč | 5 324 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM** |  |  |  |  |  | **338 739 Kč** | **409 874 Kč** |

**Keramická křídla**

* 3x ZZ na křídu
* 1x BB na fix