|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CN | | | | | | | | |
| Dodavatel . EKOFILTR spol. s r.o.  Divnice 134  76321 Slavičín  IČ : 45467587 DIČ : CZ45467587  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obch. soudem v Brně, oddíl C, pod číslem vložky 1164. | | | | | | Objednávka2231211375  Zakázka  Popis dodávky  Způsob dopravy • DODÁVKA NA MÍSTO | | |
| Telefon •. 577 341 305 Fax : 577 343 424 E-mail :ekofiltr@ekofiltr.cz Www : vavw.ekofiltr.cz | | | | | | | | |
| Místo určení : |  | | Odběratel : Fakultní nemocnice Brno  Jihlavská 20  625 OO Brno  • 65269705 Dič  CZ65269705 | | | | | |
| Datum pořízení  Datum dodání  Termín dodání | 29.03.2023  21.04.2023 | |
| Číslo Název zboží | | | | |  | | Celkem s DPH  DPH % po slevě | |
| 1720x518x80 1.115 M, Al-gel Absolutní filtr rám Al profil - I příčka, minipleat 50 mm, těsnění gelové vstup, 2x ochranná mřížka   1. 305x305x68 1.115 M, Al Absolutní filtr   Al profil, minipleat 50 mm, těsnění PUR vstup, bez ochranných mřížek   1. 457x457x68 U15 M, Al Absolutní filtr   AI profil, minipleat 50 mm, těsnění PUR vstup, bez ochranných mřížek   1. 457x457x90 015 M, Al Absolutní filtr   AI profil, minipleat 58 mm, těsnění PUR vstup, bez ochranných mřížek   1. 520x520x68 U15 M, Al Absolutní filtr   Al profil, minipleat 50 mm, těsnění PUR vstup, bez ochranných mřížek   1. 520x520x90 1.115 M, Al Absolutní filtr   AI profil, minipleat 58 mm, těsnění PUR vstup, bez ochranných mřížek | | | | |  | | 21 116 082,56  21 8 682,96  21 4 198,70  21 2 259,07  21 6 824,40  21 2 459,93 | |
| Celkem | | | | |  | | 140 507,62 | |
| Celkem Kč | | 140 507,62 | | | |

