|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet**  |
| **S:** | 90 -5012 | VMP - VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU |
| **C:** | 07 | Nádrže nad Kolibiskami |
| **C:** | 11b | Stavební úpravy - Vícepráce |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **#** | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **65 915,52** |
| **1** | 132201210R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ | m3 | 52,80000 | 591,00 | 31 204,80 |
|  | 1,0\*0,8\*(24,7\*2+5,8\*2) |  | 48,80000 |  |  |
|  | 1,0\*0,8\*5,0 |  |  | 4,00000 |  |  |
| **2** | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 26,40000 | 10,00 | 264,00 |
| **3** | 175101201R00 | Obsyp objektů bez prohození sypaniny | m3 | 36,96000 | 716,00 | 26 463,36 |
|  | 52,8-15,84 |  |  | 36,96000 |  |  |
| **4** | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 15,84000 | 210,00 | 3 326,40 |
|  | 52,8-36,96 |  |  | 15,84000 |  |  |
| **5** | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 79,20000 | 15,00 | 1 188,00 |
| **6** | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 15,84000 | 58,00 | 918,72 |
| **7** | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 15,84000 | 11,00 | 174,24 |
| **8** | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 15,84000 | 150,00 | 2 376,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **2** | **Podkladní a vedléjší konstrukce** |  |  |  | **433 250,18** |
| **9** | 212810010RAC | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm | m | 66,00000 | 641,00 | 42 306,00 |
|  | 24,7\*2+5,8\*2+5,0 |  | 66,00000 |  |  |
| **10** | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | m2 | 158,40000 | 39,70 | 6 288,48 |
|  | (0,8\*2+0,4\*2)\*66,0 |  | 158,40000 |  |  |
| **11** | 69366198R | Geotextilie 300 g/m2 | m2 | 182,16000 | 61,90 | 11 275,70 |
|  | 158,4\*1,15 |  |  | 182,16000 |  |  |
| **12** | 216903111R00 | Otryskání ploch pískem, stěn | m2 | 150,00000 | 747,00 | 112 050,00 |
| **13** | 281606211R00 | Nízkotlaká injektáž tl. do 40 cm | m | 112,40000 | 2 325,00 | 261 330,00 |
|  | (22,7\*2+5,4\*2)\*2 |  | 112,40000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **6** | **Úpravy povrchu, podlahy** |  |  |  | **127 862,40** |
| **14** | 602022122RT1 | Omítka stěn sanační, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm | m2 | 29,10000 | 564,00 | 16 412,40 |
|  | (23,7\*2+5,4\*2)\*0,5 |  | 29,10000 |  |  |
| **15** | 601022121RT1 | Omítka stropů sanační, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm | m2 | 150,00000 | 743,00 | 111 450,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** |  |  |  | **218 200,50** |
| **16** | 631317215R00 | Řezání dilatační spáry hl. 0-150 mm, železobeton | m | 112,40000 | 223,50 | 25 121,40 |
|  | (22,7\*2+5,4\*2)\*2 |  | 112,40000 |  |  |
| **17** | 627991091R00 | Těsnění dilat.spár nádrží - bez dodávky | m | 112,40000 | 189,00 | 21 243,60 |
| **18** | 585500662R | Malta sanační hrubá na betonové konstrukce | kg | 505,00000 | 50,10 | 25 300,50 |
| **19** | 632413160R00 | Potěr, ruční zpracování, tl. 60 mm | m2 | 150,00000 | 949,00 | 142 350,00 |
| **20** | 632401925R00 | Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 60 mm | m2 | 150,00000 | 27,90 | 4 185,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **8** | **Trubní vedení** |  |  |  | **544,00** |
| **21** | 894432111R00 | Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm | kus | 1,00000 | 544,00 | 544,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **93** | **Dokončovací práce inženýrských staveb** |  |  |  | **29 786,00** |
| **22** | 931981011R00 | Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm | m | 112,40000 | 265,00 | 29 786,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **13 833,83** |
| **23** | 998144471R00 | Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m | t | 60,94200 | 227,00 | 13 833,83 |