-------------------------------------------------------------------------
                      Ji okna, dveře – Jiří Hašek 
-	obchodní zástupce firmy EUROSYSTÉM – eurookna, vchodové dveře 
-	obchodní zástupce firmy LIMA, Ri – plast.okna, vchod.dveře
-	obchodní zástupce firmy VELUX, ROTO – střešní okna dřevěná, plastová
-	obchodní zástupce firmy TRIDO ,HÖRMANN – garážová vrata
-	obchodní zástupce firmy PROALU,CLIMAX – stínící technika

    397 01 Písek ,xxxxx, mobil:xxxxxxxx, email: xxxxx@xxxxx
   -------------------------------------------------------------------------

Jméno:		  DBS Písek –  technik DBS Jan Maroušek	Tel. xxx xxx xxx
								Mail:  xxxxx@xxxxx

Místo realizace:	  Uhlík Petr					Tel. xxx xxx xxx – p. Uhlík
                                            					Tel: xxx xxx xxx – pí. Uhlíková
  	     		  xxxxx, Písek	         	    	 

    vyřizuje: Jiří Hašek
              tel: xxxxxxxxx

    Vážení obchodní přátelé,

         Dovolujeme si Vám,předložit  nabídku našich výrobků z profilového
    systému V E K A ,osazených celoobvodovým kováním M A C O a izolačním
    sklem  4-16-4 Ug=1.1W/m2K(pokud není uvedeno jinak).

    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
    Naše výrobky byly zkoušeny ve Zkušebně STV, MZLU v Brně ,

    autorizovanou osobou  209.Na základě těchto zkoušek bylo vydáno

    Prohlášení o shodě .
    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

        V případě, že Vás tato CN zaujme, volejte prosím tel.xxxxxxxx a 
    dohodněte si zaměření.                                                 

        Při jakémkoliv jednání o Vaší cenové nabídce ( zakázce ) uvádějte    
    prosím číslo nabídky ( zakázky ). Usnadníte nám tím vyhledání.           

    ————————————————————————————————————————————————————————————————————.————

      Věnujte prosím  mimořádnou pozornost textovému a technickému popisu   
            každé pozice. Na případné reklamace po podpisu této CN          
                              nebude brán zřetel                            

    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
    pol.          množství      popis                  cena/ks        celkem
                                                            Kč            Kč
    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

   1               1.00 ks       Uhlík

804.7

780.2

815.2

1500

2400

1

2

3

                                 barva : bílá
                                 kování: 2kř.OS levé
                                         2kř.O pravé štulp
                                         OS pravé
                                 výplň : 4-16-4 U=1,1(chrom.černý)
                                 křídlo: okenní*SOFT*80/70
                                 rám   : *SOFT*67/70
                                 rozměr: 2400/1500 mm
                                                     13.429,--     13.429,--

                                 Alternativa :
   1 alt.          1.00 ks       Uhlík

804.7

780.2

815.2

1500

2400

1

2

3

                                 barva : bílá
                                 kování: 2kř.OS levé
                                         2kř.O pravé štulp
                                         OS pravé
                                 výplň :
                                 4-12-4-12-4 U=0,7(chrom.černý)
                                 křídlo: okenní*SOFT*80/70
                                 rám   : *SOFT*67/70
                                 rozměr: 2400/1500 mm
                                                     16.548,-- (   16.548,--)

   2a              1.00 ks       Uhlík

725

725

1500

1450

1

2

                                 barva : bílá
                                 kování: 2kř.OS levé
                                         2kř.O pravé štulp
                                 výplň : 4-16-4 U=1,1(chrom.černý)
                                 křídlo: okenní*SOFT*80/70
                                 rám   : *SOFT*67/70
                                 rozměr: 1450/1500 mm
                                                      8.673,--      8.673,--

                   1.00 ks       spojka : T svisle
                                                        120,--        120,--

    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
    pol.          množství      popis                  cena/ks        celkem
                                                            Kč            Kč
    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                                 Alternativa :
   2a alt.         1.00 ks       Uhlík

725

725

1500

1450

1

2

                                 barva : bílá
                                 kování: 2kř.OS levé
                                         2kř.O pravé štulp
                                 výplň :
                                 4-12-4-12-4 U=0,7(chrom.černý)
                                 křídlo: okenní*SOFT*80/70
                                 rám   : *SOFT*67/70
                                 rozměr: 1450/1500 mm
                                                     10.502,-- (   10.502,--)

                   1.00 ks       spojka : T svisle
                                                        120,--        120,--

                                                  

   2b              1.00 ks       Uhlík

2150

800

1

                                 barva : bílá
                                 kování: OS pravé
                                 výplň : 4-16-4 U=1,1(chrom.černý)
                                 křídlo: okenní*SOFT*80/70
                                 rám   : *SOFT*67/70
                                 rozměr: 800 /2150 mm
                                                      6.539,--      6.539,--

                   1.00 ks       Balkonová pojistka bílá
                                                        334,--        334,--

                                 Alternativa :
   2b alt.         1.00 ks       Uhlík

2150

800

1

                                 barva : bílá
                                 kování: OS pravé
                                 výplň :
                                 4-12-4-12-4 U=0,7(chrom.černý)
                                 křídlo: okenní*SOFT*80/70
                                 rám   : *SOFT*67/70
                                 rozměr: 800 /2150 mm
                                                      7.981,-- (    7.981,--)

                   1.00 ks       Balkonová pojistka bílá
                                                        334,--        334,--

    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
    pol.          množství      popis                  cena/ks        celkem
                                                            Kč            Kč
    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                                 
   3               2.00 ks       Uhlík

604.7

580.2

615.2

1500

1800

1

2

3

                                 barva : bílá
                                 kování: 2kř.OS levé
                                         2kř.O pravé štulp
                                         OS pravé
                                 výplň : 4-16-4 U=1,1(chrom.černý)
                                 křídlo: okenní*SOFT*80/70
                                 rám   : *SOFT*67/70
                                 rozměr: 1800/1500 mm
                                                     11.887,--     23.774,--

                                 Alternativa :
   3 alt.          2.00 ks       Uhlík

604.7

580.2

615.2

1500

1800

1

2

3

                                 barva : bílá
                                 kování: 2kř.OS levé
                                         2kř.O pravé štulp
                                         OS pravé
                                 výplň :
                                 4-12-4-12-4 U=0,7(chrom.černý)
                                 křídlo: okenní*SOFT*80/70
                                 rám   : *SOFT*67/70
                                 rozměr: 1800/1500 mm
                                                     14.115,-- (   28.230,--)

Cenová nabídka – s dvojsklem

             Celková cena pozic                                  52.869 Kč
             Množstevní sleva     						     -2.643 Kč
		   Montáž, demontáž (vč. likvidace) a doprava          11.040 Kč
             Zendické začištění                                   9.900 Kč 
		   Vnitřní PVC parapety s montáží – bílé (okna)         2.264 Kč
	                     		    	 			   
             Součet                                              73.430 Kč
             DPH 15%                                             11.015 Kč	
             CELKOVÁ CENA:                                       84.445 Kč

Pokud by celá zakázky byla s trojsklem,
byla by cena o 11.849,- Kč vč. DPH 15% vyšší.

         Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem),    
    je  3cm  vysoký pětikomorový  podkladní, který zabraňuje prostupu 
    vlhkosti, úniku tepla a proudění vzduchu v parapetní rovině,  jehož 
    výška není součástí výše uvedených výrobních rozměrů. 
    
          Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu
    zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.          

  Vysvětlivky ke kování:                                                  
    OS               - otevíravé sklopné okno
    O                - otevíravé okno (
    S                - sklopné okno
    SP               - sklopně posuvné balkonové dveře
    2kř.OS(O)        - kování pro 2.křídlá okna bez středového sloupku
    VD               - vstupní dveře
    D                - balkonové dveře (kování jako vstupní dveře)
    klika-klika +FAB - balkonové dveře (oboustr.okenní klika +FAB nad klikou)

    - Tato cenová nabídka má platnost 1 měsíc.
    - Doprava výrobků je v ceně montáže.
    - Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.
    - Záruka na výrobky je 60 měsíců.
    - Termín dodání je nutno dohodnout individuálně s pracovníky obchodního
      oddělení.

    Pro hladký průběh dodávky si Vás dovolujeme upozornit na toto:
    1/V případě objednávky montážních prací je nutné předložit půdorysné a
      pohledové stavební výkresy pokud se jedná o novostavbu. Cena montáže
      je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule  bez přerušení
      cenová nabídka vinou stavební nepřipravenosti a ve smluvním termínu.
      Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek  zvýšení ceny
      montáže. Náklad na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový od-
      běr díla.
    2/V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky,
      nikoliv na funkčnost po zabudování.
    3/Po montáži a následujících zednických pracech objednatele je nutno za-
      bezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.
    4/Po montáži a následujících  zednických pracech je  objednatel povinnen
      odstranit z oken ochrannou polepovou folii, nejpozději však do 1měsíce
      ode dne montáže.
    5/Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby  objednatel provedl 1x za
      6 měsíců kompletní promazání.

    Montáží se rozumí :                                                     
      - zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě
      - demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů,
        venkovních parapetů (v případě že to zákazník požaduje) a odnos
        na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.)
      - zamontování výrobků do  připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění
        zapěnění spáry polyuretanovou pěnou)
      - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti
      - kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže

    Zednickým zapravením se rozumí :                                       
      - zapravení vnitřních špalet
      - zednic. zapravení zvenku = zařezání PUR pěny
      - montáž a demontáž venkovních parapetů není v ceně zednic. zapravení
        (pokud není individuálně nasmlouvána a není v ceně uvedené finanční
        kalkulace)
      - v ceně zednického zapravení není likvidace odpadu

    Likvidací odpadu se rozumí :                                            
      - odvoz rámů, křídel, suti

    Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků  předmětu CENOVÉ NABÍDKY
    popř. její doplnění a  upřesnění. Jakákoliv  změna v zadání  po uzavření
    Smlouvy o dílo ( Kupní smlouvy ) má za následek  posunutí smluvního ter-
    mínu a vyvolání vícenákladů.

    Potvrzení této cenové nabídky je  považováno za  závaznou objednávku
    ze strany objednatele a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo ( KS )

    Jiří Hašek                                 Za objednatele

    ...............................            .............................

Věříme, že Vás nabídka zaujala a těším se na spolupráci s Vámi.
Za firmu Ji okna, dveře s pozdravem Jiří Hašek.