**Sada automatických pipet**

* Set automatických pipet včetně stojánku na 4 pipety
* nastavitelné pipety manual air displacement
* pipety jsou plně autoklávovatelné
* manuální kovový odhazováč špiček
* kompatibilita špiček s plastovými špičkami pro pipety firmy Gilson
* v setu pipety o rozsahu: 0,1 - 2 µl, 2 - 20 µl, 20 - 200µl a 100 - 1000 ul
* v setu špičky DL10 TIPACK, D200 TIPACK, D1000 TIPACK
* plynule nastavitelné pipety s možností uzamčení pipetovaného objemu
* PIPETMAN L vyhovuje směrnici o používání nebezpečných látek 2015/863/E

