ŽENA, RŮŽE, PÍSEŇ, KOST - TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO PŘEDSTAVENÍ

1/ JEVIŠTĚ

Čistý prostor o rozměru 8 x 10 m. Výška stropu min. 6 m. Černý baletizol + mirelon o rozměru 8 x 8 m. Pokud divadlo nemá, přivezeme si vlastní. Pod baletizol si sami dáme vrstvu tenkého pěnového materiálu (tloušťka 1 cm).

2/ ZVUK

Kontakt: Karel Mařík, xxxxx

email: xxxxx

Monitory:

2x (1x stereo AUX post) v portále či na horizontu, dostatečně výkonné (stačí RCF ART 310 A apod.) Pokud budou 2 v portálech i 2 na horizontu z 2 x stereo post aux bude to dokonalé.  
  
PA A MONITORY NEZÁVISLÉ NA SOBĚ.  
Mixpult:  
ideálně digitální (SD11, M32 apod.)  
inputlist: 2 x Jack (stereo výstup z MAC či zvukovky)  
  
V případě nejasností mě neváhejte a volejte pro bližší info!

3/ SVĚTLA

Kontakt: Michal Bláha, xxxxx

email: xxxxx

8 x Ledwash (min. 250 w)

1 x stroboskop

3 x sunstrip

12 x PC 1 kw

6 x PAR64 CP62/61

hazer

follow spot (v režii)

sv. pult - Gma3 (vozíme vlastní)

Ostatní zajistí divadlo.

Rozkres umístění dle tech. Rideru.

4/ ZÁZEMÍ

Uzamykatelná šatna se 2 stoly, 5 židlemi, světlem a zrcadlem a 1 štendr na oblečení.

Dále pak 5 x neperlivou vodu a drobné občerstvení.

Možnost účinkujících využít sprchy.

V případě vícedenního hraní možnost praní kostýmů.

5/ PODPIS

v Trutnově, dne 24. 4. 2023