**ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY**

Inscenace**: HAPPY END**

**JEVIŠTĚ:**

* + - **hloubka -9,5 ( když méně jak 10m bude jiné rozložení kuchyně) nebo 6m na hloubku, ale mezi portály 9,5m**
    - **výška min. – 4m**
    - **alespoň 5 kusů praktikablů ( 2mx1mx40cm)**
* **ŠATNY: 2 šatny se sprchou a tekoucí teplou vodou**
* **K DISPOZICI NA MÍSTĚ:**
* **denní místnost pro technické složky**