**Příloha k objednávce úpravy zpracované projektové dokumentace v úrovni projektové dokumentace pro provádění stavby na 4.NP a 5. NP objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 ze dne 14. 4. 2023**

Stručný seznam změn dle místností:

M.Č. 4.02 - ZMĚNA NÁŠLAPNÉ VRSTVY V CHODBĚ (PVC ZMĚNĚNO NA KERAMICKOU DLAŽBU 30x30 cm)

 - ZMĚNA NÁŠLAPNÉ VRSTVY RAMPY T/70 A T/71 (PVC VYMĚNĚNO CEMENTOVOU

 PODLAHOVOU STĚRKU)

 - ZMĚNA KOTVENÍ ZÁBRADLÍ NA RAMPÁCH Z/08, Z/09, Z/10 (NOVĚ KOTVENÍ SHORA)

 - ZRUŠENÍ DVOU OCELOVÝCH PŘEKLADŮ V CHODBĚ (2x - 3x I160 - 2550)

 - ZRUŠENÍ SDK KASTLÍKU VZT (VZT PROVEDENA JAKO VIDITELNÁ S BÍLÝM NÁSTŘIKEM,

 SOUČÁST DODÁVKY VZT)

 - VYBOURÁNÍ PŘÍČEK U VSTUPU DO VÝTAHU (PŮVODNÍ MÍSTNOST 4.15, 4.16 PŘIDRUŽENA

 K CHODBĚ)

M.Č. 4.03 - NOVĚ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU (T/53)

M.Č. 4.04 - NOVÉ DVEŘE DO NOVÉHO OTVORU VČETNĚ PŘEKLADU (T/57)

M.Č. 4.08 - ZMĚNA VÝŠKY A ROZSAHU OBKLADU ZA UMYVADLEM NA 2170 mm (OBKLAD 10x10)

 - ZRUŠENÍ LOKÁLNÍHO OHŘEVU TUV, NAPOJENO NA CENTRÁLNÍ

 - ZRUŠENÍ SDK KASTLÍKU VZT (VZT PROVEDENA JAKO VIDITELNÁ S BÍLÝM NÁSTŘIKEM,

 SOUČÁST DODÁVKY VZT)

M.Č. 4.09 - DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM VČETNĚ NOVÉHO OTVORU S PŘEKLADEM (NAMÍSTO T/55 NOVĚ

 T/57)

 - ZRUŠENÍ SDK KASTLÍKU VZT (VZT PROVEDENA JAKO VIDITELNÁ S BÍLÝM NÁSTŘIKEM,

 SOUČÁST DODÁVKY VZT)

M.Č. 4.10 - SEDACÍ SCHODY ZRUŠENY

 - ZÁBRADLÍ (Z/11) U OKEN POSUNUTO PŘED OTVOR, NOVÁ SPECIFIKACE

 - ZMĚNA POZICE UMYVADLA A ÚPRAVA NA DVOJDŘEZ, NOVÁ SPECIFIKACE

 - ZRUŠENÍ LOKÁLNÍHO OHŘEVU TUV, NAPOJENO NA CENTRÁLNÍ

 - ZMĚNA VÝŠKY OBKLADU ZA UMYVADLEM NA 2670 mm (OBKLAD 10x10)

 - NOVÁ SPECIFIKACE DVOU TĚLES UT, JEDNO ZRUŠENO

M.Č. 4.11 - ZMĚNA POZICE UMYVADLA, NOVÁ SPECIFIKACE

 - ZMĚNA VÝŠKY OBKLADU ZA UMYVADLEM NA 2170 mm (OBKLAD 10x10)

M.Č. 4.12 - ZMĚNA UMYVADLA NA DVOJDŘEZ, NOVÁ SPECIFIKACE

 - ZRUŠENÍ LOKÁLNÍHO OHŘEVU TUV, NAPOJENO NA CENTRÁLNÍ

 - ZMĚNA VÝŠKY OBKLADU ZA UMYVADLEM NA 2670 mm (OBKLAD 10x10)

M.Č. 4.13 - ZMĚNA POZICE UMYVADLA, NOVÁ SPECIFIKACE

 - ZRUŠENÍ LOKÁLNÍHO OHŘEVU TUV, NAPOJENO NA CENTRÁLNÍ

 - ZMĚNA VÝŠKY OBKLADU ZA UMYVADLEM NA 2170 mm

 - ZRUŠENÍ DVEŘÍ DO PROSTORU POD SCHODIŠTĚ A ÚPRAVA SCHODIŠŤOVÉ STĚNY

 - POSUN DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI Č.4.14

M.Č. 4.15 - ZMĚNA POZICE UMYVADLA

 - ZRUŠENÍ LOKÁLNÍHO OHŘEVU TUV, NAPOJENO NA CENTRÁLNÍ

 - ZMĚNA VÝŠKY OBKLADU ZA UMYVADLEM NA 2170 mm

M.Č. 4.16 - ZMĚNA DISPOZICE SKLADU POD SCHODIŠTĚM

 - NOVÉ DVEŘE DO PROSTORU (T/53)

M.Č. 4.24 - REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI (TR/01)

 - NOVÉ DVEŘE DO MÍSTNOSTI, VČETNĚ VYBOURÁNÍ A PŘEKLADU 4x I160 - 1600 (T/64)

 - NOVÝ ROZSAH A SPECIFIKACE AKUSTICKÝCH OBKLADŮ STĚN A STROPU

 - NOVÉ POZICE KONCOVÝCH PRVKŮ ELEKTRO, ÚPRAVA POČTU A SPECIFIKACE

 - BÍLÝ NÁTĚR VIDITELNÝCH KROVOVÝCH KONSTRUKCÍ

 - POSÍLENÍ SDK STĚN V MÍSTĚ NAVRHOVANÝCH TABULÍ

M.Č. 5.01+5.07 - SLOUČENÍ MÍSTNOSTÍ, TZN. ZRUŠENÍ PŘÍČKY A DVEŘÍ (T/58)

 - NOVÁ NIKA A SESTAVA KUCHYŇSKÉ LINKY, KERAMICKÝ OBKLAD 10x10

M.Č. 5.02 - ZMENŠENÍ OKNA T/06 NA VÝŠKU 1000mm, PŘIDÁNO 1KS STŘEŠNÍHO OKNA -

 CELKEM 4ks (T/06)

 - NOVÁ SESTAVA KUCH. LINKY A KERAMICKÝ OBKLAD (OBKLAD 10x10)

M.Č. 5.06+5.08 - MÍSTNOSTI SLOUČENY, TZN. ZRUŠENÍ PŘÍČKY A DVEŘÍ (T/55), ODHALENÍ SLOUPKU

 KROVU

 - ROZŠÍŘENÍ MÍSTNOSTI SMĚREM K FASÁDĚ

M.Č. 5.09+5.10 - SLOUČENÍ MÍSTNOSTÍ, TZN. ZRUŠENÍ PŘÍČEK, ODHALENÍ SLOUPKU KROVU

- ZRUŠENÍ KUCH. LINKY

- UBOURÁNÍ KOMÍNU V MÍSTNOSTI

- ROZŠÍŘENÍ MÍSTNOSTI SMĚREM K FASÁDĚ

- ZMENŠENÍ OKEN T/04a, T/04b NA VÝŠKU 2180mm

- NOVÉ REVIZNÍ OTVORY DO NEVYUŽÍVANÉHO PŮDNÍHO PROSTORU

- NOVÉ POZICE KONCOVÝCH PRVKŮ ELEKTRO, ÚPRAVA POČTU A SPECIFIKACE

- BÍLÝ NÁTĚR VIDITELNÝCH KROVOVÝCH KONSTRUKCÍ

- ÚPRAVA TRASOVÁNÍ ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE

- NOVÁ SPECIFIKACE A POZICE TĚLES UT

Seznam výkresů dotčených změnami – revize „b“:

D.1.1.00b TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.01b PŮDORYS 4NP - BOURANÉ KONSTRUKCE

D.1.1.02b PŮDORYS 5NP, ŘEZ A-A - BOURANÉ KONSTRUKCE

D.1.1.03b PŮDORYS 4NP - NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

D.1.1.04b PŮDORYS 5NP - NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

D.1.1.05b PŘÍČNÉ ŘEZY A,B,C,D - NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

D.1.1.07b ZÁPADNÍ POHLED (DVORNÍ) - NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

D.1.1.16b TABULKA HSV A PSV

D.1.1.17b TABULKA VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

D.1.4.1.02b VODOVOD 4.NP

D.1.4.1.03b VODOVOD 5.NP

D.1.4.1.05b KANALIZACE 4.NP

D.1.4.1.06b KANALIZACE 5.NP

D.1.4.3.02b PŮDORYS 4.NP-VYTÁPĚNÍ

D.1.4.3.03b PŮDORYS 5.NP-VYTÁPĚNÍ

D.1.4.4.003b VÝPOČET OSVĚTLENÍ A KNIHA SVÍTIDEL

D.1.4.4.01b PŮDORYS 4.NP - SILNOPROUD

D.1.4.4.02b PŮDORYS 5.NP - SILNOPROUD

D.1.4.5.01b PŮDORYS 4.NP - SLABOPROUD

D.1.4.5.02b PŮDORYS 5.NP - SLABOPROUD