KRYCÍ LIST ROZPOČTU		
		REKAPITULACE :			
	ZAKÁZKA:	NMvP, MPV — Oprava šindelové střešní krytiny na objektech usedlost z Lezníku, výměnek ze Širokého Dolu (hospoda), vstupní objekt v expozičním areálu Veselý Kopec	
	Objednatel:  Národní muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm                  	
					                               	
	Zhotovitel:   JURÁŇ s.r.o., IČO 278 16 788, se sídlem č.p. 200, 755 01 Ústí                                                                              	
	4	 	 	612 950,00	741 669,50 Kč	
						
	 	CELKEM Veselý Kopec	612 950,00 Kč	741 669,50 Kč	

	 	CELKEM	612 950,00 Kč	741 669,50 Kč	

		V Rožnově pod Radhoštěm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     	06.04.2023	

		Vypracoval: xxxxx		

						
		ZAKÁZKA:			
						
NMvP, MPV — Oprava šindelové střešní krytiny na objektech usedlost z Lezníku, výměnek ze Širokého Dolu (hospoda), vstupní objekt v expozičním areálu Veselý Kopec	
		
	 	REKAPITULACE	 	 	 		
	 	 	Bez DPH	Včetně DPH		
	4	 	 	612 950,00 Kč	741 669,50 Kč		

							

							

	 	CELKEM	612 950,00 Kč	741 669,50 Kč		

S:	P865	NMvP, MPV — Oprava šindelové střešní krytiny na objektech usedlost z Lezníku, výměnek ze Širokého Dolu (hospoda), vstupní objekt v expozičním areálu Veselý Kopec									
O:	02	Veselý Kopec									
R:	1	Usedlost z Lezníku ,hospoda, Vstupní objekt									
															
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
															
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy	 	 	 	8 470,00   	 	10 248,70   	0,41		0				
1	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	70	121	8 470,00   	21	10 248,70   	0,41	0	0	800-3	RTS 19/ II	RTS 19/ II	
Díl:	762	Konstrukce tesařské	 	 	 	21 450,00   	 	8 228,00   	0,13		0				
5	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu 	m3	8	850	6 800,00   	21	8 228,00   	0,13	0	0	800-762	RTS 19/ II	RTS 19/ II	
		viditelné části krovu po demontáži krytiny : 		8											
5a	762911121R01	Latě  - dodávka včetně montáže  25% plochy	m2	50	165	8 250,00   									
5b	762911121R02	Výměna (oprava) závětrných lišt,  obložení štítů , říms	mb	20	320	6 400,00   									
Díl:	765	Krytiny tvrdé	 	 	 	535 900,00   	 	631 983,00   	5,52		3,6				
6	765361810R00	Demontáž šindelové krytiny do suti	m2	200	125	25 000,00   	21	30 250,00   	0	0,018	3,6	800-765	RTS 19/ II	RTS 19/ II	
7	765559121R00	Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele	m2	220	590	129 800,00   	21	157 058,00   	0,02	0	0	800-765	RTS 19/ II	RTS 19/ II	
8	60592122R	šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D	m2	220	1550	341 000,00   	21	412 610,00   	5,5	0	0	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II	
		200*1,1 ( 10% prořez)		218											
7a	765361810R00	Nároží , úžlabí , dvojité založení okapů	m2	16	850	13 600,00   									
9	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	%	5000	5,3	26 500,00   	21	32 065,00   	0	0	0	800-765	RTS 19/ II	RTS 19/ II	
		50 m vodorovně													
Díl:	783	Nátěry	 	 	 	35 680,00   	 	43 172,80   	0,03		0				
10	783781001R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobné	m2	200	158	31 600,00   	21	38 236,00   	0,03	0	0	800-783	RTS 19/ II	RTS 19/ II	
		protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům													
		Venkovní i vnitřní impregnační přípravek s dekorativními vlastnostmi k ochraně dřeva.Působí jako účinné hluboko penetrující napouštědlo a zároveň jako vrchní ochranný nátěr. Obsahuje biocidní přísady, které velmi účinně působí jako prevence proti veškerým biologickým škůdcům dřeva. Kombinace kvalitního pojiva, olejů a transparentních pigmentů vytváří z tohoto přípravku unikátní prostředek k dlouhodobé a všestranné ochraně dřeva v exteriéru. Dřevo neuzavírá,  umožňuje mu regulaci vlhkosti, nepraská a neloupe se. Po úplném zaschnutí je zcela bez zápachu. Odolává UV záření.													
															
		POUŽITÍ:													
		střešní šindele, podlahy, štíty, podhledy													
11	900      RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	12	340	4 080,00   	21	4 936,80   	0	0	0	Prav.M	RTS 19/ II	RTS 19/ II	
		Oprava  dřevěných konstrukcí		12											
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	 	 	 	11 450,00   	 	13 854,50   	0		0				
13	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	5	680	3 400,00   	21	4 114,00   	0	0	0	801-3	RTS 19/ II	RTS 19/ II	
14	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5	350	1 750,00   	21	2 117,50   	0	0	0	801-3	RTS 19/ II	RTS 19/ II	
15	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5	185	925,00   	21	1 119,25   	0	0	0	801-3	RTS 19/ II	RTS 19/ II	
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.													
16	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	250	16	4 000,00   	21	4 840,00   	0	0	0	801-3	RTS 19/ II	RTS 19/ II	
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5	275	1 375,00   	21	1 663,75   	0	0	0	801-3	RTS 19/ II	RTS 19/ II	
															
 	Celkem	 	 	 	 	612 950,00