

Příloha č. 1 - specifikace vozidel

Typ vozidla, které provádí přepravy:

**Vozidlo specializované přepravní společnosti** disponuje variantně (v návaznosti na report vytvořený restaurátorem): izolovanou skříňovou nástavbou nákladního prostoru, poIstrováním vnitřních stěn; úchytovým systémem pro fixaci exponátů, vzduchovými tlumiči; hydraulickou .zvedací plošinou; nepřetržitou (24- hodinovou) klimatizací nákladního prostoru s ukazatelem klimatu v kabině řidiče, klimatem v nákladním prostotu zaznamenávaném po celou dobu přepravy, elektronickým zabezpečovacím systémem nákladového prostoru, imobilizérem, GSM mobilním telefonem, GPS navigačním a vyhledávacím systémem s panikovou funkcí. Dle povahy exponátů jsou rozhodne NGP o technických parametrech vozidla a o doprovodu transportů ze strany bezpečnostní agentury nebo za doprovodu PČR.

**Vlastní vozidlo NGP -** vozidlo disponuje izolovanou skříňovou nástavbou nákladního prostoru, úchytovým systémem pro fixaci exponátů, nepřetržitou (24-hodinovou) klimatizací nákladního prostoru s ukazatelem klimatu v kabině řidiče, klima v nákladním prostotu je zaznamenáváno po celou dobu přepravy, imobilizérem, GSM mobilním telefonem, je v aktivním řešení implementace GPS navigační a vyhledávací systému s panikovou funkcí. Dle povahy exponátů jsou transporty realizovány s doprovodem ze strany bezpečnostní agentury nebo za doprovodu PČR.

UNIQA linka: +420 488 125 125 e-mail: info@uniqa.cz [www.uniqa.cz](http://www.uniqa.cz)
UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480,
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012