Priloha c. 1 SOD c. 641/2023 Oceneny soupis praci

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 786 300,30

21,00% 649 834,96 136 465,34

15,00% 0,00 0,00

207710SoD

Bystřice (Teplice - Humboldtovy sady) - kaverna ve dně - havárie

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

649 834,96

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 21

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 207710SoD

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

02 vedlejší náklady 203 300,00 245 993,00 STA

649 834,96 786 300,30

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

01 oprava kaverny 446 534,96 540 307,30

Bystřice (Teplice - Humboldtovy sady) - kaverna ve dně - havárie

25. 4. 2023

Strana 2 z 21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 446 534,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 446 534,96 21,00% 93 772,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 540 307,30

Bystřice (Teplice - Humboldtovy sady) - kaverna ve dně - havárie

01 - oprava kaverny

Strana 3 z 21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 446 534,96

1 - Zemní práce 83 089,36

21 - Úprava podloží a základové spáry 4 350,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 826,60

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 55 215,00

46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků 182 775,00

5 - Komunikace pozemní 5 000,00

96 - Bourání konstrukcí 7 500,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 2 808,00

997 - Přesun sutě 12 771,00

998 - Přesun hmot 78 200,00

01 - oprava kaverny

Bystřice (Teplice - Humboldtovy sady) - kaverna ve dně - havárie

Strana 4 z 21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 446 534,96

D 1 Zemní práce 83 089,36

1 K 1150000R1 Převedení vody potrubím + hrázkování - zřízení a odstranění KPL 1,000 29 000,00 29 000,00

PP Převedení vody potrubím + hrázkování - zřízení a odstranění

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz popis v TZ

včetně nutného čerpání po dobu výstavby"

2 K 1150000R3 Čerpací šachta 0,5 x 0,5 x 1m k odčerpávání vody - montáž a demontáž vč.opotřebení KUS 2,000 10 000,00 20 000,00

PP Čerpací šachta 0,5 x 0,5 x 1m k odčerpávání vody - montáž a demontáž vč.opotřebení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

v kaverně"

3 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně M3 2,450 1 450,00 3 552,50 CS ÚRS 2022 02

PP Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/122211101

VV B5 " ""dokopání do hl.35cm po odstranění cihelné dlažby"

VV C5 "výměra dle TZ"

VV A5 7\*0.35 2,450

4 K 1257033R1 Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl do 250 mm dno zpevněné kamenem M3 3,000 650,00 1 950,00

PP Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl do 250 mm dno zpevněné kamenem

VV B6 " ""naplaveniny"

VV C6 "výměra dle TZ"

VV A6 1+2 3,000

5 K 1611115R1 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu do 6 m nošením M3 5,450 680,00 3 706,00

PP Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu do 6 m nošením

VV B7 " ""výkop a naplaveniny"

VV C7 "dle pol.122251101 + 1257033R1"

VV A7 7\*0.35+3 5,450

6 K 1627000R1 Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy M3 5,450 1 200,00 6 540,00

PP Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč.uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV B8 " ""výkop a naplaveniny"

VV C8 "dle pol.122251101 + 129153101"

VV A8 7\*0.35+3.0 5,450

7 K 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně M3 0,500 600,00 300,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/174111102

VV B9 " ""zásyp kaverny štěrkem"

Bystřice (Teplice - Humboldtovy sady) - kaverna ve dně - havárie

01 - oprava kaverny

Strana 5 z 21

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C9 "výměra dle TZ"

VV A9 0.5 0,500

8 K 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 1,000 590,00 590,00 CS ÚRS 2022 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/58343959

VV B14 " ""zásyp kaverny štěrkem"

VV C14 "výměra dle TZ"

VV A14 1 1,000

9 K 184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m KUS 1,000 700,00 700,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/184818231

VV B13 " ""u nově vysazeného stávajícího stromu"

VV A13 1 1,000

10 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně M2 84,000 15,00 1 260,00 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/181951111

VV B12 " ""pod ohumusování"

VV A12 84 84,000

11 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně M2 84,000 90,00 7 560,00 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/181351003

12 K 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 6,300 1 050,00 6 615,00 CS ÚRS 2022 02

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/10364101

VV A2 " "84\*0.05\*1.5 6,300

13 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 84,000 10,00 840,00 CS ÚRS 2022 02

PP Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/181411121

14 K 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 4,326 110,00 475,86 CS ÚRS 2022 02

PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/00572100

VV A1 " "84\*0.05\*1.03 4,326

D 21 Úprava podloží a základové spáry 4 350,00

15 K 212751103 Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 M 15,000 290,00 4 350,00 CS ÚRS 2022 02

PP Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/212751103

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

včetně podsypu a obsypu štěrkem fr.16mm cca 0,3 x 0,3m"

VV B15 " ""ve dně"

VV A15 15 15,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 826,60

16 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 1,914 6 900,00 13 206,60 CS ÚRS 2022 02

PP Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/321311116

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

beton C30/37 XF3"

VV D17 " ""dobetonování spáry mezi"

VV E17 "stabilizačním prahem a cihelnou dlažbou"

VV A17 2\*4.50\*0.30\*0.35 0,945

VV F17 "přechod mezi dnem A17 stěnou - klín"

Strana 6 z 21

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B17 0.25\*0.25/2\*15.50\*2 0,969

VV C17 "Celkem: "A17+B17 1,914

17 K 310218811 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl přes 0,25 do 1 m2 M3 0,216 7 500,00 1 620,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl přes 0,25 do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/310218811

VV B16 " ""zazdění otvorů pro zavázání kamenných prahů"

VV C16 "v.č.5"

VV A16 0.60\*0.60\*0.30\*0.5\*4 0,216

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 55 215,00

18 K 451316121 Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37 tl do 100 mm M2 62,100 550,00 34 155,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37 tl do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/451316121

VV B18 " ""pod dlažbu z lomového kamene"

VV C18 "v.č.5"

VV A18 4.50\*13.80 62,100

19 K 452218142 Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu M3 3,240 6 500,00 21 060,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/452218142

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

kámen žula na MC10"

VV B19 " ""v.č.5"

VV A19 0.60\*0.60\*4.50\*2 3,240

D 46 Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků 182 775,00

20 K 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm M2 62,100 2 750,00 170 775,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/465513227

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

kámen žula

na MC10, spárování MC25"

VV B21 " ""v.č.5"

VV A21 4.50\*13.80 62,100

21 K 4600000R1 Kamenická úprava tvaru kamene pro kamennou dlažbu a práh KČ 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Kamenická úprava tvaru kamene pro kamennou dlažbu a práh

D 5 Komunikace pozemní 5 000,00

22 K 5800000R1 Obnova konstrukce dlažby vč.podkladu v místě čerpacích jímek KUS 2,000 2 500,00 5 000,00

PP Obnova konstrukce dlažby vč.podkladu v místě čerpacích jímek

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

každá konstrukce do 1m2"

D 96 Bourání konstrukcí 7 500,00

23 K 961031411 Bourání základů cihelných na MC M3 3,000 2 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání základů cihelných na MC

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/961031411

VV B23 " ""odstranění nepevných zbytků cihelné dlažby"

VV C23 "výměra dle TZ"

VV A23 3 3,000

Strana 7 z 21

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 2 808,00

24 K 973021511 Vysekání výklenků ve zdivu z kamene pl přes 0,25 m2 M3 0,216 13 000,00 2 808,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vysekání výklenků ve zdivu z kamene pl přes 0,25 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/973021511

VV B24 " ""vybourání kamenného zdiva"

VV C24 "pro zavázání prahů"

VV D24 "v.č.5"

VV A24 0.60\*0.60\*0.30\*4\*0.50 0,216

D 997 Přesun sutě 12 771,00

25 K 9970132R1 Vnitrostaveništní doprava suti v do 6 m a vodorovně do 100m ručně T 5,940 950,00 5 643,00

PP Vnitrostaveništní doprava suti v do 6 m a vodorovně do 100m ručně

26 K 9970000R1 Odvoz vybourané suti (cihly, kámen) na skládku vč.poplatku dle platné legislativy T 5,940 1 200,00 7 128,00

PP Odvoz vybourané suti (cihly, kámen) na skládku vč.poplatku dle platné legislativy

VV A25 " "5.94 5,940

D 998 Přesun hmot 78 200,00

27 K 161111522 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením M3 42,500 740,00 31 450,00 CS ÚRS 2022 02

PP Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/161111522

VV B27 " ""srovnatelně pro svislé spuštění nového materiálu"

VV C27 "do otvoru u kaverny"

VV A27 85/2.0 42,500

28 K 162211221 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 M3 42,500 550,00 23 375,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/162211221

VV B28 " ""srovnatelně pro přemístění nového materiálu"

VV C28 "ke kaverně"

VV D28 "celkem do 20m"

VV A28 85/2.0 42,500

29 K 162211229

Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy

těžitelnosti III skupiny 6 a 7

M3 42,500 550,00 23 375,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/162211229

VV B29 " ""srovnatelně pro přemístění nového materiálu"

VV C29 "ke kaverně"

VV D29 "celkem do 20m"

VV A29 85/2.0 42,500

Strana 8 z 21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 203 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 203 300,00 21,00% 42 693,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 245 993,00

Bystřice (Teplice - Humboldtovy sady) - kaverna ve dně - havárie

02 - vedlejší náklady

Strana 9 z 21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 203 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 203 300,00

02 - vedlejší náklady

Bystřice (Teplice - Humboldtovy sady) - kaverna ve dně - havárie

Strana 10 z 21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 203 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 203 300,00

1 K 0130000R1 Aktualizace havarijního a povodňového plánu KČ 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Aktualizace havarijního a povodňového plánu

2 K 0130000R2 Pasportizace místa stavby a staveniště (foto, video, za přítomnosti investora) KČ 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Pasportizace místa stavby a staveniště (foto, video, za přítomnosti investora)

3 K 0130000R3 Projektová dokumentace skutečného provedení - 2x tištěné paré + 1x CD ve formátu dwg KČ 1,000 19 500,00 19 500,00

PP Projektová dokumentace skutečného provedení - 2x tištěné paré + 1x CD ve formátu dwg

4 K 0210000R1 Zařízení staveniště - buňka, TOI, kontejner na odpad, provizorní oplocení KČ 1,000 15 900,00 15 900,00

PP Zařízení staveniště - buňka, TOI, kontejner na odpad, provizorní oplocení

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

včetně oplocení a vjezdových vrat

zřízení a odstranění

včetně uvedení pozemku do původního stavu"

5 K 0210000R3 Zajištění elektro z mobilního zdroje KČ 1,000 12 500,00 12 500,00

PP Zajištění elektro z mobilního zdroje

6 K 0210000R4 Dovoz vody KČ 1,000 6 500,00 6 500,00

PP Dovoz vody

7 K 0300000R2 Dopravní opatření po dobu výstavby KČ 1,000 14 900,00 14 900,00

PP Dopravní opatření po dobu výstavby

8 K 0300000R4 Čištění vozidel při výjezdu ze stavby KČ 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Čištění vozidel při výjezdu ze stavby

9 K 0630020R1 Práce ve ztížených podmínkách KČ 1,000 85 000,00 85 000,00

PP Práce ve ztížených podmínkách

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

v místě stávajícího vlezu do KP:

- žebřík do koryta

- větrání stávajícím vlezem

- práce v ochranném pásmu vodního toku

- práce v podzemí, nad vodou, ve výškách

- práce na kluzkém povrchu"

10 K 0630000R2 Bezpečnostní opatření KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Bezpečnostní opatření

Bystřice (Teplice - Humboldtovy sady) - kaverna ve dně - havárie

02 - vedlejší náklady

Strana 11 z 21

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

např.žebřík do krytého profilu

opatření proti pádu osob"

11 K 0630000R5 Provedení opatření k zamezení znečištění vod KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Provedení opatření k zamezení znečištění vod

12 K 0910000R1 Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

Strana 12 z 21

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 25. 4. 2023

Kód Popis MJ Výměra

01 oprava kaverny

A1 A1 4,326

A1 " "84\*0.05\*1.03 4,326

A12 A12 84,000

B12 " ""pod ohumusování" 0,000

A12 84 84,000

A13 A13 1,000

B13 " ""u nově vysazeného stávajícího stromu" 0,000

A13 1 1,000

A14 A14 1,000

B14 " ""zásyp kaverny štěrkem" 0,000

C14 "výměra dle TZ" 0,000

A14 1 1,000

A15 A15 15,000

B15 " ""ve dně" 0,000

A15 15 15,000

A16 A16 0,216

B16 " ""zazdění otvorů pro zavázání kamenných prahů" 0,000

C16 "v.č.5" 0,000

A16 0.60\*0.60\*0.30\*0.5\*4 0,216

A17 A17 0,945

D17 " ""dobetonování spáry mezi" 0,000

E17 "stabilizačním prahem a cihelnou dlažbou" 0,000

A17 2\*4.50\*0.30\*0.35 0,945

Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 1,914

A18 A18 62,100

B18 " ""pod dlažbu z lomového kamene" 0,000

207710SoD

Bystřice (Teplice - Humboldtovy sady) - kaverna ve dně - havárie

Strana 13 z 21

Kód Popis MJ Výměra

C18 "v.č.5" 0,000

A18 4.50\*13.80 62,100

A19 A19 3,240

B19 " ""v.č.5" 0,000

A19 0.60\*0.60\*4.50\*2 3,240

A2 A2 6,300

A2 " "84\*0.05\*1.5 6,300

A21 A21 62,100

B21 " ""v.č.5" 0,000

A21 4.50\*13.80 62,100

A23 A23 3,000

B23 " ""odstranění nepevných zbytků cihelné dlažby" 0,000

C23 "výměra dle TZ" 0,000

A23 3 3,000

A24 A24 0,216

B24 " ""vybourání kamenného zdiva" 0,000

C24 "pro zavázání prahů" 0,000

D24 "v.č.5" 0,000

A24 0.60\*0.60\*0.30\*4\*0.50 0,216

A25 A25 5,940

A25 " "5.94 5,940

A27 A27 42,500

B27 " ""srovnatelně pro svislé spuštění nového materiálu" 0,000

C27 "do otvoru u kaverny" 0,000

A27 85/2.0 42,500

A28 A28 42,500

B28 " ""srovnatelně pro přemístění nového materiálu" 0,000

C28 "ke kaverně" 0,000

D28 "celkem do 20m" 0,000

A28 85/2.0 42,500

A29 A29 42,500

B29 " ""srovnatelně pro přemístění nového materiálu" 0,000

C29 "ke kaverně" 0,000

D29 "celkem do 20m" 0,000

Strana 14 z 21

Kód Popis MJ Výměra

A29 85/2.0 42,500

A5 A5 2,450

B5 " ""dokopání do hl.35cm po odstranění cihelné dlažby" 0,000

C5 "výměra dle TZ" 0,000

A5 7\*0.35 2,450

A6 A6 3,000

B6 " ""naplaveniny" 0,000

C6 "výměra dle TZ" 0,000

A6 1+2 3,000

A7 A7 5,450

B7 " ""výkop a naplaveniny" 0,000

C7 "dle pol.122251101 + 1257033R1" 0,000

A7 7\*0.35+3 5,450

A8 A8 5,450

B8 " ""výkop a naplaveniny" 0,000

C8 "dle pol.122251101 + 129153101" 0,000

A8 7\*0.35+3.0 5,450

A9 A9 0,500

B9 " ""zásyp kaverny štěrkem" 0,000

C9 "výměra dle TZ" 0,000

A9 0.5 0,500

B12 B12 0,000

B12 " ""pod ohumusování" 0,000

B13 B13 0,000

B13 " ""u nově vysazeného stávajícího stromu" 0,000

B14 B14 0,000

B14 " ""zásyp kaverny štěrkem" 0,000

B15 B15 0,000

B15 " ""ve dně" 0,000

B16 B16 0,000

B16 " ""zazdění otvorů pro zavázání kamenných prahů" 0,000

B17 B17 0,969

F17 "přechod mezi dnem A17 stěnou - klín" 0,000

B17 0.25\*0.25/2\*15.50\*2 0,969

Strana 15 z 21

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 M3 1,914

B18 B18 0,000

B18 " ""pod dlažbu z lomového kamene" 0,000

B19 B19 0,000

B19 " ""v.č.5" 0,000

B21 B21 0,000

B21 " ""v.č.5" 0,000

B23 B23 0,000

B23 " ""odstranění nepevných zbytků cihelné dlažby" 0,000

B24 B24 0,000

B24 " ""vybourání kamenného zdiva" 0,000

B27 B27 0,000

B27 " ""srovnatelně pro svislé spuštění nového materiálu" 0,000

B28 B28 0,000

B28 " ""srovnatelně pro přemístění nového materiálu" 0,000

B29 B29 0,000

B29 " ""srovnatelně pro přemístění nového materiálu" 0,000

B5 B5 0,000

B5 " ""dokopání do hl.35cm po odstranění cihelné dlažby" 0,000

B6 B6 0,000

B6 " ""naplaveniny" 0,000

B7 B7 0,000

B7 " ""výkop a naplaveniny" 0,000

B8 B8 0,000

B8 " ""výkop a naplaveniny" 0,000

B9 B9 0,000

B9 " ""zásyp kaverny štěrkem" 0,000

C14 C14 0,000

C14 "výměra dle TZ" 0,000

C16 C16 0,000

C16 "v.č.5" 0,000

C17 C17 1,914

C17 "Celkem: "A17+B17 1,914

Strana 16 z 21

Kód Popis MJ Výměra

C18 C18 0,000

C18 "v.č.5" 0,000

C23 C23 0,000

C23 "výměra dle TZ" 0,000

C24 C24 0,000

C24 "pro zavázání prahů" 0,000

C27 C27 0,000

C27 "do otvoru u kaverny" 0,000

C28 C28 0,000

C28 "ke kaverně" 0,000

C29 C29 0,000

C29 "ke kaverně" 0,000

C5 C5 0,000

C5 "výměra dle TZ" 0,000

C6 C6 0,000

C6 "výměra dle TZ" 0,000

C7 C7 0,000

C7 "dle pol.122251101 + 1257033R1" 0,000

C8 C8 0,000

C8 "dle pol.122251101 + 129153101" 0,000

C9 C9 0,000

C9 "výměra dle TZ" 0,000

D17 D17 0,000

D17 " ""dobetonování spáry mezi" 0,000

D24 D24 0,000

D24 "v.č.5" 0,000

D28 D28 0,000

D28 "celkem do 20m" 0,000

D29 D29 0,000

D29 "celkem do 20m" 0,000

E17 E17 0,000

E17 "stabilizačním prahem a cihelnou dlažbou" 0,000

F17 F17 0,000

F17 "přechod mezi dnem A17 stěnou - klín" 0,000

Strana 17 z 21

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena \* Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta