|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** | | | | |
| **Příloha č.1 Smlouvy 1-2023 na Opravu kanalizace a opravu pozemní komunikace,** | | | | |
| **úpravy povrchu** |  |  |  |  |
| **Popis prací, dodávek** | **MJ** | **Množství** | **Cena za MJ** | **Celkem bez DPH** |
| **Zemní práce** | | | | |
| Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, o tl. Vrstvy přes 200 do 300 mm s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek | m2 | 142,00 | 85,54 | 12 146,68 |
| Odstranění podkladů nebo krytů živičných o tl. Vrstvy přes 50 do 100 mm s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek | m2 | 142,00 | 65,30 | 9 272,60 |
| Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny | m3 | 110,26 | 328,00 | 36 165,28 |
| Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem strojně | m3 | 3,00 | 570,00 | 1 710,00 |
| Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 20,00 | 199,00 | 3 980,00 |
| Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 20,00 | 149,00 | 2 980,00 |
| Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny o objemu po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 10 000 m | m3 | 25,92 | 633,00 | 16 407,36 |
| Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení a odstranění | m | 10,00 | 115,00 | 1 150,00 |
| Štěrkopísek netříděný | t | 60,00 | 450,00 | 27 000,00 |
| Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 100,26 | 168,00 | 16 843,68 |
| Odkopávky pro obrubníky a žlabovnice v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně | m3 | 15,00 | 229,00 | 3 435,00 |
| Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150 | kus | 7,00 | 260,00 | 1 820,00 |
| přechod kanalizační KG kamenina-plast bez těsnění DN 160 | kus | 7,00 | 497,00 | 3 479,00 |
| Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200 | kus | 2,00 | 283,00 | 566,00 |
| přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200 | kus | 2,00 | 1 604,00 | 3 208,00 |
| Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250 | kus | 3,00 | 314,00 | 942,00 |
| Montáž kanalizačního potrubí DN 160 z PVC těsněné gumovým kroužkem do stávajícího potrubí DN 300 | m | 15,00 | 356,00 | 5 340,00 |
| trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4 | m | 15,00 | 389,00 | 5 835,00 |
| těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 3,00 | 430,00 | 1 290,00 |
| dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60 monolitické | kus | 1,00 | 10 910,00 | 10 910,00 |
| Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm | kus | 1,00 | 3 110,00 | 3 110,00 |
| skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm | kus | 1,00 | 4 950,00 | 4 950,00 |
| Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000 | *kus* | *1,00* | 1 590,00 | 1 590,00 |
| kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm | kus | 1,00 | 3 682,00 | 3 682,00 |
| Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1,00 | 1 180,00 | 1 180,00 |
| poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání | kus | 1,00 | 4 972,00 | 4 972,00 |
| Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 15 m | m | 15,00 | 50,00 | 750,00 |
| **OPRAVA POZEMNÍ KOMUNIKACE A ÚPRAVY POVRCHU** | | | | |
| Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 10,00 | 456,00 | 4 560,00 |
| Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm 5 t | t | 5,00 | 6 080,00 | 30 400,00 |
| Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 470 m2 | m2 | 470,00 | 733,19 | 344 599,30 |
| Kladení velkoformátové betonové dlažby 20 m2 tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 | m2 | 20,00 | 511,00 | 10 220,00 |
| dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm 20,6 m2 | m2 | 20,60 | 559,00 | 11 515,40 |
| zemina zahradní 10t | t | 10,00 | 602,00 | 6 020,00 |
| Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 12 m | m | 12,00 | 160,00 | 1 920,00 |
| Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 46,00 | 399,00 | 18 354,00 |
| obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 46,92 | 284,00 | 13 325,28 |
| Osazení odvodňovacího betonového žlabu šířky přes 200 mm | m | 30,00 | 859,00 | 25 770,00 |
| žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm | kus | 90,00 | 172,00 | 15 480,00 |
| **Nabídková cena celkem bez DPH 15 %** |  |  |  | **666 878,58** |
| DPH 15 % |  |  |  | 100 031,79 |
| Nabídková cena celkem včetně DPH 15 % |  |  |  | 766 910,37 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| V Horšovském Týně 11.04.2023 |  |  |  |  |