|  |
| --- |
| **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**  |
| **Příloha č.1 Smlouvy 1-2023 na Opravu kanalizace a opravu pozemní komunikace,**  |
| **úpravy povrchu** |  |  |   |   |
| **Popis prací, dodávek** | **MJ** | **Množství** | **Cena za MJ** | **Celkem bez DPH** |
| **Zemní práce** |
| Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, o tl. Vrstvy přes 200 do 300 mm s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek | m2 | 142,00 |  85,54  |  12 146,68  |
| Odstranění podkladů nebo krytů živičných o tl. Vrstvy přes 50 do 100 mm s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek | m2 | 142,00 |  65,30  |  9 272,60  |
| Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny | m3 | 110,26 |  328,00  |  36 165,28  |
| Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem strojně | m3 | 3,00 |  570,00  |  1 710,00  |
| Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 20,00 |  199,00  |  3 980,00  |
| Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | 20,00 |  149,00  |  2 980,00  |
| Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny o objemu po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 10 000 m | m3 | 25,92 |  633,00  |  16 407,36  |
| Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení a odstranění | m | 10,00 |  115,00  |  1 150,00  |
| Štěrkopísek netříděný | t | 60,00 |  450,00  |  27 000,00  |
| Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 100,26 |  168,00  |  16 843,68  |
| Odkopávky pro obrubníky a žlabovnice v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně | m3 | 15,00 |  229,00  |  3 435,00  |
| Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150 | kus | 7,00 |  260,00  |  1 820,00  |
| přechod kanalizační KG kamenina-plast bez těsnění DN 160  | kus | 7,00 |  497,00  |  3 479,00  |
| Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200 | kus | 2,00 |  283,00  |  566,00  |
| přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200  | kus | 2,00 |  1 604,00  |  3 208,00  |
| Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250 | kus | 3,00 |  314,00  |  942,00  |
| Montáž kanalizačního potrubí DN 160 z PVC těsněné gumovým kroužkem do stávajícího potrubí DN 300 | m | 15,00 |  356,00  |  5 340,00  |
| trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4 | m | 15,00 |  389,00  |  5 835,00  |
| těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000  | kus | 3,00 |  430,00  |  1 290,00  |
| dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60 monolitické | kus | 1,00 |  10 910,00  |  10 910,00  |
| Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm | kus | 1,00 |  3 110,00  |  3 110,00  |
| skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm | kus | 1,00 |  4 950,00  |  4 950,00  |
| Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000 | *kus* | *1,00* |  1 590,00  |  1 590,00  |
| kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm | kus | 1,00 |  3 682,00  |  3 682,00  |
| Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1,00 |  1 180,00  |  1 180,00  |
| poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání | kus | 1,00 |  4 972,00  |  4 972,00  |
| Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 15 m | m | 15,00 |  50,00  |  750,00  |
| **OPRAVA POZEMNÍ KOMUNIKACE A ÚPRAVY POVRCHU** |
| Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 10,00 |  456,00  |  4 560,00  |
| Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm 5 t | t | 5,00 |  6 080,00  |  30 400,00  |
| Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 470 m2 | m2 | 470,00 |  733,19  |  344 599,30  |
| Kladení velkoformátové betonové dlažby 20 m2 tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 | m2 | 20,00 |  511,00  |  10 220,00  |
| dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm 20,6 m2 | m2 | 20,60 |  559,00  |  11 515,40  |
| zemina zahradní 10t | t | 10,00 |  602,00  |  6 020,00  |
| Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 12 m | m | 12,00 |  160,00  |  1 920,00  |
| Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 46,00 |  399,00  |  18 354,00  |
| obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 46,92 |  284,00  |  13 325,28  |
| Osazení odvodňovacího betonového žlabu šířky přes 200 mm | m | 30,00 |  859,00  |  25 770,00  |
| žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm | kus | 90,00 |  172,00  |  15 480,00  |
| **Nabídková cena celkem bez DPH 15 %** |  |  |  |  **666 878,58**  |
| DPH 15 % |   |   |   |  100 031,79  |
| Nabídková cena celkem včetně DPH 15 % |   |   |   |  766 910,37  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| V Horšovském Týně 11.04.2023 |  |  |  |  |