**Petra Vítková**

**Zvolenov 549, 751 01, Tovačov**

**IČO 17698782**

**Max.yber@seznam.cz**

Úsek provozu

**Vlastivědné muzeum v Olomouci**

náměstí Republiky 5

779 00 Olomouc

+420 585 515 111

vmo@vmo.cz | www.vmo.cz

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Datum 23.5.2023

**Věc: Objednávka č. 36/2023**

Objednávám u Vás dodělání izolací dle nabídky zpracované dle požadavku. Jedná se o provedení svislých izolací v rámci stavby na objektu VMO nám. Republiky.

NOP izolace

Asfaltová lepenka modifikovaná

Gumoasfaltová penetrace

Čištění podkladu

Spojovací materiál

Doprava, manipulace, úklid

Práce - 3 osoby/3dny

Předpokládaný objem výkopu: 38,15m3

Ruční výkopové práce bez odvozu zeminy

Ruční zásyp zeminy s hutněním

Ruční zemní úklidové práce, přesun hmot, doprava a manipulace

Částka do 145 000,- Kč s DPH

Platba bude uskutečněna bezhotovostním převodem fakturou. Fakturační údaje jsou:

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, Olomouc, 771 73, IČO: 00100609.

 Vedoucí provozu

 Ing. Jiří KOCH

Objednávka potvrzena 25. 5. 2023

- V rámci II. etapy byly přednostně provedeny kopané sondy za cílem zjištění stávajícího stavu spodní stavby – zdiva terasy atria.

- Následně bylo zjištěno, že z delší strany půdorysu atria se u obvodového zdiva nachází cihelná ochranná přizdívka z cihel plných, za níž se nachází svislá živičná izolace proti vodě. Na tuto izolaci bude nutné navázat novou živičnou izolací proti vodě natavené od nové vodorovné izolace proti vodě provedené v rámci I. etapy a dále až ke stávající svislé izolaci proti vodě, současně přetažená a natavená přes nalezené stávající skryté zdivo z CP v úrovni 1.P.P. Jako ochrana bude tato izolace doplněna nopovou izolací, která bude vyvedena cca 300 mm až za svislou část tohoto skrytého zdiva. O tomto postupu je uveden zápis ve stavebním deníku. Současně je pořízena fotodokumentace.

Při zemních výkopových pracech bylo nalezeno pod malou vrstvou ornice značné množství stavebního odpadu (cihly, beton, suť, teraco).

- Stejná situace byla zjištěna i po provedení kopané lokální sondy z kratší strany půdorysu terasy atria.

Naceněno:

na základě včerejšího jednání, dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku svislých izolací v rámci stavby na objektu VMO nám. Republiky.

Cenová nabídka:
Předpokládané délkové metry izolace: 25,0m

NOP izolace: 561,-/m2

Asfaltová lepenka modifikovaná: 336,-/m2
Gumoasfaltová penetrace: 53,-/m2
Čištění podkladu: 90,-/m2

Spojovací materiál: 3000,-/kpl

Doprava, manipulace, úklid: 7000,-/soub.

Práce - 3 osoby/3dny: 34093,-

Předpokládaná celková cenová nabídka: 70.093, - včetně DPH
Předpokládaný termín realizace 04/2023.

Cenová nabídka:
Předpokládaný objem výkopu: 38,15m3
Ruční výkopové práce bez odvozu zeminy: 990,-/m3
Ruční zásyp zeminy s hutněním: 790,-/m3
Ruční zemní úklidové práce, přesun hmot, doprava a manipulace: 7.000,-

Celková cenová nabídka: 74.907,- včetně DPH

Předpokládaný termín realizace 04/2023
Cena komplet 145 000 s DPH