ARCTSS Čeleda s.r.o.
PRODEJ * SERVIS * MONTÁŽ
CHLADÍCÍCH ZAŘÍZENÍ .KLIMATIZACÍ,
TEPELNÝCH ČERPADEL A VZT
Fryštátská 901/5, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá
tel.: 596 440 231, 596 440 568, mobil: 
e-mail: celeda.arctis@volny.cz www.arctis.cz
Technická a cenová nabídka služeb 2023
č. 2/06/03/2023 Pe
pro:
NsP Havířov s.o.

Dělnická 1132/24
tel.: 
od :
ARCTIS Čeleda s.r.o. Fryštátská 901/5 Havířov - Pr. Suchá tel.: 
Věc:
Dodávka, demontáž a montáž klimatizační technologie Sinclair pro místnost laboratoř OKB „imunologie" v objektu NsP Havířov.
Sinclair
klimatizační technologie značky Sinclair - DC Inverter chladivo R 32

Klimatizační technologie - Sinclair ( pod stropní jednotka )
A. klimatizační technologie Sinclair ASGE - 30 BI
výkon chlazení / topení 8,5/8,8 kW, energ. účinnost A++
klimatizační technologie Sinclair ASF - 30 BI
výkon chlazení / topení 8,5/8,8 kW, energ. účinnost A++
sleva vybranému konečnému zákazníkovi -10%
cena klím. Sinclair pro technickou místnost - po slevě

B. klimatizační technologie Sinclair ASGE - 36 BI
výkon chlazení / topení 10,012,0 kW, energ. účinnost A++	
klimatizační technologie Sinclair ASF - 36 BI
výkon chlazení / topení 10,0/12,0 kW, energ. účinnost A++	
sleva vybranému konečnému zákazníkovi -10%	
cena klim. Sinclair pro technickou místnost - po slevě	70 443,-Kč
Práce + materiál
lx spojovací potrubí mezi venkovní jednotkou a vnitřní
nástěnnou jednotkou - odhad vzdálenosti 2 bm x 690-Kč	( stávající)	
lx zhotovení prostupu přes obvodové zdivo	( stávající)	
lx demontáž stávající klim. + odsátí chladivá	
lx montáž technologie UNI Split nad 8 kW	
lx konzola pod venkovní jednotku 650 mm	
lx drobný spojovací materiál	
lx el. přívod pro klimatizační jednotku + jištění	( stávající)	
lx příprava a úprava odvodu kondenzátu	( stávající)	
lx dopravní náklady + manipulace	
lx proškolení obsluhy + zprovoznění	
Cena celkem bez DPH 16 970,-Kč
A.	Cena celkem - klimatizační technologie Sinclair (bez DPH 21%)	72 887,-KČ
B.	Cena celkem - klimatizační technologie Sinclair (bez DPH 21%)	87 413,-KČ
Cena zahrnuje;
Dopravu a cestovné, montáž vnitřní a vnější jednotky, montážní materiál, potrubí pro odvod kondenzátu samospádem, doplnění chladivá, oživení, zaškolení obsluhy a zregulování systémů.
Vzdálenost propojovacího potrubí mezi jednotkami je odhadnuta. Skutečná délka potrubí bude odsouhlasena po ukončení díla a následně vyúčtována objednateli.
Cena nezahrnuje;
Práce v cenové nabídce neuvedené, spojovací potrubí nad rámec cenové nabídky, nutnost použití lešení nebo vysokozdvižné hydraulické plošiny pro montáž venkovních jednotek, zasekání propojovacího CU potrubí do zdivá a ostatní zednické práce.
Poznámky a záruky:
-	ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %
-	záruční lhůta na technologii zn. Sinclair je 36 měsíců
-	dostupnosti nabízených klim. jednotek: Skladem
-	montáž možná v nejbližším termínu (dle dohody)

Návrh obchodních podmínek:
- realizace díla proběhne na základě SMLOUVY O DÍLO mezi zhotovitelem a objednatelem, na celkovou cenu díla bude zhotovitelem vystavena zálohová faktura ve výši 50% z ceny díla se splatností 7 dnů Zůstatková cena bude vyúčtována zhotovitelem po nebo při předání díla na základě faktury .
Zahájen montážních prací podmiňuje předchozí uzavření Smlouvy o dílo a zaplacení zálohové faktury.
V Havířově dne 06.03..2023