**Hudební divadlo**

**Karlín**

Zadávací dokumentace k VZ

Vyzýváme Vás k podání nabídky k veřejné zakázce:

Výměna přípojných míst pultů pro řízení scénických technologií

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky: VZ na dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 250.000,- Kč včetně DPH

Zadavatel: Hudební divadlo v Karlíně, p.o.

sídlem Křižíkova 283/10, Praha 8 - Karlín, 186 00,

IČ: 00064335, DIČ: CZ 00064335

Číslo účtu: 43-1512190287/0100, vedeném u Komerční banky

Ve výkladu MF ČR se příspěvkové organizace vzniklé před účinností zákona 250/2000 sb., tj. před 1.1.2001, do obchodního rejstříku nezapisují.

Předmětu veřejné zakázky nejblíže odpovídající referenční číslo CPV: 31200000-8 - Elektrické rozvodné a řídící zařízení

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem této VZ je výměna konektorů přípojných míst a výměna / úprava přípojných míst řídících pultů ovládání scénických technologií.

Některá stávající přípojná místa jsou svým umístěním a umístěním konektoru vystavena zvýšenému namáhání, které opotřebením věkem a provozem vykazují problematické spojení-tzv. studené spoje, a to jak pro napájení, tak pro přenos dat prostřednictvím EtherCAT linky, což je pro řídicí systém scénických technologií nežádoucí kritická závada.

Předmětem VZ je výměna a sjednocení všech konektorů a dále úprava některých přípojných míst tak, aby směřování konektoru a do něj připojeného kabelu vedlo k menšímu namáhání spojení / konektoru. Případně také, aby nové umístění konektoru ochránilo přípojné místo před mechanickým poškozením při neodborné manipulaci s předměty v okolí přípojného místa.

Stávající konektory jsou provedeny konektory Halting Han Q. Tento standard ale není pro zátěžové prostředí divadla vhodný vzhledem k plastovému krytu, který si při opakovaném použití vylamuje.

Při výměně konektorů, pultů a kabelů může být užito libovolného konektoru splňujícího parametry:

konektory musí být v souladu s normami IEC 60664-1 a IEC 61984

pro napájení 17 pinů (aktuálně se používá 10), 160/250V 10A 2,5kV s možností použití

průřezu vodičů od 0,14mm2 do 2,5mm2

Pro data Cat. 6A Class EA up to 500 MHz

2

izolační odpor >1010 O

provozní rozsah teplot -40 ... +125°C

garantovaný počet spojení > 10.000

zapouzdření konektorů dle IEC 60529 - IP65, IP66 a IP67, provedení kov s pojistkou proti samovolnému odpojení. Pojistka v jednopákovém provedení.

Součástí dodávky jsou i konektory použité jako krytky do nezapojených přípojných míst.

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Označení  přípojného místa  (PM) | Popis PM | Popis opravy PM | Umístění PM |
| MP1 | Přípojné místo  pult P1 | nový konektor, připojit zdola | lávka +8,500 vlevo; vpravo  od pultu P1 |
| MP2 | Přípojné místo  pult P4 | nový konektor, připojit zdola | lávka +8,500 vlevo; vlevo  od pultu P4 |
| MP3 | Monitory | beze změn | lávka +8,500 vlevo; vlevo  od pultu P1 |
| MP4 | Přípojné místo  pro pult P4 | nový konektor, připojit zdola | jeviště 0,00 vlevo- výměna  provedena 2022; na  portálové zdi |
| MP5 | Přípojné místo  pro pult P2 | nový konektor, připojit zdola | zadní jeviště 0,00 vpravo |
| MPU1 | Přípojné místo  pro pult P3 | připojit zdola | provaziště tahy U1...U13 |
| MPU2 | Přípojné místo  pro pult P3 | připojit zdola | provaziště tahy U1...U13 |
| MPMT | Přípojné místo  pro pult P3 | připojit zdola | nad hledištěm +19,05- pult  P3 tahy MT...MT4 |
| P1 | 24"-hlavní | nový konektor; propojovací  kabel oba konektory nové  (pravý + přímý) | lávka +8,500 vlevo |
| P2 | 12"-zadní jeviště | nový konektor (nebo přímo do  pultu); propojovací kabel oba  konektory nové (levý + přímý) | zadní jeviště 0,00 vpravo |
| P3 | 7" - překlenování  horních poloh | beze změn | provaziště tahy U1...U13,  MT1...MT4 |
| P4 | 24" - pomocný /  záložní | beze změn; propojovací kabel –  jeden konektor nový - levý | jeviště 0,00 vlevo - výměna  provedena 2022 |
| T1-MX1 | Přípojné místo  točna | připojit zdola | suterén vpravo |

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T1-MX3 | Přípojné místo  točna | připojit zdola | jeviště 0,00 vpravo |
| T1-MX4 | Přípojné místo  točna | připojit zdola | jeviště 0,00 vlevo |
| D1-MX1 | Přípojné místo  plošina dekorací | připojit zdola | suterén plošina - sklad  dekorací |
| S1-MX1 | Přípojné místo  stůl orchestru | připojit zdola | suterén orchestřiště |
| H1-MX1 | Přípojné místo  hydraul. plošina | beze změn | suterén - v podlahovém  žlabu |
| T1-DT1 | 7" pult | beze změn | TOČNA (jeviště vpravo) |
| D1-DT1 | 7“ pult | beze změn | PLOŠINA DEKORACÍ  (sklad dekorací) |
| S1-DT1 | 7" pult | nový konektor přímý | STŮL ORCHESTRU (dolní  jeviště) |
| H1-DT1 | 7" pult | beze změn | HYDRAUL. PLOŠINA  (dolní jeviště) |

Požadované vlastnosti:

Vizte předmět VZ a Specifikace plnění

Místo plnění:

Místem plnění je Hudební divadlo Karlín, Křižíkova 283/10, Praha 8, 186 00 a nabízené ceny jsou vždy včetně dopravy do / z místa plnění.

Termín dodání:

Do šedesáti dnů od podpisu kupní smlouvy.

Kvalifikační předpoklady:

Základní způsobilost dle §74 ZZVZ uchazeč prokazuje elektronickým výpisem z příslušných rejstříků nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů či ověřenými kopiemi dokumentů prokazujících tuto způsobilost. Pro potřeby podání nabídky tuto kvalifikaci může uchazeč prokázat čestným prohlášením, ale v tom případě předkládá požadované dokumenty či výpisy dle tohoto odstavce před podpisem smlouvy.

4

Profesní způsobilost uchazeč prokazuje dle §77 ZZVZ formou prostých výpisů z veřejně přístupných rejstříků nebo v případě §77 ZZVZ, odst. 2, písm. c) formou: předložení dokladu, že je oprávněn podnikat zejména v rozsahu pro „Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení", „Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvíhacích zařízení" a „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení." Pro potřeby podání nabídky tuto kvalifikaci může uchazeč prokázat čestným prohlášením, ale v tom případě předkládá požadované dokumenty či výpisy dle tohoto odstavce před podpisem smlouvy.

Naplnění Nařízení Rady EU 2022/576

Výše uvedené kvalifikace předkládá uchazeč formou prostých kopií výpisů z rejstříků, seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo formou čestného prohlášení-viz. příloha. Uchazeč může kvalifikace doložit a zajistit prostřednictvím subdodavatelů. V případě, že bude uchazeč služby zajišťovat prostřednictvím subdodavatele, platí pro subdodavatele stejné povinnosti jako pro uchazeče a kvalifikační předpoklady subdodavatel dodává obdobně.

Další požadované dokumenty:

Součástí nabídky uchazeče budou katalogové listy uvažovaných komponent prokazující splnění požadovaných parametrů.

Ekonomická způsobilost

Není speciálně stanovena.

Další požadavky, informace a ujednání:

* Zadavatel na základě výsledku poptávkového řízení může s vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu na předmět plnění.
* Zadavatel nepřipouští podání variantní nabídky (více variant nabídky od účastníka v rámci této veřejné zakázky).
* Veškeré další informace týkající se zakázky budou zveřejňovány na profilu zadavatele <https://tenderarena.cz/profily/hdk>
* Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejňovat pouze na profilu zadavatele veškeré dotazy, vyjádření k dotazům a úpravy ZD včetně lhůty pro podání nabídek.
* Zadavatel si vyhrazuje možnost zveřejňovat pouze na profilu zadavatele:

o vyloučení účastníka

o oznámení o zrušení veřejné zakázky

o oznámení o výběru dodavatele

o změnu či doplnění podmínek zadání.

* Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání veřejné zakázky bez udání důvodu.

5

* Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z poptávkového řízení uchazeče, jehož nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla uchazečem zdůvodněna. Dle §113 ZZVZ, odst. 2, písmene c) zadavatel stanovuje způsob určení MNNC jako odchylku nabídkové ceny o více než 10 % z aritmetického průměru hodnot(y) ostatních nabídkových cen. Postup pro objasnění nabídkové ceny v případě podezření na MNNC a následné vyhodnocení se řídí §113 ZVZZ.
* V případě, že se hodnocené skutečnosti budou napříč nabídkou rozcházet, bude rozhodný pro účely hodnocení údaj uvedený v Krycím listu nabídky.
* Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit z poptávkového řízení uchazeče, který se pokusil ovlivnit rozhodnutí zadavatele v poptávkovém řízení nebo se pokusil o získání neveřejných informací, které by mu mohly zajistit neoprávněné výhody v řízení.
* Zadavatel nehradí účastníkům žádné náklady vynaložené pro účely anebo

v souvislosti s poptávkovým řízením, pokud není v této zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak (např. skicovné apod.)

* Tuto zadávací dokumentace není ve smyslu zákona možné považovat za veřejnou nabídku nebo vyhlášení veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku, návrh na uzavření smlouvy nebo jiné právně relevantní jednání zakládající povinnost zadavatele vybrat některého z uchazečů nebo uzavřít s uchazečem, jehož nabídka bude splňovat příslušná kritéria, smlouvu.

Odměna a náhrady výloh

Za vypracování nabídky do poptávkového řízení nenáleží uchazeči žádná odměna ani náhrada výloh.

Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění:

Účastník může po zadavateli písemně požadovat vysvětlení ZD. Žádosti mohou být doručeny pouze prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel může poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti. Zadavatel uveřejní případné vysvětlení zadávací dokumentace na adrese:

<https://tenderarena.cz/profily/hdk>

Prohlídku je možné domluvit prostřednictvím Tender Arény minimálně 24 hodin předem.

6

Pokyny pro zpracování nabídky:

Nabídka bude účastníkem předložena v elektronické podobě (Word, Excel, pdf, jpeg), v českém jazyce.

Cenová nabídka, Smlouva a další dokumenty předkládané v nabídce vyžadující podpis účastníka je nutné podepsat osobou oprávněnou jednat za účastníka. Pokud za účastníka jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. U společné nabídky více účastníků musí být Smlouva podepsána všemi účastníky, případně osobami oprávněnými za ně jednat.

Veškeré doklady budou dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Obsah nabídky:

Spolu s nabídkou zašle účastník podepsanou Smlouvu.

Účastník do Smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované údaje. Účastník není oprávněn znění Smlouvy nebo jeho jednotlivé smluvní podmínky měnit.

Účastník musí ve své nabídce uvést všechny údaje požadované v odstavci „Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny".

Čestné prohlášení pro prokázání legálního zaměstnávání, spravedlivého odměňování a dodržování BOZP a ochrany zdraví při práci, (dle platných vyhl. ČÚBP) - součást čestného prohlášení v příloze.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč vyplní krycí list s nabídkovými cenami a celkovou nabídkovou cenou bez DPH.

Nabídkové ceny budou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné, pevné a neměnné, platné po celou dobu platnosti smlouvy.

Způsob hodnocení nabídek:

Předložené nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti.

Ekonomická výhodnost bude určena na základě těchto kritérií:

Celková nabídková cena za předmět plnění v Kč bez DPH. Lépe bude hodnocena cena nižší.

Pokud by u více účastníků byla shledána ekonomická výhodnost shodná a zároveň nejvýhodnější, zadavatel vybere z těchto nabídek losem.

7

Místo, doba a způsob podání nabídky:

Nabídky se podávají písemně v elektronické podobě na profilu zadavatele na adrese <https://tenderarena.cz/profily/hdk>. Veřejný klič zadavatele, pokud je vyžadován, určený k šifrování obsahu nabídky lze získat na stejné adrese.

Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 5.5.2023 do 16:00 hodin.

Pokud nebude nabídka zadavateli doručena včas nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se tato za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nebude přihlížet.

Přílohy zadávací dokumentace:

1. Krycí list
2. Obchodní podmínky
3. Čestné prohlášení

V Praze dne: 27.4.2023

Bc. Jan Lepša, technický ředitel HDK