|  |
| --- |
| **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb** |
| Stavba: |   | **P1032** | **Výměna šindelové střešní krytiny Janíkova stodola** |
|   |   |  |  |
| Zadavatel |  | **Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoště** | IČO: | **00098604** |   |
|  |  | **Palackého 147** | DIČ: | **CZ00098604** |   |
|  |  | **75661** | **Rožnov pod Radhoštěm** |   |  |   |
| Zhotovitel: |  |  | IČO: |  |   |
|  |  |  | DIČ: |  |   |
|  |  |  |  |   |  |   |
| Vypracoval: |   |  |  |  |  |   |  |   |
| Rozpis ceny |   |   |   |   | Celkem |
| HSV |   |   |   |   | 196 922,45 |
| PSV |   |   |   |   | 5 153 266,49 |
| MON |   |   |   |   | 83 300,00 |
| Vedlejší náklady |   |   |   | 128 350,00 |
| Ostatní náklady |   |   |   | 140 000,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **5 701 838,94** |
| Rekapitulace daní |   |  |   |  |  |  |   |
| Základ pro sníženou DPH | **15** | % | **0,00** | CZK |
| Snížená DPH  |   | **15** | % | **0,00** | CZK |
| Základ pro základní DPH | **21** | % | **5 701 838,94** | CZK |
| Základní DPH  |   | **21** | % | **1 197 386,18** | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | CZK |
| **Cena celkem s DPH** |   |   | **6 899 225,12** | **CZK** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | v |  |  | dne |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |
|   |  | Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Rekapitulace dílčích částí** |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |   |   | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|  | **Stavební objekt** |  |  | **0,00** |  |  |
| **D.1.1** | **Architektonicko stavební řešení** | **0,00** | **5 701 838,94** | **1 197 386,18** | **6 899 225,12** | **100** |
| II.2023 | II.etapa 2023 | 0,00 | 2 935 557,59 | 616 467,09 | 3 552 024,68 | 51 |
| II.2024 | II.etapa 2024 | 0,00 | 2 766 281,35 | 580 919,08 | 3 347 200,43 | 49 |
| Celkem za stavbu | 0,00 | 5 701 838,94 | 1 197 386,18 | 6 899 225,12 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis stavby: P1032 - Výměna šindelové střešní krytiny Janíkova stodola |  |  |  |
| Popis objektu: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení |  |  |  |  |
| Popis rozpočtu: II.2023 - II.etapa 2023 |  |  |  |  |  |  |
| Popis rozpočtu: II.2024 - II.etapa 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV |   |   | 62 851,13 | 1,1 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV |   |   | 652 748,80 | 11,4 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV |   |   | 1 005 609,69 | 17,6 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV |   |   | 33 233,00 | 0,6 |
| 765 | Krytiny tvrdé | PSV |   |   | 3 150 725,00 | 55,3 |
| 783 | Nátěry | PSV |   |   | 310 950,00 | 5,5 |
| M21 | Elektromontáže | MON |   |   | 83 300,00 | 1,5 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |   |   | 134 071,32 | 2,4 |
| VN | Vedlejší náklady | VN |   |   | 128 350,00 | 2,3 |
| ON | Ostatní náklady | ON |   |   | 140 000,00 | 2,5 |
| Cena celkem |   |   |   |   |   |   | 5 701 838,94 | 100,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** |  |  |
| S: | P1032 | Výměna šindelové střešní krytiny Janíkova stodola |  |  |
| O: | D.1.1 | Architektonicko stavební řešení |  |  |
| R: | II.2023 | II.etapa 2023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **36 477,38** |  |  |
| 1 | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 138,75000 | 78,90 | 10 947,38 | 800-3 | RTS 23/ I |
|  |  | včetně kotvení |  |  |
|  |  | Včetně kotvení lešení. |  |  |
|  |  | (15,8+2,4+5+32,3)\*2,5 |  | 138,75000 |  |  |  |  |
| 2 | 941941291R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 277,50000 | 58,00 | 16 095,00 | 800-3 | RTS 23/ I |
|  |  | včetně kotvení |  |  |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 138,75000\*2 |  | 277,50000 |  |  |  |  |
| 3 | 941941841R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 138,75000 | 68,00 | 9 435,00 | 800-3 | RTS 23/ I |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 138,75000 |  | 138,75000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **713** | **Izolace tepelné** |  |  |  | **317 940,00** |  |  |
| 4 | 713105122R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace šikmých střech, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm | m2 | 450,00000 | 22,00 | 9 900,00 | 800-713 | RTS 23/ I |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 450,00000 |  | 450,00000 |  |  |  |  |
| 5 | 713111130RTV | Izolace tepelné stropů vrchem, vložená mezi krokve, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 450,00000 | 100,00 | 45 000,00 |   | Vlastní |
| 6 | 63151413.AR | deska izolační minerální vlákno; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,050 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 459,00000 | 560,00 | 257 040,00 | SPCM | RTS 23/ I |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 450,00000\*1,02 |  | 459,00000 |  |  |  |  |
| 7 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | % | 3 000,00000 | 2,00 | 6 000,00 | 800-713 | RTS 23/ I |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **542 308,41** |  |  |
| 8 | 762088116R00 | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m | kus | 2,00000 | 18 400,00 | 36 800,00 | 800-762 | RTS 23/ I |
|  |  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. |  |  |
| 9 | 762341210RT2 | Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm | m2 | 450,00000 | 335,00 | 150 750,00 | 800-762 | RTS 23/ I |
| 10 | 762342202RT4 | Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí do 220 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm | m2 | 450,00000 | 225,00 | 101 250,00 | 800-762 | RTS 23/ I |
| 11 | 762342206RT4 | Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm | m2 | 450,00000 | 105,00 | 47 250,00 | 800-762 | RTS 23/ I |
| 12 | 762342811R00 | Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm | m2 | 450,00000 | 28,00 | 12 600,00 | 800-762 | RTS 23/ I |
| 13 | 762342814R00 | Demontáž bednění a laťování kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí | m2 | 450,00000 | 19,00 | 8 550,00 | 800-762 | RTS 23/ I |
| 14 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 17,38800 | 2 200,00 | 38 253,60 | 800-762 | RTS 23/ I |
|  |  | 450\*0,012 |  | 5,40000 |  |  |  |  |
|  |  | 450\*0,00264 |  | 1,18800 |  |  |  |  |
|  |  | 450\*0,024 |  | 10,80000 |  |  |  |  |
| 15 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu  | m3 | 17,38800 | 1 850,00 | 32 167,80 | 800-762 | RTS 23/ I |
|  |  | 450\*0,012 |  | 5,40000 |  |  |  |  |
|  |  | 450\*0,00264 |  | 1,18800 |  |  |  |  |
|  |  | 450\*0,024 |  | 10,80000 |  |  |  |  |
| 16 | 76292000V | Impregnace obnažených stávajících střešních nosníků včetně očištění, proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. | m3 | 18,00000 | 4 050,00 | 72 900,00 |   | Vlastní |
|  |  | 450\*0,04 |  | 18,00000 |  |  |  |  |
| 17 | pc05 | Demontáž stáv. bočních desek, osazení nových širších o cca 25mm včetně dodávky materiálu, nátěru, a odvozu a likvidace původních | m | 5,00000 | 485,00 | 2 425,00 |   | Vlastní |
|  |  | 5 |  | 5,00000 |  |  |  |  |
| 18 | pc06 | Odřezání štítových desek o cca 25 mm | m | 10,29500 | 278,00 | 2 862,01 |   | Vlastní |
| 19 | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | % | 5 000,00000 | 7,30 | 36 500,00 | 800-762 | RTS 23/ I |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |
| **Díl:** | **764** | **Konstrukce klempířské** |  |  |  | **14 500,00** |  |  |
| 20 | 764352291R00 | Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství žlabů Pz podokapních půlkruhových | m | 26,00000 | 174,00 | 4 524,00 | 800-764 | RTS 23/ I |
| 21 | 764352812R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 45°  | m | 26,00000 | 52,00 | 1 352,00 | 800-764 | RTS 23/ I |
| 22 | 764775300R0V | D+M ochranná síťka proti hmyzu | m | 26,00000 | 172,00 | 4 472,00 |   | Vlastní |
|  |  | včetně spojovacích prostředků. |  |  |
| 23 | pc02 | Oprava žlabových háků, vč. obnovy nátěru | kus | 26,00000 | 95,00 | 2 470,00 |   | Vlastní |
| 24 | pc03 | Demontáž síťky proti hmyzu včetně odvozu a likvidace | m | 26,00000 | 52,00 | 1 352,00 |   | Vlastní |
| 25 | 998764202R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m | % | 150,00000 | 2,20 | 330,00 | 800-764 | RTS 23/ I |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **1 628 500,00** |  |  |
| 26 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti | m2 | 450,00000 | 178,00 | 80 100,00 | 800-765 | RTS 23/ I |
| 27 | 765559121R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | 450,00000 | 591,00 | 265 950,00 | 800-765 | RTS 23/ I |
|  |  | provedení dle detailu D.1.03. |  |  |
| 28 | 765799301R00 | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž | m2 | 450,00000 | 18,00 | 8 100,00 | 800-765 | RTS 23/ I |
| 29 | 765799313RK3 | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění, s přelepením spojů | m2 | 450,00000 | 148,00 | 66 600,00 | 800-765 | RTS 23/ I |
|  |  | Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků. |  |  |
| 30 | pc04 | D+M nároží z šindele+ otáčka | m | 7,00000 | 2 950,00 | 20 650,00 |   | Vlastní |
| 31 | 60592122R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | m2 | 495,00000 | 2 080,00 | 1 029 600,00 | SPCM | RTS 23/ I |
|  |  | impregnace: barva hnědá |  |  |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 450,00000\*1,1 |  | 495,00000 |  |  |  |  |
| 32 | 998765202R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m | % | 15 000,00000 | 10,50 | 157 500,00 | 800-765 | RTS 23/ I |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **161 550,00** |  |  |
| 33 | 783781001R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobný | m2 | 450,00000 | 61,00 | 27 450,00 | 800-783 | RTS 23/ I |
|  |  | protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům |  |  |
| 34 | 783726100R0V | Nátěr speciálním bezbarvým ochranným lazurovacím nátěrem na dřevo, pro exteriérové použití | m2 | 450,00000 | 298,00 | 134 100,00 |   | Vlastní |
| **Díl:** | **M21** | **Elektromontáže** |  |  |  | **37 500,00** |  |  |
| 35 | pc01 | Demontáž, úprava a zpětná montáž hromosvodu včetně revize, kompletní provedení včetně všech potřebných komponentů | soubor | 1,00000 | 37 500,00 | 37 500,00 |   | Vlastní |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **64 681,80** |  |  |
| 36 | 979990122R00 | Poplatek za skládku PVC střešní krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů | t | 0,08100 | 2 750,00 | 222,75 | 801-3 | RTS 23/ I |
| 37 | 979990144R00 | Poplatek za skládku minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů | t | 4,32000 | 2 750,00 | 11 880,00 | 801-3 | RTS 23/ I |
| 38 | 979990161R00 | Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | 11,91250 | 1 450,00 | 17 273,13 | 801-3 | RTS 23/ I |
|  |  | 16,3035-0,081-4,31 |  | 11,91250 |  |  |  |  |
| 39 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 16,39086 | 392,00 | 6 425,22 | 801-3 | RTS 23/ I |
| 40 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 16,39086 | 245,00 | 4 015,76 | 801-3 | RTS 23/ I |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |
| 41 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 639,24354 | 22,00 | 14 063,36 | 801-3 | RTS 23/ I |
| 42 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 16,39086 | 355,00 | 5 818,76 | 801-3 | RTS 23/ I |
| 43 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 131,12688 | 38,00 | 4 982,82 | 801-3 | RTS 23/ I |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **64 500,00** |  |  |
| 44 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 33 500,00 | 33 500,00 |   | RTS 23/ I |
|  |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. |  |  |
| 45 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště  | Soubor | 1,00000 | 20 500,00 | 20 500,00 |   | RTS 23/ I |
|  |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |  |  |
| 46 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 10 500,00 | 10 500,00 |   | RTS 23/ I |
|  |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. |  |  |
| **Díl:** | **ON** | **Ostatní náklady** |  |  |  | **67 600,00** |  |  |
| 47 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1,00000 | 2 800,00 | 2 800,00 |   | RTS 23/ I |
|  |  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. |  |  |
| 48 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství  | Soubor | 1,00000 | 10 500,00 | 10 500,00 |   | RTS 23/ I |
|  |  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. |  |  |
|  |  | Úklid venkovních ploch v průběhu a po ukonční prací. |  |  |
| 49 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  | Soubor | 1,00000 | 49 500,00 | 49 500,00 |   | RTS 23/ I |
|  |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |  |  |
|  |  | Úvazky pro práci na střeše apod. |  |  |
| 50 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1,00000 | 4 800,00 | 4 800,00 |   | RTS 23/ I |
|  |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **2 935 557,59** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** |  |  |
| S: | P1032 | Výměna šindelové střešní krytiny Janíkova stodola |  |  |
| O: | D.1.1 | Architektonicko stavební řešení |  |  |
| R: | II.2024 | II.etapa 2024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **26 373,75** |  |  |
| 1 | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 135,25000 | 9,00 | 1 217,25 | 800-3 | RTS 23/ I |
|  |  | včetně kotvení |  |  |
|  |  | Včetně kotvení lešení. |  |  |
|  |  | (32,3+5\*2+2,4\*2+7)\*2,5 |  | 135,25000 |  |  |  |  |
| 2 | 941941291R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 270,50000 | 58,00 | 15 689,00 | 800-3 | RTS 23/ I |
|  |  | včetně kotvení |  |  |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 135,25000\*2 |  | 270,50000 |  |  |  |  |
| 3 | 941941841R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 135,25000 | 70,00 | 9 467,50 | 800-3 | RTS 23/ I |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 135,25000 |  | 135,25000 |  |  |  |  |
| **Díl:** | **713** | **Izolace tepelné** |  |  |  | **334 808,80** |  |  |
| 4 | 713105122R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace šikmých střech, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm | m2 | 415,00000 | 22,00 | 9 130,00 | 800-713 | RTS 23/ I |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 415,00000 |  | 415,00000 |  |  |  |  |
| 5 | 713131111R00 | Montáž tepelné izolace stěn přibitím na dřevěnou konstrukci | m2 | 18,52500 | 140,00 | 2 593,50 | 800-713 | RTS 23/ I |
|  |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  |  |
|  |  | 1,5\*(9,5+12,9-5,025\*2) |  | 18,52500 |  |  |  |  |
| 6 | 713182231RT1 | Izolace foukaná do dutin kolmých konstrukcí, celulózová | m3 | 5,00000 | 5 140,00 | 25 700,00 | 800-713 | RTS 23/ I |
|  |  | Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru. |  |  |
|  |  | případné doplnění : 5 |  | 5,00000 |  |  |  |  |
| 7 | 713111130RTV | Izolace tepelné stropů vrchem, vložená mezi krokve, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 415,00000 | 100,00 | 41 500,00 |   | Vlastní |
| 8 | 63151413.AR | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 180,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1 | m2 | 423,30000 | 560,00 | 237 048,00 | SPCM | RTS 23/ I |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 415,00000\*1,02 |  | 423,30000 |  |  |  |  |
| 9 | 63151414.AR | Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 200,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1 | m2 | 18,89550 | 600,00 | 11 337,30 | SPCM | RTS 23/ I |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 18,52500\*1,02 |  | 18,89550 |  |  |  |  |
| 10 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | % | 3 000,00000 | 2,50 | 7 500,00 | 800-713 | RTS 23/ I |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **463 301,28** |  |  |
| 11 | 762088116R00 | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m | kus | 2,00000 | 18 400,00 | 36 800,00 | 800-762 | RTS 23/ I |
|  |  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. |  |  |
| 12 | 762341210RT2 | Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm | m2 | 415,00000 | 332,00 | 137 780,00 | 800-762 | RTS 23/ I |
|  |  | bednění |  |  |
| 13 | 762342202RT4 | Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí do 220 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm | m2 | 415,00000 | 225,00 | 93 375,00 | 800-762 | RTS 23/ I |
| 14 | 762342206RT4 | Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm | m2 | 415,00000 | 105,00 | 43 575,00 | 800-762 | RTS 23/ I |
| 15 | 762342811R00 | Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm | m2 | 415,00000 | 28,00 | 11 620,00 | 800-762 | RTS 23/ I |
| 16 | 762342814R00 | Demontáž bednění a laťování kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí | m2 | 415,00000 | 19,00 | 7 885,00 | 800-762 | RTS 23/ I |
| 17 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 11,78520 | 2 050,00 | 24 159,66 | 800-762 | RTS 23/ I |
|  |  | 305\*0,012 |  | 3,66000 |  |  |  |  |
|  |  | 305\*0,00264 |  | 0,80520 |  |  |  |  |
|  |  | 305\*0,024 |  | 7,32000 |  |  |  |  |
| 18 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu  | m3 | 11,78520 | 1 850,00 | 21 802,62 | 800-762 | RTS 23/ I |
|  |  | 305\*0,012 |  | 3,66000 |  |  |  |  |
|  |  | 305\*0,00264 |  | 0,80520 |  |  |  |  |
|  |  | 305\*0,024 |  | 7,32000 |  |  |  |  |
| 19 | 76292000V | Impregnace obnažených stávajících střešních nosníků včetně očištění, proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. | m3 | 12,20000 | 3 920,00 | 47 824,00 |   | Vlastní |
|  |  | 305\*0,04 |  | 12,20000 |  |  |  |  |
| 20 | pc05 | Demontáž stáv. bočních desek, osazení nových širších o cca 25mm včetně dodávky materiálu, nátěru, a odvozu a likvidace původních | m | 17,00000 | 495,00 | 8 415,00 |   | Vlastní |
|  |  | 5\*2+2\*2+3 |  | 17,00000 |  |  |  |  |
| 21 | pc06 | Odřezání štítových desek o cca 25 mm | m | 4,00000 | 285,00 | 1 140,00 |   | Vlastní |
| 22 | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | % | 4 450,00000 | 6,50 | 28 925,00 | 800-762 | RTS 23/ I |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |
| **Díl:** | **764** | **Konstrukce klempířské** |  |  |  | **18 733,00** |  |  |
| 23 | 764352291R00 | Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství žlabů Pz podokapních půlkruhových | m | 34,00000 | 175,00 | 5 950,00 | 800-764 | RTS 23/ I |
| 24 | 764352812R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 45°  | m | 34,00000 | 52,00 | 1 768,00 | 800-764 | RTS 23/ I |
| 25 | 764775300R0V | D+M ochranná síťka proti hmyzu | m | 34,00000 | 172,00 | 5 848,00 |   | Vlastní |
|  |  | včetně spojovacích prostředků. |  |  |
| 26 | pc02 | Oprava žlabových háků, vč. obnovy nátěru | kus | 34,00000 | 95,00 | 3 230,00 |   | Vlastní |
| 27 | pc03 | Demontáž síťky proti hmyzu včetně odvozu a likvidace | m | 34,00000 | 45,00 | 1 530,00 |   | Vlastní |
| 28 | 998764202R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m | % | 185,00000 | 2,20 | 407,00 | 800-764 | RTS 23/ I |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **1 522 225,00** |  |  |
| 29 | 765361810R00 | Demontáž šindelové krytiny do suti | m2 | 415,00000 | 185,00 | 76 775,00 | 800-765 | RTS 23/ I |
| 30 | 765559121R00 | Krytina z dřevěného šindele na pero a drážku, ploch rovných, dvojité krytí, montáž bez dodávky šindele | m2 | 415,00000 | 550,00 | 228 250,00 | 800-765 | RTS 23/ I |
|  |  | provedení dle detailu D.1.03. |  |  |
| 31 | 765799301R00 | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž | m2 | 415,00000 | 20,00 | 8 300,00 | 800-765 | RTS 23/ I |
| 32 | 765799313RK3 | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na bednění, s přelepením spojů | m2 | 415,00000 | 145,00 | 60 175,00 | 800-765 | RTS 23/ I |
|  |  | Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků. |  |  |
| 33 | pc04 | D+M nároží z šindele+ otáčka | m | 3,00000 | 950,00 | 2 850,00 |   | Vlastní |
| 34 | 60592122R | šindel dřevěný smrk; rovný; krytí dvojité; impregnovaný; š = 60 až 150 mm; l = 500,0 mm; tl. 22,00 mm; P+D | m2 | 456,50000 | 2 150,00 | 981 475,00 | SPCM | RTS 23/ I |
|  |  | impregnace: barva hnědá |  |  |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 415,00000\*1,1 |  | 456,50000 |  |  |  |  |
| 35 | 998765202R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m | % | 13 700,00000 | 12,00 | 164 400,00 | 800-765 | RTS 23/ I |
|  |  | 50 m vodorovně |  |  |
| **Díl:** | **783** | **Nátěry** |  |  |  | **149 400,00** |  |  |
| 36 | 783781001R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), jednonásobný | m2 | 415,00000 | 65,00 | 26 975,00 | 800-783 | RTS 23/ I |
| 37 | 783726100R0V | Nátěr speciálním bezbarvým ochranným lazurovacím nátěrem na dřevo, pro exteriérové použití | m2 | 415,00000 | 295,00 | 122 425,00 |   | Vlastní |
| **Díl:** | **M21** | **Elektromontáže** |  |  |  | **45 800,00** |  |  |
| 38 | pc01 | Demontáž, úprava a zpětná montáž hromosvodu včetně revize, kompletní provedení včetně všech potřebných komponentů | soubor | 1,00000 | 45 800,00 | 45 800,00 |   | Vlastní |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **69 389,52** |  |  |
| 39 | 979990122R00 | Poplatek za skládku za uložení, PVC střešní krytina, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů | t | 0,07470 | 2 795,00 | 208,79 | 801-3 | RTS 23/ I |
| 40 | 979990144R00 | Poplatek za skládku za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů | t | 3,98400 | 2 795,00 | 11 135,28 | 801-3 | RTS 23/ I |
| 41 | 979990161R00 | Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | 11,09099 | 1 510,00 | 16 747,39 | 801-3 | RTS 23/ I |
|  |  | 15,14969-0,0747-3,984 |  | 11,09099 |  |  |  |  |
| 42 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 15,14969 | 410,00 | 6 211,37 | 801-3 | RTS 23/ I |
| 43 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 15,14969 | 266,00 | 4 029,82 | 801-3 | RTS 23/ I |
|  |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |
| 44 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 590,83791 | 35,00 | 20 679,33 | 801-3 | RTS 23/ I |
| 45 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 15,14969 | 365,00 | 5 529,64 | 801-3 | RTS 23/ I |
| 46 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 121,19752 | 40,00 | 4 847,90 | 801-3 | RTS 23/ I |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **63 850,00** |  |  |
| 47 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 31 750,00 | 31 750,00 |   | RTS 23/ I |
|  |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. |  |  |
| 48 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště  | Soubor | 1,00000 | 21 400,00 | 21 400,00 |   | RTS 23/ I |
|  |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |  |  |
| 49 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 10 700,00 | 10 700,00 |   | RTS 23/ I |
|  |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. |  |  |
| **Díl:** | **ON** | **Ostatní náklady** |  |  |  | **72 400,00** |  |  |
| 50 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1,00000 | 2 950,00 | 2 950,00 |   | RTS 23/ I |
|  |  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. |  |  |
| 51 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství  | Soubor | 1,00000 | 14 800,00 | 14 800,00 |   | RTS 23/ I |
|  |  | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. |  |  |
|  |  | Úklid venkovních ploch v průběhu a po ukonční prací. |  |  |
| 52 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi  | Soubor | 1,00000 | 49 800,00 | 49 800,00 |   | RTS 23/ I |
|  |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |  |  |
|  |  | Úvazky pro práci na střeše apod. |  |  |
| 53 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1,00000 | 4 850,00 | 4 850,00 |   | RTS 23/ I |
|  |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **2 766 281,35** |  |  |