Priloha c. 1 SOD c. 596/2023 Cenova nabídka- oceneny soupis praci

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Chřibská Datum:

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodí Ohře státní podnik DIČ: CZ70889988

Zhotovitel: IČ: 00565679

Nowastav a.s. DIČ: CZ00565679

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 185 277,86

21,00% 153 122,20 32 155,66

15,00% 0,00 0,00

NW-22-909

Oprava drenáže VD Chřibská

153 122,20

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 9

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 2 z 9

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NW-22-909

Stavba:

Místo: VD Chřibská Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Nowastav a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

153 122,20 185 277,86

NW-22-

909

Oprava drenáže VD Chřibská

153 122,20 185 277,86

Oprava drenáže VD Chřibská

Strana 3 z 9

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Chřibská Datum:

Zadavatel: IČ: 70889988

Povodí Ohře státní podnik DIČ: CZ70889988

Zhotovitel: IČ: 00565679

Nowastav a.s. DIČ: CZ00565679

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 153 122,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 153 122,20 21,00% 32 155,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 185 277,86

Oprava drenáže VD Chřibská

Strana 4 z 9

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 5 z 9

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: VD Chřibská Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Nowastav a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 153 122,20

HSV - Práce a dodávky HSV 89 878,18

1 - Zemní práce 59 430,66

2 - Zakládání 3 850,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 777,94

8 - Trubní vedení 3 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 015,52

998 - Přesun hmot 11 803,76

PSV - Práce a dodávky PSV 1 120,92

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 120,92

M - Práce a dodávky M 8 123,10

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 8 123,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 54 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 44 300,00

VRN6 - Územní vlivy 9 700,00

Oprava drenáže VD Chřibská

Strana 6 z 9

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: VD Chřibská Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře státní podnik Projektant:

Zhotovitel: Nowastav a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 153 122,20

D HSV Práce a dodávky HSV 89 878,18

D 1 Zemní práce 59 430,66

1 K 131213711

Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I

skupiny 3 soudržných

m3 7,114 1 390,00 9 888,46

VV 1,2\*0,6\*6,9 "u domu" 4,968

VV 1,2\*0,6\*(6+1) "v terénu" 5,040

VV Mezisoučet 10,008

VV -2,894 -2,894

VV Součet 7,114

2 K 138511201

Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy

těžitelnosti III skupiny 6

m3 3,024 3 430,00 10 372,32

VV 10,08\*0,3 "30% 3,024

3 K 174111101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo

kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 8,586 239,00 2 052,05

VV 0,9\*0,6\*5,9 3,186

VV 1,2\*0,6\*(6+1,5) 5,400

VV Součet 8,586

4 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 21,465 725,00 15 562,13

VV 8,586\*2,5 21,465

5 K 182311123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 4,530 265,00 1 200,45

VV (6+1,55)\*0,6 4,530

6 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 1,223 602,00 736,25

VV 4,53\*0,15\*1,8 1,223

7 K 181411132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu

přes 1:5 do 1:2

m2 4,530 33,40 151,30

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,097 100,00 9,70

VV 4,83\*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,097

9 K 460361111 Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 19,458 1 000,00 19 458,00

VV 7,114\*1,8+3,024\*2,2 19,458

D 2 Zakládání 3 850,30

10 K 212792312.r Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 150 m 13,900 242,00 3 363,80

VV 6,9+6+1 13,900

Oprava drenáže VD Chřibská

Strana 7 z 9

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 13,900 35,00 486,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 777,94

12 K 637121113 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm m2 4,140 671,00 2 777,94

VV 6,9\*0,6 4,140

D 8 Trubní vedení 3 000,00

13 K R 894115

Šachtice domovní kanalizační (revizní) se zdmi z pálených cihel na maltu cementovou se základovou deskou

(dnem) z betonu, se zatřením spár, s betonovým obrubním věncem, s obezděním potrubí ve zdivu, s

obetonováním potrubí v šachtě, s cementovým potěrem ve spádu k čisticí vložce, s dodáním a osazením

poklopu vel. 500x500 mm obestavěného prostoru do 1,30 m3

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 015,52

14 K 129911121

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m

nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

m3 0,964 6 180,00 5 957,52

VV 0,6\*0,1\*(6,9+6+1,5) 0,864

VV 0,5\*0,5\*0,4 0,100

VV Součet 0,964

15 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 2,000 531,00 1 062,00

16 M 59227005 žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x130/150mm m 2,000 998,00 1 996,00

D 998 Přesun hmot 11 803,76

17 K 998322011 Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m t 26,289 449,00 11 803,76

D PSV Práce a dodávky PSV 1 120,92

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 120,92

18 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie m2 8,280 65,30 540,68

VV 1,2\*6,9 8,280

19 K 711199098 Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 nopovou fólií m2 8,280 22,90 189,61

20 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 10,615 36,80 390,63

VV 8,28\*1,05 8,694

VV 8,694\*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 10,615

D M Práce a dodávky M 8 123,10

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 8 123,10

21 K 468041113 Řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky přes 15 do 20 cm m 14,100 371,00 5 231,10

VV 6,9+6+1,2 14,100

22 K 469973111

Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu

odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,410 1 200,00 2 892,00

VV 0,964\*2,5 2,410

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 54 000,00

Strana 8 z 9

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN3 Zařízení staveniště 44 300,00

23 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 26 800,00 26 800,00

P

Poznámka k položce:

- zařízení staveniště - wc a buňky

26 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

27 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN6 Územní vlivy 9 700,00

24 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 9 700,00 9 700,00

P

Poznámka k položce:

- ztížené podmínky

Strana 9 z 9