# z1MĚSTO KUTNÁ HORA

# Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195, DIČ: CZ00236195

# odbor správy majetku, technické oddělení

## [mu.kutnahora.cz](http://www.mu.kutnahora.cz), ID datové schránky: b65bfx3

###### Objednávka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objednavatel** | Město Kutná Hora  Havlíčkovo nám. 552  284 01 Kutná Hora | **Dodavatel** | Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.  U Lazara 22/2  284 01 Kutná Hora 1 |
| Plátce DPH: | ANO | Plátce DPH |  |
| Naše č. j. :  Spis. zn.: | MKH/052577/2023/MAJ TO/STL  MKH/034661/2023 | IČ: | 49549511 |
| Vyřizuje: | Ing. Lucie Štolbová, DiS. | DIČ: | CZ49549511 |
| Tel.: | 327 710 185, 606 660 351 |  |  |
| E-mail: | stolbova@mu.kutnahora.cz |  |  |
| Datum: | 24.4.2023 |  |  |

**Objednáváme u Vás:**

* **odstranění havarijního stavu opěrné zdi za kostelem na hřbitově Všech svatých v ulici Česká v Kutné Hoře, dle předložené cenové nabídky, viz příloha.**

**Celkovou cenu za objednávku limitujeme částkou: 98.058 Kč bez DPH**

**Termín provedení prací:**

Vystavení a splatnost dokladu: vystavení do 7 dnů po dokončení prací

splatnost do 14 dní od doručení

Bude hrazeno z položky: Hřbitov - oprava zdí 3632 - 5171 - 2960 - 00000

S pozdravem

Ing. Lucie Štolbová

vedoucí technického oddělení

Objednatel prohlašuje, že předmět objednávky byl proveden v objektu, který **není používán k ekonomické činnosti** a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 **nebude** pro výše uvedenou dodávku **aplikován režim přenesené daňové povinnosti** podle § 92a zákona o DPH.

**Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy/objednávky.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S: |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O: | SO 02 | Komunikace | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R: | 02.2 | Oprava opěrné zdi za kostelem Všech svatých - Kutná Hora, včetně stání pro kontejner. | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **8 085,27** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **9 783,18** |  | **0,00** |  | **9,12** |  |  |  |  |  |
| 1 | 113107126 | Odstranění podkladů z kameniva drcen se štětem tl přes 250 do 450 mm | m2 | 15,00000 | 240,00 | 3 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 4 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 8,40 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| 2 | 113107142 | Odstranění podkladů živičných tl přes 50 do 100 mm | m2 | 4,00000 | 72,00 | 288,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 348,48 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,72 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| 3 | 132301101 | Hloubení základ rýh š do 600 mm v hornině tř 4 do 100 m3 | m3 | 1,92000 | 625,00 | 1 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 1 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| 4 | 161101101 | Svislé přemístění horniny tř 1až 4 z hl přes 1 do 2,5 m | m3 | 1,92000 | 91,60 | 175,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| 5 | 162201102 | Vodorovné přemíst horniny tř 1 až 4 do 50 m pro násypy | m3 | 1,92000 | 37,10 | 71,23 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 86,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| 6 | 171101101 | Uložení horniny do násypů zhutněných na 96 % PS | m3 | 1,92000 | 44,10 | 84,67 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 102,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| 7 | 175101201 | Obsypy podél základ zdí štěrkem vel 16-32 mm | m3 | 3,60000 | 631,00 | 2 271,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 2 748,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| 8 | 181102301 | Úprava pláně bez zhutnění | m2 | 17,00000 | 17,90 | 304,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 368,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| 9 | 181202305 | Úprava pláně na násypech se zhutněním na E,def,2 = 60 MPa | m2 | 4,00000 | 22,40 | 89,60 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 108,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| **Díl:** | **2** | **Zakládání** |  |  |  | **29 964,10** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **36 256,56** |  | **13,05** |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
| 10 | 212752211 | Osazení drenáž trubek D 50 mm v základ zdi | m | 1,20000 | 17,00 | 20,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 24,68 | 0,22 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| 11 | 286131260 | Trubky (vodovod) PE D 50 x 3,0 mm | m | 6,60000 | 38,00 | 250,80 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 303,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| 12 | 274313711 | Základové pasy z betonu tř C 20/25 | m3 | 1,92000 | 2 545,00 | 4 886,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 5 912,54 | 2,45 | 4,71 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| 13 | 279311951 | Základové zdi z betonu prostého tř C 20/25 | m3 | 3,20000 | 1 750,00 | 5 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 6 776,00 | 2,45 | 7,85 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| 14 | 279351105 | Zřízení bednění základových zdí oboustranné | m2 | 17,00000 | 456,50 | 7 760,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 9 390,21 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| 15 | 279351106 | Odstranění bednění základových zdí oboustranné | m2 | 17,00000 | 194,00 | 3 298,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 3 990,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| 16 | 279362021 | Výztuž základových pasů a zdí svařovanými sítěmi Kari | t | 0,19400 | 42 000,00 | 8 148,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 9 859,08 | 1,05 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| **Díl:** | **5** | **Komunikace pozemní** |  |  |  | **37 430,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **45 290,30** |  | **0,00** |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
| 17 | 564861111 | Podklad ze štěrku vel 16-32 mm - ŠT tl 200 mm | m2 | 19,00000 | 206,50 | 3 923,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 4 747,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| 18 | 564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva - MZK tl 150 mm | m2 | 19,00000 | 210,50 | 3 999,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 4 839,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| 19 | 565135121 | Podklad z kameniva obalov asfaltem - ACP 16+ tl 50 mm | m2 | 19,00000 | 650,00 | 12 350,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 14 943,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| 20 | 577144211 | Kryt z asfaltobetonu obrus - ACO 8 tl. 50 mm | m2 | 19,00000 | 903,00 | 17 157,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 20 759,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| **Díl:** | **8** | **Trubní vedení** |  |  |  | **112,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **135,52** |  | **0,00** |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
| 21 | 871171121 | Přeložka podpovrch zavlaž vodovodu z trubek PE (D 40 mm) | m | 7,00000 | 16,00 | 112,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 135,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Díl:** | **9** | **Ostatní konstrukce a práce, bourání** |  |  |  | **12 750,00** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **15 427,50** |  | **0,00** |  | **8,40** |  |  |  |  |  |
| 31 | 919121112 | Zálivka spár v živič krytu modifikovaným asfaltem | m | 5,00000 | 19,00 | 95,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 114,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| 32 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 5,00000 | 95,00 | 475,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 574,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 962052211 | Bourání zdiva želbetonového nadzákladového | m3 | 3,50000 | 3 480,00 | 12 180,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 14 737,80 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 8,40 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| **Díl:** | **997** | **Přesun sutě** |  |  |  | **7 157,69** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **8 660,80** |  | **0,00** |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
| 36 | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 19,63700 | 275,00 | 5 400,18 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 6 534,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| 37 | 997221579 | Příplatek za každý další 1 km vodorov dopravy vybour hmot | t | 78,54800 | 11,50 | 903,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 1 092,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| 38 | 997221612 | Nakládání vybouran hmot na doprav prostředky pro vodorov dopravu | t | 19,63700 | 43,50 | 854,21 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 1 033,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
| **Díl:** | **998** | **Přesun hmot** |  |  |  | **2 558,91** |  | **0,00** |  | **0,00** |  | **3 096,28** |  | **0,00** |  | **0,00** |  |  |  |  |  |
| 39 | 998225111 | Vnitrostaveništní přesun hmot | t | 79,96600 | 32,00 | 2 558,91 |  | 0,00 |  | 0,00 | 21,00 | 3 096,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní | Indiv |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Základní práce k odstranění havárie : |  |  |  | 98 057,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |