**Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění**

**Technický dozor investora bude zajišťovat zejména následující činnosti:**

* + kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo), technickými a právními normami,
  + průběžně kontrolovat zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami apod.,
  + kontrolovat provedené práce, které budou dalším postupem zakryty,
  + kontrolovat zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě, zda zejména není ohroženo zdárné plnění lhůt uvedených v harmonogramu,
  + Kontrolovat, připomínkovat a schvalovat TePř a KZP; kontrolovat a schvalovat doklady materiálů a výrobků zabudovaných do stavby,
  + přebírat, kontrolovat a připomínkovat žádosti Zhotovitele o schválení subdodavatelů a doporučovat Zástupci Objednatele příslušná stanoviska,
  + kontrolovat věcnou správnost zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací a následně jejich odsouhlasení,
  + kontrolovat dopravně inženýrská opatření,
  + kontrolovat dodržování stanovené pracovní doby,
  + kontrolovat vedení stavebního deníku a pravidelně se do stavebního deníku vyjadřovat ke kvalitě a průběhu provedených prací,
  + upozorňovat na zjištěné nedostatky a navrhovat Zástupci Objednatele nápravná opatření,
  + organizovat a řídit kontrolní dny,
  + kontrolovat zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí,
  + předkládat objednateli návrh na změny oproti zadání stavby, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení změn dozví,
  + kontrolovat a připomínkovat změny během výstavby (ZBV) a předkládat *„vyjádření TDI“* k jednotlivým změnám před udělením pokynu k provedení prací,
  + kontrolovat dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství,
  + Kontrolovat kompletnost a úplnost závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení provedených zkoušek,
  + na výzvu Objednatele se účastnit veškerých jednání státních orgánů,
  + je povinen prostudovat projektovou dokumentaci stavby ve všech stupních. TDI odsouhlasí realizační dokumentaci stavby a předá ke schválení Objednateli stavby,
  + po dokončení stavby zkontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného stavu.

**BOZP činnosti koordinátora během výstavby / fáze realizace stavby:**

* **vypracování plánu BOZP**
* projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do Plánu BOZP,
* koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zapracováním do Plánu BOZP,
* plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat,
* spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací,
* kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám,
* spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor,
* účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem,
* organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby,
* účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob,
* zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření,
* provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby,
* ohlášení zahájení prací na OIP.

**Zajištění PKO** provedené korozním inženýrem s oprávněním IWE. Bude obsahovat zmapování stávajícího stavu MZ a ZS – rozsah opravy, účast při opravách, vypracování závěrečné zprávy a rodných listů, popřípadě dalších dokumentů.

*Výkon funkce na výše uvedené stavbě bude probíhat dle Metodického pokynu MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění + změna Metodického pokynu č.1 a č.2. Dále dle směrnice GŘ č.10/2018 v platné verzi.*