DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: OlPU-005256 číslo dílčí smlouvy: 29ZA-003793

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009.60810

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva”):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem | Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |
| právní forma: | příspěvková organizace |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| zastoupeno: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MBA, ředitelka Správy dálnic |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí SSÚD 7  xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | xxxxxxxxxxx |

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen ,,ŘSD") a

SÁRA Viktor s.r.o.

se sídlem: Příborská 290, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek IČO: 28643151 DIČ: CZ28643151 zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36407 právní forma: společnost s ručením omezeným bankovní spojení:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel (dále jen „Dodavatel”)

(dále společně jen „Smluvní strany”)

l . Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 27. I l . 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat RSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. I a 2 Rámcové dohody): čištění zanesené kanalizace tlakovou vodou a odstranění usazenin včetně odsátí a uložení odpadu na skládku. Cištění zahrnuje vyčištění uličních vpustí, horských vpustí a kanalizačních šachet.

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. I — Položkový rozpočet Plnění

1. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. I této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
2. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD na následující místo: dálnice D2 v km 19,050 27,740 SDP + krajnice + odbočky P+L•, odbočky v km 11,315 - 19,050 P+L
3. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD nejpozději do 3 měsíců ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
4. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
5. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
6. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 — Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 — Staničení - Šachty , HV, UV

Příloha č. 3 — Tabelární přehled úseků - levá strana

Příloha č. 4 - Tabelární přehled úseků - pravá strana

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K Ní SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



xxxxxxx Datum: 1 2023.06.22+0200'

Digitálně podepsal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 23.06.2023 +02:OO

Příloha čo 1 - Položkový rozpočet plnění - D2 Čištění kanalizace

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem (MJ) | Jednotková cena (Kč bez  DPH | Cena celkem (Kč bez DPH) |
| 129957-1 | ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ HLAVNÍ ŘAD DN 300-600MM DEN | m | 7 050 | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Technická specifikace: čištění tlakovou vodou a odstranění usazenin (včetně odsátí). Položka obsahuje náklady na uložení odpadu na dopravní prostředek.  06:00 - 22:00 hod |  |  |  |  |
| 12993-1 | ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DO 300MM DEN | m | 8 880 | xxxxxx | xxxxxx |
|  | Technická specifikace: čištění tlakovou vodou a odstranění usazenin (včetně odsátí). Položka obsahuje náklady na uložení odpadu na dopravní prostředek.  06:00 - 22:00 hod |  |  |  |  |
| 129957-1 | ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ HLAVNÍ ŘAD více než DN 600MM DEN | m | 2 050 | xxxxxx | xxxxxx |
|  | Technická specifikace: čištění tlakovou vodou a odstranění usazenin (včetně odsátí). Položka obsahuje náklady na uložení odpadu na dopravní prostředek.  06:00 - 22:00 hod |  |  |  |  |
| 12980 | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ DEN | ks | 131 | xxxxx | xxxxxx |
|  | Technická specifikace: položka zahrnuje vyčištění uličních vpustí včetně naložení odpadu na dopravní prostředek bez odvozu odpadu na skládku. 06:00 - 22:00 hod |  |  |  |  |
| 12970 | ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET DEN | ks | 409 | xxxxx | xxxxxx |
|  | Technická specifikace: položka zahrnuje vyčištění kanalizačních šachet včetně naložení odpadu na dopravní prostředek bez odvozu odpadu na skládku. 06:00 22:00 hod |  |  |  |  |
| 12970-1 | čišTÉNí HORSKÝCH VPUSTÍ DEN | ks | 21 | xxxx | xxxxx |
|  | Technická specifikace: položka zahrnuje vyčištění horských vpustí včetně naložení odpadu na dopravní prostředek bez odvozu odpadu na skládku. |  |  |  |  |
| 12473B-1 | DOPRAVA ODPADU NA SKLÁDKU DEN | t | 900,000 | xxxxx0 | xxxxxx |
|  | Doprava materiálu získaného pri cistení kanalizačního potrubí, vpustí a šachet na skládku (bez o latku) 06:00 - 22:00 hod |  |  |  |  |
| 014132-2b | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S -OO (OSTATNÍ ODPAD) 2023 | t | 900,000 | xxxxxx | xxxxxxxx |
|  | včetně odběru vzorku a provedení rozboru sedimentů nutných pro uložení odpadu na skládku (zahrnuje poplatek dle ... 1000,-) |  |  |  |  |



DPH 321 356,70

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| xxxxxx | Digitálně podepsal Ing. xxxxxxxxxxxx | Celkem s DPH | 1 851 626,70 |
| xxxxxxx | Datum: 2023.06.22  1 18:34 |  |  |

6: +02'00'

Digitálně podepsal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 23.06.2023  +02:OO

# Příloha č. 2

D2 km 19,050 - 27,740 SDP + krajnice a přípojky P+L + odbočky v km 11,315 - 19,050 P+L

ŠACHTY

Pravá strana

SDP - 193 ks

Krajnice — 48 ks

Křižovatka Hustopeče — 1 ks

Odbočky —

Km 17,280 - 4 ks

Km 19,050 - 18 ks Km 19,800 - 16 ks

Km 22,150- 1 ks

Km 23,610 -4 ks

Km 25,190-2 ks Km 26,560 - 10 ks

Km 27,390- 1 ks

Levá strana

Krajnice — 102 ks

Odbočky -9 ks - KM 13,300 - 13,030

HV

Pravá strana

Km 19,070

Km 19,780

Km 21,700 Km 21,920

Km 22,440

Km 23,590

Km 24,360

Km 25,090

Km 25,180— 2x

Km 27,380

Levá strana Km 26,360

Km 26,170

Km 26,040

Km 25,960 Km 25,850

Km 25,280 Km 22,360

Km 19,790

Km 19,460

Km 19,060

# UV

Pravá strana

Km 23,610 - 24,700 SDP - 32 ks Křižovatka Hustopeče — 1 ks

Km 25,300— 25,930 krajnice — 14 ks

Km 25,880 - 27,390 SDP - 39 ks

Levá strana

Km 26,370 -25,840 krajnice 14 ks Km 25,840 - 24,740 SDP - 29 ks

Km 25,240 - 25,200 KRAJNICE - 2 ks

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx









SárováDatum: 1 2023.06.22+02'00'

Digitálně podepsal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 07.06.2023 13:41 +02:OO Datum: 23.06.2023 9:28:39 +02:OO

Příloha č. 3

# LEVÁ STRANA

Přípojky ze SDP do příkopu, levá strana (průměr 200)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| staničení | DM | délka v M |
| 26,500 | 200 | 20,0 |
| 26,480 | 200 | 20,0 |
| 26,080 | 200 | 20,0 |
| 26,040 | 200 | 20,0 |
| 25,815 | 200 | 30,0 |
| 25,760 | 200 | 25,0 |
| 25,400 | 200 | 20,0 |
| 25,040 | 200 | 30,0 |
| 24,500 | 200 | 20,0 |
| 23,510 | 200 | 20,0 |
| 23,415 | 200 | 20,0 |
| 23,310 | 200 | 20,0 |
| 23,160 | 200 | 20,0 |
| 23,010 | 200 | 20,0 |
| 22,870 | 200 | 20,0 |
| 21,350 | 200 | 30,0 |
| 21,200 | 200 | 20,0 |
| 21,050 | 200 | 20,0 |
| 20,900 | 200 | 25,0 |
| 20,620 | 200 | 25,0 |
| CELKEM |  | 445,0 |

Přípojky z nezpevněné krajnice do SDP, levá strana (průměr 200)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Staniceni | |  | d ka v M |
| 27 , 680 | | 200 | 15 , 0 |
| 2 530 | | 200 | 15 , 0 |
| 27 , 380 | | 200 | 15 , 0 |
| 27 , 300 | | 200 | 15 , 0 |
| 2 180 | | 200 | 15 , 0 |
| 27 , 020 | | 200 | 15 , 0 |
| 26, 860 | | 200 | 15 , 0 |
| 26 , 700 | | 200 | 15 , 0 |
| 26, 360 | | 200 | 15 , 0 |
| 26, 320 | | 200 | 15 , 0 |
| 26 , 280 | | 200 | 15 , 0 |
| 26 , 240 | | 200 | 15 , 0 |
| 26, 200 | | 200 | 15 , 0 |
| 26 , 160 | | 200 | 15 , 0 |
| 26, 120 | | 200 | 15 , 0 |
| 26, 080 | | 200 | 15 , 0 |
| 26, 040 | | 200 | 15 , 0 |
| 26, 000 | | 200 | 15 , 0 |
| 25, 960 | | 200 | 15 , 0 |
| 25 , 920 | | 200 | 15 , 0 |
| 25 , 880 | | 200 | 15 , 0 |
| 25 , 840 | | 200 | 15 , 0 |
| 25, 240 | | 200 | 15 , 0 |
| 25 , 200 | | 200 | 15 , 0 |
| 24, 445 | | 200 | 15 , 0 |
| 24, 320 | | 200 | 15 , 0 |
| 24, 200 | | 200 | 15 , 0 |
| 24, 080 | | 200 | 15 , 0 |
| 23 , 880 | | 200 | 15 , 0 |
| 23, 760 | | 200 | 15 , 0 |
| 23 , 610 | | 200 | 15 , 0 |
| 22 , 550 | | 200 | 15 , 0 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 22 , 400 | 200 | 15 , 0 | | | 22, 150 | 200 | 15 , 0 | | 22 , 000 | 200 | 15 , 0 | | 21, 950 | 200 | 15 , 0 | | 21 , 900 | 200 | 15 , 0 | | 21 , 850 | 200 | 15 , 0 | | 21 , 700 | 200 | 1 0 | | 21, 600 | 200 | 15 , 0 | | 21 , 550 | 200 | 15 , 0 | | 20, 450 | 200 | 15 , 0 | | 20, 300 | 200 | 15 , 0 | | 20, 200 | 200 | 15 , 0 | | 20, 050 | 200 | 15 , 0 | | 19 , 900 | 200 | 15 , 0 | | 19 , 780 | 200 | 15 , 0 | | 19 , 600 | 200 | 15 , 0 | | 19 , 450 | 200 | 15 , 0 | | 19 , 300 | 200 | 15 , 0 | | 19 , 130 | 200 | 15 , 0 | | CELKEM |  | 765 , 0 | | | | |  |

Nezpevnénå krajnice, levå Strana

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staniöenl | | DN | | délka v M | |
| 2乙680一26, 700 | | 100 | | 980, 0 | |
| 26, 080一26, 000 | | 300 | | 80, 0 | |
| 24, 450一23 , 510 | | 100 | | 940, 0 | |
| 22 , 760一22, 670 | | 150 | | 90, 0 | |
| 22 , 550一22 , 390 | | 150 | | 160, 0 | |
| 22,260 - 21,535 | | 150 | | 725,0 | |
| 20,580 - 19,180 | | 150 | | 1400,0 | |
| CELKEM | |  | | 4375,0 | |

## Odbočky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| staničení | DM | délka v M |
| 25,730 - 25,630 | 1000 | 100 |
| 13,300 - 13,030 | 900 | 440 |
| CELKEM |  | 540,0 |

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx+0200'

Digitálně podepsal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 07.06.2023 13:41 +02:OO Datum: 23.06.2023 +02:OO

Piiloha E. 4

## PRAVA STRANA

Kanalizaceve SDP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staniöenf |  | déIka v M |
| 19 , 080 - 19 , 230 | 150 | 150 , 0 |
| 19 , 230一19 , 500 | 300 | 270, 0 |
| 19 , 500一19 , 780 | 150 | 280, 0 |
| 19 , 780一20, 450 | 300 | 670, 0 |
| 20, 450一2 350 | 150 | 900, 0 |
| 2 1 , 350一22 , 050 | 300 | 700, 0 |
| 22 , 000一22 , 150 | 150 | 150, 0 |
| 22 , 150一22, 560 | 300 | 410, 0 |
| 22 10一23 , 610 | 100 | 900, 0 |
| 23 , 610一2 450 | 300 | 840, 0 |
| 24, 450一24, 500 | 300 | 50, 0 |
| 2 530一24, 880 | 300 | 350, 0 |
| 24, 960一25 , 040 | 300 | 80, 0 |
| 25 , 040一25 , 100 | 100 | 60, 0 |
| 25 , 100一25 30 | 300 | 230, 0 |
| 25 , 330一25 , 800 | 300 | 470, 0 |
| 25 , 820一25 , 850 | 600 | 30, 0 |
| 25 , 850一26, 010 | 500 | 160, 0 |
| 26, 080一26, 480 | 300 | 400, 0 |
| 26, 520一26, 600 | 300 | 80, 0 |
| 26, 630一26, 780 | 300 | 150, 0 |
| 26, 810一26, 980 | 300 | 170, 0 |
| 27, 020一2乙300 | 300 | 280, 0 |
| 2 380一27, 740 | 100 | 360, 0 |
| CELKEM |  | 8490, 0 |

Přípojky ze SDP do příkopu, pravá strana (průměr 200)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| staničení | DM | délka v M |
| 19,080 | 200 | 30,0 |
| 19,130 | 200 | 25,0 |
| 19,175 | 200 | 25,0 |
| 19,220 | 200 | 20,0 |
| 19,240 | 200 | 30,0 |
| 24,860 | 200 | 20,0 |
| 25,650 | 200 | 20,0 |
| 25,760 | 200 | 20,0 |
| 26,560 | 200 | 40,0 |
| 27,390 | 200 | 60,0 |
| 27,680 | 200 | 20,0 |
| CELKEM |  | 310,0 |

Přípojky z nezpevněné krajnice do SDP, pravá strana (průměr 200)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| staničení | | DM | | délka v M | |
| 19,300 | | 200 | | 15,0 | |
| 19,450 | | 200 | | 15,0 | |
| 19,600 | | 200 | | 15,0 | |
| 19,780 | | 200 | | 15,0 | |
| 19,900 | | 200 | | 15,0 | |
| 20,050 | | 200 | | 15,0 | |
| 20,200 | | 200 | | 15,0 | |
| 20,300 | | 200 | | 15,0 | |
| 20,450 | | 200 | | 15,0 | |
| 20, 700 | | 200 | | 15 , 0 | |
| 2 920 | | 200 | | 15 , 0 | |
| 21 , 950 | | 200 | | 15 , 0 | |
| 22 , 430 | | 200 | | 15 , 0 | |
| 22 , 550 | | 200 | | 15 , 0 | |
| 24, 360 | | 200 | | 15 , 0 | |
| 25 , 310 | | 200 | | 15 , 0 | |
| 25 , 400 | | 200 | | 15 , 0 | |
| 25 , 440 | | 200 | | 15 , 0 | |
| 25 , 480 | | 200 | | 15 , 0 | |
| 25 , 520 | | 200 | | 15 , 0 | |
| 25 , 560 | | 200 | | 15 , 0 | |
| 25 , 650 | | 200 | | 15 , 0 | |
| 25 , 800 | | 200 | | 15 , 0 | |
| 25 , 920 | | 200 | | 15 , 0 | |
| 26, 360 | | 200 | | 15 , 0 | |
| CELKEM | |  | | 375 , 0 | |

Nezpevnénå krajnice, pravå strana

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staniöeni |  | délka v M |
| 19 , 180一19, 860 | 150 | 680, 0 |
| 19 , 900一20, 510 | 150 | 610, 0 |
| 21 , 700一21 , 750 | 150 | 50, 0 |
| 21 , 940一22, 050 | 150 | 110, 0 |
| 23 , 560一23 , 620 | 150 | 60, 0 |
| 25 , 870一25 , 940 | 150 | 70, 0 |
| 26 , 200一26, 360 | 400 | 160, 0 |
| 2乙290一27, 480 | 150 | 210, 0 |
| CELKEM |  | 1950, 0 |

Odbočky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| staničení | DM | délka v M |
| 17,280 | 500 | 210,0 |
| 19,050 | 600 | 990,0 |
| 19,050 - 19,180 | 400 | 130,0 |
| 19,180 - 19,230 | 300 | 50,0 |
| 19,780 | 500 | 660,0 |
| 22,150 | 500 | 90,0 |
| 23,610 | 300 | 120,0 |
| 25,190 | 300 | 150,0 |
| 26,560 | 800 | 40,0 |
| 26,700 | 800 | 40,0 |
| 26,950 | 400 | 40,0 |
| 27,390 | 300 | 50,0 |
| 26,560 26,950 | 800 | 410,0 |
| CELKEM |  | 2980,0 |

Digitálně podepsal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 23.06.2023 +02:OO

Digitálně podepsal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 07.06.2023 13:41 +02:OO

Digitálně xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx22 1 +0200'