REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 
Stavba: 
20222909002 
Rekonstrukce elektroinstalace - 3. etapa 
KSO: 
Místo: 
Gymnázium Havířov 
CC-CZ: 
Datum· 
29.9.2022 
Zadavatel: 
Gymnázium Studentská Havířov 
Uchazeč· 
Vyplň údaj 
Projektant: 
Zpracovatel: 
IČ: 
DIČ 
IČ: DIČ 
IČ: 
DIČ 
IČ: 
DIČ 
Vyplň údaj Vyplň údaj 
Poznámka: 
V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníku a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součásti dodávky bude i poplatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahuji pomocné zednické práce a kompletační činnost. 
Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN. Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínáni LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných kryti IPXX (dle protokolu o určeni prostředí), 230V/10A  AC 50 Hz. barvu a odstín urči investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže. Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojeni a ukončeni vodičů. 
Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybaleni, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy, úchyty, úhelníky apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce. 
Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček, v SDK stěnách v chráničkách. pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu, pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončeni kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1- YY, AYKY. 1-AYY, JYTY,CMFM s louži pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojováni. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikaci B2caS1d0. P60-R tedy kabely funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláži CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0). 
Montáž: elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se mysli výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů dovoz na stavbu a usazení. Rozvaděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava - otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazděni rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče urči investor 
   z nabídky dodavatele .
Hromosvod - Veškeré níže uvedené položky obsahuji dopravu materiálu a vykládku materiálu na střechu. 
Cena bez DPH 
1 197 287,23 
DPH základní snížená 
Sazba daně 21.00% 15,00% 
Základ daně  1 197 287,23 0,00 
Výše dané 251 430,32 0,00 
Cena s DPH 
v 
CZK 
1 448 717,55 
Projektant 
Zpracovatel 
Datum a podpis: 
Razítko 
Datum a podpis: 
Razitko 
Objednavatel 
Uchazeč 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód Stavba: 
20222909002 
Rekonstrukce elektroinstalace - 3. etapa 
Misto: 
Zadavatel: 
Uchazeč: 
Gymnázium Havířov Gymnázium Studentská Havířov 
Datum: 
Projektant: 
Zpracovatel: 
29.9.2022 
Kód
Popis 
Cena bez DPH [CZK;] 
Náklady z rozpočtů 
001 002 003 004 005 006 
A - svítidla 
B - přístroje 
C - instalační materiál 
D- Kabeláž 
E - rozvaděče 
F • ostatní 
1 197 287,23 292 535, 13
 53 745,61
 47 982,93
 135 981,57 
48 404, 16
 618 637,83 
Cena s DPH [CZK,] 
1 448 717,55 353 967,51 65032,19 
58 059,35 
164 537,70 
58 569,03 
748 551,77 
Strana 3 ·z 3 

REKAPITULACE STAVBY 
Kód Stavba: 
20222909003 
Rekonstrukce elektroinstalace - 4. etapa 
KSO Místo: 
Gymnázium Havířov 
CC-CZ Datum: 
29.9.2022 
Zadavatel 
Gymnázium Studentská Havířov 
Uchazeč: 
Vyplň údaj 
Projektant: 
IC DIČ 
té DIC: 
IČ DIČ 
IČ DIČ 
Vyplň údaj Vyplň údaj 
Zpracovatel: 
Poznámka: 
Oddíl A:V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje. světelných zdrojů, startérů. předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montaž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy,Ianka,úchyty.apod.) Součástí dodávky bude i poplatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahuji pomocné zednické práce a kompletační činnost, 
Oddíl B:Montáž elektrických spínacích přistrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínáni LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí). 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín urči investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže .Cena obsahuje dodávku a transport materiálu. kompletní montáž vypínače včetně zapojeni a ukončeni vodičů. 
Oddíl C:lnstalace níže uvedeného instalačního materiálu, Jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybaleni, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy,úchyty,. úhelníky, apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce. 
Oddíl D:Montáž kabelu musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu, pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončeni kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY. 1-YY. AYKY. 1-AYY, JYTY ,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemněni a ochranné pospojováni. Kabeláží CSKH·J se myslí kabely s klasifikaci B2caS1d0, P60-R. tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláži CXKH-J se myslí kabely s klasifikaci (B2ca s1 d0) 
Oddíl E:Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se mysli výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, stížků a nápisů, dovoz na stavbu a usazeni. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava - otvor pro rozváděč průrazy stropem a zazdění rozváděče je součásti ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče urči investor z nabídky dodavatele. 
Oddíl G:Hromosvod - Veškeré níže uvedené položky obsahují dopravu materiálu a vykládku materiálu na střechu 
Cena bez DPH 
1185 158,52 
DPH základní snížená 
Sazba daně 21,00% 15,00%) 
Základ daně 1185158,52 0,00 
Výše daně 248 883,29 0,00 
Cena s DPH 
v 
CZK 
1 434 041,81 
Projektant 
Zpracovatel 
Datum a oodpis: 
Razítko 
Datum a podpis: 
Razítko 
Strana 1 z 3 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód Stavba: 
20222909003 
Rekonstrukce elektroinstalace- 4. etapa 
Místo Zadavatel: 
Uchazeč: 
Gymnázium Havířov
 Gymnázium Studentská Havířov 
Datum: 
Projektant: 
Zpracovatel: 
29.9.2022 
Kod 
Popis 
Náklady z rozpočtů 
001 	A• svítidla 	
002 	B • přístroje 	
003 	C • instalační materiál 	
004 	D · kabeláž 	
005 	E • rozvaděče 	
006 	F - ostatní 	
Cena bez DPH [CZK] 	Cena s DPH ICZK] 	
1 185 158,52 	1 434 041,81 	
279 335,93 	337 996,48 	
50 008,17 	60 509,89 	
48 627,54 	58 839,32 	
134 654,60 	162 932,07 	
47 913,88 	57 975,79 	
624 618,40 	755 788,26 	
Strana 3 z 3 

REKAPITULACE STAVBY 
Kód Stavba: 
20222909004 
Rekonstrukce elektroinstalace - 5. etapa 
KSO Misto: 
Gymnázium Havířov 
CC-CZ Datum· 
29.9.2022 
Zadavatel: 
Gyrnnizium Studentská Havířov 
Uchazeč: 
Vyplň údaj 
Projektant 
IC DIC 
IC: 
DIC 
IC DIC 
IC DIC: 
Vyplň údaj Vyplň údaj 
Zpracovatel: 
Poznámka: 
Oddíl A: V ceně dodávky svítidla je zanrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startéru, předřadníků apod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součásti dodávky bude i poplatek za likvidaci zdrojů+ poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahuji pomocné zednické práce a kompletační činnost. 
Oddíl B:Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla) Instalace vypínačů jednopólových. sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín urči investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže. Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojeni a ukončeni vodičů. 
Oddíl C:lnslalace níže uvedeného instalačního materiálu jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační. kabelové žlaby. kabelové kanály, trubky. svorky atd. obsahuje dodávku, vybaleni, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy, úchyty, úhelníky, apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce. 
Oddíl D:Montáž kabelu musí byt provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček, v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu, pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY. 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY, CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R. tedy kabely s funkční schopnosti kabelového systému pro požární systémy. Kabeláž: CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (82ca s1 d0). 
Oddíl E:Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren. pomocných obvodů. vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava - otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazděni rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele. 
Oddíl G Hromosvod- Veškeré níže uvedené položky obsahují dopravu materiálu a vykládku materiálu na střechu.
Cena bez DPH 
1 240 849,86 
DPH základní snížená 
Sazba daně 21,00%, 
15 00% 
Základ daně 
1 240 849,86 0,00 
Výše daně 260 578,47 0,00 
Cena s DPH 
v 
CZK 
1 501 428,33 
Projektant 
Zpracovatel 
Datum a podpis· 
Razítko 
Datum a podpis: 
Strana 1 z 3 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód Stavba: 
20222909004 
Rekonstrukce elektroinstalace• 5. etapa 
Místo: 
Zadavatel: 
Ucnazec: 
Gymnázium Havířov
 Gymnázium Studentská Havířov 
Datum: 
Projektant: 
Zpracovatel· 
29.9.2022 
Popis 
Náklady z rozpočtů 
001 	A· svítidla 	
002 	B - přistroje 	
003 	C - instalační materiál 	
004 	D - kabeláž 	
005 	E - rozvaděče 	
006 	F • ostatní 	
Cena bez DPH CZK 	Cena s DPH CZK 	
1 240 849,86 	1 501 428,33 	
329 141,77 	398 261,54 	
53 491,54 	64 724,76 	
31 829,28 	38513,43 	
156 733,16 	189 647,12 	
47 913,88 	57 975, 79 	
621 740,23 	752 305,68 	
Strana 3 z 3 

REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 
Stavba: 
20220210002 
Rekonstrukce elektroinstalace gymnázium Havířov - slaboprudy 3. etapa 
KSO: 
Místo: 
gymnázium Havířov 
CC-CZ: 
Datum: 
2.10.2022 
Zadavatel 
Gymnázium Studentská Havířov 
Uchazač: 
Vypň údaj 
Projektant: 
Zpracovatel: 
IC DIČ 
IČ: 
DIC 
IČ: 
DIČ 
IČ: 
DIČ 
Vypň údaj Vyplň údaj 
Poznámka: 
Cena bez DPH 
415 025,76 
DPH základní snížená 
Sazba daně 21,00% 15,00% 
Základ daně 415 025,76 0,00 
Výše dané 87 155,41 0,00 
Cena s DPH 
v 
CZK 
502 181,17 
Projektant 
Zpracovatel 
Datum ;i podpis: 
Razítko 
Datum a podpis: 
Razítko 
Objednavatel 
Uchazeč 
Datum a podpis: 
Razítko 
Datum a podpis: 
Razítko 
S truua ·1 z 2 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 
Stavba: 
20220210002 
Rekonstrukce elektroinstalace gymnázium Havířov • slaboprudy 3. etapa 
Misto Zadavatel: 
Uchazeč: 
gymnázium Havířov
 Gymnázium Studentská Havířov 
Datum: 
Projektant: 
Zpracovatel: 
2. 10. 2022 
Kód 
Popis 
Cena bez DPH [CZK] 	Cena s DPH [CZK,] 
Náklady z rozpočtů 
001 002 
Strukturovaná kabeláž Rozhlas 
415 025,76 322 691,04 
92 334, 72 
502 181,17 390 456,16 111 725,01 
Strana 2 z 2 

REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 
Stavba: 
20220210003 
Rekonstrukce elektroinstalace gymnázium Havířov- slaboprudy 4. etapa 
KSO: 
Místo: 
Gymnázium havířov 
CC-CZ Datum: 
2.10.2022 
Zadavatel: 
Gymnázium Studentská Havířov 
Uchazeč: Vyplň údaj 
Projektant: 
Vyplň údaj Vyplň údaj 
Zpracovatel: 
IČ DIČ 
IČ DIČ 
IČ DIČ 
IČ: 
DIČ: 
Poznámka: 
Cena bez DPH 
427 813,36 
DPH základní snížená 
Sazba daně 21,00% 15,00% 
Základ daně 427 813,36 0,00 
Cena s DPH 
v 
CZK 
Výše daně 89 840,81 0,00 
517 654, 17 
Projektant 
Zpracovatel 
Datum a podpis· 
Razítko 
Datum a podpis: 
Razítko 
Objednavatel 
Uchazeč 
Datum a podpis: 
Razítko 
Datum a podpis: 
Razítko 
Strana 1 z. 2 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód· 
Stavba: 
20220210003 
Rekonstrukce elektroinstalace gymnázium Havířov - slaboprudy 4. etapa 
Místo Zadavatel: 
Uchazeč: 
Gymnázium havířov
 Gymnázium Studentská Havířov 
Datum: 
Projektant: 
Zpracovatel: 
2. 10. 2022 
Kód 
Popis 
Cena bez DPH [CZK) 
Náklady z rozpočtů 
001 002 
Strukturovaná kabeláž Rozhlas 
427 813,36 352 012,64 75 800,72 
Cena s DPH [CZK) 
517 654, 17 425 935,29 91 718.87 
Strana 2 z. 2 

REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 
Stavba: 
20220210004 
Rekonstrukce elektroinstalace gymnázium Havířov slaboprudy 5. etapa 
KSO: 
Místo: 
Gynbázium Havířov 
CC-CZ: 
Datum: 
2.10.2022 
Zadavatel 
Gymnázium Studentská Havířov 
Uchazeč: 
Vyplň údaj 
Projektant: 
Zpracovatel: 
IČ: 
DIČ 
IČ: 
DIČ 
IČ DIČ 
IČ: 
DIČ: 
Vyplň údaj Vyplň údaj 
Poznámka: 
Cena bez DPH 
410 018,22 
DPH základní snízena 
Sazba daně 21.00% 15.00% 
Základ daně 410 018,22 0,00 
Cena s DPH 
v 
CZK 
Výše daně 86 103,83 0,00 
496 122,05 
Projektant 
Zpracovatel 
Datum a podpis: 
Razítko 
Datum a podpis: 
Razítko 
Objednavatel 
Uchazeč 
Datum a podpis: 
Razitko 
Datum a podpis: 
Razítko 
Strana l 7. 2 

Kód 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód Stavba: 
20220210004 
Rekonstrukce elektroinstalace gymnázium Havířov - slaboprudy 5. etapa 
Místo: 
Zadavatel: Uchazeč: 
Gynbázium Havířov 
Gymnázium Studentská Havířov 
2. 10. 2022 
Projektant: 
Zpracovatel: 
Popis 
Cena bez DPH [CZK] 
Náklady z rozpočtů 
001 002 
Strukturovaná kabeláž Rozhlas 
410 018,22 336 360,08 73 658,14 
Cena s DPH [CZK] 
496 122,05 406 995,70 89 126,35 
Strana 2 .: 2